ДОГОВОР № 21-26-ЕП
на оказание услуг по проведению испытаний тепловых сетей на тепловые, гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя с последующей разработкой энергетических характеристик, расчетом и экспертизой нормативов технологических потерь тепловой энергии, при передаче тепловой энергии по тепловым сетям централизованного теплоснабжения
г. Санкт-Петербург







                            «15» июня 2026 года
Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» (сокращённое наименование - АО «Выборгтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и. о. генерального директора Вилкова Сергея Михайловича, действующего на основании приказа № 171 от 05.06.2026 г., с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Смирнова Виктора Ивановича, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор, далее по тексту «Договор», о нижеследующем:  
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
1.1. В целях однозначной трактовки настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующем значении: 
· Оферта - настоящий документ в письменной форме. 

· Исполнитель - юридическое лицо, оказывающее услуги Заказчику по Договору, заключенному путём акцепта настоящей оферты. 

· Заказчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заинтересованные в получении услуг и осуществившее Акцепт Оферты. 

· Услуги – определённая деятельность Исполнителя, оказываемая Заказчику, которая проводятся в отношении зданий, строений, сооружений, энергопотребляющего оборудования, объектов электроэнергетики, источников тепловой энергии, тепловых сетей, систем централизованного теплоснабжения, централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, иных объектов системы коммунальной инфраструктуры, технологических процессов, находящихся в эксплуатации Заказчика. 

· Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в тексте Оферты. Акцептом Оферты заключается Договор. 
· Исходные данные – необходимая для оказания Услуг техническая и/или иная документация, передаваемая Исполнителю Заказчиком в соответствии с Техническим заданием.

· Договор – соглашение Сторон, заключаемое путём Акцепта Оферты, в результате совершения которого Стороны приобретают права и берут на себя обязанности друг перед другом. 

1.2. В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п. 1.1. Оферты. В таком случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты следует руководствоваться толкованием термина, определенным: в первую очередь - законодательством РФ, затем - сложившимся в повседневной практике. 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По поручению Заказчика Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по проведению испытаний тепловых сетей на тепловые, гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя с последующей разработкой энергетических характеристик, расчетом и экспертизой нормативов технологических потерь тепловой энергии, при передаче тепловой энергии по тепловым сетям централизованного теплоснабжения.
2.2. Заказчик совершает Акцепт настоящей Оферты путём: 

2.2.1. Предоставления Исполнителю нарочно, либо путём направления по электронной почте, согласованного Технического задания (Приложение № 1 настоящего Договора).

2.3. Услуги оказываются в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору). В Техническом задании Стороны согласовывают конкретные условия оказания услуг: порядок, объем, место оказания Услуг и установленные требования оказываемых Услуг.
3. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Срок оказания Услуг согласовывается Сторонами в Календарном плане оказания и оплаты услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору). В случае, если Заказчик не предоставляет Исполнителю Исходные данные, срок оказания услуг увеличивается на количество дней задержки исполнения обязательств со стороны Заказчика. 

3.2. Срок оказания Услуг по Договору может быть изменен по согласованию Сторон. Соглашение об изменении срока оказания Услуг, подписанное обеими Сторонами, должно быть оформлено в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Оказывать Заказчику Услуги надлежащего качества в установленные Договором сроки, и в установленном Договором порядке; 

4.1.2. Обеспечить Заказчику возможность проведения контроля за оказанием услуг;

4.1.3. Обеспечить конфиденциальность предоставляемой Заказчиком информации;
4.1.4. При оказании услуг соблюдать требования нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды и промышленной безопасности.
4.1.5. Осуществлять конституционные услуги и устранять замечания (при их выявлении) при рассмотрении разрабатываемой документации в контролирующих органах, в том числе при утверждении нормативных тепловых потерь при передаче тепловой энергии.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Приостановить оказание услуг в случае, если Заказчик не оказывает содействие Исполнителю при оказании услуги, не исполняет встречные обязательства по настоящему договору. 
4.2.2. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по Договору Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть договор) с требованием об оплате стоимости фактически понесенных Исполнителем расходов на дату расторжения договора и оплаты стоимости оказанных услуг на дату расторжения;
4.2.3. Запрашивать у Заказчика Исходные данные, необходимые для оказания услуг по настоящему Договору, устно, либо путём направления запроса по электронной почте, либо посредством переписки в мессенджерах (приложения Viber, WhatsApp, Telegram и другие) в сети Интернет.
4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Предоставить Исполнителю Исходные данные не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. Передача Исходных данных, необходимых и достаточных для исполнения Договора, оформляется Сторонами сопроводительным письмом или двухсторонним актом; 

4.3.2. При внесении по своей инициативе изменений в техническое задание и/или исходные данные, возместить Исполнителю все расходы, понесенные Исполнителем в связи с внесением изменений в техническое задание и/или исходные данные;

4.3.3. В течение 7 (семи) дней с момента получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг и передать Исполнителю нарочно, или направить Исполнителю по электронной почте цветную скан-копию подписанного с обеих сторон акта сдачи-приемки оказанных услуг;

4.3.4. Произвести оплату оказываемых Услуг в размере и сроки, установленные Договором; 

4.3.5. Обеспечить беспрепятственный доступ персонала Исполнителя к объектам и оборудованию для оказания услуг;
4.3.6. Подготовить место оказания услуг к действиям по переключению тепловых сетей; обеспечить требуемый режим работы Объекта в соответствии с разработанными Программами испытаний;

4.3.7. Обеспечить конфиденциальность передаваемой Исполнителем в рамках оказания Услуг информации.
4.3.8. Если Заказчик пользуется услугами оператора электронного документооборота (далее – ЭДО), то обмен документами, связанными с исполнением условий настоящего договора, осуществляется по телекоммуникационным каналам связи в системе ЭДО, на условиях, предусмотренных в Соглашении об электронном документообороте.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Проверять ход оказания услуг Исполнителем, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1. Исполнитель приступает к оказанию услуг не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Заказчиком Исходных данных и осуществления Заказчиком предварительной оплаты, в соответствии с Календарным планом оказания и оплаты услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору). 
5.2. После оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг. Датой сдачи и приемки результата оказанных услуг считается дата подписания уполномоченными представителями Сторон Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 
5.3. В течение 7 (семи) дней с момента получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик обязан подписать Акт и направить один экземпляр Исполнителю либо, при наличии недостатков в качестве оказываемых услуг, представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания с проектом необходимых изменений.
5.4. В случае не подписания Заказчиком Акта и непредставления Исполнителю мотивированного отказа в течение срока, установленного в п. 5.3 настоящего Договора, Акт считается подписанным Заказчиком, а оказанные услуги считаются принятыми и подлежат оплате.

6. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

6.1. Стоимость оказываемых Услуг составляет 3 700 000 (Три миллиона семьсот тысяч рублей) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 
6.2. Оплата Услуг производится Заказчиком согласно Календарному плану оказания и оплаты услуг (Приложение № 2 к Договору).
6.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2. За нарушение срока окончания оказания услуг Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости не оказанных в срок услуг за каждый день просрочки, но не более 20 % от стоимости оказываемых Услуг.
7.3. За нарушение сроков оплаты Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 20 % от стоимости Услуг.
7.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком условий Договора влечет за собой обязательство по уплате неустойки (штрафы, пени) в размере, определенном настоящим Договором, а также обязательство по возмещению причиненных Арендодателю убытков в полном объеме. Убытки взыскиваются сверх штрафов, пени, иных форм неустойки.
7.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от принятых на себя обязательств. Убытки 
7.6. Ни одна из Сторон не несет ответственность за неполученной другой стороной упущенной выгоды, в том числе за любые потери дохода, потери прибыли, а также за любые косвенные и/или не прямые убытки, возникшие в результате или в связи с оказанием услуг по настоящему Договору. Исполнитель не считается просрочившим свои обязательства, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки Заказчика или вследствие обстоятельств независящих от Сторон.
7.7. Исполнитель освобождается от ответственности в случае, если неисполнение и ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора вызвано нарушением Заказчиком своих обязательств по Договору, в том числе обязательств по оплате услуг, а также в случае сообщения Заказчиком неполной (недостоверной) информации, непредставления (несвоевременное представление) необходимой документации и/или информации, необходимой Исполнителю для оказания услуг по настоящему Договору. 
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения его условий, прекращения или действительности, рассматриваются с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 5 (пять) рабочих дней с даты получения почтового отправления.
8.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемия, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия), и, если эти обстоятельства непосредственным образом повлияли на неисполнение обязательств по настоящему Договору. 
9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти/управления Российской Федерации.
9.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, каждая Сторона обязана предпринять все зависящие от нее действия с целью уменьшения убытков, которые могут быть причинены такими обстоятельствами для обеих Сторон.
9.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств, в том числе и устранения Исполнителем возможных замечаний к оказанию услуг.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
11.3. В случае изменения реквизитов, адреса, сторона обязана незамедлительно, в письменной форме, известить другую сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на сторону, изменившую свои реквизиты и юридический адрес.
11.4. Условия настоящего Договора, Приложений к настоящему Договору, дополнительных и иных соглашений к настоящему Договору конфиденциальны и не подлежат разглашению третьим лицам.
11.5. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 
11.6. В случае досрочного расторжения или изменения условий настоящего договора по инициативе Заказчика, Заказчик обязан письменно предупредить об этом Исполнителя за 20 (двадцать) рабочих дней до даты расторжения или изменения договора. При расторжении договора Заказчик, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения настоящего Договора, оплачивает Исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы и стоимость оказанных Исполнителем услуг на дату получения уведомления о расторжении/изменении настоящего Договора.
11.7. Исполнитель гарантирует, что при оказании Услуг использует наиболее актуальные научные исследования и достижения в области энергетического обследования, осуществляет строжайший контроль за используемыми методами исследований. Исполнитель не может гарантировать достижения поставленных Заказчиком целей посредством использования им полученной в рамках оказания Услуг по настоящему Договору. 

11.8. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте по адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре, или с использованием электронной почты с последующим обязательным предоставлением оригинала другой Стороне.
11.9. Заказчик не вправе уступать свои права по настоящему Договору без согласия Заказчика. 
11.10. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
11.11. Перечень Приложений:

Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Календарный план оказания и оплаты услуг.
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
	Заказчик:

АО «Выборгтеплоэнерго»

	Исполнитель:

Индивидуальный предприниматель Смирнов Виктор Иванович


	188800, г. Выборг, Ленинградская обл., ул. Сухова д.2,

Тел.\факс (81378) 26587; 21483

ИНН 4704062064

КПП 470401001

р/с 40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России»

г. Санкт-Петербург 

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893

ОКПО 75115131

	Индивидуальный предприниматель 

Смирнов Виктор Иванович,

ОГРНИП 319470400064889, ИНН 470708713773,

Адрес регистрации: 196631, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, тер. Волхонское, ул. Вдохновения д. 19, стр. 1. 

р/с 40802810910500003460 

в ООО «Банк Точка», 

БИК: 044 525 104, 

Корр. счет: 30101810745374525104,

Тел. 8 931 003 84 20

e-mail: 89310038420@mail.ru


	И. о. Генерального директора
__________________ /С.М. Вилков/
	Индивидуальный предприниматель 
__________________ / В.И. Смирнов /




Приложение № 1

	
	
	к договору № 21-26-ЕП от «15» июня 2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по проведению испытаний тепловых сетей на тепловые, гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя с последующей разработкой энергетических характеристик, расчетом и экспертизой нормативов технологических потерь тепловой энергии, при передаче тепловой энергии по тепловым сетям централизованного теплоснабжения

1. Основание для оказания услуг:
1.1 Федеральный закон № 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении»;

1.2 Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

1.3 Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

1.4 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

1.5 Постановление от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

1.6 Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511;

1.7 Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении Порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»;

1.8 Приказ Госстроя РФ от 13.12.2000 №285 МДК 4-02.2001. Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»;

1.9 Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей). РД 153-34.0-20.507-98;

1.10 Приказ Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

1.11 Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «удельный расход сетевой воды» СО 153-34.20.523(2)-2003 (утв. Минэнерго РФ № 278 от 30.06.2003 г.);

1.12. Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателю «разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах» СО 153-34.20.523(1)-2003 (утв. Минэнерго РФ № 278 от 30.06.2003 г.);
1.13. Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «тепловые потери» СО 153-34.20.523(3)-2003 (утв. Минэнерго РФ № 278 от 30.06.2003 г.).
1.14. Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды» СО 153-34.20.523(4)-2003 (утв. Минэнерго РФ № 278 от 30 июня 2003 г.).

1.15 Тепловые сети. Режимная наладка системы централизованного теплоснабжения. ОСТ 36-68-82;

1.16 Манюк В.И., Каплинский Я.И., Хиж Э.Б., Манюк А.И., Ильин В.К. Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. Справочник. - М.: Стройиздат, 1988.-432 с;

1.17 Апарцев М.М. Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения.-М.: Энергоаомиздат, 1983.-204 с.

1.18 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

1.19 СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта по 25 декабря 2026 г.

2. Цель и исходные данные для оказания услуг:

2.1 Испытания водяной тепловой сети по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию проводятся для определения: фактических характеристик теплотехнических свойств изоляционных конструкций участков эксплуатируемых теплопроводов видов прокладки, конструкций и типов тепловой изоляции, характерных для тепловой сети, и их сопоставления с тепловыми потерями по нормам проектирования тепловой изоляции оборудования и трубопроводов; произошедших изменений тепловых потерь вследствие ввода новых, реконструкции и ремонта участков действующих тепловых сетей, а также деградации (старения) изоляционных конструкций тепловой сети в процессе эксплуатации; значений поправочных коэффициентов к нормативным проектным (определенным по нормам проектирования) значениям тепловых потерь на характерных участках тепловой сети; эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию на характерных для тепловой сети испытанных участках посредством применения указанных поправочных коэффициентов.

2.2 Испытания трубопроводов водяных тепловых сетей по определению гидравлических потерь проводятся в целях определения фактических эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, оценки состояния их внутренней поверхности, изменения фактической пропускной способности: гидравлическое сопротивление трубопровода s, ч2/м5 или м/(м3/ч)2; коэффициент гидравлического трения λ; эквивалентная шероховатость трубопровода кэ, м. 

2.3 Испытание тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя проводится с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения и последующем ее понижении до первоначального уровня.

2.4 Разработка нормативных энергетических характеристик проводится с целью выявления резерва тепловой экономичности и повышения уровня эксплуатации и эффективности системы теплоснабжения.

2.5 Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя проводится с целью утверждения значений нормативов, полученные по результатам испытаний тепловых сетей в профильных комитетах Ленинградской области, а также при утверждении тарифов.

3. Место оказания услуг:

Город Выборг Ленинградской области.

4. Характеристика объектов системы теплоснабжения и объем выполнения работ:

	№
	Тепловой источник
	Установленная мощность источника
	Протяженность в двухтрубном исчислении
	ИТС на ТП
	ИТС на ГП
	ИТС на МТ
	ЭХ
	НТП

	1
	Котельная по адресу: ул. Маяковского, д.5
	84
	18 835,30
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	Котельная по адресу: ул. Куйбышева, д.23
	83,6
	29 409,50
	+
	+
	+
	+
	+

	3
	Котельная по адресу: ул. Б. Каменная, д.18
	102
	14 497,10
	+
	+
	+
	+
	+

	4
	Котельная по адресу: ул. Песочная, д.3
	7,74
	1 456,00
	Не требуется. П. 355 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утверждены Приказом
от 14 мая 2025 г. № 511 Минэнерго РФ.
	+
	Не требуется для разработки нормативов. 
П. 3 Приказа Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. N 325
"Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя"
	+

	5
	Котельная по адресу: Складской проезд, д.3
	5
	967,50
	
	+
	
	+

	6
	Котельная по адресу: ул. Октябрьская, д.4
	3,87
	957,00
	
	+
	
	+

	7
	Котельная по адресу: Тепловой проезд, д.8
	3,44
	1 620,00
	
	+
	
	+

	8
	Котельная по адресу: Сайменское ш, д.44
	5,16
	1 149,00
	
	+
	
	+

	9
	Котельная по адресу: ул. Клубная, д.3а
	0,54
	209,50
	
	+
	
	+

	10
	Котельная по адресу: ул. Кленовая, д.14
	10
	2 553,00
	
	+
	
	+

	11
	Котельная по адресу: ул. Промышленная, д.4
	1,74
	1 125,00
	
	+
	
	+

	12
	Котельная по адресу: ул. Шестакова, д.28
	0,3
	101,00
	
	+
	
	+

	13
	Котельная по адресу: Сайменское ш, д.19а
	0,22
	174,50
	
	+
	
	+

	14
	Котельная по адресу: ул. Центральная, д.12б
	0,16
	341,20
	
	+
	
	+

	15
	Котельная по адресу: ул. Штурма, д.46
	0,44
	583,70
	
	+
	
	+


5. Этапы оказания услуг:
	№
	Наименование этапа
	Содержание этапа
	Ответственные за реализацию этапа
	Начало оказания услуг
	Окончание оказания услуг
	НТД, предоставляемые заказчику

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сбор исходных данных. Разработка программ проведения испытаний тепловых сетей на тепловые, гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя.
	Сбор документальной информации по тепловым сетям: схемы тепловых сетей, характеристики трубопроводов и оборудования тепловых сетей, насосов, ППВ, системах учёта тепловой энергии источника и потребителей, температурных и гидравлических режимах работы, эксплуатационных характеристиках, техническом состоянии тепловой изоляции, конструкций прокладок, компенсирующих устройств.
Анализ предоставленной информации. Разработка технических и рабочих программ испытаний тепловых сетей.

Разработка календарного план-графика проведения испытаний тепловых сетей.
	Исполнитель
АО «Выборгтеплоэнерго»
	С даты заключения контракта
	В течение 15 рабочих дней с даты предоставления исходных данных по опросному листу исполнителя.
	1. Программы проведения испытаний тепловых сетей на тепловые потери;
2. Программы проведения испытаний тепловых сетей на гидравлические потери;
3. Программы проведения испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя;
4. План-график проведения испытаний тепловых сетей.

	Закупку и монтаж оборудования (циркуляционных перемычек, гильз под термометры, штуцеров под манометры) выполняет Заказчик (АО «Выборгтеплоэнерго») в соответствии

с программами проведения испытаний (при необходимости).

	2
	Проведение испытаний тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери.
	Проведение испытаний тепловых сетей на определение фактических тепловых потерь в соответствии с утверждёнными программами.

Проведение испытаний тепловых сетей на гидравлические потери в соответствии с утвержденными программами.
	Исполнитель
АО «Выборгтеплоэнерго»
	С даты окончания первого этапа выполнения работ
	В соответствии с согласованным план-графиком, но не позднее даты начала отопительного периода 2026/2027 года.
	1. Отчет по результатам испытаний тепловых сетей на тепловые потери.
2. Отчет по результатам испытаний тепловых сетей на гидравлические потери.

	3
	Разработка нормативных энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии
	Разработка нормативных энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии по показателям:

- потери сетевой воды;

- тепловые потери;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии;

- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах);

- удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.


	Исполнитель
	С даты фактического окончания проведения испытаний тепловых сетей на тепловые и гидравлические потри
	В течение 30 рабочих дней с даты проведения испытаний тепловых сетей
	Технический отчет по разработке нормативных энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии

	4
	Проведение испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя.
	Проведение испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя в соответствии с утверждёнными программами.

По окончании испытаний выполняется осмотр сети для выявления дефектов, обработка и оценка результатов.
	Исполнитель
АО «Выборгтеплоэнерго»
	С даты окончания первого этапа выполнения работ
	В соответствии с согласованным план-графиком, но не позднее 15.10.2026 года.
	1. Отчет по результатам испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя.


	5
	Расчет нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя
	Выполнение расчетов нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя 
	Исполнитель

АО «Выборгтеплоэнерго»
	С момента завершения этапа № 3
	В течение 20 рабочих дней с даты проведения испытаний тепловых сетей
	1. Комплект документов для подачи в комитет по ТЭК ЛО расчетов нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя.

	6
	Сопровождение результатов расчетов нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя
	Сопровождение материалов (проведение консультаций, корректировка материалов при необходимости) 
	Исполнитель
	С момента завершения этапа № 5
	В соответствии с регламентом работы комитета по ТЭК ЛО
	1. Распоряжение комитета по ТЭК ЛО об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя для АО «Выборгтеплоэнерго» по городу Выборг


6. Основные требования к оказанию услуг:

6.1 По 1 этапу оказания услуг должны быть выполнены:
6.1.1 Анализ режимов эксплуатации источников теплоснабжения и тепловых сетей на основании проектной, исполнительной и эксплуатационной документации.

6.1.2 Разработка и согласование программ проведения испытаний тепловых сетей на тепловые, гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя (технической и рабочей) в соответствии с требованиями методик проведения испытаний (Приложения 9, к Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511), в том числе:

-
задачи испытаний;

-
параметры испытаний;

-
описание схемы включения оборудования котельных;
-
условия проведения испытаний;

-
схему работы тепловой сети, с указанием перечня участков тепловой сети с характерными для данной сети типами прокладки и конструкциями тепловой изоляции, результаты испытаний которых возможно распространить на тепловые сети;
-
перечень подготовительных мероприятий на котельных и тепловой сети;

-
этапы проведения испытаний, их последовательность и ожидаемая продолжительность каждого этапа и испытаний в целом;
-
измеряемые при испытаниях параметры и интервалы измерений;
-
перечень и места установки измерительной аппаратуры;

-
режим работы оборудования источников теплоснабжения, испытываемых участков и связанных с ними тепловых сетей на каждом этапе, расчетные параметры, их допустимые отклонения и предельные значения их параметров;
-
требования безопасности при проведении испытаний;

-
достаточность квалификации лиц, ответственных за подготовку и проведение испытаний;
-
перечень работ, выполняемых непосредственно перед испытаниями (подготовка оборудования, сборка схемы на источнике тепла и по сети, установка средств измерений, подготовка системы связи и сигнализации и др.);
-
перечень абонентов, подлежащих отключению на время испытаний;

-
число наблюдателей, необходимых для проведения измерений на котельных и тепловых пунктах, а также дежурного персонала по трассе тепловой сети;

-
указания о возможной корректировке графика испытаний (перерыв, повторение режимов, прекращение испытаний и др.) по промежуточным результатам испытаний.
6.1.3 Исполнитель должен разработать и согласовать с Заказчиком детальный график проведения испытаний по настоящему Техническому заданию;

6.1.4 Программы испытаний оборудования должны включать необходимый объем работ для определения фактических характеристик тепловых сетей, работы оборудования;

6.1.5 Программы испытаний должны быть согласованы с Заказчиком.

6.2 По 2 этапу оказания услуг должны быть выполнены:

6.2.1 Подготовка к проведению испытаний тепловых сетей на тепловые потери

Перед проведением испытаний тепловых сетей Заказчик подтверждает возможность снятия показаний в контрольных точках, выполняет собственными силами работы по восстановлению нарушенной тепловой изоляции на испытываемых участках, осушению камер тепловой сети, приведению в порядок дренажей, организации стока поверхностных вод и др., а также закупает необходимое оборудование (гильзы, перемычки, штуцеры) и осуществляет монтажные работы по его врезке и установке.
Разработка схемы переключений на тепловой сети для сбора испытываемых циркуляционных колец, окончательный выбор мест установки средств измерений и циркуляционных перемычек.
Проверка подготовительных мероприятий: монтажа необходимых циркуляционных перемычек, закладных конструкций под термометры и манометры в контрольных точках тепловой сети, подготовка мест наблюдения, при необходимости возможна корректировка мест для установки гильз под термометры, штуцеров под манометры и циркуляционных перемычек.
Подготовка контрольно-измерительных приборов и оборудования, необходимого для измерения и регистрации параметров работы тепловой сети в период проведения исследования и испытаний.

Корректировка программы проведения испытаний (при необходимости).
6.2.2   Проведение испытаний тепловых сетей на тепловые потери

Проведение испытаний тепловых сетей на тепловые потери в соответствии с утвержденными программами.

Осмотр испытанной тепловой сети с целью выявления мест неплотностей и проверки состояния трубопроводов, оборудования тепловых сетей, тепловых пунктов после проведения испытаний.

Составление актов о проведении испытаний.

6.2.3  Обработка результатов испытаний и составление технического отчета

Расчёт фактических (по результатам испытаний и измерений плотности теплового потока) и нормативных потерь тепловой энергии при испытаниях характерных участков при среднегодовых условиях;

Определение поправочных коэффициентов, характеризующих соотношение фактических и нормативных тепловых потерь и сравнение фактических коэффициентов с предельными значениями;

Оценка изменения теплотехнических свойств теплоизоляционных конструкций, произошедшая со времени проведения предыдущих испытаний, а также возможные причины данных изменений;
Технический отчет по результатам испытаний должен соответствовать требованиям Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025г. №511 и содержать:

​
краткую характеристику рассматриваемых систем теплоснабжения (характеристика тепловых сетей в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, утвержденные температурные графики отпуска тепловой энергии источниками теплоснабжения, схемы присоединения систем горячего водоснабжения, сведения по насосному оборудованию, осуществляющему передачу тепловой энергии и находящемуся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации и пр.);
​
выбор участков тепловой сети для испытаний;

​
расчет параметров испытаний;

​
мероприятия по подготовке сетей, оборудования, измерительной аппаратуры к испытаниям;

​
описание процесса проведения испытаний тепловых сетей;

​
обработка и анализ результатов испытаний;

​
техническая и рабочая программа проведения испытаний.

6.2.4 Подготовка к проведению испытаний тепловых сетей на гидравлические потери

Перед проведением испытаний тепловых сетей Заказчик подтверждает возможность снятия показаний в контрольных точках, выполняет собственными силами работы по осушению камер тепловой сети, приведению в порядок дренажей, организации стока поверхностных вод и др., а также закупает необходимое оборудование (гильзы, перемычки, штуцеры) и осуществляет монтажные работы по его врезке и установке.

Разработка схемы переключений на тепловой сети для сбора испытываемых циркуляционных колец, окончательный выбор мест установки средств измерений и циркуляционных перемычек.
Расчет параметров исследования и испытаний (расходов, температур, давлений сетевой воды в контрольных точках и пр.).

Проверка подготовительных мероприятий: монтажа необходимых циркуляционных перемычек, закладных конструкций под термометры и манометры в контрольных точках тепловой сети, подготовка мест наблюдения, при необходимости возможна корректировка мест для установки гильз под термометры, штуцеров под манометры и циркуляционных перемычек.

Подготовка контрольно-измерительных приборов и оборудования, необходимого для измерения и регистрации параметров работы тепловой сети в период проведения исследования и испытаний.
Корректировка программы проведения испытаний (при необходимости).

6.2.5  Проведение испытаний тепловых сетей на гидравлические потери

Проведение испытаний тепловых сетей на гидравлические потери в соответствии с утвержденными программами.

Осмотр испытанной тепловой сети с целью выявления мест неплотностей и проверки состояния трубопроводов, оборудования тепловых сетей, тепловых пунктов после проведения испытаний.

Составление актов о проведении испытаний.

6.2.6  Обработка результатов испытаний и составление технического отчета

Расчёт фактических гидравлических сопротивлений участков сети по результатам испытаний и измерений падения напора на участке тепловой сети.

Определение отношения фактического коэффициента гидравлического трения испытанного трубопровода к коэффициенту гидравлического трения, соответствующему значению эквивалентной шероховатости кэ = 0,5 · 10-3 м, характеризующего увеличение фактического гидравлического сопротивления трению относительно расчетного значения для новых труб.

Оценка изменения фактической пропускной способности трубопроводов на испытанных участках по отношению к расчетному значению, произошедшая со времени проведения предыдущих испытаний, а также возможные причины данных изменений.

Технический отчет по результатам испытаний должен соответствовать требованиям Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025г. №511 и содержать:

​
краткую характеристику рассматриваемых систем теплоснабжения (характеристика тепловых сетей в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, утвержденные температурные графики отпуска тепловой энергии источниками теплоснабжения, схемы присоединения систем горячего водоснабжения, сведения по насосному оборудованию, осуществляющему передачу тепловой энергии и находящемуся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации и пр.);

​
выбор участков тепловой сети для испытаний;

​
расчет параметров испытаний;

​
мероприятия по подготовке сетей, оборудования, измерительной аппаратуры к испытаниям;

​
описание процесса проведения испытаний тепловых сетей;

​
обработка и анализ результатов испытаний

​
техническая и рабочая программа проведения испытаний.

6.3 По 3 этапу оказания услуг должны быть выполнены:

6.3.1 Разработка нормативных энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии

6.3.2 Проведение расчётов энергетических характеристик систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) по показателям: «потери сетевой воды», «тепловые потери», «удельный расход сетевой воды», «разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах», «удельный расход электроэнергии».

6.3.3 Сопоставление нормативных и фактических характеристик и показателей:

- методики проведения сопоставления фактических показателей с нормативными характеристиками;

- для характеристик потери сетевой воды, расход тепловой энергии в тепловой сети, расход сетевой воды, температура сетевой воды сопоставление производится раздельно по периодам функционирования тепловой сети (отопительный и неотопительный) в зависимости от температуры наружного воздуха на всем протяжении расчетного периода (от температуры начала/окончания отопительного периода до расчетной температуры наружного воздуха);
- для характеристик тепловые потери, затраты электроэнергии на транспорт тепловой энергии сопоставление производится раздельно по периодам функционирования тепловой сети (отопительный и неотопительный, месяц и год);

- при сопоставлении нормативных и фактических тепловых потерь через изоляцию за фактические тепловые потери принимается их нормативная величина с пересчетом на фактические температуры наружного воздуха, грунта, сетевой воды;

- значения поправок (при необходимости – алгоритмы их определения) на отклонения фактических данных и условий от принятых при разработке нормативных характеристик;
- резервы экономии тепловой и электрической энергии, сетевой воды и их основных составляющих.

6.4 По 4 этапу оказания услуг должны быть выполнены:
6.4.1 Выбор сальниковых компенсаторов для проверки компенсирующей способности в тех местах, где при эксплуатации наблюдались недостаточные (по оценке эксплуатационного персонала) значения перемещения стаканов сальниковых компенсаторов, а также в местах, где производилась перекладка теплопроводов, замена сальниковых компенсаторов и неподвижных опор, наблюдалась просадка теплопроводов.

6.4.2 Подготовка к проведению испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя

Перед проведением испытаний тепловых сетей Заказчик подтверждает возможность снятия показаний в контрольных точках, выполняет собственными силами работы по осушению камер тепловой сети, приведению в порядок дренажей, организации стока поверхностных вод и др., а также закупает необходимое оборудование (гильзы, перемычки, штуцеры) и осуществляет монтажные работы по его врезке и установке.

Проверка подготовительных мероприятий: монтажа необходимых циркуляционных перемычек, закладных конструкций под термометры и манометры в контрольных точках тепловой сети, подготовка мест наблюдения, при необходимости возможна корректировка мест для установки гильз под термометры, штуцеров под манометры и циркуляционных перемычек.
Подготовка контрольно-измерительных приборов и оборудования, необходимого для измерения и регистрации параметров работы тепловой сети в период проведения исследования и испытаний.

Корректировка программы проведения испытаний (при необходимости).

6.4.3 Проведение испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя

Проведение испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя в соответствии с утвержденными программами.

По окончании испытания на максимальную температуру должен быть произведен осмотр испытанной тепловой сети для выявления дефектов, а также обработка и оценка результатов испытаний.

Составление актов о проведении испытаний.

6.4.4 Обработка результатов испытаний и составление технического отчета

Сопоставление значений фактических и теоретических перемещений стаканов компенсаторов для сальниковых компенсаторов, на которых устанавливались ФМП.

Технический отчет по результатам испытаний должен соответствовать требованиям Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025г. №511 и содержать:

​
краткую характеристику рассматриваемых систем теплоснабжения (характеристика тепловых сетей в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, утвержденные температурные графики отпуска тепловой энергии источниками теплоснабжения, схемы присоединения систем горячего водоснабжения, сведения по насосному оборудованию, осуществляющему передачу тепловой энергии и находящемуся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации и пр.);
​
расчет параметров испытаний;

​
мероприятия по подготовке сетей, оборудования, измерительной аппаратуры к испытаниям;

​
описание процесса проведения испытаний тепловых сетей;

​
обработка и анализ результатов испытаний;

​
рабочая программа проведения испытаний.

6.5 По 5 этапу оказания услуг должны быть выполнены:
- Проведение и предоставление Заказчику расчетов нормативов технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям на 2027 год;

- Подрядчик предоставляет Заказчику в электронном виде и на бумажном носителе в 1 экз. пакет документов согласно требованиям Порядка определения нормативов технологических потерь, при передаче тепловой энергии, теплоносителя», утв. Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №325 для утверждения нормативов технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя в комитете по ТЭК ЛО нормативов при передаче тепловой энергии по тепловым сетям на 2027;
- При необходимости доработка материалов с подготовкой дополнительного пакета документов согласно замечаниям».

6.6 По 6 этапу оказания услуг должны быть выполнены:

Сопровождение представленных материалов по расчету нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя в комитете по ТЭК ЛО до получения распоряжения об утверждении нормативов потерь. 

1. Порядок рассмотрения и приемки оказанных услуг:
Результаты оказанных услуг рассматриваются и принимаются представителями Заказчика и уполномоченными органами Правительства Ленинградской области.

При задержке рассмотрения/согласования предоставленной документации исполнитель осуществляет корректировку (доработку) документации в рамках гарантийного срока (без учета основных сроков оказания услуг).

2. Перечень отчетной документации, передаваемой Исполнителем Заказчику по окончании этапов оказания услуг в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра на оптическом носителе (диск CD-R в формате *pdf) в объеме п. 4 технического задания:

8.1 Программы проведения испытаний тепловых сетей на тепловые, гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя.

8.2 Отчет по результатам испытаний тепловых сетей на тепловые потери.

8.3 Отчет по результатам испытаний тепловых сетей на гидравлические потери.

8.4 Отчет по результатам испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя.

8.5 Энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии по пяти показателям.

8.5 Пояснительная записка и экспертное заключение по расчету нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии.
	Заказчик
И. о. Генерального директора
АО «Выборгтеплоэнерго»
___________________ С.М. Вилков
	Заказчик

Индивидуальный предприниматель

Смирнов Виктор Иванович

____________________ В.И. Смирнов


Приложение № 2

	к договору № 21-26-ЕП  от «15» июня 2026 г.

	
	
	к договору № 7-2025/ПЛ от «06» марта 2025 г.


Календарный план оказания и оплаты услуг
На оказание услуг по проведению испытаний тепловых сетей на тепловые, гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя с последующей разработкой энергетических характеристик, расчетом и экспертизой нормативов технологических потерь тепловой энергии, при передаче тепловой энергии по тепловым сетям централизованного теплоснабжения

	№ п/п
	Наименование услуги
	Стоимость этапа, руб.
	Срок оплаты
	Начало оказания услуг
	Окончание оказания услуг

	
	
	
	
	5
	6

	1
	Сбор исходных данных. Разработка программ проведения испытаний тепловых сетей на тепловые, гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя.
	1 500 000,00
	Оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приёмки оказанных услуг
	С даты заключения контракта
	В течение 15 рабочих дней с даты предоставления исходных данных по опросному листу исполнителя.

	2
	Проведение испытаний тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери.
	500 000,00
	
	С даты окончания первого этапа выполнения работ
	В соответствии с согласованным план-графиком, но не позднее даты начала отопительного периода 2026/2027 года.

	3
	Разработка нормативных энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии
	500 000,00
	
	С даты фактического окончания проведения испытаний тепловых сетей на тепловые и гидравлические потри
	В течение 30 рабочих дней с даты проведения испытаний тепловых сетей

	4
	Проведение испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя.
	700 000,00
	
	С даты окончания первого этапа выполнения работ
	В соответствии с согласованным план-графиком, но не позднее 15.10.2026 года.

	5
	Расчет нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя
	300 000,00
	
	С момента завершения этапа № 3
	В течение 20 рабочих дней с даты проведения испытаний тепловых сетей

	6
	Сопровождение результатов расчетов нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя
	200 000,00
	
	С момента завершения этапа № 5
	В соответствии с регламентом работы комитета по ТЭК ЛО
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