
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

	
Название ТРУ
	Топливо дизельное, межсезонное ДТ-Е-К5, с доставкой, по  ГОСТ32511-2013 

	Описание товара, работы, услуги (функциональные и технические характеристики и потребительские свойства)
	Дизельное топливо. Цетановое число  – не менее 51;
Массовая доля серы, мг/кг – не более 10,
Зольность (%) - не более 0,01
Предельная температура фильтруемости,*С – не выше минус 15

	Назначение и цели использования
	Топливо для котельных

	Количество ТРУ
	150 тонн

	Срок поставки
	[bookmark: _GoBack]До 5 декабря

	Место поставки
	г. Выборг, Выборгский район. Котельные.

	Способ доставки товара, требования к отгрузке и упаковке
	Доставка  « Поставщиком»  до склада «Покупателя»  в  г. Выборге  и Выборгском районе автомобильным     транспортом   по  предварительной   заявке   « Покупателя». Заявка подаётся за сутки. Топливо принимается «Покупателем» ежедневно с 08.00 до 17.00.

	Основное требование
	Наличие у  «Поставщика» складов хранения дизельного топлива в г. Выборг и Выборгском р-не Ленинградской области, а так же обеспечить возможность налива ДТ в спецтару Покупателя на АЗС г. Выборга и Выборгского района.  По требованию «Покупателя», экспертизу отобранных проб «Поставщик» обязан произвести  за свой счёт в сертифицированной лаборатории. 
Минимальная поставка   150 кг, доставка до  «Покупателя», также только специализированным автотранспортом (бензовозом со счетчиком) в течение 2 (двух) часов

	Требования к качеству и безопасности
	полное соответствие ГОСТам,  отраслевым стандартам

	Список документов
	Сертификаты качества, паспорт продукции

	Цена за тонну 
	 72000 рублей


Условия и способ оплаты
 Безналичный расчет, «Покупатель» производит оплату топлива в  течение 60 (шестидесяти) календарных дней  после получения партии продукции от «Поставщика».

