
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ-ЕП

	
Название ТРУ
	Топливо дизельное ЕВРО, Зимнее класса 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5), с доставкой, по  ГОСТ32511-2013 

	Описание товара, работы, услуги (функциональные и технические характеристики и потребительские свойства)
	Дизельное топливо. Цетановое число  – не менее 48;
Массовая доля серы, мг/кг – не более 10,
Зольность (%) - не более 0,01
Предельная температура фильтруемости,*С – не выше минус 32

	Назначение и цели использования
	Топливо для котельных

	Количество ТРУ
	450 тонн

	Срок поставки
	 Январь-февраль 2024г.

	Место поставки
	г. Выборг, Выборгский район. Котельные.

	Способ доставки товара, требования к отгрузке и упаковке
	Доставка  « Поставщиком»  до склада «Покупателя»  в  г. Выборге  и Выборгском районе автомобильным     транспортом   по  предварительной   заявке   « Покупателя». Заявка подаётся за сутки. Топливо принимается «Покупателем» ежедневно с 08.00 до 17.00.

	Основное требование
	Наличие у  «Поставщика» складов хранения дизельного топлива в г. Выборг и Выборгском р-не Ленинградской области, а так же обеспечить возможность налива ДТ в спецтару Покупателя на АЗС г. Выборга и Выборгского района.  По требованию «Покупателя», экспертизу отобранных проб «Поставщик» обязан произвести  за свой счёт в сертифицированной лаборатории. 
Минимальная поставка  150 кг, доставка до  «Покупателя», также только специализированным автотранспортом (бензовозом со счетчиком)

	Требования к качеству и безопасности
	полное соответствие ГОСТам,  отраслевым стандартам

	Список документов
	Сертификаты качества, паспорт продукции

	Цена за тонну 
	[bookmark: _GoBack] 83500 000  рублей 







Условия и способ оплаты
Безналичный расчет, «Покупатель» производит оплату поставленного топлива в  течение 60 (шестидесяти) календарных дней, после получения партии продукции, на основании выставляемых Поставщиком бухгалтерских документов.




                                               
