ДОГОВОР  № 110-24-ЕП
	г. Выборг
	«07» октября 2024 г.


АО «Выборгтеплоэнерго», далее именуемое «Заказчик» в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании  Устава, с одной стороны, и ООО «Инженерия энергетики» (ООО «ИНЖЭН») в лице генерального директора Казунина А.Г., далее именуемый «Исполнитель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту:  «Строительство складского комплекса, расположенного на территории котельной по адресу: ул. Большая Каменная, д. 18, г. Выборг, Ленинградская область», 
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется выполнить работы, предусмотренные п.1.1. настоящего договора, согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к договору). 

2.2. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение всех требований действующей нормативно-технической и производственно-технической документации при  выполнении работ по настоящему Договору
2.3. Заказчик обязуется произвести оплату работы, выполненной Исполнителем в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора.

2.4. Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых работ.

3. Цена и порядок оплаты
3.1. Стоимость работы по договору составляет: 1 608 000 (один миллион шестьсот восемь тысяч) рублей, в том числе НДС 20%.              

3.2. Аванс в размере 30 % от суммы договора и последующая оплата по факту готовности и приёмки разделов РД Заказчиком.

4. Ответственность сторон

4.1. Исполнитель несет полную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников, за соблюдение правил по технике безопасности и обеспечивает своих работников средствами индивидуальной защиты.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

5. Срок действия договора

5.1. Срок выполнения работ - не более 30 рабочих дней,  готовность раздела «КЖ» - не более 15 календарных дней с даты подписания договора.
5.2.
Договор может быть пролонгирован на тех же условиях на следующий календарный срок путем заключения дополнительного соглашения.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в установленном законом порядке.
6.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае неоднократного нарушения Исполнителем принятых на себя обязательств. В этом случае датой расторжения настоящего Договора будет дата вручения Исполнителю соответствующего уведомления от Заказчика.

6.4. Договор может быть расторгнут по взаимному письменному согласию сторон при отсутствии между ними неурегулированных разногласий.

7. Прочие условия 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

7.2. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору.

7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из сторон.
8. Адреса и реквизиты Сторон

	«Заказчик»
	«Исполнитель»

	АО «Выборгтеплоэнерго»
	ООО «Инженерия энергетики»

	188800, Ленинградская область 
г. Выборг, ул. Сухова, д. 2
ИНН 4704062064 КПП 470401001
	198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 69, литер А, пом. 138-Н, офис 644.2В

	р/с 40702810055390000440
	ИНН 7805760543 КПП 780501001

	к/с 30101810500000000653
	р/с 40702810706000069911

	Северо-Западный Банк ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
	Банк Санкт- Петербургский филиал ПАО «Промсвязьбанк»  г. Санкт-Петербург

	БИК 044030653
	БИК 044030920

	ОГРН 1054700176893 


	к/с 30101810000000000920

ОРГН 1197847248280

	
	


Генеральный  директор                                     Генеральный директор
___________________ А. В. Кривонос
            __________________ А.Г. Казунин
Приложение 1» к договору 
№ 110-24-ЕП от 07.10.2024 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку рабочей документации по объекту:

 «Строительство складского комплекса, расположенного на территории котельной по адресу: 

ул. Большая Каменная, д. 18, г. Выборг, Ленинградская область» 
	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	2
	3

	I
	Общие сведения/Основные данные:

	1
	Наименование объекта:
	«Строительство складского комплекса, расположенного на территории котельной  по адресу: ул. Большая Каменная, д. 18, г. Выборг, Ленинградская область» 

	2
	Основание для проектирования:
	Техническое задание на проектирование.
Договор на выполнение Проектных работ. 

	3
	Источник финансирования
	Собственные средства АО «Выборгтеплоэнерго»

	4
	Технико-экономические показатели по объекту
	Проектируемое сооружение складского комплекса одноэтажное, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 36 х 18 м, высота сооружения 8 м. Кровля - двускатная.
Фундаменты – монолитные железобетонные.

Каркас – несущие металлоконструкции с усилением для установки кран-балки грузоподъёмностью 5 тонн (не подлежащей регистрации в органах Ростехнадзора). 

Наружные ограждающие конструкции стен и кровли выполняются из трёхслойных стеновых панелей типа «сэндвич».

Распашные металлические ворота с калиткой  (В х Ш) 4,2 х 4,2 м  в количестве – 2 шт.

Инженерные коммуникации:

Электроосвещение и электрооборудование – согласно требованию  норм. 

	5
	Состав и общие требования к рабочей документации
	Рабочая документация в объеме разделов проектной документации:

АС

-

«Архитектурно-строительные решения»;

КЖ

-

«Конструкции железобетонные»;

КМ

-

«Конструкции металлические»;

ЭОМ

-

«Силовое оборудование и электроосвещение».

Содержание разделов Рабочей документации (РД) принять согласно ГОСТ Р 21.101-2020 в объеме необходимом для реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в рабочей документации. 
Рабочая документация должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.101-2020, Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ и других взаимосвязанных стандартов Системы проектной документации для строительства (СПДС). 

	
	Стадийность проектирования
	Одностадийное проектирование, предполагающее поэтапную разработку и передачу Заказчику рабочей документации в порядке  выполнения работ:
1 этап –    КЖ «Конструкции железобетонные».

II этап -      

-

КМ «Конструкции металлические»;

-

АС «Архитектурно-строительные решения»;

-

ЭОМ «Силовое оборудование и электроосвещение».



	6
	Сведения об участке строительства
	II строительно-климатическая зона, подрайон - IIB;

расчетная снеговая нагрузка – 240 кгс/кв.м. (IV снеговой район); нормативная ветровая нагрузка – 30 кг/кв.м. (II ветровой район) СНиП 2.01.07-2008.

	7
	Категория сложности объекта (класс ответственности сооружения по ГОСТ 27751-88)
	Уровень ответственности - II.

Коэффициент надёжности - 0,95.

Cтепень огнестойкости - IIIа.

Класс конструкций пожарной опасности - СО.

	II
	Основные требования к проектным решениям:

	1
	Архитектурно-планировочные решения
	Объемно-пространственные и архитектурно-планировочные решения разработать в соответствии с действующими нормами проектирования.

Складской комплекс неотапливаемый и предназначен для долгосрочного хранения стальных труб и металлических заготовок (негорючие вещества и материалы в холодном состоянии).

Категория помещения склада по взрывопожароопасности – Д.

Административно бытовые помещения не предусматривать.

Постоянное пребывание рабочих на складе не предусматривается. Время нахождения персонала на территории склада не более 2-х часов. Максимальное количество одновременно находящихся на территории склада людей не более 20 человек.

Разгрузка материала и конструкций производится при помощи кран-балки до 10 тн. 

	2
	Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций
	Фундаменты:

-

тип фундамента – монолитная железобетонная плита, выполненная по расчёту в соответствии с заключением об инженерно-геологических изысканиях и предусматриваемых нагрузках на плиту.

Несущие и ограждающие конструкции:

-

принять на основе архитектурных, объемно-планировочных и технологических решений с учетом максимальной быстрой возводимости и мобильности в соответствии с действующими стандартами и отвечающие требованиям существующих норм и правил;

-

схема основных несущих конструкций – рамно-связевый металлический каркас;

-

предусмотреть антикоррозийную защиту металлоконструкций каркаса.

-

покрытие ограждающих конструкций определить проектом по согласованию с Заказчиком.

Кровля: 

-

двускатная с организованным водостоком;

-

уклон кровли 12° /20%  (СП 17.13330.2017, табл.4.1);
-

покрытие определить проектом по согласованию с Заказчиком.



	3
	Внутренние инженерные сети зданий и сооружений
	Внутренние инженерные системы выполнить в соответствии с нормативными требованиями, условиями безопасности зданий.

Оборудование принять в соответствии с технологическим заданием, функциональным назначением помещений и действующими нормами и правилами, инженерные сети – согласно требованиям СП и технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Предусмотреть инженерное оборудование зданий в соответствии с нормативными требованиями и техническими условиями на подключение к инженерным сетям.

Система электроосвещения - в соответствии с действующими нормами (СП 31-110-2003), ПУЭ.

Контур заземления, системы уравнивания потенциалов и других защитных мер от поражения человека электрическим током, разработать в соответствии с действующими нормами (СП 76.13330, ПУЭ).

	4
	Наружные инженерные сети
	Наружные инженерные сети в данном проекте не разрабатываются

	5
	Количество экземпляров и форма представления проектно-сметной документации, выдаваемой Заказчику
	2- экземпляра на бумажном носителе, 1 экземпляр на электронном носителе.

	6
	Особые условия
	Доступ маломобильных групп населения в данное здание склада не предусматривается.

	III
	Дополнительные требования:

	1
	Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах или на конкурсной основе
	Не требуется.

	2
	Авторский надзор за строительством объекта
	Осуществляется в соответствии с требованиями СП 246.1325800.2016, утверждённых приказом Минстроя России от 09.01.2024 № 5/пр

	3
	Сроки выполнения работ
	Не более 30 рабочих дней,  готовность раздела «КЖ» - не более 15 календарных дней с даты подписания договора.

	4
	Требования к проектной документации, техническим решениям, применяемым изделиям и материалам и отчетной документации после завершения работ
	Проектная организация должна состоять в СРО на выполнение работ, предусмотренных техническим заданием.
При выполнении работ проектная организация должна предусмотреть перечень мероприятий и проектных решений, обеспечивающих выполнение нормативных требований в соответствии с правилами охраны труда в строительстве СП 12-135-2003 «Безопасность труда в  строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда». Выполнение рабочей документации в объёме, необходимом для возможности проведения строительно–монтажных работ по данному объекту.

	5
	Порядок оплаты за выполняемые работы
	Предусматривается аванс в размере 30 % и последующие оплаты по факту готовности и приёмки разделов РД Заказчиком


Заказчик:                                                                            Исполнитель:

Генеральный директор                                                     Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»                                                ООО «Инженерия энергетики»

_____________А.В. Кривонос                                         ________________А.Г. Казунин  
