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УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «12» октября  2023 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 105
Выполнение    работ по: замене стального жаротрубного пароводогрейного котла с разборкой обмуровки на котёл Tansan серии А.Е с заменой горелочного  устройства на мазутную горелку Oilon-RP90H; замене обвязки котлового контура с подключением к существующему газоходу; монтажу автоматики управления; монтажу системы ХВП; комплекса работ по утеплению мазутных ёмкостей; установке системы диспетчеризации; устройству контура молниезащиты и заземления оборудования. Ленинградская область, Выборгский р-он, пгт. Лесогорский, ул. Советов, д.7( МО "Светогорское городское поселение").
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
г. Выборг  2023
ДОГОВОР №  105 - 23 - ЕП 
г. Выборг                                                                                                          «12» октября   2023 г.
      Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «НоваМонтаж» (ООО «НМонтаж») в лице генерального директора Хозикеева Д.В., действующего на основании Устава, именуемое в дельнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора

    1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение  работ по: замене стального жаротрубного пароводогрейного котла с разборкой обмуровки на котёл Tansan серии А.Е с заменой горелочного  устройства на мазутную горелку Oilon-RP90H; замене обвязки котлового контура с подключением к существующему газоходу; монтажу автоматики управления; монтажу системы ХВП; комплекса работ по утеплению мазутных ёмкостей; установке системы диспетчеризации; устройству контура молниезащиты и заземления оборудования по адресу: Ленинградская область, Выборгский р-он, пгт. Лесогорский, ул. Советов, д.7 (МО "Светогорское городское поселение").
1.2. Объём работ указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение №1).

                                           2.Срок действия договора
2.1. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
3. Стоимость работ и расчеты
3.1.Стоимость работ по настоящему договору составляет 2 630 439 (Два миллиона шестьсот тридцать тысяч четыреста тридцать девять) рублей 71 копейка НДС не облагается. 

Форма оплаты – безналичный расчет.
3.2.  
Заказчик производит предоплату в размере 30 % от общей цены договора после подписания договора в течение 5 банковских дней. 

3.3. Окончательная оплата производится Заказчиком течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.4. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.

3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет несет Подрядчик.

4. Сроки выполнения работ
4.1.  Срок выполнения работ: в один этап – с момента заключения договора до 15 ноября 2023г. при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.

5. Обязательства сторон.
5.1 Заказчик обязуется:

- обеспечить  Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям; 

- осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;

- предоставить помещение для безопасного хранения монтажного инструмента;

- произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.
5.2. Подрядчик обязуется:

- приступить к выполнению работ с момента подписания настоящего договора.

- произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.
- обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для проверки хода и качества их исполнения;

- сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а так же в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;

- соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.

- подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а так же за его повреждение или утрату.

- соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.

- не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,

- в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее выполнение работ;

- безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.
5.3. Заказчик имеет право:

- осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,

- не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.

5.4. Подрядчик имеет право:
- требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;

- привлекать субподрядчиков для выполнения Работ в целях обеспечения надлежащего выполнения Работ по Договору.
6. Гарантия.
6.1. Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком в соответствии с настоящим договором работы устанавливается равным 36 месяцам с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.

6.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.

6.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.
7. Особые условия
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.

7.2.  Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

7.3.  Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.

7.4. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
7.5.  Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.

7.6. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
7.7. Настоящий договор действует со дня  подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.8. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение 1 календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.
8. Приложение к договору
К договору прилагаются:

8.1. Техническое задание (Приложение № 1).

8.2. Смета (Приложение № 2)
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

	ЗАКАЗЧИК:

АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001
р/с с 40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»
_________________ А.В. Кривонос
	ПОДРЯДЧИК:
ООО «НМонтаж»

188810, Ленинградская область, Выборгский р-н, г Выборг, Ленинградское ш, д. 47, кв. 49
Тел. 8 911 149 85 93
E-mail: daniil@nmontaj.ru
ИНН 4704113030,  КПП 470401001
Р/с 40702810655000037378 

в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
К/с 30101810500000000653, БИК 044030653
ОГРН 1234700005099
Генеральный директор

ООО «НМонтаж»

_________________ Д.В. Хозикеев


Приложение № 2

к Договору подряда № 105-23-ЕП от «12» октября  2023 г.
              ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.

1. Предметом данной закупки является выполнение  работ и мероприятий на объекте: одноэтажное Здание котельной с оборудованием, общей площадью 132,9 кв.м. инв. №3130-Б (условный №47-47-15/014/2012-126), расположенное по адресу: Ленинградская область, Выборгский р-он, пгт. Лесогорский, ул. Советов, д.7 (МО "Светогорское городское поселение").
2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет- 2 630 439 рубля 71 копейка ( Два миллиона  шестьсот тридцать тысяч четыреста тридцать девять  рублей 71 копейка), без НДС .  
                    2. Цели и правовое основание для проведения закупки.
 1.Целью закупки является проведение работ по: замене стального жаротрубного пароводогрейного котла с разборкой обмуровки на котёл Tansan серии А.Е с заменой горелочного  устройства на мазутную горелку Oilon-RP90H; замене обвязки котлового контура с подключением к существующему газоходу; монтажу автоматики управления; монтажу системы ХВП; комплекса работ по утеплению мазутных ёмкостей; установке системы диспетчеризации; устройству контура молниезащиты и заземления оборудования.
2. Основанием для проведения закупки является   естественный и эксплуатационный износ оборудования.
                      3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

 1. Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, Выборгский р-он, пгт. Лесогорский, ул. Советов, д.7( МО "Светогорское городское поселение").       

 2. Срок выполнения работ: в один этап – с момента заключения договора до 15 ноября 2023г. при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.

  4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

- Приказ Госкомархитектуры от 23.11.88 №312
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
-СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 »;
-СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации».;

-СП 72.13330.2016«Стальные конструкции» Актуализированная редакция СНиП II-23-81;
- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»,

 -СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с графиком производства работ, утверждённым Заказчиком.

2. Подрядчику необходимо представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. Подрядчику необходимо наличие ответственного ИТР за проведение работ, аттестованного в соответствии с требованиями промышленной безопасности (область аттестации А.1 «Основы промышленной безопасности». 

3. До начала производства работ необходимо:
     3.1. оформить акт-допуск в соответствии со СНиП 12-03-01.
     3.1.  предоставить на согласование с заказчиком график производства работ (СНиП    3.01.01-85 прил. 4).
     3.2. получить тех.условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.

4. В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 

- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 

- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

- Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.

- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-02-2006 , один экземпляр – на бумажном носителе, один экземпляр – электронная база.
5. Охрана труда и техника безопасности:

- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников.
 - Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ повышенной опасности.
6. Пожарная безопасность:

Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.

Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 

Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

7.       Охрана окружающей природной среды.

Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 

Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.

2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев от  даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2.
3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.

6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

                6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

                    Приложение №1 – Ведомость объёмов работ.
	
	
	
	
	

	                                                                                          Приложение №1

Выполнение необходимых работ и мероприятий на объекте: одноэтажное Здание котельной с оборудованием, общей площадью 132,9 кв.м. инв. №3130-Б (условный №47-47-15/014/2012-126), расположенное по адресу: Ленинградская область, Выборгский р-он, пгт. Лесогорский, ул. Советов, д.7 (МО "Светогорское городское поселение")

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	 1. Котел и котельное оборудование

	Демонтажные работы.

	1
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,018
	 

	2
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,021
	 

	3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,07
	 

	4
	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм
	100 шт. арматуры
	0,01
	 

	5
	Демонтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 0,03 т
	1 шт.
	1
	 

	6
	Демонтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 2 т
	1 шт.
	1
	 

	7
	Разборка кладки из огнеупорных изделий: неошлаковавшейся
	1 м3 кладки
	8,824
	 

	8
	Затаривание строительного мусора в мешки (1,8+8,824*1,35/1000)т
	1 т
	13,71
	 

	9
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	13,71
	 

	10
	Размещение и утилицация отходов на полигоне
	м3
	13,62
	 

	Монтажные работы.

	11
	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью: до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)
	1 котел
	1
	 

	12
	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: до 5 м3/ч
	1 устройство
	1
	 

	Ремонт горелки.

	13
	Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг-установка разъемной  платы.
	1 шт.
	1
	 

	14
	Прибор или аппарат-установка автомата горения
	1 шт.
	1
	 

	15
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	1 шт.
	2
	 

	16
	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 5 кг
	1 шт.
	1
	 

	17
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2
	100 жил
	0,06
	 

	18
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	1 разъем
	3
	 

	19
	Узел сочленения для исполнительных механизмов, масса исполнительных механизмов: до 20 кг
	1 шт.
	1
	 

	Трубопровод.

	20
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм
	100 м трубопровода
	0,4
	 

	21
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром:  25 мм
	1 шт.
	6
	 

	22
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 40 мм
	1 шт.
	3
	 

	23
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
	100 м трубопровода
	0,17
	 

	24
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 80 мм
	1 шт.
	2
	 

	25
	Монтаж оборудования (мазутонагреватель)., масса оборудования: 0,03 т
	1 шт.
	1
	 

	26
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	1 шт.
	2
	 

	27
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
	1 м3
	0,0633
	 

	28
	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)
	1 т конструкций
	0,31714
	 

	29
	Монтаж труб вытяжных из листовой стали 
	1 т конструкций
	0,31714
	 

	30
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,4
	 

	31
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,17
	 

	32
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	1 м3 изоляции
	0,542
	 

	33
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на  синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
	1 м3 изоляции
	0,505
	 

	34
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,102
	 

	35
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,021
	 

	 2. Установка системы химической водоподготовки исходной воды

	Демонтажные работы

	36
	Демонтаж имитатора (катушки)
	1 шт.
	1
	 

	37
	Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм
	1 соединение
	1
	 

	Монтажные работы

	38
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм
	1 соединение
	2
	 

	39
	Утановка счетчика холодной воды с имп. выходом (ВСХНД-50, масса 7,9 кг)
	1 шт.
	1
	 

	40
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т. Масса 5 кг
	1 насос
	1
	 

	41
	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,1 м3
	1 бак
	1
	 

	42
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм
	1 врезка
	2
	 

	 3. Утепление емкостей для мазута

	Демонтажные работы

	43
	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной
	100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	0,246
	 

	44
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,16
	 

	Утеплеие емкостей и мазутопровода

	45
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	29,6058
	 

	46
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,7536
	 

	47
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,025058
	 

	48
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,778658
	 

	49
	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями  минераловатными с гофрированной структурой
	1 м3 изоляции
	0,4818
	 

	50
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,095394
	 

	51
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами
	1 м3
	6,397
	 

	52
	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,825544
	 

	Прочие работы

	53
	Вывоз и размещение строительных отходов на полигоне
	м3
	2,46
	 

	 4. Оперативная удаленная диспетчеризация

	Демонтажные работы

	54
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт.
	0,01
	 

	55
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0,036
	 

	 5. Монтажные работы

	56
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм
	1 шт.
	1
	 

	57
	Щит (бокс) навесной ЩРН-12, размер корпуса 220х300х125 мм
	шт.
	1
	 

	58
	Кнопка управления KЕ-012
	шт.
	1
	 

	59
	Переключатель: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01
	 

	60
	Сверление отверстий: в  конструкциях (металлических) электродрелью диаметром до 20 мм
	100 отверстий
	0,08
	 

	61
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (лампа сигнальная)
	1 шт.
	8
	 

	62
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 12
	1 шт.
	1
	 

	63
	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)
	1 сетевой элемент
	1
	 

	64
	Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля
	1 шт.
	1
	 

	65
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
	1 шт.
	2
	 

	66
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,05
	 

	67
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	1 шт.
	5
	 

	68
	Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг
	1 шт.
	1
	 

	69
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	1 шт.
	1
	 

	70
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,486
	 

	71
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	0,486
	 

	72
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
	100 м
	0,12
	 

	73
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2
	100 м
	0,47
	 

	74
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2
	100 м
	0,21
	 

	 6. Устройство заземляющего контура молниезащиты и контура защитного заземления оборудования

	Земляные работы

	75
	Устройство швов в бетоне: затвердевшем
	100 м шва
	0,164
	 

	76
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0,01025
	 

	77
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	4,4075
	 

	78
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,07095
	 

	79
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,0648
	 

	80
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,0648
	 

	81
	Планировка участка: вручную
	100 м2
	0,25
	 

	Восстановление покрытия

	82
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,00615
	 

	83
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,00615
	 

	84
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,00369
	 

	85
	Разогревание битума в котлах емкостью 400 л
	1 т битума и битумных эмульсий
	0,00369
	 

	86
	Устройство покрытия толщиной 10 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,0041
	 

	 7. Строительно-монтажные работы

	Наружные работы

	87
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
	10 шт.
	0,9
	 

	88
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,42
	 

	Внутренние работы

	89
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 500 мм2
	100 м
	0,012
	 

	90
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 120 мм2
	100 м
	0,012
	 

	91
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2
	100 шт.
	0,02
	 

	92
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением  160 мм2
	100 м
	0,48
	 

	93
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	0,634
	 

	94
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
	100 шт.
	0,42
	 

	95
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2
	100 шт.
	0,24
	 

	96
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0792
	 

	97
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен в 1  кирпич
	100 отверстий
	0,02
	 

	98
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен в  2  кирпича
	100 отверстий
	0,01
	 

	 8. Вывоз мусора

	99
	Вывоз и размещение строительных отходов на полигоне
	м3
	2,255
	 

	 9. ПНР

	100
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
	1 измерение
	1
	 

	101
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	1 измерение
	9
	 

	102
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,36
	 

	103
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и другихлиний напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	34
	 

	104
	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 1 Гкал/ч
	1 котел
	1
	 

	105
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
	1 система
	1
	 

	106
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01
	1 канал
	4
	 


	Заказчик

АО «Выборгтеплоэнерго»

Генеральный директор

__________________ Кривонос А.В.

М. П.
	
	Подрядчик
ООО «НМонтаж»

Генеральный директор

__________________ Хозикеев Д.В.

М. П.


PAGE  
1

