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УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «24» апреля  2023 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 26
Выполнение строительно - монтажных работ в котельной, расположенной по адресу: ЛО, Выборгский район, МО «Приморское ГП»,      п. Рябово, Полянское шоссе, д. 1
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
г. Выборг  2023
ДОГОВОР №  26-23-ЕП 

г. Выборг                                                                                                                 «24» апреля   2023 г.

     Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «РТПК» (ООО «РТПК») в лице генерального директора Чилингарова С.Д., действующего на основании Устава, именуемое в дельнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение строительно - монтажных работ в котельной, расположенной по адресу: ЛО, Выборгский район, МО «Приморское ГП»,      п. Рябово, Полянское шоссе, д. 1.

1.2. Объём работ указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение №1).

1.3. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика.

2. Срок действия договора
2.1. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

3. Стоимость работ и расчеты
3.1.Стоимость работ по настоящему договору составляет 2 954 620 (Два миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать) рублей 00 копеек в том числе НДС (20%). 

Форма оплаты – безналичный расчет.
3.2. Заказчик производит предоплату в размере 30 % от общей цены договора после подписания договора в течение 5 рабочих дней. 

3.3. Окончательная оплата производится Заказчиком течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.4. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.

3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет несет Подрядчик.

4. Сроки выполнения работ
4.1. Срок выполнения работ: не позднее 01.12.2023 г.
5. Обязательства сторон
5.1 Заказчик обязуется:

- обеспечить  Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям; 

- осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;

- предоставить помещение для безопасного хранения монтажного инструмента;

- произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

5.2. Подрядчик обязуется:

- приступить к выполнению работ с момента подписания настоящего договора.

- произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.
- обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для проверки хода и качества их исполнения;

- сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а так же в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;

- соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.

- подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а так же за его повреждение или утрату.

- соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.

- не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,

- в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее выполнение работ;

- безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.

5.3. Заказчик имеет право:

- осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,

- не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.

5.4. Подрядчик имеет право:

- требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;

- привлекать субподрядчиков для выполнения Работ в целях обеспечения надлежащего выполнения Работ по Договору.

6. Гарантия
6.1. Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком в соответствии с настоящим договором работы устанавливается равным 36 месяцам с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.

6.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.

6.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

7. Особые условия
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.

7.2.  Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

7.3.  Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.

7.4. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
7.5.  Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.

7.6. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

7.7. Настоящий договор действует со дня  подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.8. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение 1 календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.
8. Приложение к договору

К договору прилагаются:

8.1. Техническое задание (Приложение № 1).

8.2. Смета (Приложение № 2)
9.  Адреса и реквизиты сторон 

	ЗАКАЗЧИК:

АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001
р/с  40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

_________________ А.В. Кривонос
	ПОДРЯДЧИК:

ООО «РТПК» 

195269, Санкт-Петербург, пр. Светлановский, д.58, к.3, лит.А, пом.5Н, 15Н

Тел. (812) 318-74-13

E-mail: rtpk@yandex.ru 

ИНН 7813156984,  КПП 780401001

Р/с 40702810090090000525 

в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» г. Санкт-Петербург

К/с 30101810900000000790, БИК 044030790

ОГРН 1037828026719

ОКПО 57936678

Генеральный директор

ООО «РТПК»

_________________ С.Д. Чилингаров


Приложение № 1
к Договору подряда № 26-23-ЕП от «24 » апреля 2023 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: АО « Выборгтеплоэнерго»

1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.

1.    Предметом данной закупки является выполнение строительно - монтажных работ в котельной, расположенной по адресу: ЛО, Выборгский район, МО «Приморское ГП»,      п. Рябово, Полянское шоссе, д. 1, согласно разработанной рабочей документации, Шифр: КВС.103.4.23, прошедшей экспертизу промышленной безопасности и получивший положительное заключение с внесением в реестр Ростехнадзора:
1.1. Произвести демонтаж емкостей подземных горизонтальных для хранения сжиженного углеводородного газа – 2шт., испарительных установок – 2 шт., комплекта надземной трубопроводной обвязки, вспомогательных опор и консолей;

1.2. Осуществить строительные работы на прокладке подземного газопровода Ду57 длинной 36 м с комплектующими (футляр, краны и т.п.) от места присоединения до здания котельной.

1.3. Осуществить строительные работы сети газопотребления внутри здания котельной Ду57 длинной 24 м и продувочно-сбросных газопроводов Ду20 длинной 70 м, а именно монтаж газопроводов к существующим котлам, горелкам, мультиблокам, также смонтировать регуляторы давления газа, электромагнитные клапана, фильтра, коммерческий узел учета и вспомогательное оборудование к сети газопотребления.

1.4. Осуществить демонтаж существующего датчика концентрации пропана и установить новый датчик концентрации метана в воздухе.

1.5. Осуществить пуско-наладочные работы, а также сдачу законченного строительством объекта сети газопотребления с привлечением инспектора Ростехнадзора.

Перечень объема работ указан в ведомости объема (приложение №1), а также перечень оборудования, передаваемого Заказчиком в производство работ (ведомость ресурсов – приложение №2).

2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет – 2 954 620 руб. 00 коп. (Два миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20 % - 492 436,67 руб. 00 копеек (Четыреста девяносто две тысячи четыреста тридцать шесть рублей 67 копеек.).

2. Цели и правовое основание для проведения закупки.
1. Целью закупки является проведение работ по техническому перевооружению ОПО  рег.№А20-01352-0024 «Система теплоснабжения МО« Выборгский район Ленинградской области». Блок-модульная отопительная котельная, установленной мощностью 2250 кВт по адресу: 188840, Ленинградская обл., Выборгский муниципальный район, МО «Приморское ГП», п. Рябово, Полянское шоссе, д. №4.

2. Основанием для проведения закупки является график производства работ, составленный на основании проекта  КВС.103.4.23- ПОД, ГСН, ГСВ, АГСВ, в котельной, расположенной по адресу: п. Рябово, Полянское шоссе, д. №4, разработанного ООО «КВС».

3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

 1. Место выполнения работ (объект): Ленинградская обл., Выборгский муниципальный район, МО «Приморское ГП», п. Рябово, Полянское шоссе, д. №4.

 2. Начало производства демонтажных/монтажных работ осуществляется в условиях останова эксплуатации котельной.       
 3.  Срок выполнения работ: работы завершить не позднее 01.12.2023г.
 4.  Авансирование предусмотрено в размере 30% от суммы договора.

 5. Датой начала исполнения срока договора считать день поступления аванса на расчётный счёт Подрядчика.
4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

   1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;

-СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- СП 62.13330.2010. «Газораспределительные системы»;
-СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СниП 12-01-2004»;

- СниП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

-СниП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

	-ГОСТ 23118-99
	Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

	- СниП 3.03.01-87
	Несущие и ограждающие конструкции

	-СниП 3.05.05-84
	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы


-СП 63.13330.2012 «Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СниП 52-01-2003»;

- СП 45.13330.2012 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СниП 3.02.01-87»;

	-СниП 3.05.03-85      
	Тепловые сети.

	-ГОСТ 22950-95
	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия.

	-СниП 3.05.01-85
	Внутренние санитарно-технические системы.

	-СниП 2.04.14-88      
	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

	-  СниП 3.05.05-84
	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.


- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с проектной документацией, проектом производства работ ППР, утверждённым Заказчиком.
2. Подрядчику необходимо в письменном виде уведомить Заказчика о начале производства работ и  представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. До начала производства работ необходимо получить тех.условия, заключить договор с ресурсоснабжающей организацией на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.
3.   До начала производства работ необходимо:

3.1. предоставить на согласование проект производства работ (СниП 3.01.01-85 прил. 4).

3.2. при производстве работ, влияющих на безопасность дорожного движения, на участках дорог (улиц) согласовать схему организации дорожного движения в установленном порядке.

3.3. оформить необходимые допуски в соответствии с СниП 12-03-2001 (акт-допуск), приказом РТН № 528 от 15.12.2020 (наряд-допуск). 
4.  В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Вывоз и утилизация строительных отходов осуществляется Подрядчиком за свой счёт, за исключением лома чёрного металла, который передаётся Заказчику. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 

- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 

- Подрядчик в ходе выполнения демонтажных работ обязан сохранить в работоспособном состоянии недемонтируемое оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-022-2006.

5.  Охрана труда и техника безопасности:

Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение.  
6.   Пожарная безопасность:

Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.

Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 

Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.
7.      Охрана окружающей природной среды.

Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 

Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 
5. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.

2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2. 

3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.

6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения муниципальный заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.
                6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:
Приложение №1

	
	
	
	
	
	
	

	Ведомость объёмов работ

	Техническое перевооружение ОПО №А20-01352-0024 "Система теплоснабжения МО "Выборгский район" Ленинградской области"

	Блок-модульная отопительная котельная,  установленной мощностью 2250 кВт  по адресу: 188840, Ленинградская область, Выборгский район, МО "Приморское ГП" пос. Рябово, Полянское шоссе, д.4

	Перевод работы котельной с сжиженного углеводородного  газа на природный газ в пос. Рябово, Полянское шоссе, д. 4

	(наименование объекта)

	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. ПОД. Земляные работы
	 
	 
	 
	 

	Котлован с резервуарами
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 (одерновки)
	1000 м3 грунта
	0,01117
	11,17 / 1000 
	 

	2
	2
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,07285
	72,85 / 1000 
	 

	3
	3
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 (выемка песка мелкозернистого  для демонтажа резурвуаров)
	1000 м3 грунта
	0,186245
	186,245 / 1000 
	 

	4
	4
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1  (выемка песка мелкозернистого)
	100 м3 грунта
	0,14
	14 / 100 
	 

	5
	5
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 (ПГС)
	1000 м3 грунта
	0,0187
	18,7 / 1000 
	 

	7
	6
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,01817
	18,17 / 1000 
	 

	9
	7
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов  1 (обратная засыпка 284,265 м3 и 113,741 м3 с доставкой грунта для замещения объемов резервуара)
	1000 м3 грунта
	0,3979691
	(284,265+113,741-(0,0187+0,01817)) / 1000 
	 

	Траншея под кабель и протекторы
	 
	 
	 
	 

	11
	8
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,0787
	78,7 / 1000 
	 

	12
	9
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1  (выемка песка мелкозернистого)
	100 м3 грунта
	0,073
	7,3 / 100 
	 

	13
	10
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов  1 (обратная засыпка)
	1000 м3 грунта
	0,086
	86 / 1000 
	 

	Траншея для демонтажа подземного газопровода
	 
	 
	 
	 

	15
	11
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,008184
	8,184 / 1000 
	 

	16
	12
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1  (выемка песка мелкозернистого)
	100 м3 грунта
	0,0088
	0,88 / 100 
	 

	17
	13
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов  1 (обратная засыпка)
	1000 м3 грунта
	0,009064
	(0,008184*1000+0,0088*100) / 1000 
	 

	18
	14
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	4,930331
	((0,3979691+0,086+0,009064)*1000) / 100 
	 

	19
	15
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,5
	500 / 1000 
	 

	Раздел 2. ПОД. Демонтаж наружного газопровода
	 
	 
	 

	20
	1
	Демонтаж. Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 50 мм
Применительно
	1 задвижка
	1
	 
	 

	21
	2
	Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм
Применительно
	1 шт.
	6
	 
	 

	22
	3
	Демонтаж. Установка регуляторов давления газа диаметром: до 50 мм
Применительно
	1 регулятор
	4
	 
	 

	23
	4
	Демонтаж. Установка клапанов предохранительных диаметром: до 50 мм
Применительно
	1 клапан
	8
	 
	 

	24
	5
	Демонтаж. Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм Ду57х3,5 мм (от испарителя до ввода в здание)
Применительно
	100 м трубопровода
	0,1619
	((14,79+1,4)) / 100 
	 

	25
	6
	Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм (Ду25 мм)
	1 задвижка
	6
	 
	 

	26
	7
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 45 мм  (L=42,58 п.м. Ду25 мм от резервуаров до испарителя)
Применительно
	100 м трубопровода
	0,4323
	(42,58+(19,84-0,1619*100)-0,03*100) / 100 
	 

	27
	8
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 50 мм  (на участке от испарителя до ввода в здание с учетом длины трубы на выходе из земли
	100 м газопровода
	0,03
	3 / 100 
	 

	28
	9
	Демонтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 1 м, условный диаметр до 50 мм (8 опор с 2-мя консолями и 2 опоры с регул.высотой для газопр. Ду25 мм )
Применительно
	100 м газопровода
	0,21615
	0,4323/2 
	 

	29
	10
	Демонтаж. Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода: до 50 мм
Применительно
	1 конденсатосборник
	1
	 
	 

	30
	11
	Демонтаж. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм (Ду89 мм гильза на вводе в здание)
Применительно
	1 км трубопровода
	0,0016
	1,6/1000 
	 

	Раздел 3. ПОД. Разборка, демонтаж конструкций и пр. работы
	 
	 

	31
	1
	Демонтаж. Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода: до 50 мм с ковером
Применительно
	1 конденсатосборник
	1
	 
	 

	32
	2
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,26815
	(22,815+2*2) / 100 
	 

	34
	3
	Пропарка поверхности технологических трубопроводов и оборудования внутри резервуара
	100 м трубопровода
	0,152
	(7,6*2) / 100 
	 

	35
	4
	Промывка внутренней поверхности резервуара (габарит 9900 х 2400 мм, толщ.стен 5 мм, вес 3,1 т)
	100 м2
	1,3823008
	(2*3,1415927*(2,0*10+1*1*2)) / 100 
	 

	38
	5
	Дозачистка внутренней поверхности резервуара от твердых отложений вручную с последующим удалением нефтешлама из резервуара (2,85м3 х 2шт, толщ. 5 см)
	100 м2
	1,3823008
	 
	 

	41
	6
	Демонтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 8 т (резервуары)
Применительно
	1 шт.
	2
	 
	 

	42
	7
	Демонтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т (испарители  DAGES VWI250 - 85 кг/шт+ )
Применительно
	1 шт.
	2
	 
	 

	43
	8
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 3 до 6 т
	1 т груза
	16,2842
	 
	 

	46
	9
	Разборка: железобетонных фундаментов
	1 м3
	18,7
	 
	 

	Раздел 4. ПОД. Демонтаж электрохимзащиты
	 
	 
	 
	 

	50
	1
	Демонтаж. Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков  (КПП-2 шт)
Применительно
	1 контрольно-измерительный пункт
	2
	 
	 

	51
	2
	Установка электродов сравнения
	1 электрод
	3
	 
	 

	52
	3
	Демонтаж кабеля ВбШв-0,66 2х2,5 - 96 м  и ПУГВ 1х2,5 - 3 м
	100 м
	0,99
	(96+3) / 100 
	 

	53
	4
	Демонтаж. Устройство глубинного анодного заземлителя глубиной 50 м при сооружении электрохимической защиты подземных стальных газопроводов в населенных пунктах (магнезиальные анодные элементы (протекторы) ПС-10У гл. 2 м)
Применительно
	1 анодный заземлитель
	13
	 
	 

	Раздел 5. ПОД. Доставка персонала и техники на объект и обратно
	 
	 

	54
	1
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 40 т
	маш.-ч
	4
	 
	 

	55
	2
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства: 0,4 м3
	маш.-ч
	5
	 
	 

	56
	3
	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах: 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	5
	 
	 

	57
	4
	Доставка персонала
	рейс
	4
	 
	 

	58
	5
	Аренда помщений для прожитвания работников
	рейс
	2
	 
	 

	Раздел 6. ГСН. Земляные работы
	 
	 
	 
	 

	Траншея под газопровод 36 п.м.
	 
	 
	 
	 

	59
	1
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 (снятие слоя одерновки)
	1000 м3 грунта
	0,0072
	(0,1*2*36) / 1000 
	 

	60
	2
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (грунт замещенный песком)
	1000 м3 грунта
	0,0081
	(0,75*0,3*36) / 1000 
	 

	62
	3
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,05103
	(((1,6*(0,75+1,5)/2*36)-0,0081*1000)*0,9) / 1000 
	 

	63
	4
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1 (доработка дна траншеи)
	100 м3 грунта
	0,0567
	(0,05103*0,1*1000/0,9) / 100 
	 

	64
	5
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,27
	(0,75*36*0,1) / 10 
	 

	65
	6
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов  1 (обратная засыпка 284,265 м3 и 113,741 м3 с доставкой грунта)
	1000 м3 грунта
	0,05913
	0,05103+0,0081 
	 

	67
	7
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,1017
	(((0,0072+0,0081+0,05103)*1000+0,0567*100)-(0,27*10+0,05913*1000)) / 100 
	 

	68
	8
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,693
	(0,05913*1000+0,1017*100) / 100 
	 

	69
	9
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,16
	(40*4) / 1000 
	 

	Раздел 7. ГСН. Газопровод наружный
	 
	 
	 
	 

	70
	1
	Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 100 мм  (ПК0+00)
	10 врезок
	0,1
	1 / 10 
	 

	72
	2
	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм (Ду110 мм ПК0+0.50)
	100 м газопровода
	0,005
	0,5 / 100 
	 

	73
	3
	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм  (ПК0+0.50 ?110/63 мм)
	1 соединение
	1
	 
	 

	76
	4
	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм (Ду57/63 мм ПК00.50+37.62)
	100 м газопровода
	0,355
	35,5 / 100 
	 

	77
	5
	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм  (соединение одиночных ПЭ труб)
	1 соединение
	1
	 
	 

	78
	6
	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (Лента сигнальная "Газ")
Применительно
	1 км кабеля
	0,0355
	35,5/1000 
	 

	Цокольный ввод на ПК0+37.62
	 
	 
	 
	 

	80
	7
	Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание, диаметр газопровода: до 63 мм
	10 вводов
	0,1
	1 / 10 
	 

	84
	8
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (отводы Ду57х3,5 мм - 2 шт)
	1 т фасонных частей
	0,0096
	(4,8*2)/1000 
	 

	85
	9
	Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: до 50 мм
	1 задвижка
	1
	 
	 

	87
	10
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа  (Ду20 пробка)
	100 шт.
	0,01
	1 / 100 
	 

	88
	11
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 75 мм
	1 км трубопровода
	0,001
	1/1000 
	 

	90
	12
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
	1 врезка
	1
	 
	 

	Установка коверов
	 
	 
	 
	 

	91
	13
	Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода (ковер)
	1 установка
	2
	 
	 

	Раздел 8. ГСН. Защита надземного газопровода и установка указателей
	 
	 

	Окраска контрольной трубки Ду32 мм
	 
	 
	 
	 

	96
	1
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	0,3015929
	3,1415927*0,032*3 
	 

	97
	2
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом (контр.трубки Ду32 мм)
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,0030159
	(3,1415927*0,032*3) / 100 
	 

	98
	3
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (на 2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0060318
	(0,0030159) * 2 
	 

	99
	4
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (на 2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0060318
	(0,0030159) * 2 
	 

	100
	5
	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле (газопровода)
Применительно
	1 шт.
	4
	 
	 

	Раздел 9. ГСН. Испытание газопровода
	 
	 
	 
	 

	102
	1
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до  14 мм
	1 стык
	15
	4*2+1+1*6 
	 

	103
	2
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 60 мм
	1 стык
	15
	 
	 

	104
	3
	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 10 мм
	1 м шва
	2,9688051
	3,1415927*(15*0,063) 
	 

	105
	4
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 100 мм
	1 узел
	1
	 
	 

	106
	5
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,435
	((0,005+0,355)*100+7,5) / 100 
	 

	107
	6
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром: до 100 мм
	100 м газопровода
	0,435
	 
	 

	108
	7
	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм
	1 участок испытания газопровода
	1
	 
	 

	Раздел 10. ГСВ. Демонтаж  работы (материалы, оборудования и газопровода)
	 

	109
	1
	Демонтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м
Применительно
	100 м2
	0,05
	5 / 100 
	 

	110
	2
	Резка стального профилированного настила
	1 м реза
	18
	((2+2,5)*2)*2 
	 

	111
	3
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,1560263
	 
	 

	114
	4
	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм (на входе газопровода в здание)
	100 заглушек
	0,01
	1 / 100 
	 

	115
	5
	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм (КТЗ-50-1,6ф и ВН2Т-1фл.)
Применительно
	100 шт. арматуры
	0,02
	2 / 100 
	 

	116
	6
	Демонтаж. Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром: до 200 мм
Применительно
	1 фильтр
	1
	 
	 

	117
	7
	Демонтаж. Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм
Применительно
	1 шт.
	1
	 
	 

	118
	8
	Демонтаж. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (кр.шаров.: Ду50-1 шт; Ду32 - 3 мм;)
Применительно
	1 шт.
	4
	1+3 
	 

	119
	9
	Демонтаж. Установка манометров: с трехходовым краном
Применительно
	1 компл.
	6
	3+3 
	 

	120
	10
	Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм (Компенсатор  газовый фланцевый)
Применительно
	100 шт. арматуры
	0,03
	3 / 100 
	 

	121
	11
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
	100 м трубопровода
	0,24
	24 / 100 
	 

	122
	12
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
	100 м трубопровода
	0,7
	70 / 100 
	 

	Раздел 11. ГСВ. Монтажные работы
	 
	 
	 
	 

	123
	1
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 50 мм
	1 узел
	1
	 
	 

	124
	2
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,94
	94 / 100 
	 

	125
	3
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 50 мм  Ду20 мм
	1 узел
	1
	 
	 

	126
	4
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.
	1 т конструкций
	0,09752
	(7,11*12+1,22*10)/1000 
	 

	127
	5
	Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений
	1 т конструкций
	0,09752
	(7,11*12+1,22*10)/1000 
	 

	131
	6
	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм
	10 м трубопровода
	9,9917
	((24+4*0,119+9*0,045+2*0,64*3)+(0,046*26+70)) / 10 
	 

	138
	7
	Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 50 мм
	1 стык
	82
	(9+4+26)*2-2+2*3 
	 

	139
	8
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,28721
	((24+4*0,119+9*0,045+2*0,64*3)) / 100 
	 

	141
	9
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм
	100 м трубопровода
	0,71196
	((0,046*26+70)) / 100 
	 

	143
	10
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
Применительно
	1 фланец
	22
	16+6 
	 

	147
	11
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
	1 врезка
	7
	 
	 

	148
	12
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм
	1 врезка
	7
	 
	 

	149
	13
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,09
	(3+2+4) / 100 
	 

	150
	14
	Установка регуляторов давления газа диаметром: до 50 мм
	1 регулятор
	3
	 
	 

	155
	15
	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром: до 50 мм
	1 фильтр
	1
	 
	 

	158
	16
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	1 шт.
	1
	 
	 

	160
	17
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм. Клапан с эл.магнитным приводом
	1 шт.
	1
	 
	 

	162
	18
	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 50 мм
Применительно
	10 вставок
	0,3
	3/10 
	 

	165
	19
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (кр.шаров.: Ду50-1 шт; Ду32 - 3 мм;)
	1 шт.
	4
	1+3 
	 

	168
	20
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм
	1 шт.
	7
	 
	 

	170
	21
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм
	1 шт.
	7
	 
	 

	172
	22
	Установка манометров: с трехходовым краном
	1 компл.
	4
	 
	 

	175
	23
	Пневматическое испытание газопроводов
	100 м газопровода
	0,99917
	((0,28721+0,71196)*100) / 100 
	 

	Монтаж коммерческого узла учёта УУГ
	 
	 
	 
	 

	176
	24
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм (ИРВИС-Ультра-Пп-16-50-270-ВП-ГОТ)
	1 шт.
	1
	 
	 

	178
	25
	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг  (измерительный участок в комплекте (на технологической катушке) для замены счётчика фланцевая DN50)
	1 шт.
	1
	 
	 

	179
	26
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (ИРВИС-УБК-К-7,0)
	1 шт.
	1
	 
	 

	180
	27
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (модем с антенной GSM mini SMA)
	1 шт.
	1
	 
	 

	182
	28
	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
	1 шт.
	1
	 
	 

	Ввод и выход на фасаде здания
	 
	 
	 
	 

	183
	29
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм  (Ду89 мм   гильза на вводе в здание L=0,2 м)
Применительно
	1 км трубопровода
	0,0003
	0,3/1000 
	 

	184
	30
	Ввод в здание. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм (Ду32 мм 0,2 п.м. х 3 ввода)
	1 км трубопровода
	0,0009
	0,3*3/1000 
	 

	185
	31
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,012
	(0,3*4) / 100 
	 

	186
	32
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм (с 2-х ст.)
	1 сальник
	8
	4*2 
	 

	187
	33
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенок до 6 мм
	1 стык
	90
	26*2+70/10+0,09*100+22 
	 

	188
	34
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 28 мм
	1 стык
	90
	 
	 

	189
	35
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм
	1 стык
	29
	(9+4)*2+24/10+0,6 
	 

	190
	36
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 60 мм
	1 стык
	29
	 
	 

	191
	37
	Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 300 мм (ТЧ сб.25 к разд.2)
	1 стык
	17
	 
	 

	Раздел 12. ГСВ. Строительные работы
	 
	 
	 
	 

	192
	1
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	10,6908932
	3,1415927*(0,057*(0,28721*100+6)+0,02*0,71196*100) 
	 

	193
	2
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1069089
	(10,6908932) / 100 
	 

	194
	3
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1069089
	(10,6908932) / 100 
	 

	195
	4
	Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м
Применительно
	1 т конструкций
	0,24
	 
	 

	197
	5
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	1 м2 проемов
	5,4
	(2,5+2)*(2*0,4+2*0,2) 
	 

	Раздел 13. ГСВ. Пусконаладочные работы
	 
	 
	 
	 

	199
	1
	Система снабжения газообразным или жидким топливом котельной, включая газопроводы от ГРУ до котлов, мазутопроводы от МНС до котлов, теплопроизводительность: до 10 Гкал/ч
	1 система
	1
	 
	 

	200
	2
	Горелка: газомазутная или газовая (перенастройка на природный газ)
	1 горелка
	3
	 
	 

	201
	3
	Фильтр сетчатый, расход среды до 60 т/ч
	1 фильтр
	1
	 
	 

	Раздел 14. АГСВ. Демонтаж  работы (датчик пропана СЗН8-АТ1)
	 
	 

	202
	1
	Демонтаж. Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I (Газоанализатор)
Применительно
	1 компл.
	1
	 
	 

	Раздел 15. АГСВ. Монтажные работы
	 
	 
	 
	 

	203
	1
	Установка щитков стальных для контрольно-измерительных приборов (КИП) размером: 700х600 мм (ЩУУГ)
	1 прибор, устройство
	1
	 
	 

	205
	2
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до  25 А
	1 шт.
	1
	 
	 

	207
	3
	Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (в металлических конструкциях здания)
Применительно
	100 отверстий
	0,02
	2 / 100 
	 

	208
	4
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01 до 20 мм
	100 отверстий
	-0,02
	-2 / 100 
	 

	209
	5
	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (в металлических конструкциях здания)
Применительно
	100 отверстий
	0,02
	2 / 100 
	 

	210
	6
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45 до 20мм
	100 отверстий
	-0,02
	-2 / 100 
	 

	211
	7
	Оттяжка тросовая: к стене здания с установкой крюка
	1 шт.
	1
	 
	 

	214
	8
	Трос продольно-несущий
	1 км
	0,01
	 
	 

	219
	9
	Ролик натяжения троса
	100 шт.
	0,02
	2 / 100 
	 

	222
	10
	Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг
	1 шт.
	2
	 
	 

	226
	11
	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I
	1 компл.
	1
	 
	 

	227
	12
	МН-2,5 измерительный преобразователь ЯРКГ 2.840.001-15 на метан СН4
	шт
	1
	 
	 

	Кабели и провода
	 
	 
	 
	 

	228
	13
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,36
	36 / 100 
	 

	231
	14
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	100 м
	0,09
	9 / 100 
	 

	233
	15
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	0,45
	45 / 100 
	 

	237
	16
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Блок  интерфеса  и питания расходомера-счетчика ультразвукового ИРВИС-Ультра)
	1 шт.
	1
	 
	 

	238
	17
	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
	1 шт.
	1
	 
	 

	239
	18
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 жил
	0,2
	20 / 100 
	 

	Раздел 16. АГСВ. Пусконаладочные работы

	240
	1
	Выключатель двухполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
	1 шт.
	1
	 
	 

	241
	2
	Анализ для измерения концентраций вредных веществ в воздухе: с помощью газоанализатора
	1 анализ
	1
	 
	 

	242
	3
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 (КУУГ)
	1 система
	1
	 
	 

	243
	4
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10
	1 система
	1
	 
	 


Ремонтно-строительные работы будут осуществляется в стесненных условиях и в  ограниченном пространстве здания котельной с наличием в зоне производства работ действующего оборудования и загромождающих предметов.
Приложение №2
	ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ, 
передаваемых Заказчиком в производство работ

	Перевод работы котельной с сжиженного углеводородного  газа на природный газ в пос. Рябово, Полянское шоссе, д. 4, Блок-модульная отопительная котельная,  установленной мощностью 2250 кВт  по адресу: 188840, Ленинградская область, Выборгский район, МО "Приморское ГП" пос. Рябово, Полянское шоссе, д.4

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Общее кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Материалы Заказчика
	 
	 
	 

	1
	 Импульсная трубка D6х8 ТВ-0035 L=4,5 п.м. 
	шт
	1
	 

	2
	Клапаны газовые Madas EVP/NC, автоматические нормально-закрытые, DN15 ? DN300 - EVP500067 308 
	шт
	1
	 

	3
	Компенсатор сильфонный MG-30-50 DN50; PN3,0 bar; нерж.сталь; фланец 
	шт
	3
	 

	4
	Комплект индикатора перепада давления "справа-налево"  KIT-MD DPG 1.5 
	шт
	1
	 

	5
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт
	4
	 

	6
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм
	шт
	7
	 

	7
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт
	7
	 

	8
	Переходник для соединения импульса 2531 1/2-3/4 
	шт
	3
	 

	9
	Регуляторы давления газа комбинированные Madas RG/2MB, DN32, RB32Z  R170 
	шт
	3
	 

	10
	Штуцер для соединения импульса 1050 8-1/4

	шт
	6
	 

	11
	Фильтры газовые Madas FM  DN50  0,6 MПа FF080000 RD50
	шт
	1
	 

	 
	Оборудование Заказчика
	 
	 
	 

	8
	Модем дистанционной высокоскоростной передачи данных по технологиям 3G/GPRS  интерфейс IRZ АТМ41В 
	шт
	1
	 

	9
	Антенна GSM IRZ AG11 внешняя всесторонняя. 
	шт
	1
	 

	10
	Узел учета газа  на базе расходомера-счетчика ультразвукового ИРВИС: ИРВИС-Ультра-Пп-16-50-270-ВП-ГОТ с блоком интерфейса и питания БИП ИРВИС-Ультра, токовый выход 4....20mA; измерительный 
	шт
	1
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