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УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «12» мая  2023 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 37
Выполнение строительно - монтажных работ в котельной, расположенной по адресу: ЛО, Выборгский район, МО «Гончаровское ГП»,      п. Гаврилово, ул. Школьная, здание 17
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
г. Выборг  2023
ДОГОВОР №  37-23-ЕП 

г. Выборг                                                                                                                 «12» мая   2023 г.

     Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «РТПК» (ООО «РТПК») в лице генерального директора Чилингарова С.Д., действующего на основании Устава, именуемое в дельнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение строительно - монтажных работ в котельной, расположенной по адресу: ЛО, Выборгский район, МО «Гончаровское ГП»,      п. Гаврилово, ул. Школьная, здание 17.
1.2. Объём работ указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение №1).

1.3. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика.

2. Срок действия договора
2.1. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

3. Стоимость работ и расчеты
3.1.Стоимость работ по настоящему договору составляет 2 906 240 (Два миллиона девятьсот шесть тысяч двести сорок) рублей 00 копеек в том числе НДС (20%). 

Форма оплаты – безналичный расчет.
3.2. Заказчик производит предоплату в размере 30 % от общей цены договора после подписания договора в течение 5 рабочих дней. 

3.3. Окончательная оплата производится Заказчиком течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.4. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.

3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет несет Подрядчик.

4. Сроки выполнения работ
4.1. Срок выполнения работ: не позднее 01.12.2023 г.
5. Обязательства сторон
5.1 Заказчик обязуется:

- обеспечить  Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям; 

- осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;

- предоставить помещение для безопасного хранения монтажного инструмента;

- произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

5.2. Подрядчик обязуется:

- приступить к выполнению работ с момента подписания настоящего договора.

- произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.
- обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для проверки хода и качества их исполнения;

- сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а так же в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;

- соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.

- подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а так же за его повреждение или утрату.

- соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.

- не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,

- в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее выполнение работ;

- безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.

5.3. Заказчик имеет право:

- осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,

- не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.

5.4. Подрядчик имеет право:

- требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;

- привлекать субподрядчиков для выполнения Работ в целях обеспечения надлежащего выполнения Работ по Договору.

6. Гарантия
6.1. Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком в соответствии с настоящим договором работы устанавливается равным 36 месяцам с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.

6.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.

6.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

7. Особые условия
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.

7.2.  Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

7.3.  Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.

7.4. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
7.5.  Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.

7.6. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

7.7. Настоящий договор действует со дня  подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.8. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение 1 календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.
8. Приложение к договору

К договору прилагаются:

8.1. Техническое задание (Приложение № 1).

9.  Адреса и реквизиты сторон 

	ЗАКАЗЧИК:

АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001
р/с  40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»
_________________ А.В. Кривонос
	ПОДРЯДЧИК:

ООО «РТПК» 

195269, Санкт-Петербург, пр. Светлановский, д.58, к.3, лит.А, пом.5Н, 15Н

Тел. (812) 318-74-13

E-mail: rtpk@yandex.ru 

ИНН 7813156984,  КПП 780401001

Р/с 40702810090090000525 

в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» г. Санкт-Петербург

К/с 30101810900000000790, БИК 044030790

ОГРН 1037828026719

ОКПО 57936678

Генеральный директор

ООО «РТПК»
_________________ С.Д. Чилингаров


Приложение № 1
к Договору подряда № 37-23-ЕП от «12 » мая 2023 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.

1.    Предметом данной закупки является выполнение строительно - монтажных работ в котельной, расположенной по адресу: ЛО, Выборгский район, МО «Гончаровское ГП»,      п. Гаврилово, ул. Школьная, здание 17, согласно разработанной рабочей документации, Шифр: КВС.103.1.23, прошедшей экспертизу промышленной безопасности и получивший положительное заключение с внесением в реестр Ростехнадзора:
1.1. Произвести демонтаж емкостей подземных горизонтальных для хранения сжиженного углеводородного газа – 2шт., испарительных установок – 2 шт., комплекта надземной трубопроводной обвязки, вспомогательных опор и консолей;

1.2. Осуществить строительные работы на прокладке подземного газопровода Ду63 длинной 25,5 м с комплектующими (футляр, краны и т.п.) от места присоединения до здания котельной.

1.3. Осуществить строительные работы сети газопотребления внутри здания котельной Ду57 длинной 24 м, продувочно-сбросных газопроводов Ду20 длинной 70 м, а именно монтаж газопроводов к существующим котлам, горелкам, мультиблокам, также смонтировать регуляторы давления газа, электромагнитный клапан, фильтр, коммерческий узел учета и вспомогательное оборудование к сети газопотребления.

1.4. Осуществить демонтаж существующего датчика концентрации пропана и установить новый датчик концентрации в воздухе метана.

1.5. Осуществить пуско-наладочные работы, а также сдачу законченного строительством объекта сети газопотребления, с привлечением инспектора Ростехнадзора.
Перечень объема работ указан в ведомости объема (приложение №1), а также перечень оборудования, передаваемого Заказчиком в производство работ (ведомость ресурсов – приложение №2).

2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет – 2 906 240 руб. 00 коп. (Два миллиона девятьсот шесть тысяч двести сорок рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20 % - 484373 руб. 33 коп. (Четыреста восемьдесят четыре тысячи триста семьдесят три рубля 33 копейки).

2. Цели и правовое основание для проведения закупки.
1. Целью закупки является проведение работ по техническому перевооружению ОПО № А20-01352-0024 «Система теплоснабжения МО «Выборгский район» Ленинградской области». Блок-модульная отопительная котельная, установленной мощностью 4500 кВт по адресу: 188870, Ленинградская обл., Выборгский муниципальный район, МО "Гончаровское СП" п. Гаврилово, ул. Школьная, здание 17.

2. Основанием для проведения закупки является график производства работ, составленный на основании проекта  КВС.103.1.23- ПОД, ГСН, ГСВ, АГСВ, в котельной, расположенной по адресу: п. Гаврилово, ул. Школьная, здание 17, разработанного ООО «КВС».

                      3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

 1. Место выполнения работ (объект): МО «Гончаровское ГП», п. Гаврилово, ул. Школьная, здание 17.

 2. Начало производства демонтажных/монтажных работ осуществляется в условиях останова эксплуатации котельной.       
3.  Срок выполнения работ: работы завершить не позднее 01.12.2023г.

4.  Авансирование предусмотрено в размере 30% от суммы договора.

 5. Датой начала исполнения срока договора считать день поступления аванса на расчётный счёт Подрядчика.

 6. Окончательный расчет производится в течение 15 календарных дней после подписания акта выполненных работ.
4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

   1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- СП 62.13330.2010. «Газораспределительные системы»;
-СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

-СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

	-ГОСТ 23118-99
	Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

	- СНиП 3.03.01-87
	Несущие и ограждающие конструкции

	-СНиП 3.05.05-84
	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы


-СП 63.13330.2012 «Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»;

- СП 45.13330.2012 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;

	-СНиП 3.05.03-85      
	Тепловые сети.

	-ГОСТ 22950-95
	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия.

	-СНиП 3.05.01-85
	Внутренние санитарно-технические системы.

	-СНиП 2.04.14-88      
	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

	-  СНиП 3.05.05-84
	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.


- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с проектной документацией, проектом производства работ ППР, утверждённым Заказчиком.
2. Подрядчику необходимо в письменном виде уведомить Заказчика о начале производства работ и  представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. До начала производства работ необходимо получить тех.условия, заключить договор с ресурсоснабжающей организацией на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.
3.   До начала производства работ необходимо:

3.1. предоставить на согласование проект производства работ (СНиП 3.01.01-85 прил. 4).

3.2. при производстве работ, влияющих на безопасность дорожного движения, на участках дорог (улиц) согласовать схему организации дорожного движения в установленном порядке.

3.3. оформить необходимые допуски в соответствии с СНиП 12-03-2001 (акт-допуск), приказом РТН № 528 от 15.12.2020 (наряд-допуск). 
4.  В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Вывоз и утилизация строительных отходов осуществляется Подрядчиком за свой счёт, за исключением лома чёрного металла, который передаётся Заказчику. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 

- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 

- Подрядчик в ходе выполнения демонтажных работ обязан сохранить в работоспособном состоянии недемонтируемое оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-022-2006.

5.  Охрана труда и техника безопасности:

Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение.  
6.   Пожарная безопасность:

Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.

Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 

Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.
7.      Охрана окружающей природной среды.

Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 

Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 
5. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.

2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2. 

3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.

6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения муниципальный заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.
                6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:
Приложение №1 

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

	"Техническое перевооружение ОПО № А20-01352-0024 «Система теплоснабжения МО «Выборгский район»

Ленинградской области». Блок-модульная отопительная котельная, установленной мощностью 4500 кВт по адресу: 188870, Ленинградская обл., Выборгский муниципальный район, МО ""Гончаровское СП"" п. Гаврилово, ул. Школьная, здание 17."


Наименова

	ие работ

	Ед.
изм.

	
	1

	2

	3

	4

	5


	Раздел 1. РД КВС.103.1.23 -ПОД


	Земляные работы


	1

			Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (шурфы)
Применительно

	100 м3 грунта

	0,025


	2

	2

	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,6 м2

	1 м короба

	4


	3

	3

	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2

	1 м короба

	2


	Для демонтажа резервуаров


	4

	4

	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 ( слой одернорвки)

	1000 м3 грунта

	0,008912



Разработка траншей экскаватором «о

	ратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2

	1000 м3 грунта

	0,08008


	6

	6

	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 (песок мелкозернистый)

	1000 м3 грунта

	0,155333



Разработка
	 грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1(песок мелкозернистый)

	100 м3 грунта

	0,11



1000 м3 гр

	нта

	0,0179


	9

	9

	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 26 км I класс груза

	1 т груза

	29,535



Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 

	3, группа грунтов: 2

	1000 м3 грунта

	0,01817



Перевозка грузов автомобилями

	самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 26 км I класс груза

	1 т груза

	31,7975



Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта 

о 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВ

	 (80 л.с.), группа грунтов  2

	1000 м3 грунта

	0,255325


	13

	13

	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза

	1 т груза

	243,11875


	14

	13.

	Грунт песчаный, супесчаный

	м3

	152,8175



Засыпка траншей и котлованов с перемещением г

	унта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов  2

	1000 м3 грунта

	0,138925


	Для демонтажа кабеля и протекторов



Разработка траншей экскаватором «обратн

	я лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2

	1000 м3 грунта

	0,026636


	17

	16

	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1

	100 м3 грунта

	0,04712



Засыпка траншей и котловано

	 с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов  2

	1000 м3 грунта

	0,031348


	Для демонтажа подземного газопровода



Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов:

	2

	1000 м3 грунта

	0,00955



Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений 

	 откосами, группа грунтов: 1

	100 м3 грунта

	0,01026



Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.

	, группа грунтов  2

	1000 м3 грунта

	0,010576


	Демонтаж наружного газопровода


	22

	21

	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 50 мм

	10 отключений

	0,1



Очистка полости трубопровода продувкой во

духом, условный диаметр г

	зопровода: до 100 мм

	100 м трубопровода

	0,1881


	24

	23

	Пропарка поверхности технологических трубопроводов и оборудования внутри резервуара

	100 м трубопровода

	0,244



1

	597


	26

	25

	Дозачистка внутренней поверхности резервуара от твердых отложений вручную с последующим удалением нефтешлама из резервуара

	100 м2

	1,5976



1

	,685


	28

	25.2

	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 26 км I класс груза

	1 т груза

	18,685


	29

	26

	Демонтаж. Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 18 т-емкость для СУГ
Применительно

	1 шт.

	2



Демонтаж.

	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т (испарительная установка)
Применительно

	1 шт.

	2


	31

	28

	Демонтаж. Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг-жидкостной испаритель.

	1 шт.

	2



Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаме

	р условного прохода: 25 мм
Применительно

	1 шт.

	2



1 кла

	ан

	8



Демонтаж. Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 50 мм


	рименительно

	100 м газопровода

	0,51999


	35

	32

	Демонтаж. Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 1 м, условный диаметр до 50 мм
Применительно

	100 м газопровода

	0,259995


	36

	33

	Демонтаж. Соединение трубопроводов гибкими шлангами, диаметр 50 мм, монтаж: в стволе
применит.

	1 соединение

	2


	37

	34

	Демонтаж. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм (Ду89 мм гильза на вводе в здание)
Применительно

	1 км трубопровода

	0,0016


	38

	35

	Демонтаж. Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм
Применительно

	100 м трубопровода

	0,18811


	39

	36

	Демонтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 50 мм
Применительно

	1 задвижка

	1


	40

	37

	Демонтаж конденсатосборника на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода: до 50 мм
Применительно

	1 конденсатосборник

	1


	41

	38

	Демонтаж контрольной трубки на кожухе перехода газопровода

	1 установка

	1


	42

	39

	Демонтаж подушки бетонной под ковер объемом: до 5 м3

	100 м3 бетона и железобетона в деле

	0,00022


	43

	40

	Устройство глубинного анодного заземлителя глубиной 50 м при сооружении электрохимической защиты подземных стальных газопроводов в населенных пунктах

	1 анодный заземлитель

	10


	44

	41

	Демонтаж. Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков
Применительно

	1 контрольно-измерительный пункт

	2


	Демонтаж кабеля


	45

	42

	Разборка: железобетонных фундаментов

	1 м3

	17,85


	46

	43

	Демонтаж кабеля

	100 м

	0,75


	Погрузка и вывоз мусора


	47

	44

	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

	1 т груза

	2,7362


	48

	45

	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 26 км I класс груза

	1 т груза

	2,7362


	49

	45.1

	Комплексное обращение с отходами Vкласса опасности

	м3

	17,85


	Демонтаж оборудования


	Раздел 2. КВС.103.1.23-ГСН


	Земляные работы


	50

	46

	Разборка бортовых камней: на бетонном основании

	100 м

	0,079


	51

	47

	Устройство швов в бетоне: затвердевшем

	100 м шва

	0,64


	52

	48

	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных

	100 м3 конструкций

	0,0294


	53

	49

	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 ( слой одернорвки)

	1000 м3 грунта

	0,00072


	54

	50

	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2

	1000 м3 грунта

	0,0517


	55

	51

	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

	100 м3 грунта

	0,057


	56

	52

	Устройство основания под трубопроводы: песчаного

	10 м3 основания

	0,136


	57

	53

	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1

	100 м3 грунта

	0,02634


	58

	54

	Обратная засыпка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1
применит.

	1000 м3 грунта

	0,04677


	59

	55

	Погрузка грунта экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 в автомобили.

	1000 м3 грунта

	0,01428


	60

	56

	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2

	100 м3 уплотненного грунта

	0,4813


	61

	57

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ. 100мм

	100 м3 материала основания (в плотном теле)

	0,0294


	62

	58

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ. 150мм

	100 м3 материала основания (в плотном теле)

	0,0441


	Восстановление благоустройства.


	63

	59

	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную

	100 м2

	1,715


	64

	60

	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную

	100 м2

	1,715


	Проектируемый газопровод высокого давления 1-й категории .ГСВ.С


	Трубопровод ПЭ подземный.


	65

	61

	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм-ГЭПП дн 63 мм

	100 м газопровода

	0,2449


	66

	62

	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм

	1 соединение

	3


	67

	63

	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм ( Стальной футляр.)

	1 км трубопровода

	0,007


	68

	64

	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 75 мм-89 мм
применит.

	1 км трубопровода

	0,007


	69

	65

	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм

	100 м трубы, уложенной в футляр

	0,07


	70

	66

	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее
применит.

	1 км кабеля

	0,0355


	Трубопровод стальной наружный.


	71

	67

	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 50 мм-ГЗП 57х3,5мм

	100 м газопровода

	0,06


	72

	68

	Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание, диаметр газопровода: до 63 мм

	10 вводов

	0,1


	73

	69

	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм

	1 фланец

	2


	74

	70

	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 50 мм

	1 задвижка

	1


	75

	71

	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 75 мм

	1 км трубопровода

	0,001


	76

	72

	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм

	1 врезка

	1


	Установка коверов


	77

	73

	Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода

	1 установка

	2


	Установака указателей


	78

	74

	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле (газопровода)
Применительно

	1 шт.

	4


	Защита надземного газопровода


	79

	75

	Очистка поверхности щетками

	1 м2 очищаемой поверхности

	3,6


	80

	76

	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом (контр.трубки Ду32 мм)

	100 м2 обезжириваемой поверхности

	0,036


	81

	77

	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021

	100 м2 окрашиваемой поверхности

	0,036


	82

	78

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115

	100 м2 окрашиваемой поверхности

	0,036


	Испытания газопровода


	83

	79

	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до  14 мм

	1 стык

	11


	84

	80

	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 10 мм

	1 м шва

	1,97


	85

	81

	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 100 мм

	1 узел

	1


	86

	82

	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм

	100 м трубопровода

	0,3049


	87

	83

	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром: до 100 мм

	100 м газопровода

	0,3029


	88

	84

	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм

	1 участок испытания газопровода

	3


	Раздел 3. КВС.103.1.23-ГСВ.С


	Демонтаж  работы (материалы, оборудования и газопровода)


	89

	85

	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм

	100 заглушек

	0,01


	90

	86

	Демонтаж  клапанов предохранительных диаметром: до 50 мм

	1 клапан

	1


	91

	87

	Демонтаж. Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм

	1 шт.

	1


	92

	88

	Демонтаж фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром: до 50 мм

	1 фильтр

	1


	93

	89

	Демонтаж. Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм

	1 шт.

	1


	94

	90

	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм

	1 шт.

	4


	95

	91

	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм

	1 шт.

	5


	96

	92

	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм

	100 м трубопровода

	0,76


	97

	93

	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм

	100 м трубопровода

	0,24


	98

	94

	Демонтаж манометров: с трехходовым краном

	1 компл.

	4


	99

	95

	Демонтаж сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 50 мм

	1 компенсатор

	3


	100

	96

	Резка стального профилированного настила

	1 м реза

	18


	101

	97

	Демонтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м

	100 м2

	0,05


	102

	98

	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную

	1 т груза

	0,1242


	103

	99

	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 26 км I класс груза

	1 т груза

	0,1242


	104

	100

	Размещение и утилицация отходов на полигоне

	м3

	0,5


	Монтажные работы.


	Оборудование коммерческого УУГ


	105

	101

	Монтаж комплекта узела учета газа  на базе расходомера-счетчика ультразвукового ИРВИС: ИРВИС-Ультра-Пп-16-50-270-ВП-ГОТ с блоком интерфейса и питания БИП ИРВИС-Ультра, токовый выход 4....20mA; измерительный участок ИУ-16-50-А-Ультра; ИРВИС-УБК-К-7,0
материал заказчика

	1 шт.

	1


	106

	102

	Монтаж модема дистанционной высокоскоростной передачи данных по технологиям 3G/GPRS  интерф. IRZ АТМ41В с антенной GSM IRZ AG11 внешняя всесторонняя. Предназначен для диспетчеризации приборов учёта и промышленных объектов.
материал заказчика

	1 шт.

	1


	107

	103

	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)

	1 шт.

	1


	Оборудование системы газоснабжения.


	108

	104

	Установка регуляторов давления газа диаметром: до 50 мм

	1 регулятор

	3


	109

	105

	Импульсная трубка D6х8 ТВ-0035. Монтаж
материал заказчика

	1 шт.

	3


	110

	106

	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром: до 50 мм

	1 фильтр

	1


	111

	107

	Монтаж комплекта индикатора перепада давления "справа-налево"  KIT-MD DPG 1.5
материал заказчика

	1 шт.

	1


	112

	108

	Монтаж клапанов газовых Madas EVP/NC, автоматические нормально-закрытые, DN15 ? DN300 - EVP500067 308
материал заказчика

	1 шт.

	1


	113

	109

	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 50 мм

	10 вставок

	0,3


	114

	110

	Установка манометров: с трехходовым краном

	1 компл.

	4


	Газопроводы.


	115

	111

	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм

	100 м трубопровода

	0,94


	116

	112

	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.

	1 т конструкций

	0,09752


	117

	113

	Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений

	1 т конструкций

	0,09752


	118

	114

	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм

	10 м трубопровода

	9,4


	119

	115

	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм

	100 м трубопровода

	0,24


	120

	116

	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

	100 м трубопровода

	0,7


	121

	118

	Установка кранов газовых шаровых BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм,заглушек поворотных 1-50-16 АТК 26-18-5-93 ст.20 (обтюраторы)

	1 шт.

	5


	122

	119

	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм

	1 фланец

	20


	Ввод и выход на фасаде здания


	123

	120

	Укладка стальных водопроводных труб Ду89 мм   (гильза на вводе в здание L=0,2 м)
Применительно

	1 км трубопровода

	0,0002


	124

	121

	Ввод в здание. Укладка стальных водопроводных труб  диаметром: Ду32 мм 0,2 п.м. х 3 ввода

	1 км трубопровода

	0,0006


	125

	122

	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм

	100 м трубы, уложенной в футляр

	0,008


	126

	123

	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм

	1 сальник

	4


	Строительные работы


	127

	124

	Обеспыливание поверхности

	1 м2 обеспыливаемой поверхности

	11,426


	128

	125

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

	100 м2 окрашиваемой поверхности

	0,11426


	129

	126

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115

	100 м2 окрашиваемой поверхности

	0,11426


	130

	127

	Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м

	1 т конструкций

	0,098


	Пусконаладочные работы


	131

	128

	Система снабжения газообразным или жидким топливом котельной, включая газопроводы от ГРУ до котлов, мазутопроводы от МНС до котлов, теплопроизводительность: до 10 Гкал/ч

	1 система

	1


	132

	129

	Горелка: газомазутная или газовая (перенастройка на природный газ)

	1 горелка

	3


	133

	130

	Фильтр сетчатый, расход среды до 60 т/ч

	1 фильтр

	1


	Раздел 4. КВС103.4.23-АГСВ


	Демонтаж  работы (датчик пропана СЗН8-АТ1)


	134

	131

	Демонтаж. Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I

	1 компл.

	1


	Монтажные работы


	135

	132

	Установка щитков стальных для контрольно-измерительных приборов (КИП) размером: 700х600 мм (ЩУУГ)

	1 прибор, устройство

	1


	136

	133

	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до  25 А

	1 шт.

	1


	137

	134

	Монтаж Конструкции для установки приборов, масса: до 2 кг

	1 шт.

	2


	138

	135

	Монтаж преобразователя измерения метана МН-2,5

	1 компл.

	1


	Кабели и провода


	139

	136

	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм

	100 м

	0,36


	140

	137

	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм

	100 м

	0,09


	141

	138

	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

	100 м

	0,45


	142

	139

	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Блок  интерфеса  и питания расходомера-счетчика ультразвукового ИРВИС-Ультра)

	1 шт.

	1


	143

	140

	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)

	1 шт.

	1


	144

	141

	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2

	100 жил

	0,2


	Пусконаладочные работы


	145

	142

	Выключатель двухполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А

	1 шт.

	1


	146

	143

	Анализ для измерения концентраций вредных веществ в воздухе: с помощью газоанализатора

	1 анализ

	1


	147

	144

	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2

	1 система

	1



	
	
	
	
	


1. Ремонтно-строительные работы ГСВ и АГСВ будут осуществляться в здании котельной, с остановкой рабочего процесса, в стесненных условиях ограниченного пространства.
2. В зону производства работ по ГСН попадают пересечения с существующими инженерными сетями и ограждением земельного.

Приложение №2

	ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ, 
передаваемых Заказчиком в производство работ

	"Техническое перевооружение ОПО № А20-01352-0024 «Система теплоснабжения МО «Выборгский район»

Ленинградской области». Блок-модульная отопительная котельная, установленной мощностью 4500 кВт по адресу: 188870, Ленинградская обл., Выборгский муниципальный район, МО ""Гончаровское СП"" п. Гаврилово, ул. Школьная, здание 17."

	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Общее кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Материалы Заказчика
	 
	 
	 

	1
	 Импульсная трубка D6х8 ТВ-0035 L=4,5 п.м. 
	шт
	3
	 

	2
	Клапаны газовые Madas EVP/NC, автоматические нормально-закрытые, DN15, DN300 - EVP500067 308 
	шт
	1
	 

	3
	Компенсатор сильфонный MG-30-50 DN50; PN3,0 bar; нерж.сталь; фланец 
	шт
	3
	 

	4
	Комплект индикатора перепада давления "справа-налево"  KIT-MD DPG 1.5 
	шт
	1
	 

	5
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт
	5
	 

	6
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм
	шт
	7
	 

	7
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт
	7
	 

	8
	Переходник для соединения импульса 2531 1/2-3/4 
	шт
	6
	 

	9
	Регуляторы давления газа комбинированные Madas RG/2MB, DN32, RB32Z  R170 
	шт
	3
	 

	10
	Штуцер для соединения импульса 1050 8-1/4
	шт
	6
	 

	11
	Фильтры газовые Madas FM  DN50  0,6 MПа FF080000 RD50
	шт
	1
	 

	12
	Кран шаровый стальной изолирующий фланцевый PN16, Ду50, класс герметичности «А», КШИ-50ф, ООО «Вектор-Р»
	шт
	1
	

	13
	Модем дистанционной высокоскоростной передачи данных по технологиям 3G/GPRS  интерфейс IRZ АТМ41В 
	шт
	1
	 

	14
	Антенна GSM IRZ AG11 внешняя всесторонняя. 
	шт
	1
	 

	15
	Узел учета газа  на базе расходомера-счетчика ультразвукового ИРВИС: ИРВИС-Ультра-Пп-16-50-270-ВП-ГОТ с блоком интерфейса и питания БИП ИРВИС-Ультра, токовый выход 4....20mA; измерительный 
	шт
	1
	 


	ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»
_________________ А.В. Кривонос
	ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор

ООО «РТПК»
_________________ С.Д. Чилингаров
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