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УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «06» июня  2023 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 52
Выполнение строительно - монтажных работ по подготовке площадки для размещения блочной котельной установки (далее - БКУ), подключение БКУ к сетям инженерно-технического обеспечения (тепловая сеть, водопроводная сеть холодной воды, канализация – глухой колодец), расположенной по адресу: ЛО, Выборгский район, МО «Каменногорское ГП», п. Пруды, ул. Горная, зд. 16
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
г. Выборг  2023
ДОГОВОР №  52-23-ЕП 

г. Выборг                                                                                                                 «06» июня   2023 г.

     Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Энергия» (ООО «Энергия») в лице генерального директора Абрамова А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дельнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение строительно - монтажных работ по подготовке площадки для размещения блочной котельной установки (далее - БКУ), подключение БКУ к сетям инженерно-технического обеспечения (тепловая сеть, водопроводная сеть холодной воды, канализация – глухой колодец), расположенной по адресу: ЛО, Выборгский район, МО «Каменногорское ГП», п. Пруды, ул. Горная, зд. 16.
1.2. Объём работ указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение №1).

1.3. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика.

2. Срок действия договора
2.1. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

3. Стоимость работ и расчеты
3.1.Стоимость работ по настоящему договору составляет 1 383 510 руб. 00 коп. (Один миллион триста восемьдесят три тысячи пятьсот десять рублей 00 копеек), в т. ч. НДС 20 % - 230 585руб. 00 копеек (Двести тридцать тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек).

Форма оплаты – безналичный расчет.
3.2. Заказчик производит предоплату в размере 30 % от общей цены договора после подписания договора в течение 5 рабочих дней. 

3.3. Окончательная оплата производится Заказчиком течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.4. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.

3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет несет Подрядчик.

4. Сроки выполнения работ
4.1. Срок выполнения работ: не позднее 01.08.2023 г.
5. Обязательства сторон
5.1 Заказчик обязуется:

- обеспечить  Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям; 

- осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;

- предоставить помещение для безопасного хранения монтажного инструмента;

- произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

5.2. Подрядчик обязуется:

- приступить к выполнению работ с момента подписания настоящего договора.

- произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.
- обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для проверки хода и качества их исполнения;

- сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а так же в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;

- соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.

- подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а так же за его повреждение или утрату.

- соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.

- не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,

- в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее выполнение работ;

- безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.

5.3. Заказчик имеет право:

- осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,

- не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.

5.4. Подрядчик имеет право:

- требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;

- привлекать субподрядчиков для выполнения Работ в целях обеспечения надлежащего выполнения Работ по Договору.

6. Гарантия
6.1. Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком в соответствии с настоящим договором работы устанавливается равным 36 месяцам с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.

6.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.

6.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

7. Особые условия
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.

7.2.  Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

7.3.  Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.

7.4. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
7.5.  Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.

7.6. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

7.7. Настоящий договор действует со дня  подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.8. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение 1 календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.
8. Приложение к договору

К договору прилагаются:

8.1. Техническое задание (Приложение № 1).

9.  Адреса и реквизиты сторон 

	ЗАКАЗЧИК:

АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001
р/с  40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»
_________________ А.В. Кривонос
	ПОДРЯДЧИК:

ООО «Энергия»
188990, Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск, ул. Победы д.57 А, Строение 1, Офис 1.
Тел. (81378) 42746
E-mail: energy@energetics.ru
ИНН 4704095743,  КПП 470401001
Р/с 40702810024060009065 

в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г Москва
К/с 30101810145250000411, БИК 044525411
ОГРН 1144704001672 ОКПО 31106301
Генеральный директор

ООО «Энергия»
_________________ А.В. Абрамов


Приложение № 1
к Договору подряда № 52-23-ЕП от «06 » июня 2023 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.

1. Предметом данной закупки является выполнение строительно - монтажных работ по подготовке площадки для размещения блочной котельной установки (далее - БКУ), подключение БКУ к сетям инженерно-технического обеспечения (тепловая сеть, водопроводная сеть холодной воды, канализация – глухой колодец), расположенной по адресу: ЛО, Выборгский район, МО «Каменногорское ГП», п. Пруды, ул. Горная, зд. 16, согласно разработанной рабочей документации, Шифры: 01-458-21- ПЗ, 005/22-ТС, 003/22-НВК:
1.1 Произвести устройство площадки для размещения БКУ.

1.2 Произвести строительно-монтажные работы по подключению БКУ к сетям инженерно-технического обеспечения (тепловая сеть, водопровод, канализация). 

1.3 Сдача водопроводной сети ресурсоснабжающей организации «ГУП «Леноблводоканал» с получением акта технологического подключения.

Перечень объема работ указан в ведомости объема (приложение №1), а также перечень оборудования.

2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет – 1 383 510 руб. 00 коп. (Один миллион триста восемьдесят три тысячи пятьсот десять рублей 00 копеек), 

в т.ч. НДС 20 % - 230 585руб. 00 копеек (Двести тридцать тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек).

2. Цели и правовое основание для проведения закупки.
1. Целью закупки является проведение работ по подготовке площадки для размещения блочной котельной установки (далее - БКУ), подключение БКУ к сетям инженерно-технического обеспечения (тепловая сеть, водопровод холодной воды, канализация – глухой колодец), расположенной по адресу: ЛО, Выборгский район, МО «Каменногорское ГП», п. Пруды, ул. Горная, зд. 16.

3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

 1. Место выполнения работ (объект): ЛО, Выборгский район, МО «Каменногорское ГП», п. Пруды, ул. Горная, зд. 16.

 2. Начало производства демонтажных/монтажных работ осуществляется в условиях останова эксплуатации котельной.       

 3.  Срок выполнения работ: работы завершить не позднее 01.08.2023г.

 4.  Авансирование предусмотрено в размере 30% от суммы договора.

 5. Датой начала исполнения срока договора считать день поступления аванса на расчётный счёт Подрядчика.

4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

   1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

- Приказ 861/пр от 24.12.2019 г. об утверждении СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;

- СП 74.13330.2011 Тепловые сети;

- СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения;

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- СниП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

	- ГОСТ 23118-99
	Конструкции стальные строительные. Общие технические условия;


- СП 45.13330.2012 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СниП 3.02.01-87»;

-  в соответствии с Рабочей документацией Шифры: 01-458-21- ПЗ, 005/22-ТС, 003/22-НВК.

2. Подрядчику необходимо в письменном виде уведомить Заказчика о начале производства работ и  представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда.

3. До начала производства работ необходимо согласовать с Заказчиком точки подключения 

силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика. 

На время производства работ выполнить мероприятие предусмотренное актом допуска на объект. Пройти инструктажи ответственных лиц и составу бригад в отделе «Охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды» Заказчика. Получить акт допуска на объект непосредственно на участке № 8 Заказчика, с местом расположения: г. Каменногорск, Березовая аллея, д. 4.

4.   До начала производства работ необходимо:

4.1. предоставить на согласование проект производства работ (СниП 3.01.01-85 прил. 4).

4.2. при производстве работ, влияющих на безопасность дорожного движения, на участках дорог (улиц) согласовать схему организации дорожного движения в установленном порядке.

4.3. получить ордер на земляные работы с последующим его закрытием в Администрации МО «Каменногорское ГП».

5.   В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Вывоз и утилизация строительных отходов осуществляется Подрядчиком за свой счёт, за исключением лома чёрного металла, который передаётся Заказчику. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 

- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 

- Подрядчик в ходе выполнения демонтажных и строительных работ обязан сохранить в работоспособном состоянии недемонтируемое оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-022-2006, а также в электронном виде на съемном носителе информации.

6.   Охрана труда и техника безопасности:

Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение.  

7.   Пожарная безопасность:

Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.

Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 

Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

8.      Охрана окружающей природной среды.

Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 

Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.

2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2. 

3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.

6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения муниципальный заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.
                6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

Приложение №1

	
	
	
	
	
	
	

	Ведомость объема работ

	на:
	Теплоснабжение, Участок наружной  сети теплоснабжения от ТГУ до тепловой камеры ТК1 по адресу: Ленинградская область, МО "Каменнгорское ГП", п. Пруды, ул. Горная уч. 16

	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	

	
	
	
	

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	3
	4
	5

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,31

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,12

	3
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	14,4

	4
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
	1 т груза
	14,4

	5
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых
	100 м2 креплений
	0,45

	6
	Водоотлив: из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	0,39

	7
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного /под непроходные каналы/
	10 м3 основания
	0,218

	8
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,102

	9
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,028

	10
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	3,08

	11
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,31

	12
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,338

	13
	Устройство швов в бетоне: затвердевшем
	100 м шва
	0,2

	14
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0,01

	15
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т /прим. асфальта/
	1 т груза
	2,2

	16
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 49 км I класс груза
	1 т груза
	2,2

	17
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	100 м3 конструкций
	0,02

	18
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)
	1 т груза
	3,2

	19
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 49 км I класс груза
	1 т груза
	3,2

	20
	Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м: песчано-гравийных
	1 км дороги
	0,03

	21
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных /прим. разборка временной дороги/
	100 м3 конструкций
	0,3375

	22
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)
	1 т груза
	54

	23
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 49 км I класс груза
	1 т груза
	54

	Раздел 2. Устройство непроходных каналов, опор

	24
	Устройство непроходных каналов: одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов
	100 м3 сборных конструкций
	0,028

	25
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50
	м3
	0,15

	26
	Лотки из бетона В15 (М200), объемом: от 0,2 до 0,5 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов)
	м3
	2,8

	27
	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 199 км I класс груза
	1 т груза
	7

	28
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами /при прохождении стенки тепловой камеры, канала/
	1 м3 кладки
	0,12

	29
	Материал керамический жидкий "Корунд-фасад"
	л
	1,5

	30
	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона /в камере/
	1 м3
	0,1

	31
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм /гильза/
	1 км трубопровода
	0,0015

	32
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 6 мм
	м
	1,506

	33
	Материал керамический жидкий "Корунд-классик"
	л
	1

	34
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т /прим.  установка опорных подушек/
	100 шт. сборных конструкций
	0,08

	35
	Опорные подушки: ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)
	шт.
	8

	Раздел 3. Трубопроводы

	36
	Демонтаж: Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм
	1 км трубопровода
	0,012

	37
	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм
	1 задвижка
	2

	38
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	0,1548

	39
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза
	1 т груза
	0,1548

	40
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм
	1 сальник
	4

	41
	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром: 140 мм
	шт.
	4

	42
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм
	1 км трубопровода
	0,0303

	43
	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм
	1 км трубопровода
	0,024

	44
	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром: 76 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 160 мм
	м
	24,24

	45
	Заглушка изоляции термоусаживаемая диаметром: 108х200 мм длиной 150 мм
	шт.
	4

	46
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,0432

	47
	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 76 мм, диаметром изоляции 160 мм, длиной 500 мм
	шт.
	6

	48
	Отвод стальной 90° крутоизогнутый ППУоц Д76
	шт.
	6

	49
	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 110х90 мм
	10 шт.
	0,2

	50
	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 90х75 мм
	10 шт.
	0,2

	51
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм
	1 фланец
	4

	52
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм /прим. Ду 80 мм/
	1 задвижка (или клапан обратный)
	2

	53
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): 30с41нж диаметром 80 мм
	шт.
	2

	54
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм /прим. Ду 32 мм/
	1 фланец
	4

	55
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм
	шт.
	4

	56
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм /прим. Ду 32 мм/
	1 задвижка (или клапан обратный)
	2

	57
	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.Ф.032.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 140 мм, условным диаметром 32 мм
	шт.
	2

	58
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 6 мм
	1 стык
	36

	59
	Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 300 мм /прим./
	1 стык
	36

	60
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	1,2

	61
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,012

	62
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 /прим./
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,012

	63
	Материал керамический жидкий "Корунд-антикор"
	л
	0,8

	64
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 /прим./
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,012

	65
	Материал керамический жидкий "Корунд-классик"
	л
	2,5

	66
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами) /прим. Компенсационные маты на углы поворота трассы/
	1 м3 изоляции
	0,48

	67
	Подушка демпфирующая 2000х1000х30 мм
	м2
	16

	68
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм /прим. Ду 65/
	1 фланец
	2

	69
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм
	шт.
	2

	70
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 108 мм
	1 врезка
	2

	Раздел 4. Благоустройство

	71
	Очистка участка от мусора
	100 м2
	0,6

	72
	Планировка участка: вручную
	100 м2
	0,6

	73
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную
	100 м2
	0,6

	74
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	0,6

	75
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,01

	76
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	1,1

	77
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,002

	78
	 1. Розлив вяжущих материалов.
	 
	 

	79
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	0,002

	80
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,01

	81
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 5-20 мм
	м3
	1,26

	82
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,02

	83
	Смесь асфальтобетонная
	т
	1,93

	84
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	0,02

	85
	Смесь асфальтобетонная
	т
	0,965

	Раздел 5. Устройство фундаментов под ТГУ

	86
	Демонтаж: Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2
	100 м3 сборных железобетонных плит
	0,036

	87
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,24

	88
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	28,8

	89
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
	1 т груза
	28,8

	90
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,03

	91
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 5-20 мм
	м3
	3,78

	92
	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2 /Обратная укладка ранее демонтированных плит/
	100 м3 сборных железобетонных плит
	0,036


	Ведомость объема работ

	на:
	Водоснабжение, Участок наружной  сети теплоснабжения от ТГУ до тепловой камеры ТК1 по адресу: Ленинградская область, МО "Каменнгорское ГП", п. Пруды, ул. Горная уч. 16

	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	3
	4
	5

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,08

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,043

	3
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	5,16

	4
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
	1 т груза
	5,16

	5
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых
	100 м2 креплений
	0,464

	6
	Водоотлив: из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	0,4

	7
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,15

	8
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,028

	9
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	3,08

	10
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,028

	11
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,08

	12
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	8,8

	13
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,08

	Раздел 2. Устройство колодцев

	14
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	1 м3 основания
	5,58

	15
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,152

	16
	Плита перекрытия: 1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	1

	17
	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	2

	18
	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	1

	19
	Плита днища: ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	1

	20
	Люки чугунные: легкие
	шт.
	1

	21
	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 199 км I класс груза
	1 т груза
	5,25

	22
	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными /в колодце/
	1 т
	0,05

	23
	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона /в колодце/
	1 м3
	0,04

	24
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	0,05

	25
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,005

	26
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1  м2
	1 м3 заделки
	0,04

	27
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм
	1 сальник
	1

	28
	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром: 130 мм /прим. Ду 40 мм/
	шт.
	1

	Раздел 3. Трубопроводы

	29
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
	1 км трубопровода
	0,009

	30
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR13,6, размером 110х8,1 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)
	м
	9,09

	31
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм /прим. Ду 38 мм/
	1 км трубопровода
	0,005

	32
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 40 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	5,02

	33
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм /прим. Ду 25 мм/
	1 км трубопровода
	0,001

	34
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 2,2 мм
	м
	1,004

	35
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа /Ду 15 и Ду 32/
	100 шт.
	0,02

	36
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм /прим. Ду 32 мм/
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1

	37
	Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 32 мм
	шт.
	1

	38
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм /прим. Ду 25 мм/
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1

	39
	Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 15 мм
	шт.
	1

	40
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,001

	41
	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм
	шт.
	1

	42
	Муфта компрессионная латунная с внутренней резьбой Ду40х1 1/4
	шт.
	1

	43
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 57 мм
	1 врезка
	1

	44
	Седло ответвительное муфтовое Ду50
	шт.
	1

	45
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	1,2

	46
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,012

	47
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,012

	48
	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем
	1 м3 изоляции
	0,0034

	49
	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 50, внутренним диаметром: 38 мм
	м
	3

	50
	Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм /прим. опора трубопровода/
	100 м3 сборных железобетонных конструкций
	0,00101

	51
	Блоки железобетонные: фундаментные
	м3
	0,101

	52
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,007

	53
	Материал керамический жидкий "Корунд-фасад"
	л
	1,4

	54
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т /прим.  установка Дн 108 мм/
	100 шт. сборных конструкций
	0,01

	55
	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов
	т
	0,002

	56
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты
	т
	0,001

	57
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг /прим. установка греющего кабеля на трубу/
	100 м кабеля
	0,06

	58
	Кабель саморегулируемый греющий "FroStop Black" для защиты от замерзания трубопроводов диаметром 50-100 мм
	м
	6,6

	59
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до  4
	1 шт.
	2

	60
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
	100 шт.
	0,02

	Раздел 4. Арматура и средства измерения узла учета

	61
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа /Ду 15, Ду 20, Ду 1/2"/
	100 шт.
	0,05

	62
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм
	1 счетчик (водомер)
	1

	63
	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм
	шт.
	1

	64
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,000071

	65
	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 40х32 мм
	10 шт.
	0,02

	66
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	1 шт.
	2

	67
	Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 20 мм
	шт.
	2

	68
	Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером: 3/4"х1/2"
	10 шт.
	0,2

	69
	Ниппель универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером: 3/4"х1/2"
	100 шт.
	0,01

	Раздел 5. Благоустройство

	70
	Очистка участка от мусора
	100 м2
	0,48

	71
	Планировка участка: вручную
	100 м2
	0,48

	72
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную
	100 м2
	0,48

	73
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	0,48


	Ведомость объема работ

	на:
	Водоотведение, Участок наружной  сети теплоснабжения от ТГУ до тепловой камеры ТК1 по адресу: Ленинградская область, МО "Каменнгорское ГП", п. Пруды, ул. Горная уч. 16

	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	3
	4
	5

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,0067

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,02

	3
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	2,4

	4
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
	1 т груза
	2,4

	5
	Водоотлив: из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	0,1

	6
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,04

	7
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,016

	8
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	1,76

	9
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,016

	10
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,0067

	11
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0,737

	12
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,0067

	Раздел 2. Устройство колодца

	13
	Устройство основания под фундаменты: песчаного /прим. 1 слой/
	1 м3 основания
	0,2

	14
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
	1000 м2 поверхности
	0,001

	15
	Нетканый геотекстиль: Typar SF 27
	м2
	1,05

	16
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	1 м3 основания
	0,2

	17
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций 
	0,034

	22
	Плита перекрытия: ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	1

	23
	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	1

	24
	Люк полимер-песчаный (зеленый) нагрузка до 6 тн.
	шт.
	1

	25
	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 199 км I класс груза
	1 т груза
	0,85

	26
	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона /в колодце/
	1 м3
	0,01

	27
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1  м2
	1 м3 заделки
	0,01

	28
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм
	1 сальник
	1

	29
	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром: 130 мм /прим. Ду 110 мм/
	шт.
	1

	Раздел 3. Трубопроводы

	30
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм
	100 м трубопроводов
	0,04

	31
	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные двухслойные, марка "Перфокор" (ТУ 2248-004-73011750-2011): SN 8, диаметром 110 мм
	м
	4

	32
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм /гильза/
	1 км трубопровода
	0,0003

	33
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,2

	35
	Переход канализационный полипропиленовый 110х50 мм
	шт.
	1

	36
	Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 100 мм
	шт.
	1

	37
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	1,2

	38
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,012

	39
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,012

	Раздел 4. Благоустройство

	40
	Очистка участка от мусора
	100 м2
	0,16

	41
	Планировка участка: вручную
	100 м2
	0,16

	42
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную
	100 м2
	0,16

	43
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	0,16
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