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УТВЕРЖДАЮ

И. о. Генерального директора
АО «Выборгтеплоэнерго»

С.М. Вилков/___________/

от «03» июля  2023 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 63
Техническое перевооружение мазутной котельной, расположенной по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Приморское городское поселение, деревня Камышовка, ул. Озерная, д. 20а (котельная).
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
г. Выборг  2023
ДОГОВОР №  63-23-ЕП 

г. Выборг                                                                                                                 «03» июля   2023 г.

       Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», в лице  и. о.  генерального директора Вилкова С.М., действующего на основании приказа № 166 от 22 июня 2023 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «РТПК» (ООО «РТПК») в лице генерального директора Чилингарова С.Д., действующего на основании Устава, именуемое в дельнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение технического перевооружения мазутной котельной, расположенной по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Приморское городское поселение, деревня Камышовка, ул. Озерная, д. 20а (котельная) с использованием давальческих материалов Заказчика.
1.2. Объём работ указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение №1).

1.3. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика.

2. Срок действия договора
2.1. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

3. Стоимость работ и расчеты
3.1.Стоимость работ по настоящему договору составляет 9 635 495 (девять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч четыреста девяносто пять) рублей 88 копеек, в том числе НДС 20% 1 605 915,98 руб. 

Форма оплаты – безналичный расчет.
3.2. Заказчик производит предоплату в размере 30 % от общей цены договора после подписания договора в течение 5 рабочих дней. 

3.3. Окончательная оплата производится Заказчиком течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
При расчетах за выполненные работы возможно поэтапное закрытие объемов выполненных работ.

I этап: выполнение работ по демонтажу существующего оборудования. 

Закрытие этапа производится на сумму 551 257 (пятьсот пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят семь) рублей 72 копейки, включая НДС 20%.

II этап: выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции тепломеханической части, устройству металлических конструкций и наружной сети канализации. 

Закрытие этапа производится на сумму 7 253 301 (семь миллионов двести пятьдесят три тысячи триста один) рубль 83 копейки, включая НДС 20%.

III этап: выполнение работ по комплексной автоматизации котельной. 

Закрытие этапа производится на сумму 1 389 639 (один миллион триста восемьдесят девять тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 21 копейка, включая НДС 20%.

IV этап: выполнение пуско-наладочных работ. 

Закрытие этапа производится на сумму 441 297 (четыреста сорок одна тысяча двести девяносто семь) рублей 12 копеек, включая НДС 20%. 

3.4. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.

3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет несет Подрядчик.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Срок выполнения работ: не позднее 01.11.2023 г.
5. Обязательства сторон
5.1 Заказчик обязуется:

- обеспечить  Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям; 

- осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;

- предоставить помещение для безопасного хранения монтажного инструмента;

- произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

5.2. Подрядчик обязуется:

- приступить к выполнению работ с момента подписания настоящего договора.

- произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.
- обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для проверки хода и качества их исполнения;

- сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а так же в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;

- соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.

- подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а так же за его повреждение или утрату.

- соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.

- не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,

- в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее выполнение работ;

- безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.

5.3. Заказчик имеет право:

- осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,

- не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.

5.4. Подрядчик имеет право:

- требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;

- привлекать субподрядчиков для выполнения Работ в целях обеспечения надлежащего выполнения Работ по Договору.
6. Гарантия
6.1. Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком в соответствии с настоящим договором работы устанавливается равным 36 месяцам с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.

6.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.

6.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.
7. Особые условия
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.

7.2.  Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

7.3.  Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.

7.4. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
7.5.  Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.

7.6. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

7.7. Настоящий договор действует со дня  подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.8. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение 1 календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.
8. Приложение к договору

К договору прилагаются:

8.1. Техническое задание (Приложение № 1).

8.2. Смета (Приложение № 2)
9.  Адреса и реквизиты сторон 

	ЗАКАЗЧИК:

АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001
р/с  40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 

И. о. Генерального директора
АО «Выборгтеплоэнерго»

_________________ С.М. Вилков
	ПОДРЯДЧИК:

ООО «РТПК» 

195269, Санкт-Петербург, пр. Светлановский, д.58, к.3, лит.А, пом.5Н, 15Н

Тел. (812) 318-74-13

E-mail: rtpk@yandex.ru 

ИНН 7813156984,  КПП 780401001

Р/с 40702810090090000525 

в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» г. Санкт-Петербург

К/с 30101810900000000790, БИК 044030790

ОГРН 1037828026719

ОКПО 57936678

Генеральный директор

ООО «РТПК»

_________________ С.Д. Чилингаров


                                                   Приложение № 1
к Договору подряда № 63-23-ЕП от «03 » июля 2023 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: АО « Выборгтеплоэнерго»

на выполнение работ по техническому перевооружению мазутной котельной

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	 1. 
	Заказчик
	 Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго»

	 2. 
	Вид работ и место проведения работ
	Техническое перевооружение мазутной котельной, расположенной по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Приморское городское поселение, деревня Камышовка, ул. Озерная, д. 20а (котельная)

	3.
	Основание для проведения работ
	Необходимость проведения реконструкции тепломеханической части котельной с заменой существующего и установкой нового оборудования и автоматизации технологического процесса при производстве тепловой энергии

	4.
	Максимальная (начальная)  стоимость договора и порядок расчетов
	9 635 495 (девять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч четыреста девяносто пять) рублей 88 копеек, в том числе НДС 20% 1 605 915,98 руб.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора подряда Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости договора. Окончательный расчет производится в течение 10 рабочих дней с даты подписания актов выполненных работ и передачи Заказчику комплекта исполнительной документации.

При расчетах за выполненные работы возможно поэтапное закрытие объемов выполненных работ.

I этап: выполнение работ по демонтажу существующего оборудования. 

Закрытие этапа производится на сумму 551 257 (пятьсот пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят семь) рублей 72 копейки, включая НДС 20%.

II этап: выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции тепломеханической части, устройству металлических конструкций и наружной сети канализации. 

Закрытие этапа производится на сумму 7 253 301 (семь миллионов двести пятьдесят три тысячи триста один) рубль 83 копейки, включая НДС 20%.

III этап: выполнение работ по комплексной автоматизации котельной. 

Закрытие этапа производится на сумму 1 389 639 (один миллион триста восемьдесят девять тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 21 копейка, включая НДС 20%.

IV этап: выполнение пуско-наладочных работ. 

Закрытие этапа производится на сумму 441 297 (четыреста сорок одна тысяча двести девяносто семь) рублей 12 копеек, включая НДС 20%. 
Производство работ осуществляется в стесненных условиях в помещениях объекта технического перевооружения с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое оборудование и иные загромождающие помещения предметы.

	5.
	Объём основных работ, выполняемых Подрядчиком, и гарантийные обязательства Подрядчика
	По договору подряда Подрядчик выполняет следующие работы в соответствии с требованиями рабочей документации, выполненной ООО «ПромМатика» и раздела НК рабочей документации, выполненной ООО «Псковинжстрой» (далее – РД):

- демонтажные работы (согласно спецификации раздела РД ТМ (шифр РД-05-05/2023-ТМ);

- строительно-монтажные работы в соответствии с разделами РД «Тепломеханические решения» (шифр РД-05-05/2023-ТМ), «Конструкции металлические (газоходы)» (шифр РД-05-05/2023-КМ), «Автоматизация комплексная» (шифр - РД-05-05/2023-АК), «Наружные сети канализации» (шифр ВБ.КМШ.ОЗР20А.К1-12/05-2022-НК);

- разработка и согласование программы пуско-наладочных работ в территориальном органе Ростехнадзора;

- пусконаладочные работы в соответствии с согласованной программой пуско-наладочных работ;

- составление отчета о проведении пуско-наладочных работ, в состав которого включаются режимные карты котлоагрегатов и карты уставок автоматики безопасности;

- сдача комплекса работ по техническому перевооружению мазутной котельной Заказчику.

Объемы работ определены разделами РД и ведомостями объемов работ (приложения №1 (ТМ), №2 (КМ), №3 (АК), №4 (НК) к настоящему техническому заданию).

Гарантийные сроки на выполненные работы должны составлять не менее 36 месяцев.

	6.
	Последовательность и сроки выполнения работ
	Работы выполняются в следующей последовательности:

1. Демонтажные и строительно-монтажные работы в рамках реализации разделов ТМ, КМ, АК и НК.

Срок выполнения – до 01 сентября 2023 года.

2. Пуско-наладочные работы с проведением режимно-наладочных испытаний и комплексного опробования оборудования.

Срок выполнения – до 01 ноября 2023 года.

	7.
	Оборудование и материалы, передаваемые Заказчиком Подрядчику
	Для выполнения работ по договору Заказчик передает Подрядчику следующие оборудование и материалы:

1. Котловой блок марки БК-LAVART-1500I – 2 блока.

В состав каждого блока включается:

- котел водогрейный Lavart 1500 Industrial, 1,5 МВт – 1 шт.;

- смотровой люк с глазком – 1 шт.;

- манометр входа и выхода – 2 шт.;

- штуцер присоединения датчика давления – 2 шт.;
- коллектор предохранительных клапанов – 1 шт.;

- клапаны предохранительный ПРЕГРАН Ду 65 мм – 2  шт.;

- верхняя площадка обслуживания с лестницей и ограждением в комплекте – 1 компл.;

- переходная плита горелки – 1 шт.

- газоход с установленным шибером – 1 компл.

2. Горелка мазутная ступенчатая «Oilon» RP-140 – 2 шт.

3. Теплообменник пластинчатый производства фирмы «Теплосила» ЕТ-045-2069246, 2,64 МВт – 2 шт.

4. Насос циркуляционный котлового контура «MasDaf» NMM 65-160-141, 7,5 кВт – 2 шт.

5. Насос циркуляционный сетевого контура «MasDaf» NMM 65-160-170, 15 кВт – 2 шт.

6. Мембранный расширительный бак «Zilmet» 400 литров – 2 шт.

7. Преобразователь частоты VF-51, 7,5 кВт, 17А – 2 шт.

8. Преобразователь частоты VF-51, 15 кВт, 32А – 2 шт.

9. Система химводоподготовки – 1 компл. в следующем составе:

- насос дозирующий EVO – 2 шт.;

- клапан управления RUNXIN F118Q1 – 1 шт.;
- бак солевой BTS-70 с корпусом фильтров – 2 шт.;

- колонна фильтра Canature BTS-70 – 2 шт.;

- крошка мраморная – 50 кг;

- таблетированная соль – 100 кг;

- ионнобменная смола – 140 л;

- натрий едкий раствор 46% - 30 кг.
10. Клапан трехходовой регулирующий «Danfoss» с электроприводом Ду 100 мм – 1 компл.

11. Клапан электромагнитный соленоидный Ду 25 мм – 1 шт.

12. Регулятор давления производства фирмы «Теплосила» Ду 32 мм – 1 шт.

	8.
	Требования к выполнению работ
	Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями следующей документации:

- рабочая документация, указанная в п. 5 настоящего технического задания, передаваемая Подрядчику со штампом Заказчика «В производство работ»;

- «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 №115;

- СП 89.13330.2016 «Котельные установки», утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 №944/пр;

- СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации», утв. Приказом Минстроя России от 20.10.2016 №727/пр;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования», утв. Постановлением Госстроя от 23.07.2001 №80;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утв. Госстроя России от 17.09.2002 №123;

- «Правила противопожарного режима», утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 «1479.

До начала работ сотрудники подрядной организации, привлекаемые к выполнению работ по договору, проходят вводный инструктаж по охране труда в организации Заказчика. Ответственный за производство работ со стороны Подрядчика получает акт-допуск для проведения работ.

В процессе выполнения работ Подрядчик производит фото- видеофиксацию: 
- объекта до начала работ; 
- этапы выполнения технического перевооружения;

- скрытые работы;

- объекта после завершения работ и вывоза мусора.

Фотоснимки должны содержать отметку с датой и временем выполнения снимка.

По завершении работ Подрядчик за свой счет организует вывоз и утилизацию строительных отходов, за исключением лома чёрного металла, который передаётся Заказчику. 

	9.
	Документация, передаваемая Заказчику по договору подряда
	По завершении работ Подрядчик передает Заказчику комплект исполнительной документации в сброшюрованном виде (графическую и текстовую части) в том числе:

- исполнительные схемы;

- исполнительная документация по разделу «Автоматизация комплексная» в составе и форме, определенных требованиями СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации»;

- программа проведения пуско-наладочных работ, согласованная в территориальном органе Ростехнадзора;

- отчет о проведении пуско-наладочных работ;

- режимные карты котлов с указанием удельного расхода условного топлива;

- карты уставок автоматики безопасности;

- акты гидравлических испытаний трубопроводов и оборудования;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты фотофискации в электронном виде на съемном носителе;

- паспорта и руководства по монтажу и эксплуатации на применяемое оборудование и материалы, не указанные в п. 7 настоящего технического задания.
В паспортах на оборудование и приборов контроля должны быть указаны показатели надежности, предусмотренные ТР ТС 010/2011.
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	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  № 1 (по разделу ТМ)

	Техническое перевооружение мазутной котельной, расположенной по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Приморское городское поселение, деревня Камышовка, ул. Озерная, д. 20а

	Тепломеханические решения

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтажные рабоы

	2
	Демонтаж. Горелка газомазутная, масса: 0,5 т
	1 т
	0,23
	 

	3
	Демонтаж теплообменников
	1 водоподогреватель
	2
	 

	4
	Демонтаж насосов центробежных 
	1 шт.
	4
	 

	5
	Демонтаж расширительных  баков 
	100 шт.
	0,02
	 

	6
	Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 65 мм
	1 шт.
	6
	 

	7
	Демонтаж .Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм
	1 шт.
	1
	 

	8
	Демонтаж.Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 219 мм
	100 м трубопровода
	0,482
	 

	9
	Демонтаж.Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм
	100 м трубопровода
	0,18
	 

	10
	Демонтаж.  Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 133 мм
	100 м трубопровода
	0,268
	 

	11
	Демонтаж.Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм
	100 м трубопровода
	0,168
	 

	12
	Демонтаж.Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм
	100 м трубопровода
	0,062
	 

	13
	Демонтаж.Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 45 мм
	100 м трубопровода
	0,18
	 

	14
	Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм
	1 шт.
	12
	 

	15
	Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм
	1 шт.
	8
	 

	16
	Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 125 мм
	1 шт.
	4
	 

	17
	Демонтаж.Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм
	1 шт.
	1
	 

	18
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 65 мм
	1 шт.
	3
	 

	19
	Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм
	1 шт.
	1
	 

	 

	Раздел 4. Том ш. РД-05-05/2023-ТМ. Монтажные работы

	29
	Монтаж котлового блока  БК- LAVART-1500I--ТУ 25.21.12.000-019-09481354-2017,
	1 т
	12,8
	 

	30
	Установка газогорелочных устройств
	1 устройство
	2
	 

	31
	Монтаж насосов сетевого и котлового контура. 
	1 шт.
	4
	 

	32
	Установка теплообменников
	шт
	2
	 

	33
	Водонагреватели односекционные: № 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м2
	шт.
	-2
	 

	34
	Установка баков расширительных 
	1 бак
	2
	 

	35
	Установка клапана  предохранительного 
	1 шт.
	2
	 

	36
	Установка. Клапан регулирующий 3-ходовой фланцевый с электроприводом
	1 шт.
	1
	 

	37
	Установка фильтров диаметром: 65 мм
	10 фильтров
	0,1
	 

	38
	Установка фильтров диаметром: 200 мм
	10 фильтров
	0,1
	 

	39
	Установка. Клапан электромагнитный соленоидный NBR диаметром 25 мм СК-11-25
	шт.
	1
	 

	40
	Установка. Регуляторы давления "после себя"
	шт
	1
	 

	41
	Монтаж . Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 219 
	100 м трубопровода
	0,51802
	 

	42
	Монтаж .Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм 
	100 м трубопровода
	0,20954
	 

	43
	Монтаж .Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 133 мм 
	100 м трубопровода
	0,02636
	 

	44
	Монтаж .Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм ( РД-05-05/2023-ТМ.С  лист 2)
	100 м трубопровода
	0,1806
	 

	45
	Монтаж .Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм ( РД-05-05/2023-ТМ.С  лист 2)
	100 м трубопровода
	0,02
	 

	46
	Монтаж .Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 76 мм
	100 м трубопровода
	0,11406
	 

	47
	Монтаж .Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм
	100 м трубопровода
	0,28952
	 

	48
	Монтаж .Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм 
	100 м трубопровода
	0,15
	 

	49
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм Ду15х2 мм 
	100 м трубопровода
	0,03
	 

	50
	Монтаж. Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения, с фланцевым присоединением,  давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм
	шт.
	12
	 

	51
	Монтаж .Клапаны обратные поворотные фланцевые диаметром 200 мм
	шт.
	4
	 

	52
	Монтаж .Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения), диаметром 150 мм
	шт.
	8
	 

	53
	Монтаж. Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения  диаметром 125 мм
	шт.
	4
	 

	54
	Монтаж. Клапаны обратные  -125 мм применит.
	шт.
	2
	 

	55
	Монтаж. Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения  диаметром 100 мм
	шт.
	1
	 

	56
	Монтаж. Клапаны обратные поворотные фланцевые  диаметром 100 мм
	шт.
	1
	 

	57
	Монтаж. Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения), диаметром 65 мм
	шт.
	2
	 

	58
	Монтаж. Клапаны обратные поворотные фланцевые-65 мм
	шт.
	1
	 

	59
	Монтаж катушек технологических
	шт.
	2
	 

	60
	Монтаж. Счетчиков (водомеры) -диаметром 40 мм
	шт.
	1
	 

	61
	Монтаж. Счетчиков (водомеры) крыльчатые диаметром 20 мм
	шт.
	2
	 

	62
	Монтаж. Клапаны предохранительные давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт.
	2
	 

	63
	Монтаж.Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением .
	шт.
	7
	 

	Блок ХВП химводоподготовка

	64
	Монтаж.Бака солевого
	шт
	2
	 

	65
	Монтаж.Колонна фильтра 
	 
	2
	 

	66
	Монтаж Насоса дозирующего
	шт
	2
	 

	67
	Монтаж.Клапан управления F118Q1 RUNXIN
	шт
	2
	 

	68
	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях: мраморной крошкой
	100 м3 загрузки
	0,00012
	 

	69
	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях: таблетированной солью
	100 м3 загрузки
	0,00046
	 

	70
	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях: Ионнообменной смолой
	100 м3 загрузки
	0,0014
	 

	Раздел 5. Утепление цеховых труб (РД-05-05/2023-ТМ.С  лист 4)

	71
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	1 м3 изоляции
	0,0979234
	 

	Защитная окраска труб

	72
	Обезжиривание поверхностей трубопроводов  мм: уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,5538314
	 

	73
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,5538314
	 

	Раздел 6. Пусконаладочные работы оборудования

	74
	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, 
	1 котел
	2
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	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  № 2 (по разделу КМ)

	Техническое перевооружение мазутной котельной, расположенной по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Приморское городское поселение, деревня Камышовка, ул. Озерная, д. 20а

	Конструкции металлические

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтажные рабоы

	1
	Разборка  воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм (газохода)
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,112073
	 

	Раздел 3. Том ш. РД-05-05/2023-КМ.КЖ. Монтаж газоходов.

	20
	Разработка грунта вручную 
	100 м3 грунта
	0,0092
	 

	21
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного 
	1 м3 основания
	0,082
	 

	22
	Устройство железобетонных фундаментов 
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0,0104
	 

	23
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 400 мм
	100 отверстий
	0,08
	 

	24
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 1000 мм.
	100 отверстий
	0,04
	 

	25
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	1 т
	0,0063
	 

	26
	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов 
	1 т конструкций
	0,08714
	 

	27
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм 
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,112073
	 

	28
	Укладка стальных гильз диаметром: 500 мм 
	1 км трубопровода
	0,001
	 


	Приложение №3 к техническому заданию

	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  № 3 (по разделу АК)

	Техническое перевооружение мазутной котельной, расположенной по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Приморское городское поселение, деревня Камышовка, ул. Озерная, д. 20а

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтажные рабоы

	1
	Разборка  воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм (газохода)
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,112073
	 

	2
	Демонтаж. Горелка газомазутная, масса: 0,5 т
	1 т
	0,23
	 

	3
	Демонтаж теплообменников
	1 водоподогреватель
	2
	 

	4
	Демонтаж насосов центробежных 
	1 шт.
	4
	 

	5
	Демонтаж расширительных  баков 
	100 шт.
	0,02
	 

	6
	Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 65 мм
	1 шт.
	6
	 

	7
	Демонтаж .Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм
	1 шт.
	1
	 

	8
	Демонтаж.Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 219 мм
	100 м трубопровода
	0,482
	 

	9
	Демонтаж.Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм
	100 м трубопровода
	0,18
	 

	10
	Демонтаж.  Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 133 мм
	100 м трубопровода
	0,268
	 

	11
	Демонтаж.Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм
	100 м трубопровода
	0,168
	 

	12
	Демонтаж.Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм
	100 м трубопровода
	0,062
	 

	13
	Демонтаж.Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 45 мм
	100 м трубопровода
	0,18
	 

	14
	Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм
	1 шт.
	12
	 

	15
	Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм
	1 шт.
	8
	 

	16
	Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 125 мм
	1 шт.
	4
	 

	17
	Демонтаж.Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм
	1 шт.
	1
	 

	18
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 65 мм
	1 шт.
	3
	 

	19
	Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм
	1 шт.
	1
	 

	Раздел 2. Демонтаж систем автоматики

	Раздел 3. Том ш. РД-05-05/2023-КМ.КЖ. Монтаж газоходов.

	20
	Разработка грунта вручную 
	100 м3 грунта
	0,0092
	 

	21
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного 
	1 м3 основания
	0,082
	 

	22
	Устройство железобетонных фундаментов 
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0,0104
	 

	23
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 400 мм
	100 отверстий
	0,08
	 

	24
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 1000 мм.
	100 отверстий
	0,04
	 

	25
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	1 т
	0,0063
	 

	26
	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов 
	1 т конструкций
	0,08714
	 

	27
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм 
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,112073
	 

	28
	Укладка стальных гильз диаметром: 500 мм 
	1 км трубопровода
	0,001
	 

	Раздел 4. Том ш. РД-05-05/2023-ТМ. Монтажные работы

	29
	Монтаж котлового блока  БК- LAVART-1500I--ТУ 25.21.12.000-019-09481354-2017,
	1 т
	12,8
	 

	30
	Установка газогорелочных устройств
	1 устройство
	2
	 

	31
	Монтаж насосов сетевого и котлового контура. 
	1 шт.
	4
	 

	32
	Установка теплообменников
	шт
	2
	 

	33
	Водонагреватели односекционные: № 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м2
	шт.
	-2
	 

	34
	Установка баков расширительных 
	1 бак
	2
	 

	35
	Установка клапана  предохранительного 
	1 шт.
	2
	 

	36
	Установка. Клапан регулирующий 3-ходовой фланцевый с электроприводом
	1 шт.
	1
	 

	37
	Установка фильтров диаметром: 65 мм
	10 фильтров
	0,1
	 

	38
	Установка фильтров диаметром: 200 мм
	10 фильтров
	0,1
	 

	39
	Установка. Клапан электромагнитный соленоидный NBR диаметром 25 мм СК-11-25
	шт.
	1
	 

	40
	Установка. Регуляторы давления "после себя"
	шт
	1
	 

	41
	Монтаж . Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 219 
	100 м трубопровода
	0,51802
	 

	42
	Монтаж .Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм 
	100 м трубопровода
	0,20954
	 

	43
	Монтаж .Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 133 мм 
	100 м трубопровода
	0,02636
	 

	44
	Монтаж .Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм ( РД-05-05/2023-ТМ.С  лист 2)
	100 м трубопровода
	0,1806
	 

	45
	Монтаж .Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм ( РД-05-05/2023-ТМ.С  лист 2)
	100 м трубопровода
	0,02
	 

	46
	Монтаж .Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 76 мм
	100 м трубопровода
	0,11406
	 

	47
	Монтаж .Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм
	100 м трубопровода
	0,28952
	 

	48
	Монтаж .Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм 
	100 м трубопровода
	0,15
	 

	49
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм Ду15х2 мм 
	100 м трубопровода
	0,03
	 

	50
	Монтаж. Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения, с фланцевым присоединением,  давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм
	шт.
	12
	 

	51
	Монтаж .Клапаны обратные поворотные фланцевые диаметром 200 мм
	шт.
	4
	 

	52
	Монтаж .Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения), диаметром 150 мм
	шт.
	8
	 

	53
	Монтаж. Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения  диаметром 125 мм
	шт.
	4
	 

	54
	Монтаж. Клапаны обратные  -125 мм применит.
	шт.
	2
	 

	55
	Монтаж. Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения  диаметром 100 мм
	шт.
	1
	 

	56
	Монтаж. Клапаны обратные поворотные фланцевые  диаметром 100 мм
	шт.
	1
	 

	57
	Монтаж. Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения), диаметром 65 мм
	шт.
	2
	 

	58
	Монтаж. Клапаны обратные поворотные фланцевые-65 мм
	шт.
	1
	 

	59
	Монтаж катушек технологических
	шт.
	2
	 

	60
	Монтаж. Счетчиков (водомеры) -диаметром 40 мм
	шт.
	1
	 

	61
	Монтаж. Счетчиков (водомеры) крыльчатые диаметром 20 мм
	шт.
	2
	 

	62
	Монтаж. Клапаны предохранительные давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт.
	2
	 

	63
	Монтаж.Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением .
	шт.
	7
	 

	Блок ХВП химводоподготовка

	64
	Монтаж.Бака солевого
	шт
	2
	 

	65
	Монтаж.Колонна фильтра 
	 
	2
	 

	66
	Монтаж Насоса дозирующего
	шт
	2
	 

	67
	Монтаж.Клапан управления F118Q1 RUNXIN
	шт
	2
	 

	68
	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях: мраморной крошкой
	100 м3 загрузки
	0,00012
	 

	69
	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях: таблетированной солью
	100 м3 загрузки
	0,00046
	 

	70
	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях: Ионнообменной смолой
	100 м3 загрузки
	0,0014
	 

	Раздел 5. Утепление цеховых труб (РД-05-05/2023-ТМ.С  лист 4)

	71
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	1 м3 изоляции
	0,0979234
	 

	Защитная окраска труб

	72
	Обезжиривание поверхностей трубопроводов  мм: уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,5538314
	 

	73
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,5538314
	 

	Раздел 6. Пусконаладочные работы оборудования

	74
	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, 
	1 котел
	2
	 

	Раздел 7. ХБК.

	Земляные работы при демонтаже существующей сети канализации

	75
	Механизированная разработка грунта 
	100 м2 основания
	0,14
	 

	76
	Разработка грунта вручную
	100 м3 грунта
	0,0024
	 

	77
	Водоотлив: из котлованов
	100 м3 мокрого грунта
	0,01
	 

	78
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (обратная засыпка песком пазух котлована с колодцем Т95)
	100 м3 грунта
	0,024
	 

	Демонтаж существующих сетей канализации КК1

	Для демонтажа:  канализационного колодца К1 для слива хоз.бытовых стоков, подземного трубопровода системы К1  (ПЗ лист 10)

	79
	Демонтаж канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 110 мм
	100 м трубопроводов
	0,082
	 

	80
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (Вес  3 м трубы - 6,45 кг)
	1 т груза
	0,01763
	 

	81
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 42 км I класс груза
	1 т груза
	0,01763
	 

	ХБК. Земляные работы устройства хоз.бытовой  канализации  (установка септика АСТРА-3 и колодца КК1)

	82
	Разработка грунта
	1000 м3 грунта
	0,0086942
	 

	83
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 42 км I класс груза
	1 т груза
	15,21485
	 

	84
	Разработка грунта(в отвал для обр.засыпки)
	1000 м3 грунта
	0,0011416
	 

	85
	Устройство основания под трубопроводы : песчаного (под колодец, септик и трубы)
	10 м3 основания
	0,0594215
	 

	86
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (обратная засыпка песком пазух котлована с колодцем Т95)
	100 м3 грунта
	0,0054739
	 

	87
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,0054739
	 

	88
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1
	1000 м2 спланированной площади
	0,020708
	 

	ХБК. Установка септика АСТРА-3

	89
	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т
	1 шт.
	1
	 

	90
	Септик АСТРА-3 с комплектом принудительного оборудования с доставкой
	 
	1
	 

	ХБК. Система отведения стоков хоз.бытовой канализации КК1 в септик АСТРА-3

	91
	Сверление  отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм
	100 отверстий
	0,02
	 

	92
	Укладка стального вввода в стене здания - (гильза )
	1 км трубопровода
	0,0004
	 

	93
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
	100 м трубопроводов
	0,015
	 

	94
	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм
	100 заглушек
	0,01
	 

	95
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых
	1 врезка
	1
	 

	96
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм (ввод в септик)
	1 сальник
	2
	 

	97
	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 194 мм
	шт.
	2
	 

	98
	Демонтаж заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм
	100 заглушек
	0,02
	 

	ХБК. Установка колодца КК1 сетей хозбытовой канализации

	99
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,15
	 

	100
	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза Кузбасслаком
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0188084
	 

	101
	Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,0785
	 

	ХБК. Система отведения стоков хозбытовой канализации из септика в колодец КК1

	102
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
	100 м трубопроводов
	0,01
	 

	103
	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм
	100 заглушек
	0,01
	 

	104
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм
	1 сальник
	2
	 

	105
	Демонтаж  заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм
	100 заглушек
	0,02
	 

	ХБК. Земляные работы для прокладки кабельной линии для электроснабжения оборудования септика

	106
	Разработка грунта вручную
	100 м3 грунта
	0,04375
	 

	107
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	0,05
	 

	108
	Планировка участка: вручную
	100 м2
	0,075
	 

	ХБК. Прокладка кабельной линии КЛ-0,4 кВ

	109
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм
	1 км трубопровода
	0,005
	 

	110
	 Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах.
	100 м кабеля
	0,05
	 

	111
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам 
	100 м кабеля
	0,1
	 

	112
	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2
	1 шт.
	1
	 

	113
	Обозначение  кабеля сигнальной лентой
	1 км кабеля
	0,005
	 

	114
	Герметизация канала кабельной канализации:
	1 канал
	1
	 

	115
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 жил
	0,06
	 

	ХБК. Пуско-наладочные работы

	116
	Установка перекачки сточных вод
	1 установка
	1
	 

	ТК. Земляные работы устройства технологической канализации К3

	117
	Разработка грунта в траншеях экскаватором 
	1000 м3 грунта
	0,0094242
	 

	118
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 42 км I класс груза
	1 т груза
	15,21485
	 

	119
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых
	100 м2 креплений
	0,1884956
	 

	120
	Разработка траншей экскаватором в отвал для обр.засыпки.
	1000 м3 грунта
	0,0022225
	 

	121
	Доработка  грунта а котлованах  и разработка траншеи.
	100 м3 грунта
	0,022225
	 

	122
	Устройство основания под трубопроводы : песчаного (под колодец  и трубы)
	10 м3 основания
	0,0494159
	 

	123
	Обратная засыпка песком пазух котлована с колодцем Т95
	100 м3 грунта
	0,0162829
	 

	124
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,0054739
	 

	125
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1
	1000 м2 спланированной площади
	0,020708
	 

	ТК. Система отведения стоков технологнической канализации К3

	126
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до  38 см
	100 шт.
	0,01
	 

	127
	Укладка вввода в стене здания - (гильза )
	1 км трубопровода
	0,0004
	 

	128
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм
	1 км трубопровода
	0,00329
	 

	129
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых
	1 врезка
	1
	 

	130
	Установка фасонных частей 
	1 т фасонных частей
	0,0025
	 

	131
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм (ввод в септик)
	1 сальник
	2
	 

	132
	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм
	100 заглушек
	0,02
	 

	133
	Демонтаж. Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм
	100 заглушек
	0,02
	 

	ТК. Установка колодца Т95 сетей  технологической канализации К3

	134
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм (гидроизоляция дна колодца, проектн. битумная мастика "Aquamast")
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,00785
	 

	135
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,25
	 

	136
	Обезжиривание поверхностей трубопроводов  : уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	1,2
	 

	137
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,2
	 

	138
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,2
	 

	Раздел 8. Демонтажные работы

	Щит управления ШУ

	138
	Демонтаж. Щиты и пульты, масса: до 250 кг
	1 шт.
	1
	 

	Раздел 9. Автоматизация комплексная

	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

	PS1.1 PS1.2 PS2.1 PS2.2

	139
	Установка. Датчик реле давления  РД-2Р-0,8 МПа- G1/2
	шт
	4
	 

	КИП1

	140
	Установка.Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	шт.
	4
	 

	141
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,04
	 

	PS3.1 PS3.2 PS4.1 PS4.2

	142
	Установка.Датчик реле давления  РД-2Р-0,8 МПа- G1/2
	шт
	4
	 

	КИП2

	143
	Установка.Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	шт.
	4
	 

	144
	Установка.Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,04
	 

	ТП.1., ТП.2, ТП.2.1., ТП.2.2

	145
	Установка.Термопреобразователь сопротивления ДТСО35Л-Рt100A3.120
	шт
	4
	 

	КИП3

	146
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,04
	 

	PТ3.1 PТ3.2 PТ4.1 PТ4.2

	147,0
	Установка Датчик реле давления  СДВ-И-М (1,0) G1/2
	шт
	4
	 

	КИП5

	148
	Установка Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	шт.
	4
	 

	149
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,04
	 

	Р6, Р7, Р18...Р26

	150
	Установка Манорметр O 100 мм МТ-5/1/0/Р/0/0/(0...0,6МПа)/G1/2/2/1,5
	шт
	11
	 

	151
	Установка Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП4-У диаметром 160 мм
	шт.
	11
	 

	Р1...Р5

	152
	Установка Манорметр O 160 мм МТ-5/1/0/Р/0/0/(0...0,6МПа)/G1/2/2/1,5
	шт
	5
	 

	Р8...Р14, Р27...Р34, Р39, Р40

	153
	Установка Манорметр O 100 мм МТ-5/1/0/Р/0/0/(0...0,6МПа)/G1/2/2/1,5
	шт
	17
	 

	Р15...Р17, Р35...Р38

	154
	Установка Манорметр O 160 мм МТ-5/1/0/Р/0/0/(0...0,6МПа)/G1/2/2/1,5
	шт
	7
	 

	КИП6

	155
	Установка Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	шт.
	40
	 

	156
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,4
	 

	TG3-TG6, TG9-TG11, TG18-TG20

	157
	Установка Биметаллический термометр БТ-51/211/(0...160?С)/G1/2/100/1,5
	шт
	10
	 

	TG1-TG2, TG7-TG8, TG12-TG17

	155
	Установка Биметаллический термометр БТ-71/211/(0...160?С)/G1/2/100/1,5
	шт
	10
	 

	TG21

	156
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	1 шт.
	1
	 

	УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА

	Т2-ВТ

	КИП9

	157
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,02
	 

	КИП10

	158
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,01
	 

	КИП11

	159
	Установка Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	шт.
	2
	 

	160
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,02
	 

	ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ

	Щит управления ШУ

	161
	Щиты и пульты, масса: до 250 кг
	1 шт.
	1
	 

	ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ

	ЩУН-К3

	162
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм
	1 шт.
	1
	 

	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ

	163
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм
	1 шт.
	1
	 

	ЩИТ УЧЕТА ТЕПЛА

	164
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1
	 

	ЩУТ

	КАБЕЛИ И ПРОВОДА

	Кабель монтажный

	165
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	0,2
	 

	166
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,62
	 

	167
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	0,1
	 

	168
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,3
	 

	169
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	0,2
	 

	170
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,6
	 

	171
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,1
	 

	172
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,3
	 

	173
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,1
	 

	174
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,1
	 

	175
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	0,3
	 

	176
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,72
	 

	Кабель силовой

	177
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,1
	 

	178
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,4
	 

	179
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	0,1
	 

	180
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
	100 м
	0,4
	 

	181
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
	100 м
	0,1
	 

	182
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
	100 м
	0,22
	 

	183
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2
	100 м
	0,1
	 

	184
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
	100 м
	0,1
	 

	185
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	0,2
	 

	МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

	189
	Монтаж.Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 25 мм
	100 м
	1,3
	 

	190
	Монтаж.Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м
	100 м
	0,33
	 

	Раздел 10. ПНР

	Электротехнические устройства

	191
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и другихлиний напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	46
	 

	192
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,1
	 

	193
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 1000 А
	1 шт.
	18
	 

	194
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	1 шт.
	14
	 

	Автоматизированная система управления

	195
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20
	1 система
	1
	 

	196
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-002-05
	1 канал
	9
	 


	Приложение к техническому заданию № 4
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  № 4 (по разделу НК)

	Техническое перевооружение мазутной котельной, расположенной по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Приморское городское поселение, деревня Камышовка, ул. Озерная, д. 20а

	Хозяйственно-бытовая канализация.

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 7. ХБК.

	Земляные работы при демонтаже существующей сети канализации

	73
	Механизированная разработка грунта экскаваторами
	100 м2 основания
	0,14
	 

	74
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (КК1:  трубопровод)
	100 м3 грунта
	0,0024
	 

	75
	Водоотлив: из котлованов
	100 м3 мокрого грунта
	0,01
	 

	76
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (обратная засыпка песком пазух котлована с колодцем Т95)
	100 м3 грунта
	0,024
	 

	Демонтаж существующих сетей канализации КК1

	Для демонтажа:  канализационного колодца К1 для слива хоз.бытовых стоков, подземного трубопровода системы К1  (ПЗ лист 10)

	77
	Демонтаж. Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 110 мм
	100 м трубопроводов
	0,082
	 

	78
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	0,01763
	 

	79
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 42 км I класс груза
	1 т груза
	0,01763
	 

	ХБК. Земляные работы устройства хоз.бытовой  канализации  (установка септика АСТРА-3 и колодца КК1)

	80
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 
	1000 м3 грунта
	0,0086942
	 

	81
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 42 км I класс груза
	1 т груза
	15,21485
	 

	82
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (в отвал для обр.засыпки)
	1000 м3 грунта
	0,0011416
	 

	83
	Устройство основания под трубопроводы : песчаного (под колодец, септик и трубы)
	10 м3 основания
	0,0594215
	 

	84
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (обратная засыпка песком пазух котлована с колодцем Т95)
	100 м3 грунта
	0,0054739
	 

	85
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,0054739
	 

	86
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1
	1000 м2 спланированной площади
	0,020708
	 

	ХБК. Установка септика АСТРА-3

	87
	Монтаж септика  АСТРА-3
	1 шт.
	1
	 

	ХБК. Система отведения стоков хоз.бытовой канализации КК1 в септик АСТРА-3

	88
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм
	100 отверстий
	0,02
	 

	89
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм (вввод в стене здания - гильза )
	1 км трубопровода
	0,0004
	 

	90
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
	100 м трубопроводов
	0,015
	 

	91
	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм
	100 заглушек
	0,01
	 

	92
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых
	1 врезка
	1
	 

	93
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм (ввод в септик)
	1 сальник
	2
	 

	94
	Демонтаж. Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм
	100 заглушек
	0,02
	 

	ХБК. Установка колодца КК1 сетей хозбытовой канализации

	95
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,15
	 

	96
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (вес конструкии стремянки 19,4 кг: уг.50х5 /13,4кг/1,71м2 + ст.прут.?18 мм -3м/6 кг/0,171м2, используется лак БТ-577 ("Кузбасслак",  расход по ГОСТ 5631-79 - 150гр/м2)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0188084
	 

	97
	Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,0785
	 

	ХБК. Система отведения стоков хозбытовой канализации из септика в колодец КК1

	98
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
	100 м трубопроводов
	0,01
	 

	99
	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм
	100 заглушек
	0,01
	 

	100
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм
	1 сальник
	2
	 

	101
	Демонтаж. Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм
	100 заглушек
	0,02
	 

	ХБК. Земляные работы для прокладки кабельной линии для электроснабжения оборудования септика

	102
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (траншея под КЛ-0,4 кВ в трубе д.50 мм)
	100 м3 грунта
	0,04375
	 

	103
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	0,05
	 

	104
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,04125
	 

	105
	Планировка участка: вручную
	100 м2
	0,075
	 

	ХБК. Прокладка кабельной линии КЛ-0,4 кВ

	106
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	0,005
	 

	107
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,05
	 

	108
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,1
	 

	109
	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2
	1 шт.
	1
	 

	110
	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (покрытие  кабеля сигнальной лентой)
	1 км кабеля
	0,005
	 

	111
	Герметизация канала кабельной канализации: занятого
	1 канал
	1
	 

	112
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 жил
	0,06
	 

	ХБК. Пуско-наладочные работы

	113
	Установка перекачки сточных вод, осадка, ила; группа насосов одного назначения, производительность: до 1600 м3/сут
	1 установка
	1
	 

	ТК. Земляные работы устройства технологической канализации К3

	114
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2  (объем занимаемый конструкциями  колодца К3 - 6,68 м3 (НК-7)  и песок)
	1000 м3 грунта
	0,0094242
	 

	115
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 42 км I класс груза
	1 т груза
	15,21485
	 

	116
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых
	100 м2 креплений
	0,1884956
	 

	117
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (в отвал для обр.засыпки)
	1000 м3 грунта
	0,0022225
	 

	118
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2  (доработка  грунта а котлованах  и разработка траншеи)
	100 м3 грунта
	0,022225
	 

	119
	Устройство основания под трубопроводы : песчаного (под колодец  и трубы)
	10 м3 основания
	0,0494159
	 

	120
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (обратная засыпка песком пазух котлована с колодцем Т95)
	100 м3 грунта
	0,0162829
	 

	121
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,0054739
	 

	122
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1
	1000 м2 спланированной площади
	0,020708
	 

	ТК. Система отведения стоков технологнической канализации К3

	123
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до  38 см
	100 шт.
	0,01
	 

	124
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм (вввод в стене здания - гильза )
	1 км трубопровода
	0,0004
	 

	125
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм
	1 км трубопровода
	0,00329
	 

	126
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых
	1 врезка
	1
	 

	127
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,0025
	 

	128
	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм
	100 заглушек
	0,02
	 

	129
	Демонтаж. Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм
	100 заглушек
	0,02
	 

	ТК. Установка колодца Т95 сетей  технологической канализации К3

	130
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,25
	 

	131
	Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,118
	 

	132
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577(вес конструкии стремянки 19,4 кг: уг.50х5 /13,4кг/1,71м2 + ст.прут. 18 мм -3м/6 кг/0,171 м2  ("Кузбасслак",  расход по ГОСТ 5631-79 - 150 гр/м2)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0188084
	 

	133
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	1,2
	 

	134
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,2
	 

	135
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,2
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