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УТВЕРЖДАЮ

И. о. Генерального директора
АО «Выборгтеплоэнерго»

С.М. Вилков/___________/

от «07» июля  2023 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 65
Выполнение  работ по  ремонту  участка теплосети в г. Выборге по адресу: г. Выборг, Школьная пл., д. 4 - Ленинградское шоссе, д. 15 с вводами  в жилые дома. 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
г. Выборг  2023
ДОГОВОР №  65 - 23 - ЕП 
г. Выборг                                                                                                          «10» июля   2023 г.
      Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», в лице и. о. генерального директора Вилкова С.М., действующего на основании приказа № 166 от 23.06.2023 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж - сервис» в лице генерального директора Матвеева А.Н., действующего на основании Устава, именуемое в дельнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение  работ по  ремонту  участка теплосети в г. Выборге по адресу: г. Выборг, Школьная пл., д. 4 - Ленинградское шоссе, д. 15 с вводами  в жилые дома.

1.2. Объём работ указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение №1).

                                           2.Срок действия договора
2.1. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
3. Стоимость работ и расчеты
3.1.Стоимость работ по настоящему договору составляет 1 785 432 рубля 69 копеек (Один миллион семьсот восемьдесят пять тысяч четыреста тридцать два рубля 69 копеек), НДС не облагается.

Форма оплаты – безналичный расчет.
3.2.  
Заказчик производит предоплату в размере 50 % от общей цены договора после подписания договора в течение 5 банковских дней. 

3.3. Окончательная оплата производится Заказчиком течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.4. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.

3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет несет Подрядчик.

4. Сроки выполнения работ
4.1. Срок выполнения работ: в один этап – с момента заключения договора до «17» августа 2023 г. (с осуществлением прокладки теплотрассы и переподключением абонентов до 24 июля 2023 г)  при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.
5. Обязательства сторон.
5.1 Заказчик обязуется:

- обеспечить  Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям; 

- осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;

- предоставить помещение для безопасного хранения монтажного инструмента;

- произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.
5.2. Подрядчик обязуется:

- приступить к выполнению работ с момента подписания настоящего договора.

- произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.
- обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для проверки хода и качества их исполнения;

- сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а так же в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;

- соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.

- подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а так же за его повреждение или утрату.

- соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.

- не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,

- в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее выполнение работ;

- безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.
5.3. Заказчик имеет право:

- осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,

- не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.

5.4. Подрядчик имеет право:
- требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;

- привлекать субподрядчиков для выполнения Работ в целях обеспечения надлежащего выполнения Работ по Договору.
6. Гарантия.
6.1. Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком в соответствии с настоящим договором работы устанавливается равным 36 месяцам с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.

6.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.

6.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.
7. Особые условия
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.

7.2.  Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

7.3.  Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.

7.4. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
7.5.  Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.

7.6. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
7.7. Настоящий договор действует со дня  подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.8. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение 1 календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.
8. Приложение к договору
К договору прилагаются:

8.1. Техническое задание (Приложение № 1).

8.2. Смета (Приложение № 2)
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

	ЗАКАЗЧИК:

АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001
р/с с 40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 

И.о Генерального директора
АО «Выборгтеплоэнерго»
_________________ С.М. Вилков
	ПОДРЯДЧИК:
ООО «Монтаж-сервис»

188810, Ленинградская область, Выборгский р-н, г Выборг, ул. Мира, д. 10 а.
Тел. 8 81378 2 38-15
E-mail: ms_vbg@mail.ru
ИНН 4704095380,  КПП 470401001
Р/с 40702810962090000126 

Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге
К/с 30101810200000000704, БИК 044030704
ОГРН 1144704001310 ОКПО 25842993
Генеральный директор

ООО «Монтаж-сервис»
_________________ А.Н. Матвеев



Приложение № 2

к Договору подряда № 65-23-ЕП от «10» июля 2023 г.
9.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.

1. Предметом данной закупки является выполнение  работ по  ремонту  участка теплосети в г. Выборге по адресу: г. Выборг, Школьная пл., д. 4 - Ленинградское шоссе, д. 15 с вводами  в жилые дома.

2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет –   1 785 432 рубля 69 копеек (Один миллион семьсот восемьдесят пять тысяч четыреста тридцать два рубля 69 копеек), НДС не облагается.
2. Цели и правовое основание для проведения закупки.

1. Целью закупки является проведение работ по ремонту участка теплосети и сети горячего водоснабжения с местом нахождения: Ленинградская область, г. Выборг, Школьная пл., д. 4 - Ленинградское шоссе, д. 15.

2. Основанием для проведения закупки является естественный эксплуатационный износ сетей и  методы оптимизации технологических решений.

3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

 1.  Место выполнения работ (объект): Ленинградская область,   г. Выборг, Школьная пл., д. 4 - Ленинградское шоссе, д. 15.

 2.  Срок выполнения работ: в один этап – с момента заключения договора до «17» августа 2023 г (с осуществлением прокладки теплотрассы и переподключением абонентов до 24 июля 2023 г) при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.

4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели,  

связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.
1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;

-  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

-  СП 74-13330-2012  «Тепловые сети»,

- СП 41-105-2002  «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»,

- СП 45.1330-2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»,

- СП28.13330.2019 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с  проектом производства работ (ППР), утверждённым Заказчиком.

2. Подрядчику необходимо представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. Подрядчику необходимо наличие ответственного ИТР за проведение работ: специалиста в области строительного производства, внесённого в реестр НОССТРОЙ. 

3. До начала производства работ необходимо:

3.1.  предоставить на согласование с заказчиком проект производства работ (СНиП  3.01.01-85 прил. 4., график производства работ.

3.2. получить тех.условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.

4. В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 

- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 

- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

- Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.

- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-02-2006: один экземпляр на бумажном носителе и один экземпляр в электронном формате.

5. Охрана труда и техника безопасности:

- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников.

 - Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ повышенной опасности.

6. Пожарная безопасность:

- Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.

- Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

- В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

- На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 

- Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

7. Охрана окружающей природной среды.

- Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 

- Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.

2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  

3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.

6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

6. Перечень приложений к техническому заданию,

являющихся его неотъемлемой частью:

Приложение №1 
Ведомость объёмов работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Примечания

	Земляные работы

	1
	Устройство швов в бетоне: затвердевшем
	100 м шва
	0,4
	 

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Примечания

	2
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,03
	 

	3
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	1,5
	 

	4
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	6
	 

	5
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	7,5
	 

	6
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,02
	 

	7
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,032
	 

	8
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	57,6
	 

	9
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	1000 м3 грунта
	0,032
	 

	10
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,031
	 

	11
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,4 м2
	1 м короба
	3
	 

	12
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,06
	 

	13
	Водоотлив: из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	0,28
	 

	14
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	1,9
	 

	15
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,08
	 

	16
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов  1
	1000 м3 грунта
	0,016
	 

	17
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов  2
	1000 м3 грунта
	0,031
	 

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Примечания

	18
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,55
	 

	19
	Планировка участка: вручную
	100 м2
	0,1
	 

	20
	Планировка участка: механизированным способом
	100 м2
	1,04
	 

	Демонтажные работы

	21
	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм
	1 задвижка
	2
	 

	22
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,84
	 

	23
	Демонтаж. Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм
	1 км трубопровода
	0,076
	 

	24
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов
	1 т груза
	1,21464
	 

	25
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	1,21464
	 

	26
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов
	1 т груза
	1,21464
	 

	27
	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной
	100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	0,50365
	 

	28
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,36624
	 

	29
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	0,36624
	 

	30
	Демонтаж непроходных каналов: одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов
	100 м3 сборных конструкций
	0,0224
	 

	31
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов
	1 т груза
	5,6
	 

	32
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	5,6
	 

	33
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	1 т груза
	5,6
	 

	Монтажные работы

	34
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм
	1 фланец
	4
	 

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Примечания

	35
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	2
	 

	36
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм
	1 км трубопровода
	0,076
	 

	37
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,0084
	 

	38
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 89 мм
	1 врезка
	2
	 

	39
	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона
	1 м3
	0,1
	 

	40
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм
	1 км трубопровода
	0,0072
	 

	41
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм
	1 сальник
	12
	 

	42
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1  м2
	1 м3 заделки
	0,1
	 

	43
	Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,02
	 

	44
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,02
	 

	45
	Устройство непроходных каналов: одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов
	100 м3 сборных конструкций
	0,0224
	 

	46
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3
	1 м3
	0,3
	 

	Раздел 4. Подвальная прокладка

	47
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
	100 м трубопровода
	0,84
	 

	48
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,0056
	 

	49
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,84
	 

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Примечания

	50
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,234746
	 

	51
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,234746
	 

	52
	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем
	1 м3 изоляции
	1,8748
	 

	53
	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 89 мм
	1 присоединение
	2
	 

	Восстановление благоустройства

	54
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,012
	 

	55
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	21,6
	 

	56
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	1000 м3 грунта
	0,012
	 

	57
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,045
	 

	58
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,045
	 

	59
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,027
	 

	60
	Разогревание битума в котлах емкостью 400 л
	1 т битума и битумных эмульсий
	0,027
	 

	61
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,03
	 

	62
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	0,03
	 

	63
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом
	100 м2
	0,54
	 

	64
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	0,54
	 

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Примечания

	65
	Демонтаж покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.
	10 м2
	7,39
	 

	66
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.
	10 м2
	7,39
	 

	67
	Демонтаж бортовых камней природных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,06
	 

	68
	Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,06
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