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УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «10» августа  2023 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 80
Выполнение  работ по  ремонту  участков теплосети в г. Выборге по адресу: от ТК 2.02.22  у дома №6А по ул. Изогнутой  до ТК 2.02.26 у дома №53 по ул. Приморской и замена запорной арматуры и фасонных частей в связи с увеличением диаметра трубопроводов в ТК Ю 2.02.28.
.
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
г. Выборг  2023
ДОГОВОР №  80 - 23 - ЕП 

г. Выборг                                                                                                          «10» августа   2023 г.

      Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж - сервис» в лице генерального директора Матвеева А.Н., действующего на основании Устава, именуемое в дельнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение  работ по  ремонту  участков теплосети в г. Выборге по адресу: от ТК 2.02.22  у дома №6А по ул. Изогнутой  до ТК 2.02.26 у дома №53 по ул. Приморской и замена запорной арматуры и фасонных частей в связи с увеличением диаметра трубопроводов в ТК Ю 2.02.28.
 1.2. Объём работ указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение №1).

2.Срок действия договора

2.1. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

3. Стоимость работ и расчеты

3.1.Стоимость работ по настоящему договору составляет 16 066 199 рублей 74 копейки 
( Шестнадцать миллионов шестьдесят шесть тысяч сто девяносто девять рублей 74 копейки ), НДС не облагается. 

Форма оплаты – безналичный расчет.
3.2.  
Заказчик производит предоплату в размере 50 % от общей цены договора после подписания договора в течение 5 банковских дней. 

3.3. Окончательная оплата производится Заказчиком течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.4. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.

3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет несет Подрядчик.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ: в два этапа – 1-ый этап: с 10.08.23 по 21.08.2023г.

                                                                          2-ой этап:  с 22.08.2023 по 05.09.2023г.

  при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.
5. Обязательства сторон.

5.1 Заказчик обязуется:

- обеспечить  Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям; 

- осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;

- предоставить помещение для безопасного хранения монтажного инструмента;

- произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

5.2. Подрядчик обязуется:

- приступить к выполнению работ с момента подписания настоящего договора.

- произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.
- обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для проверки хода и качества их исполнения;

- сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а так же в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;

- соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.

- подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а так же за его повреждение или утрату.

- соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.

- не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,

- в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее выполнение работ;

- безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.

5.3. Заказчик имеет право:

- осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,

- не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.

5.4. Подрядчик имеет право:

- требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;

- привлекать субподрядчиков для выполнения Работ в целях обеспечения надлежащего выполнения Работ по Договору.

6.Отвественность сторон.

6.1. За нарушение сроков выполнения работ (п.4.1 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение сроков оплаты (п.3 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от неуплаченной цены договора.

         6.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Заказчику убытки. Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).

6.4. В случае нарушения сроков выполнения работ п. 4.1  и п. 5.1.3. Договора, Заказчик вправе незамедлительно  расторгнуть Договор с Подрядчиком в одностороннем порядке.

         6.5.Если Подрядчик после завершения работ по договору оставит на строительной площадке материалы, в том числе строительный мусор, то Заказчик вправе задержать подписание акта выполненных работ до даты освобождения Подрядчиком строительной площадки.

6.6. В случае просрочки устранения выявленных недостатков в выполненной работе Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,1 % цены работы за каждый день просрочки

         6.7.Оплата неустойки не освобождает от исполнения  обязательств или устранения нарушений.

         6.8.За неисполнение либо некачественное исполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.9. Подрядчик, который в нарушение условий Договора привлек к его исполнению субподрядчика, несет ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора.

6.10. Подрядчик несет ответственность за несохранность материала или иного имущества Подрядчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора.

6.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.13. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Договору Подрядчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.

7. Гарантия.

7.1. Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком в соответствии с настоящим договором работы устанавливается равным 36 месяцам с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.

7.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

7.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

7.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.

7.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

8. Особые условия

8.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.

8.2.  Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

8.3.  Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.

8.4. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
8.5.  Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.

8.6. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

8.7. Настоящий договор действует со дня  подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
8.8. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение 1 календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.
9. Приложение к договору

К договору прилагаются:

9.1. Техническое задание (Приложение № 1).

9.2.  Смета (Приложение № 2)
10.    Адреса и реквизиты
	ЗАКАЗЧИК:

АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001
р/с с 40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»
_________________ А.В. Кривонос
	ПОДРЯДЧИК:
ООО «Монтаж-сервис»

188810, Ленинградская область, Выборгский р-н, г Выборг, ул. Мира, д. 10 а.
Тел. 8 81378 2 38-15
E-mail: ms_vbg@mail.ru
ИНН 4704095380,  КПП 470401001
Р/с 40702810962090000126 

Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге
К/с 30101810200000000704, БИК 044030704
ОГРН 1144704001310 ОКПО 25842993
Генеральный директор

ООО «Монтаж-сервис»
_________________ А.Н. Матвеев



Приложение № 2

к Договору подряда № 80-23-ЕП от «10» августа 2023 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.

1. Предметом данной закупки является выполнение  работ по  ремонту  участков теплосети в г. Выборге по адресу: от ТК 2.02.22  у дома №6А по ул. Изогнутой  до ТК 2.02.26 у дома №53 по ул. Приморской и замена запорной арматуры и фасонных частей в связи с увеличением диаметра трубопроводов в ТК Ю 2.02.28.
2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет –  16 066 199 рублей 74 копейки ( Шестнадцать миллионов шестьдесят шесть тысяч сто девяносто девять рублей 74 копейки ), НДС не облагается
                                             2. Цели и правовое основание для проведения закупки.
1.Целью закупки является проведение работ по ремонту участка теплосети с местом нахождения: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Изогнутая от ТК 2.02.22 до ТК 2.02.26 по ул. Приморской; замена запорной арматуры, фасонных частей трубопроводов на больший диаметр в ТК Ю 2.02.28.
2. Основанием для проведения закупки является естественный эксплуатационный износ сетей и методы оптимизации технологических решений .
                      3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

1. Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, г. Выборг, ул. Изогнутая, д.6А от ТК2.02.22 до ТК 2.02.26 и в ТК 2.02.28.
2. Приступить к началу производств работ  не позднее 09 августа 2023г.
 3.   Срок выполнения работ: в два этапа – 1-ый этап:  с 09.08.23 по 21.08.2023г.

                                                                          2-ой этап:  с 22.08.2023 по 05.09.2023г.
  при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.

  4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
- СП 74-13330-2012  «Тепловые сети»,

- СП 41-105-2002  «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»,
- СП 45.1330-2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»,

 -СП28.13330.2019 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

-СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с  графиком производства работ, утверждённым Заказчиком.

2. Подрядчику необходимо представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. Подрядчику необходимо наличие ответственного ИТР за проведение работ: специалиста в области строительного производства, внесённого в реестр НОССТРОЙ. 

3. До начала производства работ необходимо:

     3.1.   предоставить на согласование с заказчиком календарный график производства работ.

     3.2. получить тех.условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.

4. В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 

- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 

- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

- Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.

- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-02-2006: один экземпляр на бумажном носителе и один экземпляр в электронном формате.
5. Охрана труда и техника безопасности:

- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников.
 - Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ повышенной опасности.
6. Пожарная безопасность:

Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.

Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 

Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

7.       Охрана окружающей природной среды.

Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 

Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.

2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  
3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ по устранению недостатков.

6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

                6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

                                                                                                                 Приложение №1 
	                    ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  

	
	Ремонт участка тепловых сетей в г. Выборге от ТК 2.02.22 у дома № 6а по ул. Изогнутой до ТК 2.02.26 у дома № 53 по ул. Приморской; замена запорной арматуры и фасонных частей с увеличением диаметра трубопровода в ТК Ю 2.02.28.
№ п/п

№ в ЛСР

Наименование работ

Ед.
изм.

Кол-во

Примечание 

1

2

3

4

5

6

Раздел 1. ТК Ю2.02.28 (А)

1

1

Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы

1000 м3 объема 

1,008

 

2

2

Демонтаж задвижек диаметром:  Ду.250 мм

1 задвижка

2

 

3

3

Демонтаж  трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм

1 км трубопровода

0,004

 

4

4

Демонтаж  трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм

1 км трубопровода

0,004

 

5

5

Демонтаж  плит перекрытий тепловых камер  площадью: до 5 м2 

100 шт. сборных конструкций

0,02

 

6

6

Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича

1 м3 кладки

0,039

 

7

7

Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп

100 м2 наружной площади разобранной изоляции

0,00707

 

8

8

Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм (в тепловой камере)

1 км трубопровода

0,003

 

9

9

Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 40 мм

1 км трубопровода

0,001

 

10

10

Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм

1 т фасонных частей

0,1552

16 шт

11

11

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 300 мм

1 фланец

4

 

12

12

Установка задвижек для горячей воды и пара диаметром: 300 мм

1 компл. задвижек или клапана

2

 

13

15

Установка задвижек для горячей воды и пара диаметром: 80 мм

1 компл. задвижек или клапана

2

 

14

16

Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм

1 компл. задвижек или клапана

4

 

15

17

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 250 мм

1 фланец

2

 

16

18

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм

1 фланец

2

 

17

19

Установка задвижек 40 мм

1 компл. задвижек или клапана

1

 

18

20

Устройство плит перекрытий тепловых камер,  площадью: до 5 м2 (б/у-обратная установка)

100 шт. сборных конструкций

0,02

 

19

22

Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3

1 м3

0,039

 

20

23

Пробивка проемов в конструкциях: из бетона

1 м3

0,06

 

21

24

Укладка стальных водопроводных труб  диаметром 500 мм (гильзы)

1 км трубопровода

0,002

 

22

25

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм

1 сальник

2

 

23

26

Термоусаживаемая лента

м

14

 

24

27

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2  м2

1 м3 заделки

0,05

 

25

28

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,085

 

26

29

Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием "Корунд-классик", диаметр трубы: 150 мм

100 м трубопровода

0,08

 

27

31

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой (плита перекрытия)

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,0886

 

28

32

Изоляция по железобетонным полам жидким  теплоизоляционным покрытием  "Корунд-фасад"

100 м2 изолируемой поверхности

0,22

 

Раздел 2. ТК Ю2.02.26 (Б)

29

33

Демонтаж  трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм

1 км трубопровода

0,005

 

30

34

Демонтаж  трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм

1 км трубопровода

0,002

 

31

35

Демонтаж плит перекрытий тепловых камер  площадью: до 5 м2 

100 шт. сборных конструкций

0,02

 

32

36

Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича

1 м3 кладки

0,195

 

33

37

Врезка в существующие сети из стальных труб  диаметром: 200 мм

1 врезка

2

 

34

38

Врезка в существующие сети из стальных труб  диаметром: 250 мм

1 врезка

2

 

35

39

Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм (в тепловой камере)

1 км трубопровода

0,0025

 

36

40

Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм(в тепловой камере)

1 км трубопровода

0,0015

 

37

41

Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм

1 км трубопровода

0,002

 

38

42

Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм

1 км трубопровода

0,002

 

39

43

Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм

1 т фасонных частей

0,034

2 шт

40

44

Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм

1 т фасонных частей

0,0849

7 шт

41

47

Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 300 мм

1 компл. задвижек или клапана

2

 

42

49

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 300 мм

1 фланец

4

 

43

50

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм

1 фланец

2

 

44

51

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм

1 фланец

2

 

45

52

Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм

1 т фасонных частей

0,139

 

46

53

Установка доборных колец колодца д=700 мм

100 м3 сборных железобетонных конструкций

0,004

 

47

54

УУстановка опор под плиты перекрытий.

1 т

0,1718

 

48

55

Устройство плит перекрытий тепловых камер,  площадью: до 5 м2 .

100 шт. сборных конструкций

0,02

 

49

57

Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3

1 м3

0,195

 

50

58

Пробивка проемов в конструкциях: из бетона

1 м3

0,06

 

51

59

Укладка стальных водопроводных труб  диаметром 500 мм (гильзы)

1 км трубопровода

0,002

 

52

60

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм

1 сальник

2

 

53

61

Термоусаживаемая лента

м

12

 

54

62

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2  м2

1 м3 заделки

0,04

 

55

63

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,0827

 

56

64

Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием "Корунд-классик", диаметр трубы: 150 мм

100 м трубопровода

0,106

 

57

65

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой (плита перекрытия, доборные кольца)

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,105

 

58

66

Изоляция по железобетонным полам жидким  теплоизоляционным покрытием "Корунд-фасад" (тепловая камера)

100 м2 изолируемой поверхности

0,11

 

Раздел 3. ТК Ю 2.02.22 (Г)

59

67

Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм

1 задвижка

2

 

60

68

Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм

1 задвижка

4

 

61

69

Демонтаж  трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм

1 км трубопровода

0,004

 

62

70

Демонтаж  трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм

1 км трубопровода

0,002

 

63

71

Демонтаж  трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм

1 км трубопровода

0,004

 

64

72

Демонтаж  плит перекрытий тепловых камер  площадью: до 5 м2 .

100 шт. сборных конструкций

0,02

 

65

73

Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича

1 м3 кладки

0,039

 

66

74

Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп

100 м2 наружной площади разобранной изоляции

0,00707

 

67

75

Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм

1 км трубопровода

0,008

 

68

76

Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм

1 км трубопровода

0,002

 

69

77

Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм

1 км трубопровода

0,004

 

70

78

Врезка в существующие сети из стальных труб  диаметром: 250 мм

1 врезка

2

 

71

79

Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм

1 т фасонных частей

0,068

 

72

80

Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм

1 т фасонных частей

0,0366

6 шт

73

81

Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 300 мм

1 компл. задвижек или клапана

2

 

74

82

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 300 мм

1 фланец

4

 

75

83

Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм

1 компл. задвижек или клапана

2

 

76

84

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм

1 фланец

4

 

77

85

Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм

1 компл. задвижек или клапана

4

 

78

86

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм

1 фланец

8

 

79

87

Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм-25 мм
применит.

1 компл. задвижек или клапана

8

 

80

88

Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм

1 т фасонных частей

0,139

 

81

89

Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм (Прим.) (Установка доборных колец)

100 м3 сборных железобетонных конструкций

0,004

 

82

90

Кольцо доборное ,  h=20 мм

шт.

4

 

83

91

Установка опор под кольца

1 т

0,1718

 

84

92

Устройство плиты перекрытия колодца.

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0,03

 

85

93

Установка люка

1 шт.

4

 

86

94

Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3

1 м3

0,039

 

87

95

Пробивка проемов в конструкциях: из бетона

1 м3

0,041

 

88

96

Укладка стальных водопроводных труб  диаметром 500 мм (гильзы)

1 км трубопровода

0,002

 

89

97

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм

1 сальник

2

 

90

98

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2  м2

1 м3 заделки

0,05

 

91

99

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,126

 

92

100

Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием "Корунд-классик", диаметр трубы: 150 мм

100 м трубопровода

0,16

 

93

101

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой (плита перекрытия, доборные кольца)

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,105

 

94

102

Изоляция по железобетонным полам жидким  теплоизоляционным покрытием (Прим) (тепловая камера)

100 м2 изолируемой поверхности

0,22

 

Раздел 4. Участок №2 (от ТК Ю2.02.26 до ТК Ю 2.02.22)

95

103

Устройство швов в бетоне: затвердевшем

100 м шва

1,2

 

96

104

Разборка бортовых камней: на бетонном основании

100 м

0,08

 

97

105

Демонтаж  заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м.

10 панелей

0,7

 

98

106

Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных

100 м3 конструкций

0,0712

 

99

107

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную

1 т груза

16,376

 

100

108

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

1 т груза

16,376

 

101

109

Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 4р

100 м3 грунта

2,319

 

102

110

Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 4

100 м3 грунта

0,05

 

103

111

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 4

1000 м3 грунта

0,20224

 

104

112

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

1 т груза

353,92

 

105

113

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 4

1000 м3 грунта

0,2428

 

106

114

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4

100 м3 грунта

0,15

 

107

115

Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,4 м2

1 м короба

70

 

108

116

Водоотлив: из траншей

100 м3 мокрого грунта

1,91

 

109

117

Устройство основания под трубопроводы: песчаного

10 м3 основания

2,086

 

110

118

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3 грунта

0,09

 

111

119

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов  1

1000 м3 грунта

0,13014

 

112

121

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов  2

1000 м3 грунта

0,2578

 

113

122

При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-02

1000 м3 грунта

0,2578

 

114

123

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из отсева

100 м3 материала основания (в плотном теле)

0,27

 

115

124

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2

100 м3 уплотненного грунта

4,2394

 

116

125

Планировка участка: вручную

100 м2

0,05

 

117

126

Планировка участка: механизированным способом

100 м2

3,929

 

118

127

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка

100 м3 материала основания (в плотном теле)

0,05

 

119

128

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня

100 м3 материала основания (в плотном теле)

0,111

 

120

129

Розлив вяжущих материалов

1 т

0,22

 

121

130

Разогревание битума в котлах емкостью 400 л

1 т битума и битумных эмульсий

0,22

 

122

131

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 покрытия

0,0712

 

123

132

Устройство покрытия толщиной 4,5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 покрытия

0,0712

 

124

134

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом

100 м2

0,55892

 

125

135

Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную

100 м2

0,55892

 

126

136

Установка бортовых камней бетонных: 

100 м бортового камня

0,16

 

127

137

Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м ( (обратная установка забора)

10 панелей

0,7

 

128

138

Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см( разборка и устройство.)

100 м2 отмостки

0,06

 

129

139

Армирование подстилающих слоев и набетонок

1 т

0,0108

 

130

140

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону

100 м2 изолируемой поверхности

0,03

 

131

141

Демонтаж трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм (Прим.)

1 км трубопровода

0,257

 

132

142

Демонтаж трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм

1 км трубопровода

0,004

 

133

143

Демонтаж-гильзы  из стальных электросварных труб диаметром: 250 мм 

100 м трубопровода

0,02

 

134

144

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов

1 т груза

12,54

 

135

145

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

1 т груза

12,54

 

136

146

Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов

1 т груза

12,54

 

137

147

Пробивка проемов в конструкциях: из бетона

1 м3

0,06

 

138

148

Устройство непроходных каналов: одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов

100 м3 сборных конструкций

0,4416

 

139

149

Заделка торцов непроходных каналов при объеме кладки  в одном месте до 5 м3 (Прим.)

1 м3

2,1

 

140

150

Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм

1 км трубопровода

0,187

 

141

153

Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм

1 км трубопровода

0,033

 

142

154

Заделка стыков ППУ, диаметр трубопровода: 300 мм

1 стык

23

 

143

155

Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм

1 т фасонных частей

0,36

 

144

156

Устройство неподвижных щитовых опор: из сборных железобетонных конструкций

100 м3 бетонных и железобетонных конструкций

0,005072

 

145

157

Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм (временные)

100 заглушек

0,02

 

146

158

Демонтаж  заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм (временные) 

100 заглушек

0,02

 

147

159

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм (Подвал)

100 м трубопровода

0,37

 

148

160

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм

100 м трубопровода

0,04

 

149

161

Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм

1 т фасонных частей

0,0028

 

150

162

Укладка стальных водопроводных труб  диаметром 500 мм (гильзы)

1 км трубопровода

0,007

 

151

163

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2  м2

1 м3 заделки

0,5

 

152

164

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,385

 

153

165

Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием "Корунд-классик", диаметр трубы: 150 мм

100 м трубопровода

0,39

 

154

166

Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 325 мм

1 присоединение

2

 

155

167

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм

100 м трубопровода

0,37

 

156

168

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм

100 м трубопровода

0,07
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