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УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «22» августа  2023 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 85
Выполнение строительно – монтажным работам прокладке двухтрубной тепловой сети (отопление) от ТК1 до ТК3, с отводами от ТК3 до ТК4 и ТК3 до домов №10 и 12 по ул. Горная, расположенной по адресу: ЛО, Выборгский район, МО «Каменногорское ГП», п. Пруды, ул. Горная, зд. 16.
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
г. Выборг  2023
ДОГОВОР №  85-23-ЕП 

г. Выборг                                                                                                    «22» августа   2023 г.
       Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «НоваМонтаж» (ООО «НМонтаж») в лице генерального директора Хозикеева Д.В., действующего на основании Устава, именуемое в дельнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

     1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение строительно – монтажных работ по прокладке двухтрубной тепловой сети (отопление) от ТК1 до ТК3, с отводами от ТК3 до ТК4 и ТК3 до домов №10 и 12 по ул. Горная, расположенной по адресу: ЛО, Выборгский район, МО «Каменногорское ГП», п. Пруды, ул. Горная, зд. 16     
1.2. Объём работ указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение №1).

2. Срок действия договора

      2.1. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

3.Стоимость работ и расчеты

  3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 1 955 036 (Один миллион девятьсот пятьдесят пять тысяч тридцать шесть) рублей 29 копеек, НДС не облагается. Форма оплаты – безналичный расчет.
       3.2. Заказчик производит предоплату в размере 30 % от общей цены договора после подписания договора в течение 5 банковских дней. 

       3.3. Окончательная оплата производится Заказчиком течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

   3.4. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.

  3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  3.6. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет несет Подрядчик.

4. Сроки выполнения работ

       4.1. Срок выполнения работ - строительно-монтажные работы по прокладке тепловой сети завершить до 07.09.2023г.;

- работы по планировке территории (благоустройство) завершить до 14.09.2023г.

  при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.

5. Обязательства сторон

   5.1 Заказчик обязуется:

- обеспечить  Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям; 

- осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;

- предоставить помещение для безопасного хранения монтажного инструмента;

- произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

  5.2. Подрядчик обязуется:

- приступить к выполнению работ с момента подписания настоящего договора.

- произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.
- обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для проверки хода и качества их исполнения;

- сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а так же в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;

- соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.

- подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а так же за его повреждение или утрату.

- соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.

- не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,

- в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее выполнение работ;

- безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.

  5.3. Заказчик имеет право:

- осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,

- не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.

  5.4. Подрядчик имеет право:

- требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;

- привлекать субподрядчиков для выполнения Работ в целях обеспечения надлежащего выполнения Работ по Договору.

6. Ответственность сторон.
      6.1. За нарушение сроков выполнения работ (п.4.1 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

      6.2. За нарушение сроков оплаты (п.3 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от неуплаченной цены договора.

     6.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Заказчику убытки. Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).

     6.4. В случае нарушения сроков выполнения работ п. 4.1  и п. 5.1.3. Договора, Заказчик вправе незамедлительно  расторгнуть Договор с Подрядчиком в одностороннем порядке.

6.5. Если Подрядчик после завершения работ по договору оставит на строительной площадке материалы, в том числе строительный мусор, то Заказчик вправе задержать подписание акта выполненных работ до даты освобождения Подрядчиком строительной площадки.

6.6. В случае просрочки устранения выявленных недостатков в выполненной работе Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,1 % цены работы за каждый день просрочки

6.7.Оплата неустойки не освобождает от исполнения  обязательств или устранения нарушений.

6.8.За неисполнение либо некачественное исполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.9. Подрядчик, который в нарушение условий Договора привлек к его исполнению субподрядчика, несет ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора.

6.10. Подрядчик несет ответственность за не сохранность материала или иного имущества Подрядчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора.

6.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.13. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Договору Подрядчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.

7. Гарантия

     7.1. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  

7.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

7.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

7.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.

7.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

8.Особые условия

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.

8.2. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

8.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.

8.4. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
8.5. Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.

8.6. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

8.7. Настоящий договор действует со дня  подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
8.8. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение одного календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.

9. Приложение к договору

К договору прилагаются: Техническое задание (Приложение № 1).

                                             Смета (Приложение № 2)
10. Адреса и реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК:

АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001
р/с с 40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

_________________ А.В. Кривонос
	ПОДРЯДЧИК:

ООО «НМонтаж»

188810, Ленинградская область, Выборгский р-н, г Выборг, Ленинградское ш, д. 47, кв. 49
Тел. 8 911 149 85 93
E-mail: daniil@nmontaj.ru
ИНН 4704113030,  КПП 470401001

Р/с 40702810655000037378 

в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

К/с 30101810500000000653, БИК 044030653
ОГРН 1234700005099
Генеральный директор

ООО «НМонтаж»

_________________ Д.В. Хозикеев


Приложение № 1

к Договору подряда №  85-23-ЕП от «22» августа 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Строительно-монтажные работы по прокладке двухтрубной тепловой сети (отопление) в п. Пруды, ул. Горная от ТК1 до ТК3, с отводами от ТК3 до ТК4 и ТК3 до домов №10 и 12 по ул. Горная.
1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.

1. Предметом данной закупки является выполнение строительно – монтажным работам прокладке двухтрубной тепловой сети (отопление) от ТК1 до ТК3, с отводами от ТК3 до ТК4 и ТК3 до домов №10 и 12 по ул. Горная, расположенной по адресу: ЛО, Выборгский район, МО «Каменногорское ГП», п. Пруды, ул. Горная, зд. 16, согласно разработанной рабочей документации ООО «Теплоэнерго-инвест», шифр:004/23.ТС:
1.1 Произвести строительно-монтажные работы по подключению БКУ к сетям инженерно-технического обеспечения (тепловая сеть).

Перечень объема работ указан в ведомости объема (приложение №1), а также перечень материалов передаваемых подрядчику для монтажа (приложение №2).

2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет – 1 955 036 руб. 29 коп. (Один миллион девятьсот пятьдесят пять тысяч тридцать шесть рублей 29 копеек) (по УСН).

3. Цели и правовое основание для проведения закупки.

1. Целью закупки является проведение строительно-монтажных работ по прокладке двухтрубной тепловой сети (отопление) от ТК1 до ТК3, с отводами от ТК3 до ТК4 и ТК3 до домов №10 и 12 по ул. Горная, расположенной по адресу: ЛО, Выборгский район, МО «Каменногорское ГП», п. Пруды, ул. Горная, зд. 16.

3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

 1. Место выполнения работ (объект): ЛО, Выборгский район, МО «Каменногорское ГП», п. Пруды, ул. Горная.

 2. Начало производства демонтажных/монтажных работ осуществляется в условиях останова эксплуатации котельной.       
 3.  Срок выполнения работ: 
- строительно-монтажные работы по прокладке тепловой сети завершить до 07.09.2023г.;

- работы по планировке территории (благоустройство) завершить до 14.09.2023г.
 4.  Авансирование предусмотрено в размере 30% от суммы договора.

 5. Датой начала исполнения срока договора считать день поступления аванса на расчётный счёт Подрядчика.

4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

   1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

- Приказ 861/пр от 24.12.2019 г. об утверждении СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;

- СП 74.13330.2011 Тепловые сети;

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023);
- СП 45.13330.2012 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СниП 3.02.01-87»;
-  в соответствии с Рабочей документацией Шифры: 004/23-ТС.
2. Подрядчику необходимо в письменном виде уведомить Заказчика о начале производства работ и  представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда.

3. До начала производства работ необходимо согласовать с Заказчиком точки подключения 

силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика. 
На время производства работ выполнить мероприятие предусмотренное актом допуска на объект. Пройти инструктажи ответственных лиц и составу бригад в отделе «Охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды» Заказчика. Получить акт допуска на объект непосредственно на участке № 8 Заказчика, с местом расположения: г. Каменногорск, Березовая аллея, д. 4.

4.   До начала производства работ необходимо:

4.1. предоставить на согласование проект производства работ (СниП 3.01.01-85 прил. 4).

4.2. при производстве работ, влияющих на безопасность дорожного движения, на участках дорог (улиц) согласовать схему организации дорожного движения в установленном порядке.
4.3. получить ордер на земляные работы с последующим его закрытием в Администрации МО «Каменногорское ГП».

5.   В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Вывоз и утилизация строительных отходов осуществляется Подрядчиком за свой счёт, за исключением лома чёрного металла, который передаётся Заказчику. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 

- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 

- Подрядчик в ходе выполнения демонтажных и строительных работ обязан сохранить в работоспособном состоянии недемонтируемое оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-022-2006, а также в электронном виде на съемном носителе информации.
6.   Охрана труда и техника безопасности:

Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение.  
7.   Пожарная безопасность:
Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.

Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 

Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.
8.      Охрана окружающей природной среды.

Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 

Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 
5. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.

2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2. 

3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.

6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения муниципальный заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.
  6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:
Приложение №1

	Ведомость объёмов работ

	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Демонтажные работы дорожных покрытий
	 
	 

	1
	1
	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (4 нарезки по ширине а/дороги на участке ТК2-д.5; ТК3-ТК4)
	100 м шва
	0,24
	(6*2*2) / 100 

	2
	2
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (а/дорога ул. Горная)
	100 м3 конструкций
	0,0168
	((6*2)*2*0,07) / 100 

	3
	2.1
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	2,9568
	0,0168*100*2,2*0,8 

	4
	2.2
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,7392
	0,0168*100*2,2*0,2 

	5
	2.3
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 53 км I класс груза
	1 т груза
	3,696
	2,9568+0,7392 

	6
	2.4
	Стоимость услуг по размещению/утилизации отходов 4-5 класса на расстояние 34 км
	 
	1,68
	0,0168*100 

	Раздел 2. Земляные работы
	 
	 
	 

	7
	3
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,089393
	(160,537-71,144) / 1000 

	8
	4
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,123997
	(52,853+71,144) / 1000 

	9
	4.1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 53 км I класс груза
	1 т груза
	216,99475
	0,123997*1000*1,75 

	10
	4.2
	Стоимость услуг по размещению/утилизации отходов 4-5 класса на расстояние 33,55 км х 2 направления
	м3
	123,997
	0,123997*1000 

	11
	5
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,21645
	21,645 / 100 

	12
	6
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2. Шурфление в районе газопровода и пр. существующих коммуникаций
	100 м3 грунта
	0,035
	3,5 / 100 

	13
	7
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного и тепловые камеры
	10 м3 основания
	1,23256
	12,3256 / 10 

	14
	8
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,99631
	(28,487+71,144) / 100 

	16
	9
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,082551
	(182,182-0,99631*100) / 1000 

	17
	10
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1
	1000 м2 спланированной площади
	0,362
	((143+38)*2) / 1000 

	Раздел 3. Демонтажные работы в ТК1, ТК4
	 
	 
	 

	18
	11
	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм (ТК2 к д.5)
	1 задвижка
	2
	 

	19
	12
	Демонтаж. Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм (ТК3-ТК3.1)
Применительно
	1 км трубопровода
	0,108
	(28+16+10)*2/1000 

	20
	13
	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (п.2.26.1. ТЧ  Sи = 3,14 х (Д + Т) )
	100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	0,424115
	(3,1415927*0,108*1000*0,125) / 100 

	21
	14
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (табл. Осн.показатели труб в ППУ на звено 12 п.м.)
	1 т груза
	0,081
	9*0,108*1000/12/1000 

	22
	14.1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 53 км I класс груза
	1 т груза
	0,081
	 

	23
	14.2
	Стоимость услуг по размещению/утилизации отходов 4-5 класса на расстояние 34 км
	м3
	1,008
	0,112*0,108*1000/12 

	24
	15
	Водоотлив: из котлованов
	100 м3 мокрого грунта
	0,05
	5 / 100 

	25
	16
	Замена люков колодцев и камер. ТК4
	1 люк
	1
	 

	Раздел 4. Монтажные работы
	 
	 
	 

	26
	17
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,25 м2. Пересечение газопровода и пр.коммуникаций
	1 м короба
	2
	 

	Тепловые камеры ТК2, ТК3, ТК3.1 и ТК4 (в кирп.сущ.)
	 
	 

	27
	18
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: в «обойме»
	1000 м2 поверхности
	0,0136
	13,6 / 1000 

	28
	19
	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
	10 м3 основания
	0,09
	0,9 / 10 

	29
	20
	Устройство основания под трубопроводы: гравийного
	10 м3 основания
	0,18
	1,8 / 10 

	30
	21
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых  Ǿ1,5 м - 2 шт (ТК2, ТК3.1)
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,266
	(1,33*2) / 10 

	31
	22
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых  Ǿ2 м (ТК3)
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,2022
	2,022 / 10 

	32
	23
	ТК. Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2
	100 отверстий
	0,2
	(10*2) / 100 

	33
	24
	ТК гильзы. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм
	1 км трубопровода
	0,008
	0,4*10*2/1000 

	34
	25
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм
Применительно
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,024
	(3*2*0,4) / 100 

	35
	26
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм
Применительно
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,056
	(0,008*1000-0,024*100) / 100 

	36
	27
	ТК. Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм. Через стены тепловых камер.
	1 сальник
	20
	8+12 

	37
	28
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,14
	(0,2+0,4+0,2+0,2+0,4) / 10 

	38
	29
	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм
	1 км трубопровода
	0,0021
	(1,3+0,8)/1000 

	39
	30
	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм
Применительно
	1 км трубопровода
	0,008
	(1,6+0,6+2,8+0,8+1,2+1)/1000 

	40
	31
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	2
	 

	41
	32
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм
	1 шт.
	20
	10+4+2+4 

	42
	33
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм
	1 шт.
	2
	 

	43
	34
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	1 фланец
	44
	(10+4+2+4+2)*2 

	44
	35
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,0694
	(31,88+19,52+3+12,8+2,2)/1000 

	Защита конструкций
	 
	 
	 

	45
	36
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,22
	22 / 100 

	46
	37
	Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием, диаметр трубы: 150 мм
	100 м трубопровода
	0,1
	10 / 100 

	47
	38
	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ": толщиной слоя 2 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,0667588
	(3,1415927*(2*0,75*0,75+1)) / 100 

	48
	39
	Изоляция по железобетонным полам жидким  теплоизоляционным покрытием. Стен тепловых камер
Применительно
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,3289876
	(3,1415927*1,1*((2*1,5+2)+(2*(1,5-0,08*2))+2-0,08*2)) / 100 

	Плиты покрытия ТК4
	 
	 
	 

	49
	40
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,01
	1 / 100 

	Трубопровод ТВЭЛ-ПЭКС
	 
	 
	 

	50
	41
	Футляры защитные. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм
	1 км трубопровода
	0,028
	(6+6+16)/1000 

	51
	42
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм (магистральная сеть ТК1-ТК3., ТК4)
Применительно
	1 км трубопровода
	0,286
	(24+77+26+16)*2/1000 

	52
	43
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм (ТК3-д.10, д.12; ТК3-ТК4)
Применительно
	1 км трубопровода
	0,076
	(28+10)*2/1000 

	53
	44
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм. С 2-х концов футляра
	1 футляр
	6
	3*2 

	54
	45
	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее
	1 км кабеля
	0,25
	 

	Раздел 5. Восстановление благоустройства
	 
	 
	 

	55
	46
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,0168
	(0,07*(12*2)) / 100 

	56
	47
	Розлив вяжущих материалов. Норма  расхода битумной эмульсии на 1 м2 асфальта - 0,8л/м2, или 084 кг/м2
	1 т
	0,02016
	24*0,84/1000 

	57
	48
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,024
	24 / 1000 

	58
	48.1
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	0,024
	 

	59
	49
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом
	100 м2
	1,57
	((24+77+26+16+28+10)-24) / 100 

	60
	49.1
	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04
	100 м2
	-1,57
	(1,57) * -1 

	61
	50
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	1,57
	 

	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 2

	ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА,
передаваемых подрядной организации.

	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. измерения
	Кол.
	Масса 
1 ед., 
кг
	Примечания

	1
	2
	6
	7
	8
	9

	 
	Трубопроводы наружной тепловой сети
	 
	 
	 
	 

	 
	Гибкий трубопровод в однотрубном исполнении, пенополиуретановой изоляции. Давление P = 6 бар (SDR 11)
	 
	 
	 
	 

	1
	75x6,8/140 (Ду 61,4)
	м
	72
	3,09
	 

	2
	63х5,8/125 (Ду 51,4)
	м
	149
	2,42
	 

	3
	50х4,6/110 (Ду 40,8)
	м
	58
	1,72
	 

	4
	40х3,7/90 (Ду 32,6)
	м
	40
	1,27
	 

	5
	25х2,3/90 (Ду 20,4)
	м
	84
	1,06
	 

	 
	Комплект для изоляции стыка (термоусадочная муфта из полиэтилена, термоусаживаемая лента, пенопакет, пробка)
	 
	 
	 
	 

	6
	КИС-140
	шт.
	2
	 
	 

	7
	КИС-125
	шт.
	4
	 
	 

	8
	КИС-110
	шт.
	2
	 
	 

	9
	КИС-90
	шт.
	6
	 
	 

	 
	Пресс-муфта
	 
	 
	 
	 

	10
	Муфта соединительная равнопроходная 75
	шт.
	2
	 
	 

	11
	Муфта соединительная равнопроходная 63
	шт.
	4
	 
	 

	12
	Муфта соединительная равнопроходная 50
	шт.
	2
	 
	 

	13
	Муфта соединительная равнопроходная 40
	шт.
	2
	 
	 

	14
	Муфта соединительная равнопроходная 25
	шт.
	4
	 
	 

	15
	Монтажная гильза 75
	шт.
	2
	 
	 

	16
	Монтажная гильза 63
	шт.
	4
	 
	 

	17
	Монтажная гильза 50
	шт.
	2
	 
	 

	18
	Монтажная гильза 40
	шт.
	2
	 
	 

	19
	Монтажная гильза 25
	шт.
	4
	 
	 

	 
	Прочее
	 
	 
	 
	 

	20
	Песок для строительных работ
	м3
	90
	 
	подсыпка

	21
	Лента сигнальная ЛСТ "Внимание теплосеть", 250 п.м.
	шт.
	1
	 
	 

	 
	Футляр №1
	 
	 
	 
	 

	22
	Труба стальная электросварная прямошовная ∅219x6,0 (Ду200)
	м
	6
	 
	 

	 
	Футляр №2
	 
	 
	 
	 

	23
	Труба стальная электросварная прямошовная ∅219x6,0 (Ду200)
	м
	6
	 
	 

	 
	Футляр №3
	 
	 
	 
	 

	24
	Труба стальная электросварная прямошовная ∅219x6,0 (Ду200)
	м
	16
	 
	 

	 
	Узел ввода в д. №10,12
	 
	 
	 
	 

	25
	Переход стальной концентрический, Ду=32х20 мм 
	шт.
	4
	 
	 

	26
	Переход на сварное соединение 25
	шт.
	4
	 
	 

	27
	Монтажная гильза 25
	шт.
	4
	 
	 

	28
	Торцевая термоусаживаемая заглушка ТЗИ-1
	шт.
	4
	 
	 

	 
	ТК 1
	 
	 
	 
	 

	 
	Трубопроводная арматура
	 
	 
	 
	 

	29
	Труба стальная электросварная прямошовная ∅219x6,0 (Ду200)
	п.м.
	0,5
	 
	гильза

	30
	Труба стальная электросварная прямошовная ∅89x4,0 (Ду80)
	п.м.
	0,8
	 
	 

	31
	Отвод стальной 90 гр., Ду80
	шт.
	2
	 
	 

	32
	Переход стальной концентрический, Ду=80х65 мм 
	шт.
	2
	 
	 

	33
	Переход на сварное соединение 75
	шт.
	2
	 
	 

	34
	Монтажная гильза 75
	шт.
	2
	 
	 

	35
	Торцевая термоусаживаемая заглушка ТЗИ-2
	шт.
	2
	 
	 

	 
	ТК 2
	 
	 
	 
	 

	 
	Элементы тепловой камеры
	 
	 
	 
	 

	36
	Кольцо монолитные с дном ДК-15-9
	шт.
	1
	1750,0
	 

	37
	Кольцо монолитное с крышкой ПК-15-9
	шт.
	1
	1700,0
	 

	38
	Люк полимерно-песчаный облегченный зеленый до 1 тн
	шт.
	1
	 
	 

	37
	Лестница для тепловых сетей ЛТС: ширина -500мм, Высота: 1,5 м
	шт.
	1
	 
	 

	 
	Запорная арматура
	 
	 
	 
	 

	38
	Кран шаровый, стальной, фланцевый, Ду25, Ру 4,0 Мпа
	шт.
	2
	2,7
	 

	39
	Кран шаровый, стальной, фланцевый, Ду15, Ру 4,0 Мпа
	шт.
	2
	1,6
	 

	40
	Фланец стальной приварной, Ду25, PN16
	шт.
	4
	 
	 

	41
	Фланец стальной приварной, Ду15, PN16
	шт.
	4
	 
	 

	42
	Прокладка паранит, Ду 25
	шт.
	4
	 
	 

	43
	Прокладка паранит, Ду 15
	шт.
	4
	 
	 

	44
	Болт М12х50
	шт.
	16
	 
	 

	45
	Гайка М12
	шт.
	16
	 
	 

	 
	Трубопроводы
	 
	 
	 
	 

	46
	Труба стальная электросварная прямошовная ∅219x6,0 (Ду200)
	п.м.
	0,5
	 
	гильза

	47
	Труба стальная электросварная прямошовная ∅159x4,5 (Ду150)
	п.м.
	0,5
	 
	гильза

	48
	Труба стальная электросварная прямошовная ∅89x4,0 (Ду80)
	п.м.
	0,5
	 
	гильза

	49
	Труба стальная электросварная прямошовная ∅76x3,5 (Ду65)
	п.м.
	0,8
	 
	 

	50
	Труба стальная электросварная прямошовная ∅57x3,5 (Ду50)
	п.м.
	0,2
	 
	 

	51
	Труба стальная электросварная прямошовная ∅32x2,0 (Ду25)
	п.м.
	0,8
	 
	 

	52
	Труба стальная электросварная прямошовная ∅20x2,0 (Ду15)
	п.м.
	0,2
	 
	 

	53
	Отвод стальной 90 гр., Ду25
	шт.
	2
	 
	 

	54
	Переход стальной концентрический, Ду=65х50 мм 
	шт.
	2
	 
	 

	55
	Переход на сварное соединение 75
	шт.
	2
	 
	 

	56
	Монтажная гильза 75
	шт.
	2
	 
	 

	57
	Переход на сварное соединение 63
	шт.
	2
	 
	 

	58
	Монтажная гильза 63
	шт.
	2
	 
	 

	59
	Торцевая термоусаживаемая заглушка ТЗИ-2
	шт.
	2
	 
	 

	60
	Торцевая термоусаживаемая заглушка ТЗИ-1
	шт.
	2
	 
	 

	 
	ТК 3
	 
	 
	 
	 

	 
	Элементы тепловой камеры
	 
	 
	 
	 

	61
	Кольцо монолитные с дном ДК-20-9
	шт.
	1
	2550,0
	 

	62
	Кольцо монолитное с крышкой ПК-20-9
	шт.
	1
	2500,0
	 

	63
	Люк полимерно-песчаный облегченный зеленый до 1 тн
	шт.
	1
	 
	 

	62
	Лестница для тепловых сетей ЛТС: ширина -500мм, Высота: 1,5 м
	шт.
	1
	 
	 

	 
	Запорная арматура
	 
	 
	 
	 

	63
	Кран шаровый, стальной, фланцевый, Ду40, Ру 4,0 Мпа
	шт.
	2
	4,4
	 

	64
	Кран шаровый, стальной, фланцевый, Ду32, Ру 4,0 Мпа
	шт.
	4
	3,6
	 

	65
	Кран шаровый, стальной, фланцевый, Ду15, Ру 4,0 Мпа
	шт.
	4
	1,6
	 

	66
	Кран шаровый, стальной, приварной, Ду15, Ру 4,0 Мпа
	шт.
	2
	0,8
	 

	67
	Фланец стальной приварной, Ду40, PN16
	шт.
	4
	 
	 

	68
	Фланец стальной приварной, Ду32, PN16
	шт.
	8
	 
	 

	69
	Фланец стальной приварной, Ду15, PN16
	шт.
	8
	 
	 

	70
	Прокладка паранит, Ду 40
	шт.
	4
	 
	 

	71
	Прокладка паранит, Ду 32
	шт.
	8
	 
	 

	72
	Прокладка паранит, Ду 15
	шт.
	8
	 
	 

	73
	Болт М16х60
	шт.
	48
	 
	 

	74
	Гайка М16
	шт.
	48
	 
	 

	75
	Болт М12х50
	шт.
	32
	 
	 

	76
	Гайка М12
	шт.
	32
	 
	 

	 
	Трубопроводы
	 
	 
	 
	 

	77
	Труба стальная электросварная прямошовная ∅159x4,5 (Ду150)
	п.м.
	2
	 
	гильза

	78
	Труба стальная электросварная прямошовная ∅133x4,0 (Ду125)
	п.м.
	2
	 
	гильза

	79
	Труба стальная электросварная прямошовная ∅57x3,5 (Ду50)
	п.м.
	1,2
	 
	 

	80
	Труба стальная электросварная прямошовная ∅45x2,5 (Ду40)
	п.м.
	0,6
	 
	 

	81
	Труба стальная электросварная прямошовная ∅38x2,5 (Ду32)
	п.м.
	2
	 
	 

	82
	Труба стальная электросварная прямошовная ∅20x2,0 (Ду15)
	п.м.
	0,4
	 
	 

	83
	Тройник стальной приварной переходной 57х38х57
	шт.
	4
	 
	 

	84
	Отвод стальной 90 гр., Ду32
	шт.
	4
	 
	 

	85
	Переход стальной концентрический, Ду=57х45 мм 
	шт.
	2
	 
	 

	86
	Переход на сварное соединение 65
	шт.
	2
	 
	 

	87
	Монтажная гильза 65
	шт.
	2
	 
	 

	88
	Переход на сварное соединение 50
	шт.
	2
	 
	 

	89
	Монтажная гильза 50
	шт.
	2
	 
	 

	90
	Переход на сварное соединение 40
	шт.
	4
	 
	 

	91
	Монтажная гильза 40
	шт.
	4
	 
	 

	92
	Торцевая термоусаживаемая заглушка ТЗИ-1
	шт.
	8
	 
	 

	 
	ТК 3,1
	 
	 
	 
	 

	 
	Элементы тепловой камеры
	 
	 
	 
	 

	93
	Кольцо монолитные с дном ДК-15-9
	шт.
	1
	1750,0
	 

	94
	Кольцо монолитное с крышкой ПК-15-9
	шт.
	1
	1700,0
	 

	95
	Люк полимерно-песчаный облегченный зеленый до 1 тн
	шт.
	1
	 
	 

	94
	Лестница для тепловых сетей ЛТС: ширина -500мм, Высота: 1,5 м
	шт.
	1
	 
	 

	 
	Запорная арматура
	 
	 
	 
	 

	95
	Кран шаровый, стальной, фланцевый, Ду20, Ру 4,0 Мпа
	шт.
	4
	 
	 

	96
	Кран шаровый, стальной, фланцевый, Ду15, Ру 4,0 Мпа
	шт.
	4
	1,6
	 

	97
	Фланец стальной приварной, Ду20, PN16
	шт.
	8
	 
	 

	98
	Фланец стальной приварной, Ду15, PN16
	шт.
	8
	 
	 

	99
	Прокладка паранит, Ду 20
	шт.
	8
	 
	 

	100
	Прокладка паранит, Ду 15
	шт.
	8
	 
	 

	101
	Болт М12х50
	шт.
	32
	 
	 

	102
	Гайка М12
	шт.
	32
	 
	 

	 
	Трубопроводы
	 
	 
	 
	 

	103
	Труба стальная электросварная прямошовная ∅133x4,0 (Ду125)
	п.м.
	3
	 
	гильза

	104
	Труба стальная электросварная прямошовная ∅38x3,0 (Ду32)
	п.м.
	0,8
	 
	 

	105
	Труба стальная электросварная прямошовная ∅25x2,0 (Ду20)
	п.м.
	1,2
	 
	 

	106
	Труба стальная электросварная прямошовная ∅20x2,0 (Ду15)
	п.м.
	0,4
	 
	 

	107
	Тройник стальной приварной переходной 38х25х38
	шт.
	2
	 
	 

	108
	Отвод стальной 90 гр., Ду25
	шт.
	2
	 
	 

	109
	Переход стальной концентрический, Ду=32х20 мм 
	шт.
	2
	 
	 

	110
	Переход на сварное соединение 40
	шт.
	2
	 
	 

	111
	Монтажная гильза 40
	шт.
	2
	 
	 

	112
	Переход на сварное соединение 25
	шт.
	4
	 
	 

	113
	Монтажная гильза 25
	шт.
	4
	 
	 

	114
	Торцевая термоусаживаемая заглушка ТЗИ-1
	шт.
	6
	 
	 

	 
	ТК 4 (только ввод)
	 
	 
	 
	 

	 
	Элементы тепловой камеры
	 
	 
	 
	 

	115
	Плита покрытия  тепловой камеры 
	шт
	1,0
	1100,0
	 

	 
	Трубопроводы
	 
	 
	 
	 

	116
	Труба стальная электросварная прямошовная ∅133x4,0 (Ду125)
	п.м.
	0,5
	 
	гильза

	117
	Переход на сварное соединение 40
	шт.
	2
	 
	 

	118
	Монтажная гильза 40
	шт.
	2
	 
	 

	119
	Торцевая термоусаживаемая заглушка ТЗИ-1
	шт.
	2
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