


	Описание товара, работы, услуги (функциональные и технические характеристики и потребительские свойства)
	Мазут топочный М-100,вид V или  ТКМ-16 Производители: АО «Газпромнефть-Омский НПЗ» Данные мазута:
Марка ТКМ-16топливо котельное(мазут)
Массовая доля воды не более 1%
Массовая доля серы фактическое не более 2.00%;Зольность не более 0.14%Температура застывания,*С, не выше 38
М-100
Производители: ООО «Лукойл- Ухтанефтепереработка» 
Фактичекие данные мазута:
Зольность не более 0.14%,температура застывания не выше 25*С, мас .доля серы не более 2.5%,плотность при температуре 15* С в пределах956-990,0кг/м3
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