Приложение 1
к договору №          от «___»             2021 г.

Согласовано: 
Генеральный директор ООО «РТПК»
Чилингаров С.Д.

"___"______________
	Утверждаю: 
Генеральный директор АО «Выборгтеплоэнерго»
Кривонос А.В.

"___"_____________

Локальная смета № 1
Замена участка тепловой сети с увеличением диаметра по адресу: пос.Поляны.
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: ТЗ

Составлен(а) в уровне цен на: 06.2021
Наименование редакции СНБ: ТСНБ ТЕР ЛО (ред.2014 г) 
Сметная стоимость: 1390934.40 руб.
Нормативная трудоемкость: 948.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 205668.00 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Земляные работы	
1	ТЕРр 51-5-1	Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях экскаваторами  Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 5,52, к з/п машинистов: 12,76, (Н.Р. 78 = 78% = 35167.70 руб. С.П. 48 = 48% = 21641.66 руб.)	100 м2 основания	1.1	4579,78
2605.38	1974.40
187.86	48557.67	36569.11	11988.56
2636.80	173.00
8.98	190.30
9.88	
2	ТСЦП 03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км  Индексы:  к стоимости машин: 7,45,	1 т груза	40	14,99
0	14.99
0	4467.02	0	4467.02
0	0
0	0
0	
3	ТЕР 01-02-068-02	Водоотлив из котлованов  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 11.5, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 990.55 руб. С.П. 45*0,8*0,85 = 31% = 451.58 руб.)	100 м3 мокрого грунта	0.05	6113,39
1985.41	4127.99
0	3640.28	1266.69	2373.59
0	134.24
0	6.71
0	
4	ТЕР 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 5227.26 руб. С.П. 45*0,8*0,85 = 31% = 2383.02 руб.)	100 м3 грунта	0.2	2619,31
2619.31	0
0	6684.48	6684.48	0
0	177.10
0	35.42
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				63349	44520	18829
2637		232
10	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				72851	51198	21653
3033		267
12	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			51198					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			21653					
		в том числе зарплата машинистов:		1			3033					
		Индекс к стоимости материалов:		1			0					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0					
		Итого с индексацией:	руб.				72851	51198	21653
3033		267
12	
		Накладные расходы %:	%				41386					
		Итого с накладными:	руб.				114237					
		Сметная прибыль %:	%				24476					
		Всего по разделу 1:	руб.				138713					
Раздел 2. Наружные сети теплоснабжения	
1	ТЕР 24-01-021-03	Демонтаж. Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,6 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,6 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,6 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.28, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 8.65, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 20438.30 руб. С.П. 89*0,8*0,85 = 61% = 11231.86 руб.)	1 км трубопровода	0.12	16523,88
9537.83	6986.05
918.80	20707.34	14604.33	6103.01
1406.87	515.28
43.79	61.83
5.26	
2	ТЕР 07-06-002-01	Демонтаж. Устройство камер со стенками из бетонных блоков  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,8 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,8 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,8 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.31, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 12.52, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 4700.94 руб. С.П. 85*0,8*0,85 = 58% = 2456.35 руб.)	100 м3 бетонных и железобетонных конструкций	0.02	21225,98
12900.67	8325.30
1529.89	4509.41	3292.25	1217.16
390.43	740.99
62.37	14.82
1.25	
3	ТСЦП 03-21-01-078	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 78 км  Индексы:  к стоимости машин: 8,74,	1 т груза	5	50,13
0	50.13
0	2190.68	0	2190.68
0	0
0	0
0	
4	ТЕР 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 6.97, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 7.28, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 11116.46 руб. С.П. 89*0,8*0,85 = 61% = 6109.05 руб.)	10 м3 основания	3.6	996,06
181.59	45.58
7.99	29636.54	8341.52	1143.69
367.03	11.73
0.44	42.23
1.58	
5	ТЕР 22-04-001-02	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.52, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 6.96, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 12172.30 руб. С.П. 89*0,8*0,85 = 61% = 6689.28 руб.)	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0.2	35876,68
3068.11	4729.10
668.44	54029.01	7829.82	7112.57
1705.86	174.23
27.25	34.85
5.45	
	101-2535	Люки чугунные легкие 	 шт.	1	(4864.76)		(4864.76)					
6	ТЕР 08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 6.13, к материалам: 7.2, (Н.Р. 122*0,85 = 104% = 751.34 руб. С.П. 80*0,8*0,85 = 54% = 390.12 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0.112	1608,60
439.58	104.55
0	1558.38	628.21	71.78
0	24.38
0	2.73
0	
7	ТЕР 24-01-021-04	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.2, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 8.63, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 44278.93 руб. С.П. 89*0,8*0,85 = 61% = 24333.46 руб.)	1 км трубопровода	0.12	410708,60
20692.72	15504.14
1961.25	432924.63	31684.69	13395.58
3003.07	1100.68
93.44	132.08
11.21	
8	ТЕР 24-01-029-04	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 100 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 6.29, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 5.74, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 2682.99 руб. С.П. 89*0,8*0,85 = 61% = 1474.43 руб.)	1 компенсатор	2	4582,90
77.81	37.94
4.55	53745.88	1985.71	477.29
116.12	3.91
0.21	7.82
0.42	
9	ТЕР 23-04-008-02 прим.	Устройство вводов труб в камеры. Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к материалам: 5.83, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 65763.70 руб. С.П. 89*0,8*0,85 = 61% = 36140.41 руб.)	1 врезка	12	416,70
336.46	0
0	57132.35	51518.76	0
0	19.56
0	234.72
0	
10	ТЕР 09-03-039-01	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 8.61, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 12.91, (Н.Р. 90*0,85 = 77% = 1796.68 руб. С.П. 85*0,8*0,85 = 58% = 1353.34 руб.)	1 т конструкций	0.1	2258,54
1586.75	397.10
3.38	2721.22	2024.69	341.90
4.31	92.25
0.14	9.23
0.01	
	201-0902	Опоры из труб	 т	0.1	(143103.88)		(14310.39)					
11	ТЕР 22-03-001-05	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 6.95, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 21.44, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 3434.84 руб. С.П. 89*0,8*0,85 = 61% = 1887.62 руб.)	1 т фасонных частей	0.018	34053,73
8552.41	19405.23
3163.14	6744.51	1964.32	2427.59
726.51	406.87
128.95	7.32
2.32	
	507-2310	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм 	 шт.	2	(337.69)		(675.38)					
	507-2293	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х3,5 мм	 шт.	2	(104.46)		(208.92)					
	507-1982	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	 шт.	4	(312.66)		(1250.64)					
12	ТЕР 16-07-003-08	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.92, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 7.45, (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 5025.21 руб. С.П. 83*0,8*0,85 = 56% = 2581.76 руб.)	1 врезка	2	830,99
156.48	15.59
0.61	14058.23	3993.37	246.95
15.57	8.58
0.03	17.16
0.06	
13	ТЕР 16-07-003-07	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.92, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 8.22, (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 5025.21 руб. С.П. 83*0,8*0,85 = 56% = 2581.76 руб.)	1 врезка	2	613,86
156.48	15.59
0.61	11503.35	3993.37	246.95
15.57	8.58
0.03	17.16
0.06	
14	ТЕР 16-07-003-03	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.62, к материалам: 6.76, (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 3084.73 руб. С.П. 83*0,8*0,85 = 56% = 1584.81 руб.)	1 врезка	2	145,15
96.43	6.70
0	3131.11	2460.89	102.11
0	5.13
0	10.26
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				694593	134322	35077
7751		592
28	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				720003	154470	40339
8914		681
32	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			154470					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			40339					
		в том числе зарплата машинистов:		1			8914					
		Индекс к стоимости материалов:		1			525193					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			21310					
		Итого с индексацией:	руб.				741313	154470	40339
8914		681
32	
		Накладные расходы %:	%				180272					
		Итого с накладными:	руб.				921585					
		Сметная прибыль %:	%				98814					
		Всего по разделу 2:	руб.				1020399					

		Итого по всем разделам:	руб.				1159112					
		Налог на добавленную стоимость %	руб.	20			231822.40					
		Всего по смете:	руб.				1390934.40