
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ - ЕП

	Описание товара, работы, услуги (функциональные и технические характеристики и потребительские свойства)
	Мазут топочный ТКМ-16 Производители: АО «Газпромнефть-Омский НПЗ» Данные мазута:
Марка ТКМ-16 топливо котельное (мазут)
Массовая доля воды не более 1%
Массовая доля серы фактическое не более 2.00%; 
Зольность не более 0.14%
Температура застывания,*С, не выше 38

	Назначение и цели использования
	Топливо для котельных

	Количество ТРУ
	200 тонн

	Срок поставки
	Сентябрь-октябрь 2023 г. 

	Место поставки
	г. Выборг, Ленинградская область Выборгский район – котельные или склад Покупателя

	Способ доставки товара, требования к отгрузке и упаковке
	Доставка «Поставщика» до склада «Покупателя» г. Выборг, 
Ленинградская область Выборгский район – котельные, поставка автомобильным транспортом.

	Требования к качеству и безопасности
	Соответствие Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требовании к автомобильному и авиационному бензину ,дизельному и судовому топливу. Топливу для реактивных двигателей и мазуту» (решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 г. №826)

	Список документов
	Сертификаты качества, паспорт продукции. 



[bookmark: _GoBack]Цена за тонну 46 000 руб с учетом НДС                                                                      

Условия и способ оплаты:* безналичный расчет, производится оплата каждой партии мазута в течение 30 календарных дней с даты отгрузки на склад Заказчика.



