

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ -ЕП

	Описание товара, работы, услуги (функциональные и технические характеристики и потребительские свойства)
	Мазут топочный ТКМ-16 Производители: АО «Газпромнефть-Омский НПЗ» Данные мазута:
Марка ТКМ-16 топливо котельное (мазут)
Массовая доля воды не более 1%
Массовая доля серы фактическое не более 2.00%; Зольность не более 0.14%Температура застывания,*С, не выше 38

	Назначение и цели использования
	Топливо для котельных

	Количество ТРУ
	[bookmark: _GoBack]800 тонн

	Срок поставки
	сентябрь

	Место поставки
	г. Выборг, ст. Выборг, Октябрьская ж.д., Код станции 020004. ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕСПЕКТ»

	Способ доставки товара, требования к отгрузке и упаковке
	Доставка «Поставщика» до склада ( г. Выборге, Пекарный переулок, мазутное хозяйство) железнодорожным транспортом только  в 4-х  осных  цистернах, средней нормой загрузки 60 т.
 До 15% от общего объема возможна поставка автомобильным транспортом.

	Требования к качеству и безопасности
	Соответствие Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требовании к автомобильному и авиационному бензину ,дизельному и судовому топливу. Топливу для реактивных двигателей и мазуту» (решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 г. №826 )

	Список документов
	Сертификаты качества, паспорт продукции. 

	Начальная максимальная цена за тонну 
	49 900 рублей в том числе НДС



Условия и способ оплаты:* безналичный расчет, оплата  в течение 90 календарных дней после получения партии мазута.

