Договор поставки № 25/05 (45-23-ЕП)
          г. Нижний Новгород                                                                                                                             «29» мая 2023 г.
Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» (АО «Выборгтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «НижТехноПласт» (ООО «НТП»), именуемое в дальнейшем «Постав​щик», в лице директора Жаворонков В. Р., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Настоящий Договор устанавливает общие условия поставки Поставщиком Продукции, материальных ценностей и пр. (далее – «Продукция», «Товар») Покупателю или иному указанному им третьему лицу (Грузополучателю), которые будут применяться в случае согласования сторонами Спецификации (далее – «Спецификация»).

Количество оформляемых к настоящему договору спецификаций не ограничивается. 

1.2. В случае согласования Сторонами Спецификации, Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар, перечисленный в Спецификации в количестве, ассортименте, качестве, комплектности, в сроки и по ценам, указанным в Спецификации, а Покупатель обязуется принять и оплатить Поставщику указанный Товар в соответствии с настоящим договором и Спецификацией. 

1.3. До согласования и подписания Сторонами Спецификации у Покупателя нет обязательств покупать, а у Поставщика нет обязательств поставлять Покупателю Товар. 

1.4. В Спецификации указываются: наименование, количество (объем), ассортимент, цена, срок и условия поставки Товара, если согласованы условия поставки, отличающиеся от предусмотренных настоящим Договором и/или требующие согласования по настоящему договору. В качестве приложений к Спецификации также могут использоваться чертежи, график платежей, график поставок, описание технических характеристик Товар, условия и сроки Гарантии.

1.5. Партией Товара является количество Товара по одной спецификации.
2. Качество и комплектность
2.1. Поставляемый Товар должен быть изготовлен из нового материала, не бывшего в эксплуатации и не восстановленного, а также должно быть укомплектовано в соответствии с техническими паспортами, технической документацией, техническим заданием, условиями Договора, в том числе в соответствии с Приложениями к настоящему Договору, если иное не определено соглашением сторон.
2.2. Весь товар должен быть снабжен соответствующими паспортами  и / или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и / или безопасность Товара.

2.3. Приемка товара по качеству (видимым недостаткам, которые можно обнаружить при приемке Товара), количеству, ассортименту, а также по цене, указанной в ТН или УПД, осуществляется Покупателем в месте поставки при передаче Товара Покупателю (представителю Покупателя) и подтверждается подписанием Покупателем (представителем Покупателя) ТН или УПД. При наличии явных недостатков/несоответствий Покупатель осуществляет возврат Товара сразу при их выявлении во время приемки Товара. 
2.4. Весь Товар упакован в первичную упаковку (полиэтиленовую пленку), при  условии ее применения к поставляемому Товару, обеспечивающую защиту Товара от мелких механических повреждений, царапин и загрязнений. 

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Стоимость поставляемой Продукции определяются в соответствующих Спецификациях (-ии), являющихся неотъемлемым приложением к настоящему Договору.
3.2. Цена Продукции включает в себя НДС, цену тары и упаковки, погрузочных работ при передаче товара Поставщиком Покупателю, либо указанному Покупателем третьему лицу и доставки товара перевозчиком до указанного в соответствующей Спецификации места поставки, если иное не предусмотрено в соответствующей Спецификации.
3.3. После подписания Спецификации на отгрузку партии Продукции цены на данную партию являются фиксированными и не подлежат изменению в одностороннем порядке. 

4. Сроки и порядок поставки

4.1. Поставка Товара осуществляется в срок, определяемый Спецификацией.
4.2. В случае если Стороны определили условие о доставке Товара на склад Грузополучателя, Поставщик принимает на себя обязанность по доставке Товара на склад Грузополучателя. Если доставку Товара производит не Поставщик своим транспортом, а транспортная компания за счет Поставщика, сведения о Перевозчике должны быть заявлены Поставщиком в Спецификации (местонахождение, телефоны, почтовый адрес).

4.3. Поставщик обязуется письменно уведомить Покупателя о готовности Товара к отгрузке.

4.4. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент подписания товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД, на складе Покупателя.
5. Ответственность сторон

5.1. Стороны будут принимать все усилия к тому, чтобы разрешение всех споров осуществлялось путем переговоров. В случае если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам в результате проведения переговоров, то разрешение споров продолжается в претензионном порядке. Срок на рассмотрение претензии устанавливается равным 10 (Десяти) календарным дням. Все письменные требования и претензии направляются Сторонами  в оригиналах, по почте, заказными письмами с уведомлением. В случае, если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путем направления претензий, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Ответчика.

5.2. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ. За просрочку исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Сторона, нарушившая свои обязательства, выплачивает добросовестной Стороне пени в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки выполнения вышеуказанных обязательств.

Вопрос о начислении пени и штрафных санкций всегда остается на усмотрение пострадавшей Стороны. Пени и штрафы в целях налогового  учета  начисляются только после письменного признания (полного либо частичного) претензии  пострадавшей Стороной или вступления в силу судебного решения.

Уплата штрафных санкций не освобождает Сторону, нарушившую условия Договора, от исполнения своих обязательств по данному Договору. 

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности по настоящему Договору, если нарушение условий последнего связано с обстоятельствами непреодолимой силы (со стихийными бедствиями, военными действиями правительственных органов и т.п.), наличие которых должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой по месту нахождения Стороны, которая ссылается на действие обстоятельств непреодолимой силы.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок на полиэтиленовую/полипропиленовую емкости составляет 24 месяца с момента подписания товарных накладных или УПД на складе Покупателя/Поставщика. 

7.2. Гарантийный срок на комплектующие (металлоконструкции (лестницы, ограждения, каркас и т.п.), электрооборудование (электрические шкафы управления, датчики сигнализации уровня и т.п.) составляет 12 месяцев с момента подписания товарных накладных или УПД на складе Покупателя/Поставщика. 

8. Заключительные условия

8.1.Срок действия договора устанавливается с момента подписания его обеими сторонами до полного исполнения обязательств по настоящему договору.
8.2. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

8.4. Стороны взаимно обязуются извещать друг друга об изменении своих юридических адресов в 5-ти дневный срок после такого изменения, а в случае необходимости немедленно.

8.5. Документы, переданные по факсимильной связи или электронной почте, имеют полную юридическую силу до момента обмена оригиналами таких документов. Заявки, извещения, уведомления, сообщения по настоящему Договору могут передаваться почтой, по факсу, телексу, телетайпу. Риск искажения информации при ее передаче несет Сторона, отправляющая соответствующую информацию.

8.6. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному у каждого из сторон.
Приложение № 1 – Спецификация;
Приложение № 2 - Техническое задание
9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
ПОСТАВЩИК                                                                  ПОКУПАТЕЛЬ
	           ООО  «НТП»
	АО «Выборгтеплоэнерго»
	

	Юридический адрес:
	Юридический адрес:
	

	603069, г. Нижний Новгород, ул. Лысенко, д. 2
	188800, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Сухова, д. 2
	

	ИНН 5256181210 / КПП 525601001
	ИНН 4704062064/ КПП 470401001
	

	р/с  40702810916600000215
	р/с 40702810055390000440
	

	Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 
	Северо-западный банк ПАО «Сбербанк России»
	

	к/с 30101810145250000411
	к/с 30101810500000000653
	

	БИК 044525411
	БИК 044030653
	

	Тел.: 8 (831) 272-55-11, 261-79-32 (31)
	Тел.: 8 (81378) 214-83, 207-07, 216-74
	

	E-mail: list@centr-plastik.ru
	E-mail: info@vyborgteploenergo.ru
	


ООО «НТП»  
                                                                     АО «Выборгтеплоэнерго»
___________________________ /Жаворонков В. Р./                  ___________________/ Кривонос А.В./  
Приложение № 1

к Договору № 25/05 (45-23-ЕП) от «29» мая 2023 г.
Спецификация №1
          г. Нижний Новгород                                                                                                                   «29» мая 2023 г.

Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» (АО «Выборгтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «НижТехноПласт» (ООО «НТП»), именуемое в дальнейшем «Постав​щик», в лице директора Жаворонков В. Р., действующего на основании Устава, с другой стороны, во исполнении заключенного между Сторонами Договора поставки № 25/05 (45-23-ЕП) от 29 мая 2023г. (далее по тексту Договор) составили настоящую Спецификацию о нижеследующем:
	№ п/п
	Наименование
	Габариты (наружние), мм
	Кол-во, шт.
	Цена, руб.
	Сумма, руб.

	
	
	Диаметр
	Высота
	
	
	

	1.
	Вертикально-цилиндрическая накопительная емкость для ГВС (Germes-Plast-ГВС) на 50м3 из ПП (серый) (Vikulen) (S=30/15/15/20мм) (до 700С) с утеплением (фольгированный пенофол, 30мм) и облицовкой оцинкованным листом (профнастил С10), с верхней фланцевой крышкой (Ø600мм), с наружней металлической лестницей с защитным кожухом, с дополнительными врезками (Приложение №1)
	4000/4300
	4000
	1
	2 190 000,00
	2 190 000,00

	ИТОГО:
	2 190 000,00


Итого: цена Товара составляет 2 190 000 рублей 00 копеек (Два миллиона сто девяносто тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%) – 365 000 рублей 00 копеек (Триста шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).
1.1. Цена Товара включает в себя все расходы, связанные с прибытием, пребыванием и выполнением работ по Договору персоналом Поставщика. Любые дополнительные расходы, понесенные Поставщиком и связанные с выполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору свыше общей стоимости Договора, Покупатель Поставщику не возмещает. Поставщик обеспечивает за свой счет проезд своих специалистов до места монтажа Товара по настоящему Договору.
2. Способ оплаты:

2.1. Покупатель оплачивает Поставщику авансовый платеж в размере 70% стоимости Товара, указанной в п.1 настоящей Спецификации настоящего договора, что составляет 1 533 000 рублей копеек (Один миллион пятьсот тридцать три тысячи рублей), в т.ч. НДС (20%) – 255 500 рублей 00 копеек  (Двести пятьдесят пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек) в течение 7 (семи) банковских дней с момента выставления счета.

2.2. После подписания Акта приема-передачи Товара, Заказчик оплачивает оставшуюся сумму в размере 657 000 рублей 00 копеек (Шестьсот пятьдесят семь тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%) – 109 500 рублей 00 копеек (Сто девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек) в день подписания Акта приема-передачи Товара, но не позднее 3 (трех) календарных дней со дня подписания выше указанного Акта.

2.3. В случае нарушения Покупателем установленного настоящей Спецификацией порядка платежей, предусмотренного п. 2.2, Покупатель обязуется выплачивать 0,5% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки до фактического исполнения денежного обязательства.

В случае нарушения Поставщиком установленного настоящей Спецификацией срока изготовления Товара, предусмотренного п. 3.1, Поставщик обязуется выплачивать 0,5% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства по изготовлению Товара.

2.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Покупателя от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. Уплата штрафных санкций не освобождает Поставщика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

3. Сроки и способ поставки:

3.1. Срок изготовления Товара в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты поступления аванса согласно п. 2.1. настоящего Приложения.

3.2. Товар изготавливается по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-он, г. Выборг, Октябрьская, д. 4 на монтажной площадке Покупателя, которая должна соответствовать требованиям (условиям), указанным в Приложении №2 настоящей Спецификации.

3.2.1. Покупатель не позднее 2 (двух) календарных дней с даты получения Товара обязан подписать универсальный передаточный документ (УПД) и скан-копию направить в адрес Поставщика по электронной почте, а оригиналы почтовым отправлением. При отказе в подписании универсального передаточного документа (УПД), Поставщик обязан дать мотивированный отказ.

3.3.  Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент подписания Акта приема-передачи Товара на объекте Покупателя по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-он, г. Выборг, Октябрьская, д. 4. 

4.  Настоящая Спецификация №1 и приложения к ней являются неотъемлемой частью договора № 25/05 (45-23-ЕП) от 25 мая 2023г. 

5. Настоящая Спецификация №1 составлена на 4 (четырех) страницах, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ООО «НТП»  
                                                                               АО «Выборгтеплоэнерго»
___________________________ /Жаворонков В. Р./                  ___________________/ Кривонос А.В./  

Приложение № 1
  к спецификации №1 от 29 мая 2023г. к договору поставки № 25/05  (45-23-ЕП) от 29 мая 2023 г.
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Примечание: 1) Нижний патрубок Ду80 (200мм) офланцованный с глухим фланцем, оснащен приварным штуцером G1/2, краном со спусником и датчиком давления типа «Метран-55» (Метран-55-ДИ-518-МП-t10-050-0,06МПа-42-С) с пределом измерения 0,06Мпа (6 метров водяного столба) для контроля уровня воды в емкости. 2) Внутренняя перфорированная труба (Ø90х3000мм).

ООО «НТП»  
                                                                               АО «Выборгтеплоэнерго»
___________________________ /Жаворонков В. Р./                  ___________________/ Кривонос А.В./   
Приложение № 2
  к спецификации №1 от 29 мая 2023г. к договору поставки № 25/05 (45-23-ЕП) от 29 мая 2023 г.
Требования к монтажной площадке на объекте Заказчика (далее – Условия)

Настоящие Условия являются частью Договора. Заказчик (Покупатель) подтверждает, что перечень указанных настоящим Приложением Условий ему понятен, и берет на себя ответственность по их соблюдению.

1. Для проведения работ по сборке и монтажу емкостного оборудования на монтажной площадке Заказчика (Покупателя) Заказчик (Покупатель) должен предоставить Исполнителю (Поставщику) следующие условия:

- обеспечить беспрепятственный доступ к месту проведения работ (монтажной площадке) автомобильного транспорта, спецтехники;

- в случае отсутствия возможности свободного проезда к месту проведения работ  обеспечить разгрузку оборудования и материала силами Заказчика (Покупателя);

- обеспечить свободный доступ к изделию (емкостному оборудованию) не менее 1,5 метров по периметру;

- обеспечить беспрепятственную возможность проведения работ по сборке и монтажу емкостного оборудования в рамках основного договора ежедневно в течении 12 (двенадцати) рабочих часов, включая выходные дни.

- обеспечить качественным освещением монтажной площадки, отвечающим нормам освещенности разнотипных объектов (СНиП, ГОСТ);

- обеспечить силовыми розетками в количестве 3 штук мощностью не менее 4кВт и на удалении не более 30 метров от места проведения сборки и монтажа емкостного оборудования;

- в случае проведения гидравлических испытаний обеспечить водоснабжением в объеме равном кубическим метрам заказываемого емкостного оборудования;

- обеспечить Исполнителя (Поставщика) помещением, оборудованным запирающимися устройствами, для хранения инструментов и оборудования, исключающими возможность  его хищения и пропажи.

2. Монтажная площадка, на которой будет размещаться спецоборудование Исполнителя (Поставщика) и производиться сборка и монтаж емкостного оборудования, должна быть ровной, без уклонов, ям и выступов, с твердым (бетонным, металлическим, деревянным  и т.п.) покрытием, не имеющим следов грязи, пыли, ГСМ, делающими невозможными производство работ.

3. Фундамент под емкостным оборудования должен быть плоским, ровным, без уклонов, ям и выступов, с твердым (бетонным, металлическим и т.п.) покрытием.

4. Температура окружающего воздуха для производства работ по сборке и монтажу емкостного оборудования должна быть не менее +100С и влажность не более 80%.

5. Исполнитель (Поставщик) приступает к работе только после письменного уведомления Заказчиком (Покупателем) о возможности работы на объекте подписанное надлежащим лицом,  с обязательным приложением  фото- и/или видеоотчета монтажной площадки.

6. В случае невыполнения Заказчиком (Покупателем) Условий по оборудованию  монтажной площадки, Исполнитель (Поставщик) ответственности за сроки выполнения работ, предусмотренную договором, и договорную неустойку не несет.

7. В случае несоответствия монтажной площадки Заказчика (Покупателя) выше перечисленным Условиям, которое обнаружится при выходе Исполнителя (Поставщика) на объект  Заказчика (Покупателя), и в этой связи, невозможности проведения работ по сборке и монтажу емкостного оборудования, составляется двусторонний Акт о выявленных нарушениях Заказчика (Покупателя) предусмотренных договором Условий, а также Заказчик (Покупатель) оплачивает выход Исполнителя (Поставщика) на объект в размере 5 (пяти)% от общей стоимости Договора.

8. В случае проведения работ на объектах с обязательным наличием действительных допусков по охране труда, электробезопасности, работе на высоте и других необходимых допусков работников Исполнителя (Поставщика) к проведению работ на объекте Заказчика (Покупателя) Заказчик (Покупатель) обязан за 14 (четырнадцать) рабочих дней письменно уведомить об этом Исполнителя (Поставщика).

9. В случае проведения работ на объекте Заказчика (Покупателя), связанных с опасностью для жизни и здоровья работников Исполнителя (Поставщика), а  также относящихся к классу опасности категории «А» и «Б», Заказчик (Покупатель) берет на себя обязанность по обеспечению работников Исполнителя (Поставщика) средствами индивидуальной защиты на весь срок проведения работ по договору. Средства индивидуальной защиты предоставляются Заказчиком (Покупателем) перед проведением монтажных работ Исполнителю (Поставщику) в количестве необходимом для работников, допущенных к проведению работ.

_______________________Заказчик                     ________________________Исполнитель

Дополнения: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________Заказчик                     ________________________Исполнитель

ООО «НТП»  
                                                                               АО «Выборгтеплоэнерго»
___________________________ /Жаворонков В. Р./                  ___________________/ Кривонос А.В./  
Приложение № 2
к Договору № 25/05 (45-23-ЕП) от «29» мая 2023 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление, поставку, сборку и установку бака-аккумулятора горячей воды
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Заказчик
	Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго»

	2
	Объект поставки
	Вертикально-цилиндрическая накопительная емкость объемом V = 50 м3

	3
	Адрес поставки
	Ленинградская область, г. Выборг, ул. Октябрьская, д. 4 (здание котельной)

	4
	Основание для поставки
	Необходимость замены выработавшего срок эксплуатации существующего бака-аккумулятора горячей воды (далее – БАГВ)

	5.
	Максимальная (начальная)  стоимость и порядок оплаты
	2 190 000 (Два миллиона сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 20%.

В стоимость работ входит изготовление, поставка, сборка, установка БАГВ на готовое основание, а также командировочные расходы.
До начала работ Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 70% от стоимости договора. Окончательный расчет производится в течение 3 (трех) рабочих дней с даты приемки собранного, установленного и подключенного БАГВ и подписания актов выполненных работ.

	6.
	Сроки выполнения работ
	Срок выполнения работ по изготовлению, поставке, сборке и установке БАГВ на готовое основание – до 01 июля 2023 года.

	7.
	Нормативная и проектная документация
	При изготовлении и сборке БАГВ Исполнитель должен строго руководствоваться требованиями подраздела 8.1. «Технические требования» раздела 8. «Баки-аккумуляторы» «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 №115.

	8.
	Основные требования к техническим характеристикам объекта поставки и состав основного оборудования


	Вертикально-цилиндрическая накопительная емкость для ГВС (Germes-Plast-ГВС) объемом 50 м3 для ГВС (до 60˚С) с утеплением (фольгированный стизол, 30 мм) и облицовкой (оцинкованный профнастил С-10), выполненная из листового, пищевого, химически стойкого полипропилена (Vikulen, серый) методом ручной экструзионной и машинной полифузионной сварки – 1 шт.
Основные характеристики:

диаметр – 4000 мм;

диаметр юбки основания – 4300 мм;

высота – 4000 мм;

толщина стенок нижнего пояса – 30 мм;

толщина стенок среднего пояса – 15 мм;

толщина стенок верхнего пояса – 15мм;

толщина днища/верхушки – 20 мм.

Дополнительные врезки и оборудование:

Ду 90 (110) мм – 1 шт.;

Ду 80 (90) мм – 3 шт.;

Ду 50 (63) мм – 1 шт.;

внутренняя перфорированная труба Ду 80 (90)х3000 мм – 1 шт.;

датчик давления Метран-55-ДИ-518-МП-t10-050-0,06МПа-42-С с пределом измерения 0,06 МПа для контроля уровня воды в емкости – 1 шт.;

заглушка 30х1/2”под датчик – 1 шт.;

кран шаровый 1\2” – 1 шт.
Переливная труба на отметке предельно допустимого уровня заполнения БАГВ – 1 шт.

Внутренняя перфорированная труба Ду80 (90)х3000 мм – 1 шт.

Верхний фланцевый люк Д750 мм – 1 шт.

Датчик давления Метран-55 (Метран-55-ДИ-518-МП-t10-050-0,06МПа-42-С) с пределом измерения 0,06МПа (6 метров водяного столба) для контроля уровня воды в емкости – 1 шт.

Заглушка 30х1/2" под датчик – 1 шт.

Кран шаровой Ду15 мм – 1 шт.

Наружная металлическая лестница – 1 шт.

	9.
	Объём основных работ
	До начала работ Исполнитель предоставляет Заказчику на согласование компоновочный чертеж БАГВ с указанием следующих параметров:

- габаритные размеры (диаметр, высота);

- диаметр юбки основания;

- толщина стенок в зависимости от изменения высоты БАГВ;

- количество, диаметры и места размещения присоединительных патрубков.

После согласования компоновочного чертежа и перечисления аванса Исполнитель выполняет:

- изготовление БАГВ;

- доставку БАГВ на объект Заказчика по адресу, указанному в п. 3 настоящего технического задания;

- сборку БАГВ;

- установку БАГВ на готовое основание с последующей уборкой строительного мусора.

- сдачу БАГВ Заказчику.
Основание выполняется силами Заказчика.

	10.
	Документация, передаваемая Заказчику вместе с оборудованием
	1. Паспорт и руководство по эксплуатации БАГВ на русском языке.
2. Сертификат соответствия изделий из листового пластика и спиралевитых труб требованиям ТУ «Многофункциональные емкости из листовых пластиков и спиралевитых полиэтиленовых труб» (схема сертификации – 1с).

3. Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии материала БАГВ нормативам и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 Глава II, раздел 16 «Требований к материалам и изделиям, изготавливаемым из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами».

4. Сертификат соответствия изделий из полипропилена требованиям ТУ 2246-11164992-002-2015 «Листы из полипропилена».


ООО «НТП»  
                                                                               АО «Выборгтеплоэнерго»
___________________________ /Жаворонков В. Р./                  ___________________/ Кривонос А.В./  

