
Договор  № 112-24-ЕП

г. Выборг       		     		                              «10»      октября             2024 г.   
  
         АО «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны,  и    Индивидуальный предприниматель Маслобородова Наталья Константиновна  именуемое в дальнейшем  Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту Договор) о ниже следующем:

1. Предмет договора.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика  работы по ремонту помещений раздевалки, 2-х душевых и тамбура на 1-м этаже эксплуатационного участка № 9, включающие ремонт потолков, стен и полов в указанных помещениях по адресу: Ленинградская область, г. Приморск, ул. Школьная, д. 24-а, территория котельной, согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору) и сдать комплекс работ, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить.
1.2.  Работы должны быть выполнены Подрядчиком в полном объеме и надлежащего качества в соответствии с условиями Договора,  Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.3. Цена договора составляет 545 788 рублей 72 копейки (Пятьсот сорок пять тысяч семьсот восемьдесят восемь рублей 72 копейки), НДС не облагается.
2. Порядок оплаты.
2.1. Все расчеты по Договору осуществляются путем безналичного перечисления денежных средств Заказчиком платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика.
2.2.  Размер авансового платежа  составляет 30% от цены договора, указанной в п. 1.3, перечисляется в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания договора.  Окончательный расчет за выполненные работы осуществляется в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. 
2.3. Обязательства Заказчика по оплате по Договору считаются исполненными с момента списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика, в пользу Подрядчика.
3. Срок выполнения работ.
3.1 Срок окончания выполнения работ:  - до 26 октября 2024 г.
3.2 Срок действия договора: со дня подписания и до исполнения всех обязательств сторон друг перед другом.

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Права и обязанности Заказчика:
4.1.1. К дате начала выполнения Подрядчиком работ Заказчик обязан обеспечить готовность Объекта для выполнения работ, и передать Подрядчику Объект по Акту приема - передачи, фиксирующему состояние Объекта на дату его передачи для выполнения работ, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора.
4.1.2. Заказчик  вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых  Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.1.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным.
4.1.4. Заказчик вправе назначить Подрядчику  разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего Договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.1.5. Заказчик обязан выдать, в необходимых случаях, представителю Подрядчика доверенности на право представления Заказчика в компетентных государственных и муниципальных органах по вопросам согласования технических условий, проектно-сметной документации.
4.1.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору,  Подрядчик возмещает Заказчику убытки.
4.1.7. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
4.1.8. За ущерб имуществу Заказчика, причиненного вреда или гибели имущества ответственность несет Подрядчик.
4.2. Права и обязанности Подрядчика:
4.2.1. Подрядчик обязан за свой счет и своими силами поставить на Объект Заказчика необходимые для выполнения работ оборудование, инвентарь.
4.2.2. Подрядчик обязан принять Объект от Заказчика и приступить к выполнению работ и выполнить работы в сроки, установленные разделом 3 Договора.
4.2.3. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и, в связи с этим, в повышении стоимости работы на определенном этапе её выполнения по настоящему Договору, Подрядчик обязан незамедлительно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на повышение стоимости работ, он вправе отказаться от Договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику сумму за выполненную часть работы в соответствии с настоящим Договором. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости повышения согласованной Сторонами стоимости работ, обязан выполнить Договор по ценам, определенным в настоящем Договоре и Приложениях к нему.
4.2.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.2.5 Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.
4.2.6. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями Договора и требованиями Строительных Норм и Правил, действующих в РФ.
4.2.7. Подрядчик обязан при выполнении работ обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и техники безопасности работниками Подрядчика. Ответственность за несоблюдение указанных правил работниками Подрядчика несет Подрядчик.
4.2.8. Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет осуществлять уборку и вывоз строительного мусора, находящегося на Объекте на момент передачи Объекта Подрядчику по Акту приема-передачи, а также образовавшегося в ходе выполнения работ, с территории Объекта и прилегающей к Объекту территории.
4.2.9. Подрядчик  обязан известить Заказчика о завершении работ на Объекте и сдать результаты выполненных работ Заказчику в порядке, установленном разделом 6 настоящего Договора.
4.2.10. Подрядчик обязан обеспечить меры по предотвращению повреждений с причинением любого ущерба зданию, сооружениям, коммуникациям и сетям и нести ответственность за любой ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам по своей вине в процессе выполнения работ по Договору.
4.2.11. Подрядчик не вправе отказаться от Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
4.2.12. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
4.2.12.1. не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки срока окончания выполнения работ (п.3.1.2 настоящего Договора) Заказчик вправе требовать от Подрядчика пеню в размере 0,1 %  (ноль целых одна десятая) от Стоимости работ, указанной в п.1.4 настоящего Договора, за каждый календарный день просрочки, если такая просрочка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы.
5.2. В случае просрочки проведения Заказчиком расчета за работы (п. 2.2. настоящего Договора), Подрядчик вправе требовать от Заказчика пеню в размере 0,03 % (ноль целых три сотых) от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки, если такая просрочка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы.
5.3. Если вследствие недостатков и/или дефектов выполненных Подрядчиком работ по Договору Заказчику будет причинен ущерб, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненный ущерб в полном размере.
6. Порядок сдачи-приемки работ
6.1.  Сдача выполненных по Договору Подрядчиком работ и приемка их Заказчиком оформляется актом приемки выполненных работ, подписанным Сторонами. Заказчик обязан обеспечить приемку выполненных работ.  
6.2. Подрядчик в срок, не позднее 5 дней до даты сдачи работ направляет Заказчику письменное уведомление о завершении работ и назначении времени приемки выполненных работ с приложением документации, подтверждающей выполнение работ. 
6.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ дефектов и недоделок Сторонами составляется акт, в котором фиксируются дефекты и недоделки и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.
6.4. Выполнением работ по Договору (сдачи результата работ) считается дата подписания акта приемки выполненных работ.
6.5. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении соответствующего акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика, в указанном акте делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.
7. Порядок разрешения споров.
7.1 Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
7.2 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законодательством порядке.
8. Порядок изменения и дополнения договора.
8.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8.2 Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договора одной из Сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более (3) трех месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни
одна из Сторон не может требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.
Уведомление направляется по месту нахождения Стороны, указанному в Договоре, и заверяется передающим отделением связи.
10. Приложения
10.1 Техническое задание  (Приложение №1);
10.2 Смета                           (Приложение № 2)
11. Реквизиты сторон: 
	ЗАКАЗЧИК:
АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 
ул. Сухова д.2
Тел.\факс (81378)26587; 21483
ИНН4704062064КПП 470401001
р/с с 40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 
Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»


_________________ А.В. Кривонос
	ПОДРЯДЧИК:
ИП Маслобородова Наталья Константиновна
188851, Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Пушное, ул. Сержанта Ганина, д.6
Тел. +7 (911) 238-40-05  
ИНН 470415538384,  ОГРН 323470400027572
Р/с 40802810800004480353
в АО «Тинькофф Банк» 
К/с 30101810145250000974
 БИК 044525974
ИП Маслобородова Наталья Константиновна

_________________ Н.К. Маслобородова




Приложение № 1к Договору подряда № 112-24-ЕП от «10» октября 2024 г.

                                                 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.

1. Предметом данной закупки является выполнение работ по ремонту помещений раздевалки, 2-х душевых и тамбура на 1-м этаже эксплуатационного участка № 9, включающие ремонт потолков, стен и полов в указанных помещениях по адресу: Ленинградская область, г. Приморск, ул. Школьная, д. 24-а, территория котельной.

2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет – 545 788 рублей 72 копейки ( Пятьсот сорок пять тысяч семьсот восемьдесят восемь рублей 72 копейки ),  НДС не облагается.                   
                  2. Цели и правовое основание для проведения закупки.
[bookmark: _GoBack]1.  Целью закупки является проведение работ по ремонту помещений 1-го этажа эксплуатационного участка №9,  по адресу: Ленинградская область, г. Приморск, ул. Школьная, д. 24-а.
2.      Основанием для проведения закупки являются: устранение нарушений обязательных требований согласно предписания №50 от 27.04.20224г. территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Выборгском районе.

 
                      3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
 1.   Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, г. Приморск, ул. Школьная, д. 24-а,территория котельной.
 2. Срок выполнения работ:  до 26 октября 2024г.
  4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.
1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;
-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство»;
-СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
-СП 63.13330.2012 «Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»;
-СП 70.13330.2012 « Несущие и ограждающие конструкции», Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87
-СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
-СП 29.13330.2011. « Полы».
- ГОСТ 30970-2014 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей»;
- ГОСТ Р 57278-2016 «Ограждения защитные»;
-СП28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
-СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
-Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
2. Подрядчику необходимо в письменном виде за 3 дня до начала производства работ уведомить Заказчика о начале работ и  представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. 
3. До начала производства работ необходимо:
     3.1. получить тех. условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.
4. В процессе производимых работ необходимо производить ежедневную фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 
- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 
- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.
- Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.
- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-02-2006: 1 экз. на бумажном носителе, 1 экз.в электронном виде.
  5. Охрана труда и техника безопасности:
- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников. Рабочее помещение предоставляет Заказчик на территории предприятия.
 - Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ.
    6. Пожарная безопасность:
Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.
Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.
В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.
7. Охрана окружающей природной среды.
Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работы. 
Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 
5. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.
2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ. 
3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.
4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.
5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.
6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения муниципальный заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.
                                        6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:
                                                               Приложение №1 – Ведомость объёмов работ.
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  № 

	Ремонт раздевалки и 2-х душевых эксплуатационного участка №9 в г. Приморск на ул. Школьной Выборгского района Ленинградской области.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтажные работы.

	Раздевалка.

	Ремонт потолков

	1
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
	м2
	24,78
	 

	2
	Очистка поверхности щетками (металлические поверхности)
	м2
	28,72
	 

	3
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	м2
	24,78
	 

	4
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, количество окрасок 2
	м2
	28,72
	 

	5
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (с нанесением шпатлевки).
	м2
	24,78
	 

	6
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м2
	28,72
	 

	Ремонт стен

	7
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	м2
	0,315
	 

	8
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей.
	м2
	0,315
	 

	9
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	м3
	0,01
	 

	10
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
	м2
	68,75
	 

	11
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест.
	м2
	1,54
	 

	13
	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук (Плитка от разборки).
	шт
	3
	 

	14
	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций
	м2
	26,2
	 

	15
	Масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза 
	м2
	48,1
	 

	16
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м2
	4,5
	 

	17
	Окраска суриком за два раза: металлических решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм
	м2
	7,2
	 

	18
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, количество окрасок 2
	м2
	10,08
	 

	Оконные и дверные блоки.

	19
	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной
	м
	15,5
	 

	20
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными . (окна)
	м3
	0,225
	 

	21
	Зашивка оконных проемов ДСП 16 мм.
	м2
	4,5
	 

	22
	Зашивка оконных проемов с улицы поликарбонатом.
	м2
	4,5
	 

	23
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	м2
	0,94
	 

	24
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
	м2
	3,78
	 

	Ремонт полов.

	25
	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
	м2
	29,5
	 

	Раздел 2. Душевые.

	Малый душ. Помещение перед душевой.

	Ремонт потолков

	26
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
	м2
	2,492
	 

	27
	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций
	м2
	2,492
	 

	28
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (с нанесением шпатлевки).
	м2
	2,492
	 

	Ремонт стен.

	29
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
	м2
	4,896
	 

	30
	Очистка поверхности щетками (металлические поверхности балок и решеток.)
	м2
	6,02
	 

	31
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок., количество окрасок 2
	м2
	5,86
	 

	32
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток : без рельефа за 2 раза
	м2
	0,16
	 

	33
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	м3
	0,04
	 

	34
	Обезжиривание поверхностей стен .
	м2
	19,13
	 

	35
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%
	м2
	19,13
	 

	Ремонт полов.

	36
	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки
	м
	3,03
	 

	37
	Гидроизоляция поверхности пола
	м2
	2,492
	 

	38
	Гидроизоляция поверхности стен
	м2
	0,752
	 

	Дверные блоки.

	39
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	м2
	1,4
	 

	40
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	м2
	0,94
	 

	41
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	м2
	1,4
	 

	42
	Масляная окраска ранее окрашенных откосов
	м2
	1,88
	 

	43
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
	м2
	2,8
	 

	Тамбур

	Ремонт потолков

	44
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
	м2
	2,6
	 

	45
	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций
	м2
	2,6
	 

	46
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (с нанесением шпатлевки).
	м2
	2,6
	 

	Ремонт стен

	47
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
	м2
	7,23
	 

	48
	Очистка поверхности щетками (металлические поверхности)
	м2
	0,78
	 

	49
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, количество окрасок 2
	м2
	0,78
	 

	50
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (с нанесением шпатлевки)
	м2
	7,213
	 

	51
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%
	м2
	10,245
	 

	52
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
	м2
	3,78
	 

	Ремонт полов.

	53
	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
	м2
	2,6
	 

	Раздел 3. Душевая большая. Помещение перед душевой.

	Ремонт потолков

	54
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (душевая)
	м2
	3,249
	 

	55
	Устройство потолков: реечных ПВХ (душевая)
	м2
	3,249
	 

	56
	Установка галтелей потолочной ПВХ на клее
	м
	7,22
	 

	57
	Очистка поверхности щетками (вентканал).
	м2
	1,54
	 

	58
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, количество окрасок 2
	м2
	1,54
	 

	59
	Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	 

	60
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	 

	61
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (помещение перед душевой)
	м2
	4,416
	 

	62
	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций
	м2
	4,416
	 

	63
	Очистка поверхности щетками (металлические поверхности)
	м2
	2,76
	 

	64
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (с нанесением шпатлевки).
	м2
	4,416
	 

	Ремонт стен

	65
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	м3
	0,08
	 

	66
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов
	м2
	15,65
	 

	67
	Обезжиривание поверхностей стен
	м2
	4,925
	 

	68
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	м2
	4,925
	 

	69
	Очистка поверхности щетками (металлические поверхности труб)
	м2
	2,35
	 

	70
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м2
	2,35
	 

	Дверные блоки

	71
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	м2
	1,4
	 

	72
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	м2
	1,4
	 

	73
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	м2
	0,94
	 

	74
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
	м2
	3,78
	 

	75
	Масляная окраска ранее окрашенных откосов
	м2
	1,88
	 

	76
	Окраска суриком за два раза: металлических решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм
	м2
	7,2
	 

	Ремонт пола

	77
	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки
	м
	8,5
	 

	78
	Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными эластичными покрытиями на цементной основе: горизонтальной
	м2
	7,734
	 

	79
	Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными эластичными покрытиями на цементной основе: вертикальной
	м2
	1,584
	 

	Раздел 4. Погрузка и вывоз  мусора.

	80
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,395
	 

	81
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 44 км
	т
	0,395
	 




ЗАКАЗЧИК:                                                                        ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор                                                     ИП Маслобородова Наталья Константиновна
АО «Выборгтеплоэнерго»
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