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                                                                                            УТВЕРЖДАЮ

                                                                                            И. о. генерального директора
                                                                                            АО «Выборгтеплоэнерго»

                                                                                            С.М. Вилков/___________/

                                                                                            от «25» июня 2020 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 23
Выполнение подрядных работ: «Замена участков технологических трубопроводов в котельной по адресу: г. Выборг, ул. Куйбышева, 23».

2020 год
Город  Выборг
ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Выборг                                                                                                    «25» июня   2020 г. 

АО «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице и. о. генерального директора Вилкова Сергея Михайловича, действующего на основании приказа № 117  от 19.06.2020 г., с одной стороны, и ООО «РТПК», именуемое  в дальнейшем  Подрядчик, в лице генерального директора Чилингарова Сергея Дмитриевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства своими силами и средствами выполнить работы на объекте: «Замена участков технологических трубопроводов в котельной по адресу: г. Выборг, ул. Куйбышева, 23».

1.2. Объём работ указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение №1) и Сметой (Приложение №2) к Договору.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.2. Стоимость работ по настоящему договору определена в результате открытого запроса предложений, проведенного Заказчиком, на основании предложения, поданного Подрядчиком, и составляет 975 272 (Девятьсот семьдесят пять тысяч двести семьдесят два) рубля 40 копеек, в том числе НДС 20% .

2.3. Заказчик обязуется выплатить  Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости  работ,  указанной в п. 2.1., в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

2.4. Заказчик обязуется произвести окончательную оплату стоимости работ в течение 10 рабочих дней с момента получения от Подрядчик оригиналов следующих документов: комплекта исполнительной технической документации без замечаний на основании актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2, КС-3), подписанных полномочными представителями сторон, и оригиналов счета-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом выплаченного аванса. 

2.5. Обязанность по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчик.

2.6. В случае досрочного выполнения работ, Подрядчик имеет право предъявить, Заказчик имеет право досрочно принять и оплатить работы.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ  и действует до полного исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств по Договору.

3.2.       Срок выполнения не более 12 календарных дней с даты подписания акта-допуска для производства строительно-монтажных работ.

4. ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Права и обязанности Заказчика:
4.1.1. К дате начала выполнения Подрядчиком работ Заказчик обязан обеспечить готовность Объекта для выполнения работ, и передать Подрядчику Объект по Акту приема - передачи, фиксирующему состояние Объекта на дату его передачи для выполнения работ, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора.

4.1.2. Заказчик  вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых  Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.1.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным.
4.1.4. Заказчик вправе назначить Подрядчику  разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего Договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.1.5. Заказчик может назначить полномочного представителя, ответственного за взаимодействие с Подрядчиком по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных ему (им) полномочий.
4.1.6. Заказчик обязан выдать, в необходимых случаях, представителю Подрядчика доверенности на право представления Заказчика в компетентных государственных и муниципальных органах по вопросам согласования технических условий, проектно-сметной документации.
4.1.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору,  Подрядчик возмещает Заказчику убытки.
4.1.8. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

4.1.9. За ущерб имуществу Заказчика, причиненного вреда или гибели имущества ответственность несет Подрядчик.

4.2. Права и обязанности Подрядчика:
4.2.1. Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии соответствующих Разрешений, подтверждающих его право на осуществление работ, а также предъявить оригиналы таких документов для ознакомления при подписании настоящего Договора.

4.2.2. Подрядчик обязан за свой счет и своими силами поставить на Объект Заказчика необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, инвентарь.

          Применяемые материалы  должны соответствовать ГОСТам, техническим регламентам и требованиям промышленной безопасности, установленным нормативными документами, предусмотренными ст.49 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с реализацией положений Федерального закона о техническом регулировании с учетом требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности», утвержденным приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 г. №485.

4.2.3. Подрядчик обязан принять Объект от Заказчика по акту в сроки, установленные в п. 4.1.1. и приступить к выполнению работ и выполнить работы в сроки, установленные разделом 3 Договора.

4.2.4. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и, в связи с этим, в повышении стоимости работы на определенном этапе её выполнения по настоящему Договору, Подрядчик обязан незамедлительно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на повышение согласованной сметной стоимости работ, он вправе отказаться от Договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику сумму за выполненную часть работы в соответствии с настоящим Договором. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости повышения согласованной Сторонами стоимости работ, обязан выполнить Договор по ценам, определенным в настоящем Договоре и Приложениях к нему.

4.2.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.2.6 Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.
4.2.7. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями Договора и требованиями Строительных Норм и Правил, действующих в РФ.
4.2.8. Подрядчик обязан при выполнении работ обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и техники безопасности работниками Подрядчика. Ответственность за несоблюдение указанных правил работниками Подрядчика несет Подрядчик.
4.2.9. Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет осуществлять уборку и вывоз строительного мусора, находящегося на Объекте на момент передачи Объекта Подрядчику по Акту приема-передачи, а также образовавшегося в ходе выполнения работ, с территории Объекта и прилегающей к Объекту территории.
4.2.10. Подрядчик  обязан известить Заказчика о завершении работ на Объекте и сдать результаты выполненных работ Заказчику в порядке, установленном разделом 6 настоящего Договора.
4.2.11. Подрядчик  обязан наделить полномочиями (выдать доверенность) одного из работников Подрядчика, направляемого на Объект для выполнения работ.
4.2.12. Подрядчик обязан обеспечить меры по предотвращению повреждений с причинением любого ущерба зданию, сооружениям, коммуникациям и сетям и нести ответственность за любой ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам по своей вине в процессе выполнения работ по Договору.
4.2.13. Подрядчик не вправе отказаться от Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
4.2.14. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

4.2.14.1. не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.2.15. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему Договору.
5. ОТВЕТСТВЕНОСТЬ  СТОРОН
5.2. Подрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом задании (Приложение № 1 настоящего Договора) и в срок по настоящему Договору.

5.3. Подрядчик решает все технические вопросы и согласовывает их с Заказчиком в рабочем порядке.

5.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 0,03% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 3% от суммы Договора. 

5.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Подрядчик вправе взыскать неустойку в размере 0,03% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от суммы Договора.

5.6. Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору на выполнение работ перед Исполнителем.

5.7. Заказчик также не несет ответственность перед Подрядчик за невыполнение обязательств по договору подряда, если оно вызвано действиями (бездействиями) Исполнителя, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему Договору перед Заказчиком.

5.8. На денежные суммы, которые выплачивает Заказчик  в соответствии с настоящим Договором, не начисляются проценты по денежному обязательству (законные проценты) в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. По завершении выполнения работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче результатов выполненных работ не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты сдачи-приемки выполненных работ и передает  Заказчику на Объекте:

6.1.1. Акт о приемке полного выполненного объема работ (далее - «Акт о приемке»), составленный по форме КС-2, в 2 (двух) экземплярах, надлежащим образом оформленных и подписанных со стороны Подрядчика.
6.1.2. Справку о стоимости выполненного объема работ и затрат (далее - «Справка о стоимости»), составленную по форме КС-3, в 2 (двух) экземплярах, надлежащим образом оформленных и подписанных со стороны  Подрядчика.

6.1.3. Комплект исполнительной документации в 2 (двух) экземплярах.

6.2. Подрядчик обязан за 2 (два) дня до начала приемки скрытых работ письменно известить Заказчика. Приемка скрытых работ производится в присутствии Подрядчика уполномоченным лицом Заказчика, и оформляется актом освидетельствования скрытых работ. В случае если Подрядчик не известил Заказчика об осуществлении приемки скрытых работ и произвел закрытие скрытых работ, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
6.3. Подрядчик обязуется устранить обнаруженные Заказчиком недостатки в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Акта выявленных недостатков (дефектов), если иной срок не указан в Акте выявленных недостатков. 

6.4. Приемка выполненных работ осуществляется на основании актов выполненных работ, справки об утилизации строительных отходов.
6.5. Подписанный Сторонами Акт о приемке подтверждает факт сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком результатов выполненного полного объема работ.

6.6. Гарантия на выполненные работы составляет 3 года с момента подписания акта 

приемки-сдачи выполненных работ. Срок гарантии на установленное оборудование, изделия и используемые материалы - согласно гарантии изготовителя, но не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
7.1  Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

7.2  В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законодательством порядке.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

8.1  Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8.2  Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

8. ФОРС-МАЖОР 
8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договора одной из Сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более (3) трех месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни

одна из Сторон не может требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.

Уведомление направляется по месту нахождения Стороны, указанному в Договоре, и заверяется передающим отделением связи.

9. АРБИТРАЖ

9.2. Стороны подтверждают, что предпримут все усилия для разрешения спорных вопросов путем переговоров. В случае не достижения согласия, спорные вопросы решаются Арбитражным судом  Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до момента выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

10.2.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.3.
Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.

10.4.
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ  

11.1.
Приложение № 1 –  Техническое задание 

11.2.
Приложение №2 – Смета

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик:

 АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001
р/с с 40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 

И.о. Генерального директора
_________________ С. М. Вилков
	Подрядчик:

ООО «РТПК»

195269, г. Санкт-Петербург, Светлановский пр.,

д. 58, корп. 3, лит. А, пом. 5Н, 15Н

ИНН 7813156984, КПП 780401001

Р/с 40702810090090000525

 в ПАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» г. Санкт-Петербург

к/с 30101810900000000790

БИК 044030790

ОГРН1037828026719 ОКПО 57936678

Генеральный директор

___________________  С.Д. Чилингаров


Приложение 1   
к договору № 23-20-ЕП от  «23» июля 2020 г.                        

​ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	1
	Состав работ и основные требования
	Выполнение подрядных работ:  Замена участков технологических трубопроводов в котельной по адресу: г.Выборг, ул.Куйбышева, 23
Работы выполняются силами и средствами  Подрядчика.

	2
	Адрес объекта
	г. Выборг, ул. Куйбышева, 23

	3
	Стоимость работ
	975 272.40 руб. в т. ч. НДС 20%



	4
	Сроки выполнения работ
	


Описание работ
Замена участков технологических трубопроводов в котельной по адресу: г.Выборг, ул.Куйбышева, 23

	Наименование работ и затрат,
	Кол-во

	материалов, изделий и конструкций.
	

	
	Единица измер.

	
	


	Замена трубопровода горячей воды от пароводяных подогревателей до деаэратора ГВС
	

	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной  
	7,4 м2 наружной площади разобранной изоляции

	Демонтаж с разборкой и резкой на части. Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм  
	18 м трубопровода

	Демонтаж с разборкой и резкой на части. Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм  
	14 м трубопровода

	Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм  
	4 шт.

	Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм  
	2 шт.

	Демонтаж для дальнейшего использования. Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм  
	3 м трубопровода

	Демонтаж для дальнейшего использования. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм  
	1 шт.

	Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости подкрановых балок  
	0.1 т металлоконструкций

	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм  
	16 м трубопровода

	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм 
	16 м

	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм  
	12 м трубопровода

	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм 
	12 м

	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм  
	3 м трубопровода

	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм  
	0.305 т фасонных частей

	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм 
	7 шт.

	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-159х8 мм 
	2 шт.

	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм 
	1 шт.

	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм 
	7 шт.

	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм 
	7 шт.

	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм 
	13 шт.

	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм 
	3
 шт.

	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм
	-0.305 т

	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7-219х6 мм 
	1 шт.

	Монтаж -Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа  
	4 шт.

	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм  
	2 шт.

	Затвор поворотный дисковый (корпус – угл.сталь,диск – нерж.сталь) в комплекте с редуктором Ду-200мм, Ру-16 
	2шт.

	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм  
	4 шт.

	Затвор поворотный дисковый (корпус – угл.сталь,диск – нерж.сталь) в комплекте с редуктором Ду-150мм, Ру-16 
	4шт.

	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм  
	
1 шт.

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) 
	36,8 м2 окрашиваемой поверхности

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)
	36,8 м2 окрашиваемой поверхности

	Замена участка трубопровода воды на питатель деаэратора
	


	Демонтаж с разборкой и резкой на части. Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 
	12 м трубопровода

	Демонтаж с разборкой и резкой на части. Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм  
	23 м трубопровода

	Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости подкрановых балок  
	0.05 т металлоконструкций

	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм  
	12 м трубопровода

	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм 
	12 м

	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм  
	23 м трубопровода

	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,0 мм 
	23
 м

	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм  
	0.025 т фасонных частей

	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм 
	2 шт.

	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм 
	1 шт.

	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм 
	1 шт.

	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм 
	5 шт.

	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм 
	1 шт.

	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм 
	1 шт.

	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х3,5 мм 
	1 шт.

	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм 
	1 шт.

	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм
	-0.025т

	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм  
	
1 врезка

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) 
	13 м2 окрашиваемой поверхности

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) 
	13 м2 окрашиваемой поверхности

	Замена участка трубопровода воды на охладитель выпара
	


	Демонтаж с разборкой и резкой на части. Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм  
	11м трубопровода

	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм  
	11м трубопровода

	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,0 мм 
	11 м

	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм  
	0.0237 т фасонных частей

	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм 
	1 шт.

	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм
	-0.0237 т

	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм 
	6 шт.

	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм  
	3 шт.

	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм 
	3 шт.

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) 
	6,14 м2 окрашиваемой поверхности

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) 
	6,14 м2 окрашиваемой поверхности


И. о. генерального директора                                            Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»                                                   ООО «РТПК»

______________С.М. Вилков                                             ____________С.Д. Чилингаров     
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