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УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»
А.В. Кривонос/___________/
от «08» июня 2026 г.








ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕНДЕРА 
№ 33*



Выполнение строительно-монтажных работ по замене котельного оборудования (один жаротрубный водогрейный котел, одно горелочное устройство) с проведением пуско-наладочных работ в котельной по адресу: ЛО, Выборгский муниципальный район, п. Рощино, ул. Тракторная, д. 13.


г. Выборг
2026 г.






*Данный тендер проводится без использования функционала ЭТП.
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	ЕИС
	–
	Единая информационная система в сфере закупок.

	
	
	

	Закон 209-ФЗ
	–
	Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

	Закон 223-ФЗ
	–
	Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

	Законодательство
	–
	действующее законодательство Российской Федерации.

	ЗК, Комиссия
	–
	Закупочная комиссия.

	Извещение
	–
	извещение об осуществлении закупки.

	НДС
	–
	налог на добавленную стоимость.

	НМЦД
	–
	начальная (максимальная) цена договора (цена лота).

	НМЦед
	–
	начальная (максимальная) цена единицы продукции.

	Положение о закупке
	–
	Положение о закупке АО «Выборгтеплоэнерго»

	ПП 1352
	–
	Постановление Правительства от 11.12.2014г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема». 

	
	
	

	Субъект МСП
	–
	субъект малого и среднего предпринимательства.

	Сумма НМЦед
	–
	сумма начальных (максимальных) цен единиц продукции.






РАЗДЕЛ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящей документации используются термины и определения, предусмотренные настоящим разделом.
В отдельных специальных разделах документации могут быть введены термины и их определения, употребляемые в специальных разделах в соответствующем контексте, не предусмотренные настоящим разделом. Такие термины и их определения следует рассматривать как действительные, являющиеся неотъемлемой частью документации о закупке. В отдельных специальных разделах документации о закупке могут быть уточнены и конкретизированы отдельно применяемые термины, определения и сокращения, применяемые в соответствующих специальных разделах с учетом контекста. В этом случае толкование терминов и их определений следует осуществлять в совокупности, а в случаях наличия противоречий между толкованием терминов и их определений, изложенных в настоящем разделе, и терминов и их определений, изложенных в специальных разделах, приоритет следует отдавать терминам и их определениям, указанным в специальных разделах документации о закупке.
В случае наличия противоречий между определением термина, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и определением такого термина, предусмотренным настоящей документацией о закупке, приоритет следует отдавать определению такого термина, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
Буквенный регистр, применяемый при употреблении терминов, не влияет на определение употребляемого термина, если документацией о закупке не предусмотрены разные определения терминов, отличающихся друг от друга только и исключительно применяемым буквенным регистром.
Термины и их определения, не упомянутые как в данном разделе, так и в специальных разделах настоящей документации о закупке, следует толковать в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) в соответствии с толковым словарем русского языка.
День – календарный день, за исключением случаев, когда в настоящей документации о закупке срок прямо устанавливается в рабочих днях; при этом рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством выходным и/или нерабочим праздничным днем.
Делимый лот – лот, который может быть распределен среди нескольких победителей.
Демпинговая цена – ценовое предложение участника закупки, которое ниже более чем на 25% (двадцать пять процентов) от НМЦД или от НМЦед или, при наличии, от предельного (максимального) значения, предусмотренного формулой цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора.
Договор – в соответствии со ст. 154 Гражданского кодекса Российской Федерации понимается двух- или многосторонняя сделка (вне зависимости от того, оформляется ли документ под названием «договор», «контракт», «соглашение»).
Документация о закупке (документация) – комплект документов, предназначенный для участников закупки и содержащий сведения, определенные Положением о закупке и законодательством.
Единая информационная система в сфере закупок – официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предназначенный для обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной информации о контрактной системе в сфере закупок и закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц, а также для формирования, обработки и хранения такой информации – www.zakupki.gov.ru.
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Законом 209-ФЗ.
Заказчик – организация, указанная в п. 2 Информационной карты. Заказчиком может выступать юридическое лицо, входящее в группу компаний, для удовлетворения потребностей которого осуществляется закупочная деятельность и за счет средств которого осуществляется закупка.
Закупка (процедура закупки, закупочная процедура) – последовательность действий, осуществляемых в соответствии с Положением о закупке и в соответствии с правилами, установленными документацией о закупке с целью удовлетворения потребности Заказчика в продукции.
Закупка в электронной форме – закупка, проведение которой обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном Положением о закупке, правилами (регламентами), действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки.
Заявка (заявка на участие в закупке) – комплект документов, содержащий предложение участника закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией о закупке, в форме электронного документа.
Извещение об осуществлении закупки – документ, содержащий основные условия закупки и иную информацию, предусмотренную Положением о закупке, имеющий статус оферты на заключение договора с победителем.
Коллективный участник – участник, представленный объединением юридических лиц и/или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, отношения между которыми оформлены на основании соглашения (договора) с учетом условий документации о закупке.
Комиссия по закупкам – коллегиальный орган, назначаемый Заказчиком/Заказчиком для выбора поставщика (исполнителя, подрядчика) путем проведения закупки для удовлетворения нужд Заказчика.
Конкурентный способ закупки (конкурентная закупка, конкурентная процедура закупки) – способ закупки, в ходе которого выбор лучшего поставщика осуществляется на основе сравнения предложений (состязательности) нескольких независимых участников закупки, отвечающий требованиям, установленным Законом 223-ФЗ.
Критерий оценки – выраженный в численной и/или словесной форме показатель соответствия, применяемый для сравнения и ранжирования заявок участников, в целях определения наилучшего предложения.
Лот – часть закупаемой продукции, явно обособленная в документации о закупке, на которую в рамках данной процедуры допускается подача отдельного предложения и заключение отдельного договора.
Максимальное значение цены договора – максимально возможная сумма всех платежей по договору – лимит оплаты по договору.
Начальная (максимальная) цена договора (лота) – предельно допустимая цена договора (лота) от которой начинается снижение в рамках состязательности между участниками конкурентной закупки в ходе ее проведения.
Начальная (максимальная) цена единицы продукции – предельно допустимая цена единицы товара, работы, услуги.
Обстоятельства непреодолимой силы – чрезвычайные и непредотвратимые в данных условиях обстоятельства, которые нельзя было предусмотреть заранее и которые затрудняют осуществление производственно-хозяйственной деятельности Заказчика.
Официальное размещение – публикация информации о закупке в ЕИС.
Переторжка – специальный этап конкурентной закупки, направленный на добровольное повышение участниками закупки предпочтительности ранее поданных ими заявок путем снижения первоначального ценового предложения или предложений о сокращении сроков исполнения договора, или снижения размера аванса (в зависимости от того что является предметом переторжки), при условии сохранения всех остальных предложений, изложенных в заявке, без изменений.
Победитель закупки (победитель закупки) – участник закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями документации о закупке.
Поставщик (исполнитель, подрядчик) – любое юридическое или физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), предлагающее или поставляющее продукцию.
Продукция – товары, работы, услуги и иные объекты гражданских прав, приобретаемые Заказчиком на возмездной основе.
Работы – любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика.
Ранжирование – представляет собой процедуру упорядочения в определенной последовательности. Ранги присваиваются в порядке предпочтения на основании совокупности критериев от 1-го до последнего номера в зависимости от количества оцениваемых и сопоставляемых заявок участников закупки.
Реестры недобросовестных поставщиков – реестры, предусмотренные ст. 5 Закона 223-ФЗ и ст. 104 Закона 44-ФЗ.
Субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ и соответствующие условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4 Закона 209-ФЗ.
Сумма начальных (максимальных) цен единиц продукции – значение, получаемое в результате сложения (суммирования) всех начальных (максимальных) цен единиц продукции и от которого начинается снижение в рамках состязательности между участниками закупки в ходе проведения конкурентной закупки, проводимой по правилам подраздела 15 Положения о закупке.
Товары – любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, относятся изделия, оборудование, носители энергии и электрическая энергия. В случае, если по условиям закупки происходит закупка товара и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т.п.), процедура рассматривается как направленная на закупку товара при условии, что стоимость таких сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров.
Требование – условие, установленное как обязательное (в том числе дополнительное обязательное).
Уполномоченное лицо – руководитель организации, действующий на основании устава, или уполномоченное им лицо, действующее на основании доверенности на осуществление действий от имени организации, полномочия которых подтверждены соответствующими документами.
Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая консультационные и юридические услуги.
Участник – участник закупки и/или участник закупки.
Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.
Ценовое предложение – предложение участника закупки в отношении цены договора (лота) или цены единицы продукции или суммы единиц продукции или в отношении значения, предусмотренного формулой цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора.
Этап – ограниченная каким-либо событием (истечением заранее определённого срока, завершением заранее отведённого числа попыток, подачей какого-либо документа и т.д.) процедура способа закупки, по результатам которой принимается какое-либо решение в отношении всех её участников (допустить на следующий этап, выбрать наилучшего и т.п.).
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[bookmark: _Toc534641099][bookmark: _Toc415874644]3.1. Общие сведения о процедуре закупки
3.1.1 Заказчик, указанный в официально размещенном извещении, приглашает к участию в процедуре закупки. 
3.1.2 Неотъемлемыми частями документации о закупке являются извещение и проект договора. При наличии противоречий между положениями извещения и настоящей Документации о закупке применяются положения извещения.
3.1.3 Сокращения, применяемые при описании процедур закупки, приведены в разд. 1.
3.1.4 Основные термины и определения, используемые при проведении закупки, приведены в разделе 2. Иные термины и определения, упомянутые в тексте настоящей документации о закупке, используются в значениях, установленных Положением о закупке.
3.1.5 Порядок проведения закупки и участия в ней, а также инструкции по подготовке заявок, приведены в разд. 4.
3.1.6 Требования к участникам закупки, а также к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям, приведены в разд. 5.
3.1.7 Конкретные условия данной закупки приведены в разд. 6.
3.1.8 Формы документов, которые необходимо подготовить и включить в состав заявки, приведены в разд. 7.
3.1.9 Проект договора, который планируется заключить по результатам данной закупки, включая форму, сроки и порядок оплаты, приведен в разделе 8 настоящей Документации.
3.1.10 Установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемой продукции потребностям Заказчика, изложены в разделе 9 настоящей Документации.
3.1.11 Все ссылки, используемые в настоящей документации о закупке, относятся к соответствующим пунктам и разделам настоящей документации о закупке, если прямо не предусмотрено иное. Ссылки на пункты Информационной карты содержат соответствующую оговорку. Ссылки на статьи, пункты и разделы, используемые в проекте договора и в технической части документации о закупке, относятся соответственно к статьям, пунктам и разделам проекта договора и технической части документации о закупке.
3.1.12 Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, а победитель закупки, дополнительно, – с заключением и исполнением договора. Участник не вправе требовать от Заказчика, Заказчика компенсации понесенных расходов независимо от хода и итогов закупки, а также возврата материалов и документов, входящих в состав заявки.
[bookmark: _Toc534641100][bookmark: _Toc415874645]3.2  Правовой статус процедуры и документов
3.2.1 Проведение данной процедуры регулируется нормами, предусмотренными Законом 223-ФЗ и Положением о закупке (в редакции, действующей на дату официального размещения извещения).
3.2.2 Заключенный по результатам закупки договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.
3.2.3 Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия председателя, членов, секретаря ЗК и иных работников Заказчика и Заказчика относительно условий, сроков проведения, предмета настоящей закупки носят исключительно информационный характер. Единственным доказательством для участника закупки его права на заключение договора является официально размещенный протокол, содержащий соответствующее решение.
[bookmark: _Toc534641106][bookmark: _Ref440552819][bookmark: _Toc415874655][bookmark: _Ref314161335][bookmark: _Toc98253982][bookmark: _Toc69728963][bookmark: _Toc57314640][bookmark: _Toc55305378][bookmark: _Ref55300680]РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ
[bookmark: _Toc311803555][bookmark: _Toc69728964][bookmark: _Toc57314641][bookmark: _Toc55305379][bookmark: _Toc55285342][bookmark: _Toc55193148][bookmark: _Toc518119235][bookmark: _Ref440305687][bookmark: _Toc534641107][bookmark: _Toc415874656][bookmark: _Ref312891719]4.1  Общий порядок проведения закупки
4.1.1 Закупка проводится в следующем порядке:
0. Официальное размещение извещения и документации о закупке (подраздел 4.2);
0. Разъяснение документации о закупке. Внесение изменений в извещение и/или документацию о закупке (при необходимости) (подразделы 4.3-4.4);
0. Продление срока подачи заявок (при необходимости) (пункт 4.4.2);
0. Подготовка заявок участниками закупки (подразделы 4.5 – 4.8);
0. Подача заявок участниками закупки, в том числе их изменение или отзыв, прием заявок (при необходимости) (подразделы 4.9 – 4.10);
0. [bookmark: _Toc412754899][bookmark: _Toc412551483][bookmark: _Toc412543738][bookmark: _Toc412218452][bookmark: _Toc285999969][bookmark: _Toc412128003][bookmark: _Toc285977840][bookmark: _Toc412111236][bookmark: _Toc411949596][bookmark: _Toc285801569][bookmark: _Toc411941121][bookmark: _Toc411882111][bookmark: _Toc411632202][bookmark: _Toc411626659][bookmark: _Toc411279933][bookmark: _Toc410920293][bookmark: _Toc410911195][bookmark: _Toc410910922][bookmark: _Toc410908129][bookmark: _Toc410907940][bookmark: _Toc410902929][bookmark: _Toc409908757][bookmark: _Toc283764423][bookmark: _Toc409812194][bookmark: _Toc409807475][bookmark: _Toc409721757][bookmark: _Toc409720670][bookmark: _Toc409721539][bookmark: _Toc409715522][bookmark: _Toc409711802][bookmark: _Toc409703638][bookmark: _Ref409690716][bookmark: _Toc409474780][bookmark: _Toc409630192][bookmark: _Toc409528489]Рассмотрение заявок (этап закупки). Допуск к участию в закупке (подраздел 4.11);
0. [bookmark: _Toc412754900][bookmark: _Toc412551484][bookmark: _Toc412543739][bookmark: _Toc412218453][bookmark: _Toc285999970][bookmark: _Toc412128004][bookmark: _Toc285977841][bookmark: _Toc412111237][bookmark: _Toc411949597][bookmark: _Toc285801570][bookmark: _Toc411941122][bookmark: _Toc411882112][bookmark: _Toc411632203][bookmark: _Toc411626660][bookmark: _Toc411279934][bookmark: _Toc410920294][bookmark: _Toc410911196][bookmark: _Toc410910923][bookmark: _Toc410908130][bookmark: _Toc410907941][bookmark: _Toc410902930][bookmark: _Ref410843009][bookmark: _Toc409908758][bookmark: _Toc283764424][bookmark: _Toc409812195][bookmark: _Toc409807476][bookmark: _Toc409721758][bookmark: _Toc409720671][bookmark: _Toc409721540][bookmark: _Toc409715523][bookmark: _Toc409711803][bookmark: _Toc409703639][bookmark: _Toc409630194][bookmark: _Toc409528491][bookmark: _Toc409474782]Оценка и сопоставление заявок (этап закупки). Выбор победителя закупки и подведение итогов закупки (подраздел 4.12);
0. Переторжка (при принятии ЗК решения о проведении переторжки) (подраздел 4.13);
0. Заключение договора (подразделы 4.16), в том числе с соблюдением требований к обеспечению исполнения договора (при наличии таких требований) (подраздел 4.17).

[bookmark: _Ref312927577][bookmark: _Toc534641108][bookmark: _Toc415874657][bookmark: _Ref415753081]4.2 Официальное размещение извещения и документации о закупке
[bookmark: _Ref413755480][bookmark: _Ref125823280]4.2.1 Извещение и документация о закупке официально размещены и доступны для ознакомления без взимания платы в любое время с момента официального размещения извещения. Официальным источником информации о закупке является источник, указанный в Информационной карте.
4.2.2 Предоставление документации о закупке в печатной форме (на бумажном носителе) не осуществляется.
4.2.3 В случае, если для участия в закупке иностранному поставщику (исполнителю, подрядчику) потребуется документация о закупке на иностранном языке, перевод на иностранный язык такой поставщик (исполнитель, подрядчик) осуществляет самостоятельно за свой счет, если иное не установлено в извещении. При этом официальным считается русский язык.

[bookmark: _Toc534641109][bookmark: _Toc415874658][bookmark: _Ref415073891][bookmark: _Ref414292258][bookmark: _Toc412754895][bookmark: _Toc412551479][bookmark: _Toc412543734][bookmark: _Toc412218448][bookmark: _Toc285999965][bookmark: _Toc412127999][bookmark: _Toc285977836][bookmark: _Toc412111232][bookmark: _Toc411949592][bookmark: _Toc285801565][bookmark: _Toc411941117][bookmark: _Toc411882107][bookmark: _Toc411632198][bookmark: _Toc411626655][bookmark: _Toc411279929][bookmark: _Toc410920289][bookmark: _Toc410911191][bookmark: _Toc410910918][bookmark: _Toc410908125][bookmark: _Toc410907936][bookmark: _Toc410902925][bookmark: _Toc409908753][bookmark: _Toc283764419][bookmark: _Toc409812190][bookmark: _Toc409807471][bookmark: _Toc409721753][bookmark: _Toc409720666][bookmark: _Toc409721535][bookmark: _Toc409715518][bookmark: _Toc409711798][bookmark: _Toc409703634][bookmark: _Toc409474776][bookmark: _Toc409630188][bookmark: _Toc409528485]4.3 Разъяснение документации о закупке
[bookmark: _Ref455177037][bookmark: _Ref409637197]4.3.1 Поставщик (исполнитель, подрядчик), заинтересованный в предмете закупки, вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения и (или) документации о закупке, начиная с момента официального размещения извещения и документации о закупке, в срок не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок.
4.3.2 Запрос разъяснений направляется в виде официального письма, подписанного участником закупки, в адрес заказчика на бумажном носителе или посредством электронной почты по адресу электронной почты Info@vyborgteploenergo.ru в виде скан-образа такого письма. Настоящей документацией не устанавливаются требования к содержанию и форме такого письма.
[bookmark: _Ref412115158]4.3.3 Заказчик вправе не предоставлять разъяснения по запросам, поступившим с нарушением сроков, установленных в п. 4.3.1. В разъяснении указывается предмет запроса без указания лица, направившего такой запрос, а также дата поступления запроса.
4.3.4 Заказчик вправе без получения запросов от участников закупки по собственной инициативе выпустить и официально разместить разъяснения документации о закупке.
4.3.5 Даты начала и окончания срока предоставления разъяснений документации о закупке установлены в соответствии с Информационной картой.
4.3.6 Разъяснение положений документации о закупке не должно изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. При этом участники закупки обязаны учитывать разъяснения Заказчика при подготовке своих заявок.
4.3.7 В случае получения участником закупки любой иной информации в отношении условий проводимой закупки в порядке, не предусмотренном настоящим подразделом, такая информация не считается официальной, и участник закупки не вправе на нее ссылаться.

[bookmark: _Toc534641110][bookmark: _Toc415874659][bookmark: _Ref414039231][bookmark: _Toc412754896][bookmark: _Toc412551480][bookmark: _Toc412543735][bookmark: _Toc412218449][bookmark: _Toc285999966][bookmark: _Toc412128000][bookmark: _Toc285977837][bookmark: _Toc412111233][bookmark: _Toc411949593][bookmark: _Toc285801566][bookmark: _Toc411941118][bookmark: _Toc411882108][bookmark: _Toc411632199][bookmark: _Toc411626656][bookmark: _Toc411279930][bookmark: _Toc410920290][bookmark: _Toc410911192][bookmark: _Toc410910919][bookmark: _Toc410908126][bookmark: _Toc410907937][bookmark: _Toc410902926][bookmark: _Toc409908754][bookmark: _Toc283764420][bookmark: _Toc409812191][bookmark: _Toc409807472][bookmark: _Toc409721754][bookmark: _Toc409720667][bookmark: _Toc409721536][bookmark: _Toc409715519][bookmark: _Toc409711799][bookmark: _Toc409703635][bookmark: _Toc409630189][bookmark: _Toc409528486][bookmark: _Toc409474777]4.4  Внесение изменений в извещение, документацию о закупке
[bookmark: _Ref412114827]4.4.1 Заказчик вправе по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки принять решение о внесении изменений в извещение, документацию о закупке в любой момент до окончания срока подачи заявок. Изменение предмета закупки не допускается.
[bookmark: _Ref536009200]4.4.2 В случае внесения изменений в извещение, документацию о закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений, до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие закупке. В течение 3 (трех) дней с момента принятия ЗК решения о внесении изменений, но в любом случае не позднее даты окончания срока подачи заявок такие изменения официально размещаются Заказчиком в тех же источниках, что и извещение и документация о закупке. При этом официальному размещению подлежит корректировка карточки извещения и/или обновленная версия документации о закупке, а также перечень внесенных изменений в них.

[bookmark: _Toc418282159][bookmark: _Ref56229154][bookmark: _Toc57314645][bookmark: _Toc311975315][bookmark: _Toc415874660][bookmark: _Toc534641111][bookmark: _Ref313172693][bookmark: _Ref313227280]4.5 Общие требования к заявке 
[bookmark: _Ref414040730]4.5.1 Участник закупки должен подготовить заявку в соответствии с образцами форм, установленными в разделе 7 настоящей Документации, предоставив полный комплект документов согласно перечню, определенному в приложении № 1 к Информационной карте.
[bookmark: _Ref414897477]4.5.2 Каждый участник закупки вправе подать только одну заявку. При получении двух и более заявок от одного участника закупки в рамках одного лота все поданные им заявки подлежат отклонению.
4.5.3 Все документы, входящие в состав заявки представляются на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки, составленных на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением нотариально заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. Документы, предоставляемые участниками-нерезидентами РФ должны содержать апостиль или легализованы в установленном порядке. Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается Заказчиком как предоставление недостоверных сведений в составе заявки.
4.5.4 Участник закупки присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
[bookmark: _Ref415862122][bookmark: _Ref414040891]4.5.5 Заявка должна быть действительна в течение срока проведения закупки до истечения срока, отведенного на заключение договора, но в любом случае не менее, чем в течение 60 (шестидесяти) дней с даты окончания срока подачи заявок.
4.5.6 Все суммы денежных средств в заявке должны быть выражены в валюте, установленной в Разделе 6 (Информационная карта). 
4.5.7 Помимо общих требований к формированию заявки, участнику закупки необходимо руководствоваться конкретными требованиями, изложенными в приложении № 1 к Информационной карте, а также в инструкциях по заполнению форм. Нарушение участником закупки требований к составу, содержанию заявки, установленных документацией о закупке, является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.
[bookmark: _Toc415874661][bookmark: _Ref414297932][bookmark: _Ref415072934][bookmark: _Toc415874662][bookmark: _Toc534641112]4.6 Требования к описанию продукции
4.6.1 Описание продукции должно быть подготовлено участником закупки в соответствии с требованиями , указанными в Техническом задании.
4.6.2 При описании продукции участник закупки обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям документации о закупке в отношении всех показателей, которые установлены Техническим заданием.
4.6.3 При описании продукции участником закупки должны указываться точные, конкретные, однозначно трактуемые и не допускающие двусмысленного толкования показатели, за исключением случаев, когда допускается представление описания в ином порядке. 
4.6.4 В случае если указаны товарные знаки, знаки обслуживания, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования мест происхождения товара или наименования производителей, сопровождаемые словами «или эквивалент», участник закупки при описании продукции обязан подтвердить соответствие предлагаемой продукции показателям эквивалентности, установленным в документации о закупке.
4.6.5  При описании продукции участник закупки вправе использовать только общеизвестные (стандартные) показатели, термины и сокращения в соответствии с законодательством Российской Федерации, документами национальной системы стандартизации, техническими регламентами Таможенного союза и требованиями настоящей документации о закупке.
4.6.6 Нарушение участником закупки требований к описанию продукции, установленных документацией, является основанием для отклонения заявки участника закупки.

[bookmark: _Toc415874663][bookmark: _Toc415874664][bookmark: _Toc415874665][bookmark: _Toc534641115][bookmark: _Toc415874668][bookmark: _Ref416087557][bookmark: _Ref414292290]4.7 Сведения о начальной (максимальной) цене 
4.7.1 Сведения о НМЦ в извещении указываются одним из двух способов:
(1)начальная (максимальная) цена договора;
(2)в случае проведения закупки с целью заключения договора с единичными расценками без фиксированного объема продукции – максимальное значение цены договора; 
4.7.2 Сведения о НМЦ в Информационной карте указываются одним из двух способов: 
(1)начальная (максимальная) цена договора;
(2)в случае проведения закупки с целью заключения договора с единичными расценками без фиксированного объема продукции, один из следующих вариантов:
формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора; 
НМЦед или сумма НМЦед и максимальное значение цены договора.
4.7.3 Способ указания сведений о НМЦ в соответствии с пунктом 4.7.2 напрямую влияет на порядок оценки и сопоставления заявок, указанный в подразделе 4.12, и находится в прямой зависимости с таким порядком.
4.7.4 Сведения о НМЦ указываются с учетом всех расходов, налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства РФ, являются конечными и не могут быть превышены при заключении договора по итогам закупки. В случае проведения закупки по нескольким лотам в извещении и документации о закупке сведения о НМЦ указывается для каждого лота отдельно.
[bookmark: _Ref488139072][bookmark: _Toc534641116]4.7.5 Ценовое предложение участника закупки в составе заявки о цене договора (лота), цене единицы продукции, превышающее НМЦД, НМЦед, является основанием для отклонения такой заявки.
[bookmark: _Toc534641117][bookmark: _Ref419804915][bookmark: _Ref416087512][bookmark: _Toc415874669]4.8 Обеспечение заявки 
4.8.1 Участник закупки должен в срок не позднее времени и даты срока окончания подачи заявок предоставить обеспечение заявки в форме и в размере, указанные в Информационной карте, если такое требование установлено документацией о закупке.
[bookmark: _Ref412543568]4.8.2 Требование об обеспечении заявки в равной мере распространяется на всех участников закупки.
4.8.3 Предоставление обеспечения заявки осуществляется по форме, предусмотренной      Информационной картой. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки осуществляется на счет, указанный в п. 4.8.9 настоящей документации, или путем предоставления банковской гарантии.
4.8.4 Возврат участнику закупки денежных средств, перечисленных им в качестве обеспечения заявки на участие в закупках, производится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня:
(1) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки - участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки;
(2) получения опоздавшей заявки в случае, если она поступила после принятия решения об отказе от проведения закупки – участнику закупки, заявка которого была получена после принятия решения об отказе от проведения закупки;
(3) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре закупки - участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки;
(4) подписания протокола подведения итогов конкурентной закупочной процедуры:
                 а)участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема;
                 б)участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в процедуре закупки;
                 в)участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали победителями закупки, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя закупки, заявке которого был присвоен второй номер;
(5)заключения договора победителю закупки;
(6)заключения договора участнику закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер;
(7)принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре закупки – единственному участнику закупки, заявка которого была признана ЗК не соответствующей требованиям документации о закупке;
(8)заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации о закупке, – такому участнику;
(9)заключения договора с единственным допущенным к участию в процедуре закупки участником – такому участнику;
(10)принятия решения о не заключении договора (но не более 20 (двадцати) дней с даты подписания протокола подведения итогов закупки) с участником, единственно допущенным к участию в процедуре закупки или подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации о закупке, такому участнику;
(11)признания закупки несостоявшейся – участнику, которому обеспечение не было возвращено по иным основаниям.
4.8.5 Обеспечение заявки не возвращается в следующих случаях:
(1)уклонение участника закупки от заключения договора;
(2)отказ участника закупки от заключения договора;
(3)не предоставление или предоставление с нарушением условий, установленных документацией о закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).
4.8.6 В случае поступления жалобы на действия (бездействие) Заказчика, Заказчика, ЗК, срок, начиная с которого участник получает возможность возврата ему обеспечения, переносится на количество дней рассмотрения жалобы до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы.
[bookmark: _Ref66291811]4.8.7 Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки:  ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербурге, р.с.40702810062110000252, БИК 044030704
ИНН 4704062064/КПП 470401001, кор.счет 30101810200000000704

[bookmark: _Toc534641118][bookmark: _Toc415874670][bookmark: _Ref414292319]4.9 Подача заявок
4.9.1 Подача заявки означает, что участник закупки изучил Положение о закупке, настоящую Документацию о закупке (включая все приложения), а также изменения и разъяснения к ней, и безоговорочно согласен с условиями участия в закупке, содержащимися в извещении и в документации о закупке.
[bookmark: _Ref409441948]4.9.2 Участник закупки вправе подать заявку в любое время начиная с даты официального размещения извещения и до установленных в Информационной карте даты и времени окончания срока подачи заявок. После окончания срока подачи заявок заявки не принимаются.
4.9.3 Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки. Такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.
4.9.4 Заявка подается по адресу, указанному в Информационной карте.
[bookmark: _Toc534641119][bookmark: _Toc415874671][bookmark: _Ref414994625]
4.10 Изменение или отзыв заявки 
4.10.1 Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку в любое время до установленных в Информационной карте даты и времени окончания срока подачи заявок.
4.10.2 Изменение заявки осуществляется путем направления участником в адрес заказчика измененной заявки. На конверте или в емкости, в которую упакована совокупность конвертов, указывается надпись «Измененная заявка на участие в закупке» без указания наименования участника, подающего такую измененную заявку. Заявка, поданная первоначально, не рассматривается заказчиком и возвращается участнику закупки после проведения закупки.
4.10.3 Отзыв заявки осуществляется путем направления участником в адрес заказчика официального письма на бумажном носителе, оформленного на бланке организации и подписанного лицом, подписавшим заявку, с уведомлением о том, что поданная им заявка отзывается. В состав такого официального письма должна быть включена фраза «Просим считать заявку на участие в закупке № ______, поданную нами, отозванной», с обязательным указанием номера такой закупки в ЕИС.
[bookmark: _Toc534641121][bookmark: _Ref314266065][bookmark: _Toc415874673][bookmark: _Ref415833947][bookmark: _Toc312338870]
4.11 Рассмотрение заявок 
4.11.1 Рассмотрение заявок осуществляется в сроки, установленные извещением и Информационной картой.
4.11.2 В рамках рассмотрения заявок ЗК принимает решение о признании заявок соответствующими либо не соответствующими требованиям, установленным документацией о закупке 
4.11.3 Участники закупки, заявки которых признаны соответствующими требованиям документации о закупке, допускаются к оценке и сопоставлению заявок. Участники закупки, заявки которых признаны не соответствующими требованиям документации о закупке, в дальнейшей процедуре закупки не участвуют.
4.11.4 Рассмотрение заявок производится ЗК только на основании анализа представленных в составе заявок документов и сведений.
4.11.5 На этапе рассмотрения заявок ЗК вправе проверить актуальность и достоверность предоставленных в составе заявки документов и сведений путем использования официальных сервисов органов государственной власти или иным законным способом.
[bookmark: _Ref534647077][bookmark: _Ref299572512]4.11.6 В случае выявления в ходе рассмотрения заявок арифметических и грамматических ошибок в заявке (Технико-коммерческое предложение) Заказчик руководствуется следующими правилами:
(1)при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная цифрами;
[bookmark: _Ref66290141](2)при наличии разночтений между предложением участника закупки в отношении общей цены продукции и значением, получаемым путем умножения цен единиц продукции на количество (объем) таких единиц, к рассмотрению, оценке и сопоставлению принимается предложение в отношении общей цены такой продукции, указанное в заявке;
[bookmark: _Ref66290146](3)при наличии разночтений между предложением участника в отношении общей итоговой цены, указанной в заявке, и значением, получаемым путем суммирования общих сумм по каждой строке (значение, получаемое путем умножения цен единиц продукции на количество (объем) таких единиц), к рассмотрению, оценке и сопоставлению принимается общая итоговая цена, указанная в заявке;
(4)при наличии ошибок в расчете общей итоговой цены в части вычисления суммы НДС, а также суммирования цен без НДС и суммы НДС, к рассмотрению, оценке и сопоставлению принимается общая итоговая цена, включающая в себя все налоги в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, в части вычисления суммы НДС и общей итоговой цены без НДС – значения, являющиеся верными в соответствии с налоговым законодательством РФ; 
Правила применяются только в случае наличия арифметических ошибок. При этом под арифметическими ошибками в рамках указанных подпунктов подразумеваются расчетные ошибки, приводящие к указанию числовых значений, отличающихся от истинных в большую или меньшую сторону не более чем на 1 % (одного процента). Наличие ошибок, приводящих к указанию числовых значений, отличающихся от истинных в большую или меньшую сторону более чем на 1 % (один процент), приравниваются к факту указания в составе заявки недостоверных сведений.
4.11.7 Участники закупки не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении заявок, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу заявок.
[bookmark: _Ref409636113][bookmark: _Ref300579486]4.11.8 ЗК отклоняет заявку участника закупки по следующим основаниям:
(1)не представление в составе заявки документов и сведений, требования о представлении которых предусмотрены извещением и (или) документацией о закупке;
(2)не соответствие участника закупки требованиям извещения и (или) документации о закупке;
(3)не соответствие предложения участника в отношении предмета закупки требованиям извещения и (или) документации о закупке;
(4)не соблюдение требований, установленных извещением и (или) документацией о закупке, к описанию предлагаемых в составе заявки товаров, работ, услуг;
(5)не соответствие ценового предложения требованиям извещения и (или) документации о закупке, в том числе наличие ценового предложения, превышающего размер начальной (максимальной) цены договора или, при проведении рамочной закупки в соответствии с разделом 15 Положения о закупке, ценового предложения, превышающего значения, установленные с учетом упомянутого раздела;
(6)не соблюдение требований, предусмотренных в извещении и (или) документации о закупке в соответствии с разделом 16 Положения о закупке, при применении соответствующих элементов;
(7)наличие в составе заявки недостоверных сведений.
Отклонение заявки участника закупки по иным основаниям не допускается.
4.11.9  По итогам рассмотрения заявок ЗК составляется протокол рассмотрения заявок, который размещается в ЕИС.

[bookmark: _Toc534641122][bookmark: _Ref313834186][bookmark: _Ref414020540][bookmark: _Toc415874675][bookmark: _Ref415252233]4.12  Оценка и сопоставление заявок 
4.12.1 Оценка и сопоставление заявок и подведение итогов закупки проводится в месте и в сроки, установленные извещением и Информационной картой.
4.12.2 Оценка и сопоставление заявок осуществляются в соответствии с критериями оценки (включая подкритерии оценки, а также содержание и коэффициент значимости (весомости) каждого критерия / подкритерия оценки) и в порядке, установленными приложением № 2 к Информационной карте. Применение иного порядка и/или критериев оценки, кроме предусмотренных в настоящей Документации о закупке, не допускается.
[bookmark: _Toc534641123][bookmark: _Toc415874674][bookmark: _Ref313834143]4.12.3 Оценка и сопоставление заявок на участие закупке (далее в подразделе – оценка заявок), допущенных к участию закупке по итогам рассмотрения заявок, осуществляется закупочной комиссией заказчика.
4.12.4 Срок оценки заявок не может превышать 20 дней с даты рассмотрения заявок.
4.12.5 Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые были отклонены на этапе (в процессе) рассмотрения заявок.
4.12.6  Если в ходе рассмотрения заявок к участию в закупке была допущена заявка только одного участника закупки, оценка такой заявки не проводится.
4.12.7 Оценка заявок осуществляется в соответствии с критериями оценки заявок и порядком оценки заявок, указанными в настоящей Документации о закупке.
4.12.8 Комиссия вправе привлекать экспертов, иных компетентных лиц к оценке и сопоставлению заявок, при условии, что такие лица не являются заинтересованными в результатах определения победителя закупки.
4.12.9 Заявке на участие в закупке, получившей наибольшее количество баллов по результатам оценки заявок (наибольший рейтинг заявки) в соответствии с порядком такой оценки, присваивается первый порядковый номер. Участник закупки, подавший заявку, которой по результатам оценки заявок присвоен первый порядковый номер, является победителем закупки.
[bookmark: _Ref63977274]4.12.10 В случае если несколько заявок получили одинаковое количество баллов (одинаковый рейтинг заявок), меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других, содержащих такое же количество баллов.
4.12.11 На этапе оценки заявок комиссия вправе принять решение об отстранении участников закупки, чьи заявки были допущены по результатам рассмотрения заявок, если в ходе осуществления оценки заявок были выявлены факты, не учтенные или неизвестные закупочной комиссии при принятии решений о допуске и отклонении заявок на участие в закупке в ходе их рассмотрения. Отстранение участников закупки может осуществляться только по основаниям, предусмотренным пунктом  настоящей Документации.
4.12.12 Сведения об отстранении участников закупки с указанием причин такого отстранения, указывается в протоколе оценки и сопоставления заявок. Оценка заявок отстраненных участников закупки не осуществляется.
[bookmark: _Ref66289305]
4.13 Переторжка
[bookmark: _Toc415874676][bookmark: _Toc415874677][bookmark: _Toc534641124]4.13.1 Переторжка является отдельным этапом закупки, который может быть проведен только после этапа оценки и сопоставления заявок. Переторжка может проводиться только в случае наличия не менее 2 (двух) заявок, которые не были отклонены по результатам рассмотрения заявок.
4.13.2 Переторжка проводится в заочной форме.
4.13.3  При проведении заочной переторжки участники закупки получают возможность добровольного улучшения первоначально поданного ценового предложения и (или) предложения в отношении условий исполнения договора, являющихся неценовыми критериями оценки и сопоставления заявок. Порядок направления улучшенных (окончательных) предложений аналогичен порядку подачи заявок на участие в закупке, с учетом требования о наличии в составе таких улучшенных (окончательных) предложений только тех сведений, которые направлены на улучшение первоначальных предложений.
[bookmark: _Ref66281984]4.13.4 Решение о проведении переторжки, при принятии такого решения, указывается в протоколе оценки и сопоставления заявок с одновременным указанием следующих сведений:
(1)форма проведения переторжки;
(2)дата начала и дата окончания этапа переторжки;
(3)дата, время проведения переторжки (подачи улучшенных (окончательных) предложений), срок, в течение которого участники закупки могут направлять свои улучшенные (окончательные) предложения;
(4)указание на условия заявки, которые могут быть изменены (улучшены) в ходе проведения переторжки (ценовое предложение и (или) предложение в отношении условий исполнения договора, являющихся неценовыми критериями оценки и сопоставления заявок);
(5)иные сведения о проведении переторжки, которые заказчик посчитает нужным включить (при необходимости).
4.13.5  Без наличия указанных в настоящем пункте сведений в указанном протоколе проведение переторжки не допускается.
4.13.6 Участие в переторжке является добровольным. Если участник закупки не участвовал в переторжке, его первоначальное предложение признается улучшенным (окончательным).
[bookmark: _Ref66281990]4.13.7  В случае проведения переторжки в порядок проведения закупки включаются два этапа:
(1)этап проведения переторжки (этап переторжки), в ходе которого осуществляется подача участниками закупки улучшенных (окончательных) предложений в соответствии с условиями проведения переторжки. По результатам такого этапа комиссией не позднее даты окончания этапа переторжки, указанного в протоколе оценки заявок (или, в случае объединения этапа рассмотрения заявок и этапа оценки заявок в один, в протоколе рассмотрения и оценки заявок) оформляется протокол проведения переторжки, который должен включать в себя, в том числе, сведения о предложениях, поданных в ходе проведения переторжки;
(2)этап оценки и сопоставления заявок, содержащих окончательные (улучшенные) предложения участников закупки (этап оценки и сопоставления заявок по итогам переторжки), в ходе которого осуществляется оценки и сопоставления заявок с учетом поданных в ходе переторжки окончательных (улучшенных) предложений. По результатам такого этапа комиссией оформляется протокол такой оценки и сопоставления заявок, который должен включать в себя, в том числе, сведения об участниках, которые не участвовали в переторжке; данный протокол является итоговым.
4.13.8 В протоколе оценки и сопоставления заявок с учетом улучшенных (окончательных) предложений может быть указано решение заказчика о проведении повторной переторжки. Количество проводимых переторжек не ограничивается.
4.13.9 Победителем закупки, проведенной с применением (проведением) переторжки, признается участник закупки, заявка которого заняла первое место по итогам ранжирования улучшенных (окончательных) предложений. В случае если несколько (улучшенных) окончательных предложений получили одинаковое количество баллов (или, при проведении запроса котировок или аукциона, в нескольких окончательных предложениях указано минимальное ценовое предложение), меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке участника, чье улучшенное (окончательное) предложение было сделано ранее других улучшенных (окончательных) предложений.

4.14 Отмена закупки
4.14.1 Заказчик вправе принять решение об отмене закупки в любой момент до наступления времени и даты окончания срока подачи заявок.
4.14.2 Решение об отмене закупки включает в себя основание для принятия решения в соответствии с нормами Положения о закупке и оформляется в виде извещения об отмене закупки, подписываемого председателем ЗК или лицом, исполняющим его функции.
4.14.3 Извещение об отмене закупки официально размещается в день принятия такого решения, но не позднее наступления времени и даты окончания срока подачи, в источниках, в которых было официально размещено извещение.
[bookmark: _Ref475528875]4.14.4 Решение об отмене закупки может быть принято в любое время после наступления времени и даты окончания срока подачи заявок при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки.
4.14.5 Заказчик, принявший решение об отмене закупки с соблюдением требований, установленных настоящим подразделом, не несет ответственности за причиненные участникам убытки.
[bookmark: _Ref534892159][bookmark: _Ref534644635][bookmark: _Ref534641379][bookmark: _Toc534641125][bookmark: _Ref534398843][bookmark: _Toc415874679][bookmark: _Ref414292367][bookmark: _Toc412754885][bookmark: _Toc412551469][bookmark: _Toc412543724][bookmark: _Toc412218438][bookmark: _Toc285999955][bookmark: _Toc412127989][bookmark: _Toc285977826][bookmark: _Toc412111222][bookmark: _Toc411949581][bookmark: _Toc285801555][bookmark: _Toc411941106][bookmark: _Toc411882096][bookmark: _Toc411632188][bookmark: _Toc411626645][bookmark: _Toc411279919][bookmark: _Toc410920279][bookmark: _Toc410911181][bookmark: _Toc410910908][bookmark: _Toc410908115][bookmark: _Toc410907926][bookmark: _Toc410902915][bookmark: _Toc409908743][bookmark: _Toc283764409][bookmark: _Toc409812180][bookmark: _Toc409807461][bookmark: _Toc409721743][bookmark: _Toc409720656][bookmark: _Toc409721525][bookmark: _Toc409715508][bookmark: _Toc409711788][bookmark: _Toc409703624][bookmark: _Toc409630178][bookmark: _Toc409528475][bookmark: _Toc409474766]
4.15 Антидемпинговые меры при проведении закупки
[bookmark: _Ref534646043]4.15.1 Информационной карты могут быть предусмотрены одна или несколько антидемпинговых мер при предложении участником закупки демпинговой цены, определенной абзацем 9 раздела 2:
[bookmark: _Ref66291671](1)если при участии в закупке участником закупки, с которым заключается договор, предложена демпинговая цена, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о проведении закупки и/или в документации о закупке (если обеспечение предусмотрено), но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).
Обеспечение исполнения договора в соответствии с настоящим подпунктом предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший это требование, признается уклонившимся от заключения договора;
[bookmark: _Ref66291684](2)установление порядка оценки заявок участников закупки по ценовым критериям с применением коэффициента, значение которого ставится в зависимость от ценового предложения участника закупки согласно приложению № 2;
[bookmark: _Ref66290488](3)установление требований к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение о демпинговой цене (если на участие в закупке подана такая заявка), о наличии в составе такой заявки обоснования предложенной демпинговой цены, которое может включать в себя:
а) гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товаров или использование товаров, применяемых при выполнении работ, оказании услуг, по предлагаемой цене;
б) расчет предложенной демпинговой цены и ее обоснование, отличный от локального сметного расчета (при наличии) или аналогичного по своему содержанию документа, призванный уточнить, конкретизировать, детализировать сведения, содержащиеся в заявке участника;
в) заключение о результатах экспертизы сметной стоимости.
4.15.2 Обоснование, расчеты и заключения представляются участником закупки, предложившим демпинговую цену, в составе заявки. В случае невыполнения таким участником этого требования или признания ЗК предложенной демпинговой цены необоснованной, заявка на участие в закупке такого участника отклоняется.
4.15.3   Если демпинговая цена была предложена только в ходе проведения переторжки (не в первоначальном предложении), антидемпинговые меры не применяются.
4.15.4 Антидемпинговые меры, не предусмотренные Информационной картой, не могут быть применены Организатором ни при каких обстоятельствах. Антидемпинговые меры применяются ко всем участникам, предложившим демпинговую цену.
4.15.5 В случае признания победителя закупки уклонившимся от заключения договора на участника закупки, с которым в соответствии с настоящей Документацией заключается договор, также распространяются установленные настоящим разделом требования в полном объеме, при применении антидемпинговых мер.
[bookmark: _Toc276141213][bookmark: _Toc276577632][bookmark: _Toc263441567][bookmark: _Toc269476359][bookmark: _Toc312338871][bookmark: _Toc415874682][bookmark: _Ref313834245][bookmark: _Ref414297813][bookmark: _Toc534641127][bookmark: _Ref534791590][bookmark: _Toc269835279][bookmark: _Toc270595288][bookmark: _Toc271294290]
4.16 Заключение договора
[bookmark: _Toc518558318][bookmark: _Toc518558319][bookmark: _Toc518558320][bookmark: _Toc518558321][bookmark: _Toc518558322][bookmark: _Toc518558323][bookmark: _Toc518558324]4.16.1 	Договор заключается исключительно по форме, предусмотренной информационной картой.
4.16.2 	Условия договора, заключаемого по результатам проведения закупки, формируются путем внесения в проект договора (в частности – в те положения проекта договора, которые не определены заказчиком заранее) условий, предложенных участником закупки (если иной порядок формирования таких условий не предусмотрен извещением и (или) документацией о закупке), с которым заключается договор, и сведений о таком участнике закупки.
4.16.3 	При заключении договора его цена не может превышать начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора, указанную в извещении проведении закупки и (или) в документации о закупке.
[bookmark: _Ref66287114]4.16.4 	Договор заключается в порядке, предусмотренном пунктами 4.16.5 – 4.16.8.
4.16.5 	Заказчик направляет проект договора участнику закупки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования итогового протокола в ЕИС.
[bookmark: _Ref66290632]4.16.6 	В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения заказчиком проекта договора участник закупки осуществляет одно из двух действий:
[bookmark: _Ref66290654]1)	подписывает указанный проект договора, а также осуществляет предоставление обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено в Информационной карте.
[bookmark: _Ref66290668]2)	не подписывает такой проект договора и направляет заказчику протокол разногласий по проекту договора, в котором указываются имеющиеся у участника закупки замечания в отношении условий проекта договора, которые не соответствуют извещению, документации о конкурентной закупке и заявке участника закупки.
[bookmark: _Ref66290691]4.16.7  	В течение 3 (трех) дней со дня наступления одного из событий, предусмотренных подпунктом 4.16.6 настоящей Документацией, заказчик осуществляет одно из двух действий:
1)	при наступлении события, предусмотренного подпунктом 1 подпункта 4.16.6, подписывает подписанный участником закупки проект договора;
[bookmark: _Ref66290687]2)	при наступлении события, предусмотренного подпунктом 2 подпункта 4.16.6 , осуществляет одно из следующих действий:
а)	направляет участнику закупки доработанный с учетом содержащихся в протоколе разногласий замечаний проект договора – в случае принятия и учета содержащихся в нем замечаний;
б)	направляет участнику закупки доработанный с учетом содержащихся в протоколе разногласий отдельных замечаний проект договора, а также документ, в котором содержатся причины отказа учесть частично содержащиеся в протоколе разногласий отдельные замечания – в случае частичного принятия и учета отдельных замечаний и отказа учесть иные замечания;
в)	направляет участнику закупки неизмененный проект договора, а также документ, в котором содержатся причины отказа учесть содержащиеся в протоколе разногласий замечания – в случае отказа учесть все замечания, содержащиеся в протоколе разногласий.
4.16.8 	 При осуществлении заказчиком одного из действий, предусмотренных подпунктом 2 подпункта 4.16.7 , участник закупки обязан подписать повторно направленный (измененный или неизмененный) заказчиком проект договора в течение 2 (двух) дней со дня его направления. Заказчик в этом случае подписывает проект договора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания повторно направленного проекта договора участником закупки, но не позднее даты истечения срока заключения договора в соответствии с пунктом 4.16.9 настоящей Документацией.
Действия, описанные в настоящем подразделе, осуществляются путем передачи соответствующих документов на бумажном носителе, при этом подписанный участником закупки проект договора предоставляется заказчику в двух идентичных экземплярах.
[bookmark: _Ref66286912]4.16.9 	Договор по результатам конкурентной закупки может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола. В случаях необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством РФ заключения договора или обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии, договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии.
4.16.10 	В случае не направления подписанного договора заказчику в установленные настоящей Документацией сроки, или не предоставления обеспечения исполнения договора в предусмотренные настоящим подразделом сроки, победитель или иной участник, с которым было принято решение о заключении договора в соответствии с настоящей Документацией считается уклонившимся от подписания договора.
[bookmark: _Ref66287033]4.16.11 В заключении договора с победителем или иным участником закупки, с которым было принято решение о заключении договора в соответствии с настоящей Документацией, может быть отказано по основаниям, предусмотренным настоящей Документацией, если в ходе заключения договора были выявлены факты, не учтенные или неизвестные закупочной комиссии при принятии решений о допуске и отклонении заявок на участие в закупке в ходе их рассмотрения; а также при наличии обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих заключению договора по результатам проведенной закупки.
4.16.12 	При принятии решения в соответствии с пунктом 4.16.11 об отказе от заключения договора, комиссия в лице всех присутствующих членов комиссии оформляет в день принятия такого решения и размещает в ЕИС протокол отказа от заключения договора, в котором осуществляется указание на отказ от заключения договора с победителем или иным участником, с которым было принято решение о заключении договора в соответствии с настоящей Документацией и указание причины, на основании которой было принято решение о таком отказе;
4.16.13 	В случае отсутствия оснований для отказа в подписании договора заказчик подписывает договор с учетом требований пункта 4.16.9  настоящей Документацией.
4.16.14 	Если победитель или иной участник, с которым было принято решение о заключении договора в соответствии с настоящей Документацией, признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
4.16.15	Если победитель признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, который занял второе место, в том числе, при отказе заказчика от заключения договора с победителем в случаях, предусмотренных пунктом 4.16.11 настоящей Документацией. Заключение договора для участника закупки, который занял второе место, в случае принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником, является обязательным.
4.16.16 	В случае уклонения участника закупки, который занял второе место от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
4.16.17	При заключении договора между заказчиком и участником закупки, обязанным заключить договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий в соответствии с пунктом 4.16.6 настоящей Документацией), направленные на уточнение несущественных условий договора. Заказчик и участник закупки вправе согласовать единичные расценки (цены единиц товаров, работ, услуг) способом, отличным от указанного в заявке, при условии не установления требований к формированию ценового предложения в соответствии с пунктом 10 Информационной карты.
4.16.18 При заключении договора не в электронной форме порядок его заключения аналогичен, с учетом следующих особенностей: действия могут осуществляться посредством электронной почты или путем передачи соответствующих документов на бумажном носителе; при этом подписанный участником закупки проект договора предоставляется заказчику в двух идентичных экземплярах.
[bookmark: _Ref314254860][bookmark: _Ref414296622][bookmark: _Toc415874684][bookmark: _Toc534641129]РАЗДЕЛ 5.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
[bookmark: _Ref414298028][bookmark: _Toc415874685][bookmark: _Toc534641130]5.1 Общие требования к участникам закупки
5.1.1 Участником закупки может быть любое юридическое лицо (или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо (или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), в том числе индивидуальный предприниматель (или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки).
[bookmark: _Ref410727001][bookmark: _Ref357679270][bookmark: _Ref358050951]5.1.2 Участники закупки должны обладать общей и специальной гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам закупки.
[bookmark: _Hlt311053359]5.1.3 Полный перечень обязательных требований к участникам закупки указан в Информационной карте.
[bookmark: _Ref410727010]5.1.4 В Информационной карте, помимо обязательных требований к участникам закупки, могут быть установлены дополнительные обязательные требования, которым должны соответствовать участники закупки.
5.1.5 Для подтверждения соответствия установленным требованиям участник закупки обязан приложить в составе заявки документы, перечисленные в приложении № 1 к информационной карте.
5.1.6 Требования, предъявляемые к участникам закупки, в равной мере распространяются на всех участников закупки.
5.1.7 Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), либо на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
[bookmark: _Ref534586433]5.1.8 Заказчик вправе предусмотреть возможность привлечения субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков) в целях исполнения обязательств по договору, являющемуся предметом закупки в Информационной карте.
[bookmark: _Toc415874686][bookmark: _Toc415874687][bookmark: _Toc415874688][bookmark: _Toc415874689][bookmark: _Toc415874690][bookmark: _Toc415874691][bookmark: _Ref415873235][bookmark: _Toc415874692][bookmark: _Ref410722900][bookmark: _Toc410902898][bookmark: _Toc410907908][bookmark: _Toc410908097][bookmark: _Toc410910890][bookmark: _Toc410911163][bookmark: _Toc410920262][bookmark: _Toc411279902][bookmark: _Toc411626628][bookmark: _Toc411632171][bookmark: _Toc411882079][bookmark: _Toc411941089][bookmark: _Toc285801538][bookmark: _Toc411949564][bookmark: _Toc412111205][bookmark: _Toc285977809][bookmark: _Toc412127972][bookmark: _Toc285999938][bookmark: _Toc412218421][bookmark: _Toc412543707][bookmark: _Toc412551452][bookmark: _Toc412754868][bookmark: _Toc534641131]5.2 Условия участия коллективных участников
5.2.1 Для целей проведения настоящей закупки лица, выступающие на стороне одного участника закупки, рассматриваются в качестве коллективного участника закупки. Особенности требований к лицам, выступающим на стороне одного участника закупки, предусмотрены настоящим подразделом.
[bookmark: _Ref414044801]5.2.2 Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, обязаны заключить между собой соглашение, которое должно отвечать следующим требованиям:
[bookmark: _Ref414044093](1)соответствие нормам Гражданского кодекса Российской Федерации;
(2)в соглашении должны быть четко определены права и обязанности членов коллективного участника как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения договора;
[bookmark: _Ref414044101](3)в соглашении должно быть приведено четкое распределение номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника; при этом соглашением должно быть предусмотрено, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, требующих специальной правоспособности, а также реализация прав и обязанностей, требующих специальной правоспособности, осуществляются исключительно лицами, входящими в состав коллективного участника и обладающими необходимой правоспособностью;
(4)в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем будет представлять интересы каждого из лиц, входящих в состав коллективного участника;
(5)в соглашении должен быть предусмотрен механизм установления ответственности коллективного участника за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора с Заказчиком, в том числе объем ответственности каждого лица, входящего в состав коллективного участника или порядок его определения, а также порядок предъявления и рассмотрения претензий Заказчика;
[bookmark: _Ref414044104](6)соглашением должно быть предусмотрено, что каждое из лиц, входящих в состав коллективного участника, согласно на заключение с Заказчиком по итогам закупки отдельного договора в случае, если Заказчик примет такое решение, однако оно не вправе требовать от Заказчика заключения отдельных договоров по итогам закупки; в случае принятия Заказчиком решения о заключении по итогам закупки нескольких договоров по числу членов коллективного участника (с каждым членом коллективного участника) объем принимаемых обязательств и предоставляемых прав определяется в соответствии с распределением номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника, указанным в соглашении; в случае, если Заказчиком не принято такое решение, договор заключается с лидером или со множеством лиц на стороне поставщика (включая всех лиц, выступающих на стороне коллективного участника) согласно условиям документации о закупке.
5.2.3 Копия соглашения между лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, представляется в составе заявки. Также заявка должна включать сведения о распределении объемов поставок, работ, услуг внутри коллективного участника.
5.2.4 Каждый член коллективного участника должен самостоятельно отвечать требованиям, а также обладать специальной правоспособностью которая требуется в соответствии с законодательством для выполнения переданного ему объема товаров, работ, услуг согласно распределению номенклатуры и объемов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника, указанному в соглашении (иметь соответствующие действующие лицензии, свидетельства, допуски саморегулируемой организации и другие разрешительные документы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг).
5.2.5 В случае установления в Информационной карте дополнительных обязательных требований к участникам закупки такие требования предъявляются к каждому члену коллективного участника отдельно, а в части наличия исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности – только к тем членам коллективного участника, которые осуществляют непосредственную поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством.
5.2.6 В случае установления квалификационных требований к участникам закупки такие требования предъявляются к коллективному участнику закупки в целом, за исключением требований к наличию опыта успешной поставки продукции, которые должны быть выполнены каждым членом коллективного участника в соответствии с установленными ограничениями. При рассмотрении заявки коллективного участника на предмет соответствия данным квалификационным требованиям показатели, заявленные всеми членами коллективного участника, суммируются.
5.2.7 В случае несоответствия какого-либо из заявленных членов коллективного участника требованиям настоящей документации о закупке, заявка такого коллективного участника отклоняется в рамках отборочной стадии от дальнейшего участия в закупке.
5.2.8 Заявка подается лидером коллективного участника от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного участника.
5.2.9 Член коллективного участника не вправе подавать самостоятельную заявку на участие в закупке или входить в состав других коллективных участников.
5.2.10 Коллективный участник отстраняется, а договор с ним не подписывается либо расторгается, если выяснится, что из состава коллективного участника вышло одно или несколько его лиц.
[bookmark: _Toc534641133][bookmark: _Ref314161291][bookmark: _Toc415874696][bookmark: _Ref414291981][bookmark: _Ref312030749]РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
	№ пункта
	Наименование пункта
	Содержание

	1. [bookmark: _Ref414291914]
	Предмет договора, право на заключение которого является предметом закупки
	Выполнение строительно-монтажных работ по замене котельного оборудования (один жаротрубный водогрейный котел, одно горелочное устройство) с проведением пуско-наладочных работ в котельной по адресу: ЛО, Выборгский муниципальный район, п. Рощино, ул. Тракторная, д. 13.


	1. [bookmark: _Ref314160930]
	Заказчик
	Наименование: Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго»
Место нахождения: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2
Почтовый адрес: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2
Официальный сайт: http://www.wpts.vbg.ru 
Контактное лицо по процедуре закупки (Ф.И.О.): Чебыкина Елена Анатольевна (81378)33363, tcheb@yandex.ru

Контактное лицо по техническому заданию (Ф.И.О.): 
Прохорова Екатерина Игоревна,  начальник ПТО
тел: +79118442664

	1. 
	Способ закупки
	Тендер 

	1. [bookmark: _Ref414876517]
	Форма проведения закупки 
	Данный тендер проводится без использования функционала ЭТП

	1. [bookmark: _Ref414980766]
	Официальный источник информации о ходе и результатах закупки
	Настоящая документация размещена в ЕИС: www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «Выборгтеплоэнерго»: www.wpts.vbg.ru. Подача заявок на участие в закупке в запечатанных конвертах.

	1. [bookmark: _Ref414298281]
	Сведения о НМЦ
	9 318 360 (Девять миллионов триста восемнадцать тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС, с учетом всех расходов, предусмотренных проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства РФ. 
В случае если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС.


	
	Валюта закупки
	Российский рубль 

	
	Порядок формирования цены договора (цены лота)
	Цена договора включает в себя сумму всех расходов, предусмотренных проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства

	
	Сведения о НМЦ 
	Сведения о начальной (максимальной) цене работ, являющихся предметом закупки, на основании коммерческих предложений.

	1. [bookmark: _Ref431312700]
	Требования к работам, являющейся предметом закупки
	Приведены в разделе 9.

	1. [bookmark: _Ref431312712]
	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	[bookmark: _GoBack]ЛО, Выборгский муниципальный район, п. Рощино, ул. Тракторная, д. 13

	
	Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Согласно разделу 9 «Техническое задание» 

	
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги
	Аванс  30 % от стоимости договора в течение  5 банковских дней после подписания договора. Окончательный расчет производится в течение 15 календарных дней с даты подписания актов выполненных работ. 

	
	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Согласно разделу 9 «Техническое задание»

	1. [bookmark: _Ref414274710]
	Требования к описанию продукции
	Описание услуг должно быть представлено участником закупки, без направления участником закупки собственных предложений – по форме Технико-коммерческого предложения, установленного в подразделе 7.2.


	1. [bookmark: _Ref534743978]
	Требования к формированию ценового предложения участника закупки
	Предлагаемые участником цена договора указывается в ценовом предложении при заполнении формы Технико-коммерческого предложения 

	1. [bookmark: _Ref534601424]
	Дополнительные элементы закупки

	1. [bookmark: _Ref66290287][bookmark: _Hlk66219310]
	Антидемпинговые меры
	Не предусмотрены.


	1. 
	Переторжка
	Не проводится 

	1. 
	Перечень документов, подтверждающих соответствие заявленных к выполнению услуг (продукции)
	В соответствии с Разделом 9 Техническим заданием.


	1. [bookmark: _Ref414293795]
	Обязательные требования к участникам закупки
	В соответствии с приложением № 1 к Информационной карте и  Разделом 9 Техническим заданием

	
	[bookmark: _Ref534586139]Возможность привлечения субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков)
	Не предусмотрена


	1. [bookmark: _Ref414298492]
	Дополнительные требования к участникам закупки
	Не установлены

	1. 
	Требования к привлекаемым субподрядчикам (соисполнителям, субпоставщикам)
	Не установлены

	1. [bookmark: _Ref414971406]
	Участие в закупке субъектов МСП
	Не установлены

	1. [bookmark: _Ref415852011]
	Требования к составу заявки на участие в закупке
	В соответствии с приложением № 1 к Информационной карте, заявка должна быть прошита, все листы пронумерованы

	1. [bookmark: _Ref414298333]
	Обеспечение заявки: форма, размер
	5 % от начальной максимальной цены договора.
Необходимо перечислить на расчетный счет заказчика АО «Выборгтеплоэнерго»
 Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в  г. Санкт-Петербурге,
Р.с.40702810062110000252
БИК 044030704
ИНН 4704062064/КПП 470401001
Кор. счет 30101810200000000704
(Возврат обеспечения заявки осуществляется в соответствии с п. п 8.7 Положения о закупке товаров, работ, услуг, для нужд АО «Выборгтеплоэнерго»)
либо банковская гарантия (согласно п.4.8.3 Документации)

	1. [bookmark: _Ref314163382]
	Дата начала – дата и время окончания срока подачи заявок
	Заявки подаются начиная с «09» июня 2026  г. 08 ч. 00 мин. и до «16» июня 2026 г. 17  ч. 00 мин.  (по местному времени Заказчика) 

	1. [bookmark: _Ref455177117]
	Дата начала – дата окончания срока предоставления разъяснений документации о закупке
	Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке, предоставляются с момента публикации «08» июня  2026  г. и до «16» июня 2026 г. 12  ч. 00 мин.  (по местному времени Заказчика)

	1. [bookmark: _Ref414987457]
	Адрес и порядок подачи заявок
	Подача заявок в бумажной форме в запечатанном конверте по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2, каб. 2 (в рабочее время организации) тел. (81378)33363

Конверт должен:
- быть адресован Заказчику (указывается адрес Заказчика);
- содержать наименование и почтовый адрес Участника размещения заказа для того, чтобы можно было вернуть заявку на участие в тендере, если она будет объявлена опоздавшей;
- содержать название предмета закупки и его номер в соответствии с извещением и слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО…" (указать время и дату, указанные в информационной карте). После этого конверт должен быть опечатан и надежно запечатан.
Если конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия.


	1. [bookmark: _Ref314163946]
	Место и дата рассмотрения заявок
	188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2, 
«17» июня 2026  г. «09» час. 00 мин. – вскрытие конвертов.

	1. [bookmark: _Ref293496744]
	[bookmark: _Ref293496737]Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок
	Предложенная цена, опыт, соответствие техническому заданию (требованиям)

	1. [bookmark: _Ref414294015]
	Место и дата оценки и сопоставления заявок (подведения итогов закупки)
	188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2,
«17» июня 2026  г. «14» час. 00 мин.

	1. [bookmark: _Ref314164684]
	Срок заключения договора
	Не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 20 (двадцати) дней после официального размещения протокола подведения итогов конкурентной закупки

	1. [bookmark: _Ref414297262]
	Форма заключения договора
	Бумажный вид



Приложение №1 к Информационной карте
[bookmark: _Toc518558332]ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ И К СОСТАВУ ИХ ЗАЯВОК

	Иные требования к составу заявки на участие в закупке

	1. 
	
7.1 (Форма 1) Письмо о подаче заявки по форме, установленной в Разделе 7 документации (образцы форм документов);

	1. 
	7.2. (Форма) Технико-коммерческое предложение по форме, установленной в Разделе 7 (образцы форм документов);

	1. 
	Полученная не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня официального размещения извещения посредством электронного официального сервиса Федеральной налоговой службы выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня официального размещения извещения посредством электронного официального сервиса Федеральной налоговой службы выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); копия надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

	1. 
	Копии учредительных документов в действующей редакции (для участника закупки – юридического лица);

	1. 
	Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо (далее – руководитель) обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности. 

	1. 
	Бухгалтерский баланс

	1. 
	Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности об уплате налогов

	1. 
	Справка о кадровых ресурсах, наличие сварщиков (наличие удостоверения) квалификация не ниже В3. Строительно-монтажные работы должны выполняться организацией, прошедшей процедуру проверки готовности к применению аттестованной технологии сварки на ОПО в соответствии с требованиями приказа РТН от 11.12.2020г. №519, аттестованное сварочное оборудование в соответствии с требованиями Постановления Госгортехнадзора РФ от 19 июня 2003 г. N 103 и иметь в своем штате сварщиков и специалистов сварочного производства в НАКС, аттестованных в соответствии с требованиями Постановления Госгортехнадзора РФ от 30 октября 1998 г. N 63. 
Руководитель производства работ (прораб) и специалисты по наладке газоиспользующего оборудования, руководитель сварочного производства должны быть аттестованы в области промышленной безопасности А1, Б 7.5.
 Справка о наличии опыта (аналогичные работы за три года).




[bookmark: _Toc518558334]
Приложение № 2 к Информационной карте

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

	Критерии оценки заявок на участие в тендере  
	Цена договора. Значимость критерия (Цi)  80 % 
Опыт выполнения аналогичных работ (подтвержденный справкой о наличии опыта). Значимость критерия (Oi) 20 %  


	Методика оценки заявок на участие в тендере
	Рейтинг заявки представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев. 
Рейтинг заявки на участие в тендере i-го участника определяется по формуле: 
Ri =БЦi i * VЦi + БOii * VOi  ;
где V – значимость (вес) соответствующего критерия, Цi i, Оi i,   – оценка (балл) соответствующего критерия. 
Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям Цi i, Oii, – 100 баллов 
Цена договора 
БЦi = Цmin/ Цi * 100 
где: БЦi – оценка по критерию «цена договора, цена единицы товара, работы, услуги» i-го участника тендера, баллы 
Цi – предложение участника тендера о цене договора, указанной в заявке на участие в закупочной процедуре i-го участника, руб. 
Цmin – минимальное предложение участника тендера о цене договора, указанной в заявке на участие в тендере из представленных участниками, руб.  
Опыт выполнения аналогичных работ (подтвержденный справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ) 
Учитываются договоры по аналогичным работам
где: БОi – оценка по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ» i-го участника процедуры закупки, баллы
БОi равно:
при опыте (0-9 Договоров за последние 3 года) – 0 баллов.
при опыте (10-19  Договоров за последние 3 года): – 50 баллов,
при опыте (20 и более Договоров за последние 3 года): 100 баллов.




[bookmark: _Ref414276712][bookmark: _Ref414291069][bookmark: _Toc415874697][bookmark: _Toc518558340][bookmark: _Ref314161369]РАЗДЕЛ 7. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ!

Документы, заполняемые участниками закупки и включаемые в состав заявки, должны быть подготовлены в строгом соответствии с образцами форм документов, приведенных в документации о закупке, в соответствии с инструкциями по заполнению таких форм.
[bookmark: _Ref22846535][bookmark: _Ref55336310][bookmark: _Toc57314672][bookmark: _Toc69728986][bookmark: _Toc311975353][bookmark: _Toc415874698][bookmark: _Toc518558341]
7.1 (Форма 1) Письмо о подаче заявки
0. [bookmark: _Toc311975355]Форма письма о подаче заявки
«_____» ___________ 20_ г.
№__________

ПИСЬМО О ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ
Изучив извещение и документацию о закупке (включая все изменения и разъяснения к ней), размещенные _________ [указывается дата официального размещения извещения, а также его номер (при наличии)], и безоговорочно принимая установленные в них требования и условия участия в закупке, в том числе в отношении порядка формирования проекта договора, заключаемого по итогам закупки, установленного подразделом  документации о закупке, Участник закупки / Лидер коллективного участника: ____________________________________________________________________,
(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы 
(для юридического лица), Ф.И.О., паспортные данные (для физического лица))

в лице
____________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
предлагает заключить Договор на:
_________________________________________________________ [указывается предмет договора в соответствии с п. 1 Информационной карты]

Мы подтверждаем свое согласие участвовать в вышеуказанной закупке и готовы заключить договор на следующих условиях:

	№ п/п
	Наименование оцениваемого параметра
	Предложение / описание участника
	Примечание (инструкция по заполнению)

	1. 
	Цена договора, подлежащая уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора


	
	Указывается ценовое предложение участника в зависимости от установленного Заказчиком ценового критерия: цена договора (цифрами и словами, с учетом всех налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства, в том числе указывается в отдельности: сумма НДС в % и рублях) 


	1. 
	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	
	Указывается срок исполнения обязательств по договору в месяцах 

	1. 
	Функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики или качественные характеристики товара
	
	В соответствии с технико-коммерческим предложением



[bookmark: _Hlt440565644]Настоящая заявка действует вплоть до истечения срока, отведенного на заключение договора, но не менее, чем в течение 60 (шестидесяти) дней с даты окончания срока подачи заявок, установленной в извещении.
Настоящим подтверждаем, что в отношении _________________________ [наименование участника закупки, привлекаемых участником закупки субподрядчиков, соисполнителей и (или) субпоставщиков] не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) или об открытии конкурсного производства, деятельность ______________________________ [наименование участника закупки, привлекаемых участником закупки субподрядчиков, соисполнителей и (или) субпоставщиков] не приостановлена, а также, что размер задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим подтверждаем отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера _________________________ [наименование участника закупки, привлекаемых участником закупки субподрядчиков, соисполнителей и (или) субпоставщиков или Ф.И.О. участника закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя] ограничения или лишения дееспособности, неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с исполнением договора, и административного наказания в виде дисквалификации.
Также настоящим подтверждаем отсутствие [наименование участника закупки или Ф.И.О. участника закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя] конфликта интересов с Заказчиком в случаях, установленных в определении конфликта интересов согласно Положения о закупке.
В соответствии с дополнительными требованиями к участникам закупки подтверждаем отсутствие сведений об ______________________________ [наименование участника закупки, привлекаемых участником закупки субподрядчиков, соисполнителей и (или) изготовителей товара, являющегося предметом закупки] в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом 223-ФЗ [и/или] в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом 44-ФЗ. 
В случае признания нас победителем закупки, а также в случае принятия Заказчиком решения о заключении с нами договора как с единственным участником конкурентной закупки ________________________ [наименование участника закупки] берет на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашей заявки.
В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет отстранен либо признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашей заявки.
В соответствии с законодательством, а также учредительными документами ________________________ [наименование участника закупки] решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки в связи с заключением договора на условиях нашей заявки не требуется. 
В соответствии с законодательством, а также учредительными документами ________________________ [наименование участника закупки] решение об одобрении и/или о совершении сделки с заинтересованностью в связи с заключением договора на условиях нашей заявки не требуется. 
В соответствии с законодательством, а также учредительными документами, указаниями собственника, иных органов управления [указать название таких органов] ________________________ [наименование участника закупки] подтверждает соблюдение порядка совершения сделки, в том числе получения предварительного согласия (одобрения, согласования) сделки и соблюдения всех требуемых корпоративных требований. 
Мы подтверждаем, что информация и документы, входящие в состав нашей заявки, содержат достоверные сведения.

Сведения об участнике закупки:
	№ п/п
	Наименование параметра
	Сведения об участнике

	1. 
	Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица)
	

	1. 
	Почтовый адрес
	

	1. 
	ИНН участника
	

	1. 
	КПП участника
	

	1. 
	ОГРН участника
	

	1. 
	ОКПО участника
	

	1. 
	Дата постановки на налоговый учет
	

	1. 
	Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка)
	

	1. 
	Официальный сайт участника (при наличии) 
	

	1. 
	Контактные телефоны участника закупки (с указанием кода города)
	

	1. 
	Адрес электронной почты участника закупки
	

	1. 
	Ф.И.О. контактного лица участника закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты
	


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), ________________________ [наименование участника закупки] подтверждает получение в целях участия в настоящей закупке требуемых в соответствии с Законом 152-ФЗ всех необходимых согласий на передачу и обработку всех персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки, а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в ________________________ [наименование Заказчика], зарегистрированному по адресу: ________________________ [адрес Заказчика], и ___________________ [наименование Заказчика, при его привлечении], зарегистрированному по адресу: ________________________ [адрес Организатора]. Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия, включает: обработку (в том числе совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3 Закона 152-ФЗ) и передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Настоящее подтверждение действует в течение 3 (трех) лет со дня его подписания.
Опись документов заявки, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки:
	№
п/п
	Наименование документа
	Кол-во
листов

	1. 
	… [перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов]
	

	1. 
	
	

	1. 
	
	

	…
	
	

	
	Всего листов:
	




[bookmark: _Toc418282194][bookmark: _Toc418282195][bookmark: _Toc418282197][bookmark: _Toc418282201][bookmark: _Toc418282202][bookmark: _Toc418282203][bookmark: _Toc518558343][bookmark: _Toc415874700][bookmark: _Ref314250951][bookmark: _Toc311975356][bookmark: _Toc69728988][bookmark: _Toc57314674][bookmark: _Ref55336345][bookmark: _Ref55335821]7.2. (Форма) Технико-коммерческое предложение
[bookmark: _Toc311975357]Форма Технико-коммерческого предложения 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Наименование участника закупки: _____________________________


ПРИМЕР 3 (ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - РАБОТ/УСЛУГ):
	№ п/п
	Наименование, работы/услуги
	Объем 
	Цена единицы работы/услуги, руб. (без НДС)
	Ед. изм.
	Общая цена, руб. (без НДС)
	Общая цена, руб. (с НДС) 
	Предложение в отношении работы/услуги

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	7

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО без НДС, руб.
	

	НДС, руб.
	

	ИТОГО с НДС, руб.
	



0. Инструкция по заполнению формы:
2. Если в Информационной карте предусмотрено требование о пропорциональном снижении начальных (максимальных) цен единиц продукции, участнику закупки следует принимать во внимание такое требование при заполнении ячеек по столбцу «Цена единицы работы/услуги».
2. Ячейки по столбцу «Общая цена» заполняются путем умножения значений, указанных в соответствующих ячейках по столбцу «Цена единицы продукции» на значения, указанные в соответствующих ячейках по столбцу «Объем».
2. При заполнении ячеек по столбцам «Цена единицы продукции» и «Общая цена» участнику следует принимать во внимание разрядность числовых значений. Такая разрядность, ввиду того, что минимальной единицей денежной валюты в Российской Федерации является копейка, составляющая 0,01 (одну сотую) рубля, должна предусматривать количество цифр после запятой, равное 2 (двум). При использовании в ходе заполнения указанных ячеек средств программы Microsoft Excel, целесообразным является применение функции =ОТБР(ячейка;2) к каждой такой ячейке.
2. Национальность (государственная принадлежность) участника закупки определяется заказчиком на основании представленных в составе заявки документов (в том числе на основании выписки из ЕГРЮЛ), содержащих информацию о его месте регистрации (для юридических лиц и ИП), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
7.3 (Форма 3) СПРАВКА О НАЛИЧИИ ОПЫТА 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ОПЫТА 
Наименование участника закупки / члена коллективного участника, привлекаемых участником закупки субподрядчиков, соисполнителей и (или) субпоставщиков[footnoteRef:1]: _______________________________________________________ [1: ] 


	[bookmark: _Toc311975376]№
п/п
	Сроки выполнения (год и месяц начала – год и месяц окончания)
	Заказчик
(наименование, номер контактного телефона, адрес электронной почты)
	Номер, предмет и содержание договора (с указанием объема / состава продукции)
	Сумма исполнения договора, рублей
	Процент выполнения
	Наличие факта рекламаций по договору и/или взыскания неустойки (штрафов, пени) и/или судебных разбирательств, по которым участник выступал ответчиком, и по которым вступившее в силу решение принято не в пользу участника
(да/нет)

	1
	2
	3
	4
	5
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0. Инструкция по заполнению формы:
3. В данной справке перечисляется только тот опыт, который требуется для целей отбора и/или оценки заявки (см. приложения № 1 и № 2 к Информационной карте).
3. При заполнении второй строки формы «Наименование участника закупки / члена коллективного участника» участнику закупки необходимо выбрать один из двух вариантов, основываясь на соответствующем статусе такого участника. Если заявка подается от лица коллективного участника, то в данной форме заполняются сведения по каждому члену коллективного участника. Если у какого-либо члена коллективного участника отсутствует опыт, сведения по такому участнику в данной форме не заполняются.
3. Столбец 5 «Сумма исполнения договора» подразумевает необходимость указания общей суммы фактических выплат по договору участником закупки в отношении которого заполняется данная форма.
3. При рассмотрении (если требование о наличии опыта было предусмотрено документацией о закупке) и/или при оценке и сопоставлении заявок (если критерий «опыт» был предусмотрен документацией о закупке) учитываются, в том числе рамочные договоры в соответствии со статьей 429.1 ГК РФ. В этом случае:
ячейки по столбцу 3 «Сумма исполнения договора» следует заполнять, основываясь на общей сумме фактических выплат по такому договору на дату подачи заявки;
при заполнении ячеек по столбцу 4 «Номер, предмет и содержание договора» объем продукции необходимо указать, основываясь на общем (суммарном) объеме таких поставленных товаров/выполненных работ/оказанных услуг на момент подачи заявки;
ячейки по столбцу 6 «Процент выполнения» заполняются, при наличии максимального значения цены рамочного договора (лимита оплаты по договору), как отношение общей суммы фактических выплат по договору на дату подачи заявки к такому максимальному значению (лимита оплаты по договору). При отсутствии максимального значения цены рамочного договора (лимита оплаты по договору) ячейки по столбцу 6 «Процент выполнения» заполняются значением «Отсутствует. Причина: рамочный договор без максимального значения цены такого договора».
3. Если ячейки по столбцу 6 «Процент выполнения» заполняются значением, отличным от значения «100%», в тех же ячейках указывается также причина неполного исполнения обязательств по договору.
3. При заполнении ячеек по столбцу 4 номер и предмет договора следует указывать в полном соответствии с номером и предметом договора, указанными в таком договоре.
3. Ячейки последней строки «ИТОГО» следует заполнять:
по столбцу 4 – указывая общее количество договоров, указанных участником закупки при заполнении данной формы;
по столбцу 5 – указывая общую сумму фактических выплат по таким договорам, которая вычисляется как результат сложения (суммирования) ячеек всех строк по столбцу 5 «Сумма исполнения договора»;
по столбцу 6 - не указывается (пустая ячейка);
по столбцу 7 – указывая общее (суммарное) количество фактов рекламаций по указанным в настоящей форме договорам и/или взыскания неустойки (штрафов, пени) и/или судебных разбирательств, по которым участник выступал ответчиком, и по которым вступившие в силу решения приняты не в пользу участника.
[bookmark: _Toc418282229][bookmark: _Toc418282236]
РАЗДЕЛ 8.
ПРОЕКТ Договора 33-26-Тендер

г. Выборг                  	                  			                                                      «    » ______ 2026 г.
    
              Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью ___________  в лице _____________ действующего на основании Устава, именуемое в дельнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора:
1.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок по заданию Заказчика выполнить    _________________,   в соответствии с техническим заданием (Приложение к договору). В соответствии с условиями настоящего договора, Заказчик обязуются принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором сумму.
1.2. Объемы строительных работ, выполняемых Подрядчиком,  определены Заказчиком в техническом задании, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Цена договора:
2.1. Цена договора составляет ____________ и определяется сметой на выполнение работ, являющейся неотъемлемой частью Договора.
2.2. Цена работ является расчетной. При необходимости проведения дополнительных работ, которые не учтены в сметной документации и влекут изменение локальной сметой на выполнение работ, Стороны заключают Дополнительное соглашение с приложением Исполнительной сметы.
2.3. В цену работы, указанную в Договоре, включаются компенсация издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3. Условия платежа:
3.1. Форма оплаты – безналичный расчет.
3.2. Заказчик производит предоплату в размере 30 % от общей цены договора после подписания договора в течение 5 банковских дней.
3.3. Окончательная оплата производится Заказчиком течение 15 (пятнадцати) календарных  дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. Сроки исполнения обязательств:
4.1. Срок выполнения работ: работы завершить не позднее 01.09.2026г. Дата начала исполнения срока договора считать день поступления аванса на расчетный счет Подрядчика.
4.2. Срок действия договора: с момента подписания и до исполнения всех обязательств сторон друг перед другом.

5. Права и обязанности сторон:
5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Своими  силами и средствами выполнить и сдать работы Заказчику в согласованных объемах и с надлежащим качеством. Работы выполнить в соответствии с техническим заданием и сдать эти работы с качеством, соответствующим  требованиям СНиП, ГОСТ и др. нормативных документов, с предоставлением совместно с актом выполненных работ Заказчику документов, предусмотренных настоящим договором.
5.1.2. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение до выполнения работ.
 Самостоятельно обеспечивать сохранность материалов и оборудования и нести риск их случайной гибели или случайного повреждения. 
5.1.3. Предъявлять Заказчику выполненные работы. При сдаче результатов выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику подписанные и надлежащим образом оформленные со своей стороны акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, акты на скрытые работы, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета-фактуры.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения, но не более 3-х дней. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки за счет собственных средств 
5.1.4. При выполнении скрытых работ Подрядчик обязуется в день, предшествующий окончанию данных работ, вызвать представителя Заказчика для составления акта на скрытые работы
5.1.5. Самостоятельно обеспечивать на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время проведения работ, соблюдать правила электробезопасности, промышленной и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности при выполнении работ и нахождении на территории Заказчика, а также мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.     Нести ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, за соответствующую квалификацию персонала и соблюдение им правил техники безопасности и инструкций по охране труда.
5.1.6. Обеспечивать содержание и уборку строительной площадки  и прилегающей непосредственно к ней территории.
5.1.7. Обеспечить безопасность дорожного движения и ограждение мест производства работ согласно требований «Инструкции по организации движения и ограждении мест производства дорожных работ» ВСН 37-84. К выполнению работ приступать после полного обустройства места производства работ всеми необходимыми временными дорожными знаками и ограждениями. 
5.1.8 .Самостоятельно нести ответственность за нарушение «Правил производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций, за невыполнение требований по организации безопасного дорожного движения и ограждения мест производства работ и возмещать Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения данных правил.
5.1.9.Подрядчик обязуется оформлять разрешения на производство земляных работ, предусмотренных настоящим договором.
Подрядчик самостоятельно производит окончательное согласование производства работ со всеми владельцами смежных инженерных коммуникаций в месте производства работ.
5.1.10. После завершения выполнения порученных работ сдавать работы по благоустройству территории, в объеме, предусмотренном сметной документацией, административно-технической инспекции по акту приемки выполненных работ по восстановлению благоустройства. 
Подрядчик несет ответственность за соблюдение сроков действия разрешения на производство работ. 
[bookmark: _ref_21830078]5.1.12. Подрядчик обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в течение 1 рабочего дня после получения запросов.
5.1.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и иного предоставленного Заказчиком имущества несет Подрядчик.

5.2. Подрядчик вправе:
[bookmark: _ref_30471657]5.2.1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, если нарушение Заказчиком обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что указанные обязанности не будут исполнены в установленный срок (ст. 328 ГК РФ).
5.3. Заказчик обязан:
5.2.12. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1 настоящего договора в размерах и сроки, установленные п.2 и п.3 договора.
5.2.2. Осуществить приемку законченных работ на объекте.

5.3. Заказчик вправе:
5.3.1. В любое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность.
[bookmark: _ref_21830077]Данный контроль Заказчик вправе осуществлять в следующих формах:
- посредством запроса у Подрядчика сведений и документов;
- путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы.
5.3.2. Если при проведении осмотра и проверки выполняемой работы Заказчиком выявлены нарушения, стороны составляют и подписывают акт, в котором должны быть отражены эти нарушения.
5.3.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков либо требовать с Подрядчика уплаты неустойки согласно п. 6.1 Договора.
5.3.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
[bookmark: _ref_21960635]5.4.5. Заказчик осуществляет проверку качества результата работы после его принятия. Заказчик вправе предъявлять требования по всем недостаткам результата работы, выявленным в ходе такой проверки, включая явные недостатки.

6. Ответственность сторон:
6.1. За нарушение сроков выполнения работ (п.4.1 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.
6.2. За нарушение сроков оплаты (п.3 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от неуплаченной цены договора.
6.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Заказчику убытки. Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).
6.4. В случае нарушения сроков выполнения работ п. 4.1  и п. 5.1.3. Договора, Заказчик вправе незамедлительно  расторгнуть Договор с Подрядчиком в одностороннем порядке.
6.5.Если Подрядчик после завершения работ по договору оставит на строительной площадке материалы, в том числе строительный мусор, то Заказчик вправе задержать подписание акта выполненных работ до даты освобождения Подрядчиком строительной площадки.
6.6. В случае просрочки устранения выявленных недостатков в выполненной работе Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,1 % цены работы за каждый день просрочки
6.7. Оплата неустойки не освобождает от исполнения  обязательств или устранения нарушений.
6.8. За неисполнение либо некачественное исполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6.9. Подрядчик, который в нарушение условий Договора привлек к его исполнению субподрядчика, несет ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора.
[bookmark: _ref_30471655]6.10. Подрядчик несет ответственность за не сохранность материала или иного имущества Подрядчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора.
6.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6.13. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Договору Подрядчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.

7 . Действие неодолимой силы:
7.1. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору,  несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
8. Порядок разрешения споров:
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга в установленном законодательством порядке.
[bookmark: _ref_22867809]8.2. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.
8.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 10 дней направить письменный мотивированный ответ другой стороне.
[bookmark: _ref_22867812]8.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

9. Порядок изменения и дополнения договора:
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны тремя сторонами.
9.2. Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.
9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
- задержка Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц.
- снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий договора.
9.4. Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
-при остановке Заказчиком выполнения работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц.
- утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.
9.5. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
10. Прочие условия:
10.1. Срок гарантии устанавливается на 36 месяца с момента подписания сторонами акта выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.
10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
10.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
10.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.
10.6. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию по объекту или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения  Заказчика.
10.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.
10.8. После завершения работ Подрядчик обязан восстановить нарушенное в результате проведения работ покрытие тротуаров, дорожных покрытий, зеленой зоны.
10.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
11. Перечень приложений: Приложение № 1 – Техническое задание. Приложение № 2- Смета.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АО «Выборгтеплоэнерго»
188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 
ул. Сухова д.2
Тел.\факс (81378)26587; 21483
ИНН4704062064КПП 470401001
р/с с 40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 

Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»
_________________ А.В. Кривонос






























Приложение № 1 к договору 
№ 33-26-Тендер от _______

Техническое задание
на строительно-монтажные работы по замене котельного оборудования (один жаротрубный водогрейный котел, одно горелочное устройство) с проведением пуско-наладочных работ в котельной по адресу: ЛО, Выборгский муниципальный район, п. Рощино, ул. Тракторная, д. 13

1.    Предметом данной закупки является выполнение строительно - монтажных работ в котельной, расположенной по адресу: ЛО, Выборгский район, Рощинское городское поселение, п. Рощино, ул. Тракторная, д. 13, согласно разработанной рабочей документации, Шифр: КВС.142.1, разработанной проектной организацией ООО «КВС»:
Финансирование: собственные средства АО «Выборгтеплоэнерго» - производственная программа.
1.1. Произвести демонтажные работы: стальной дымовой трубы и ее фундамента, одного котла КВ-32.
1.2. Осуществить строительно-монтажные работы по установке одного котла ЗАО «ОМЗИТ» LAVART, 2500 кВт и подключению их к трубопроводам и горелочным устройствам.
1.4. Осуществить строительные работы сети газопотребления внутри здания котельной, продувочно-сбросных газопроводов, а именно монтаж газопроводов к одному  смонтированному котлу, горелке, мультиблоку.
1.5. Осуществить строительно-монтажные работы по монтажу трехствольной дымовой трубы.
Осуществить пуско-наладочные работы, а также сдачу законченного строительством объекта сети газопотребления, с привлечением инспектора Ростехнадзора.
Перечень объема работ указан в ведомости объема (приложение №1), а также перечень оборудования, передаваемого Заказчиком в производство работ (ведомость ресурсов – приложение №2).
2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет – 9 318 360 руб. 00 коп. (Девять миллионов триста восемнадцать тысяч триста шестьдесят рублей 00 копейки) (в том числе НДС 22%).

2. Цели и правовое основание для проведения закупки.
1. Целью закупки является проведение работ по техническому перевооружению ОПО № А20-01352-0024 III класса опасности "Система теплоснабжения МО "Выборгский район" Ленинградской области". Блок-модульная котельная по адресу: 188820, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Рощинское городское поселение, г.п. Рощино, ул. Тракторная, д. 13.
2. Основанием для проведения закупки является график производства работ, составленный на основании проекта  КВС. 142.1- ПЗ, ПОС, ГСВ, АТМ, ТМ1, ТМ2, в котельной, расположенной по адресу: г.п. Рощино, ул. Тракторная, д. 13, разработанного ООО «КВС».

                      3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
 1. Место выполнения работ (объект): Рощинское городское поселение, г.п. Рощино, ул. Тракторная, д. 13.
 2. Начало производства демонтажных/монтажных работ осуществляется в условиях останова эксплуатации котельной.       
3.  Срок выполнения работ: работы завершить не позднее 01.09.2026г.
4.  Авансирование предусмотрено в размере 30% от суммы договора.
5. Датой начала исполнения срока договора считать день поступления аванса на расчётный счёт Подрядчика.
6. Закрытие производится поэтапно, согласно разделам рабочей документации.
7. Окончательный расчет производится в течение 15 календарных дней после подписания акта выполненных работ.

4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.
   1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;
-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- СП 62.13330.2010. «Газораспределительные системы»;
-СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
-СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
-Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
	-ГОСТ 23118-99
	Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

	- СНиП 3.03.01-87
	Несущие и ограждающие конструкции

	-СНиП 3.05.05-84
	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы


-СП 63.13330.2012 «Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»;
- СП 45.13330.2012 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;
	-СНиП 3.05.03-85      
	Тепловые сети.

	-ГОСТ 22950-95
	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия.

	-СНиП 3.05.01-85
	Внутренние санитарно-технические системы.

	-СНиП 2.04.14-88      
	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

	-  СНиП 3.05.05-84
	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.



- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с проектной документацией, проектом производства работ ППР, утверждённым Заказчиком.
 2. Подрядчику необходимо в письменном виде уведомить Заказчика о начале производства работ и  представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. До начала производства работ необходимо получить тех.условия, заключить договор с ресурсоснабжающей организацией на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.
3.   До начала производства работ необходимо:
3.1. предоставить на согласование проект производства работ (СНиП 3.01.01-85 прил. 4).
3.2. при производстве работ, влияющих на безопасность дорожного движения, на участках дорог (улиц) согласовать схему организации дорожного движения в установленном порядке.
3.3. оформить необходимые допуски в соответствии с СНиП 12-03-2001 (акт-допуск), приказом РТН № 528 от 15.12.2020 (наряд-допуск). 
4.  В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Вывоз и утилизация строительных отходов осуществляется Подрядчиком за свой счёт, за исключением лома чёрного металла, который передаётся Заказчику. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 
- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 
- Подрядчик в ходе выполнения демонтажных работ обязан сохранить в работоспособном состоянии не демонтируемое оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.
- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-022-2006.

5.  Охрана труда и техника безопасности:
Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение.  
6.   Пожарная безопасность:
Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.
Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.
В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.
7.      Охрана окружающей природной среды.
Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 
Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.
2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2. 
3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.
4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.
5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.
6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения муниципальный заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

                6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:
Приложение №1



	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Техническое перевооружение ОПО №А-20-01352-0024, III класса опасности "Система теплоснабжения МО "Выборгский район" Ленинградской области" Блок-модульная котельная по адресу: 188820, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, г.п.Рощино.

	 (наименование работ и затрат)

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. АР
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов  (мусор 0,78/2*3*0,18=0,21т)
	100 м2
	0,18

	2
	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (мусор 18*0,015=0,27т)
	100 м2
	0,12

	3
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,48

	4
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 75 км
	т
	0,48

	5
	Демонтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2
	0,36

	6
	Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м
	т
	0,326

	7
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м-конструкции перекрытия. (от разборки).
	т
	0,326

	8
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (профлист от разборки).
	100 м2
	0,18

	8.1
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,2 мм, длина 75 мм
	100 шт
	0,36

	9
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2
	0,18

	10
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	м3
	1,8

	10.1
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПЖ-120, жесткие, плотность 111-130 кг/м3
	м3
	1,836

	11
	Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции
	100 м2
	0,18

	
	
	
	

	12
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2
	0,18

	12.1
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,2 мм, длина 75 мм
	100 шт
	0,36

	12.2
	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,7
	м2
	20,7

	13
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2
	0,22

	13.1
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,2-5,35 кг/м2, толщина 4,2 мм
	м2
	25,08

	13.2
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм
	м2
	25,52

	14
	Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м: щебеночных
	км
	0,02

	14.1
	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	22,24

	Раздел 2. ГСВ (КВС.142.1-ГСВ.)
	 
	 
	 
	 
	 

	Демонтажные работы.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Демонтаж. Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 50 мм-(регулятор-стабилизатор FRS520, кран шаровый газовый)
	шт
	2

	16
	Демонтаж.Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм (клапан электромагнитный ГКЭЗ-50,ГКЭО-20)
	шт
	3

	17
	Демонтаж.Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм
	100 м
	0,016

	18
	Демонтаж.Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 76 мм
	100 м
	0,002

	19
	Демонтаж.Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм
	100 м
	0,024

	20
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 50 мм
	100 м
	0,094

	21
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 100 мм
	100 м
	0,128

	22
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 200 мм
	100 м
	0,01

	Монтажные работы. ГСВ (КВС.142.1-ГСВ.)
	 
	 
	 
	 

	Газопотребляющее оборудование.
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм
	шт
	1

	23.1
*
О
	Двойной электромагнитный газовый клапан типа VGD (входит в комплект горелки)
	шт
	1

	24
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм
	шт
	1

	24.1
*
О
	Компенсатор КСО MG 80-16-30ф
	шт
	1

	25
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 20 мм
	шт
	1

	25.1
*
О
	Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку диаметр 20 мм -КШГ70.102.020.А.16
	шт
	1

	26
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 15 мм
	шт
	1

	26.1
*
О
	Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку диаметр 15 мм -КШГ70.102.020.А.16
	 
	1

	27
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 15 мм
	шт
	1

	27.1
*
О
	кран кнопочный G 1/2. 16 бар
	 
	1

	28
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1

	28.1
О
	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 100 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5
	шт
	1

	Газопроводы
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм
	100 м
	0,016

	29.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	1,6

	29.2
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-76х5 мм
	шт
	2

	29.3
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм
	шт
	1

	30
	Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 89 мм
	присоединение
	1

	31
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм
	шт
	3

	31.1
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
	шт
	3

	31.2
	Паронит марки ПЭ, толщина от 0,5 до 4 мм
	кг
	0,12

	31.3
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,003372

	32
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 76 мм
	100 м
	0,002

	32.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	0,2

	32.2
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
	шт
	1

	33
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм-65мм
	шт
	1

	33.1
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм
	шт
	1

	33.2
	Паронит марки ПЭ, толщина от 0,5 до 4 мм
	кг
	0,033

	33.3
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,001124

	34
	Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: до 20 кг
	т
	0,003674

	34.1
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,003674

	34.2
	Хомуты стальные
	кг
	2,454

	35
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 14 мм-15 мм
	100 м
	0,001

	35.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,5 мм-15х2,5 мм
	м
	1

	36
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм-20мм
	100 м
	0,023

	36.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм-20х2,5 мм
	м
	2,76

	36.2
	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 20 до 25 мм
	10 шт
	0,4

	37
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,008

	38
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,008

	Система вентиляции
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	Резка стального профилированного настила-под вентиляцию.
	м реза
	1,884

	40
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм
	100 м2
	0,06994

	40.1
	Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина стенки 0,7 мм, диаметр до 800 мм
	м2
	2,826

	40.2
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 500 мм-300мм
	м2
	1,178

	40.3
	Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина стенки 0,7 мм, диаметр до 800 мм
	м2
	2,826

	40.4
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 500 мм-300мм
	м2
	1,178

	40.5
	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 315 мм
	шт
	4

	41
	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм
	шт
	2

	41.1
	Дефлектор вентиляционный круглый из оцинкованной стали, диаметр 280 мм, толщина 0,55 мм
	шт
	2

	Контроль и испытания газопроводов
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 100 мм
	узел
	1

	43
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 50 до 100
	стык
	10

	44
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: до 25
	стык
	9

	45
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода: 100, толщина стенки до 6 мм
	стык
	1

	46
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, номинальный диаметр трубопровода: свыше 50 до 100, толщина стенки до 5 мм
	снимок
	1

	47
	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм
	участок
	1

	Раздел 3. ТМ-1 (КВС.142.1-ТМ-1)
	 
	 
	 
	 
	 

	Демонтажные работы.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	Демонтаж котла КСВа – 2,5 ГС ВК-32.Блоки без обмуровки поверхностей нагрева (топочный и конвективный), монтируемые методом надвижки, котлов теплопроизводительностью: 4,65 МВт (4 Гкал/ч)
	т
	5,4

	49
	Демонтаж. Горелка газомазутная, масса: 0,6 т
	т
	0,2

	50
	Демонтаж. Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 219 мм
	100 м
	0,01

	51
	Демонтаж. Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм
	100 м
	0,09

	52
	Демонтаж. Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 76 мм
	100 м
	0,05

	53
	Демонтаж. Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм
	100 м
	0,02

	54
	Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 65 мм
	шт
	5

	55
	Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм
	шт
	2

	56
	Демонтаж.Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм
	шт
	1

	57
	Демонтаж.Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 40 мм
	шт
	1

	58
	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм
	100 шт
	0,02

	58.1
	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
	шт
	2

	59
	Демонтаж.Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм
	100 шт
	0,02

	60
	Блоки без обмуровки поверхностей нагрева (топочный и конвективный), монтируемые методом надвижки, котлов теплопроизводительностью: 4,65 МВт (4 Гкал/ч)
	т
	5,64

	60.1
*
О
	Стальной двухходовой реверсивный водогрейный котел  Lavart-2500 Reverse
	шт
	1

	60.2
*
О
	Переходная плита горелки LAVART 2500 Reverse
	шт
	1

	60.3
*
О
	Клапан предохранительный ПРЕГРАН КПП 496-01-16-ЗН-050х080 6,3Рн=6,3 бар
	шт
	2

	60.4
*
О
	Коллектор предохранительных клапанов КУПК 250х50
	шт
	1

	61
	Горелка газомазутная, масса: 0,6 т
	т
	0,385

	61.1
*
О
	Горелка комбинированная  модулирующая (газ)/ступенчатая (диз. топливо) OILON  GKP-280MH  DN65 автоматикаWD34, голова L= 500 мм
	шт
	1

	62
	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,064 т
	шт
	1

	62.1
*
О
	Циркуляционный насос CNP TD 65 -15 G/2
	шт
	1

	63
	Горелка: газомазутная или газовая
	шт
	1

	Арматура
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм
	шт
	4

	64.1
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм
	шт
	4

	65
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм
	шт
	2

	65.1
*
О
	Кран шаровой фланцевый полнопроходной КШ.Ф.П RS 100/16.02 диаметром 100 мм
	шт
	2

	66
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм (65мм)
	шт
	4

	66.1
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм
	шт
	4

	67
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 65 мм
	шт
	2

	67.1
*
О
	Кран шаровой фланцевый полнопроходной КШ.Ф.П RS 065/16.02 диаметром 65 мм
	шт
	2

	68
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 50 мм
	шт
	1

	68.1
*
О
	Кран шаровой резьбовой полнопроходной КШ.Ф.П RS 050/40.02 диаметром 50 мм
	шт
	1

	69
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 15 мм
	шт
	2

	69.1
*
О
	Кран шаровой резьбовой полнопроходной КШ.Ф.П RS 015/40.02 диаметром 15 мм
	шт
	2

	70
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм (65мм)
	шт
	6

	70.1
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм
	шт
	4

	70.2
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм
	шт
	2

	71
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 65 мм
	шт
	1

	71.1
*
О
	Обратный клапан «Гранлок» серия CV-16 DN 65, PN 1,6 МПа
	шт
	1

	72
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 65 мм
	шт
	2

	72.1
*
О
	Гибкая вставка фланцевая тип FC10-65
	шт
	2

	73
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм
	шт
	2

	73.1
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм
	шт
	2

	Фасонные  элементы и трубопроводы.
	 
	 
	 
	 
	 

	74
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм
	100 м
	0,01

	74.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	1,05

	75
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм
	100 м
	0,09

	75.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	9,45

	75.2
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
	шт
	5

	75.3
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-76х3,5 мм
	шт
	2

	75.4
	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4,0 мм
	шт
	2

	75.5
	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)-108 мм
	т
	0,014724

	75.6
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,01668

	76
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 76 мм
	100 м
	0,05

	76.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	5,25

	76.2
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
	шт
	4

	76.3
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-76х3,5 мм
	шт
	2

	76.4
	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76,0х5,0 мм
	шт
	1

	76.5
	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)-89 мм
	т
	0,008256

	77
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм
	100 м
	0,02

	77.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	2,1

	77.2
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм
	шт
	2

	78
	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм
	100 шт
	0,02

	78.1
	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8,0 мм
	шт
	2

	79
	Гидравлическое испытание котлов горизонтальной и П-образной компоновок, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью: 7,56 МВт (6,5 Гкал/ч)
	компл
	1

	80
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,0711

	81
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	м3
	0,37

	81.1
	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 100, диаметр 159 мм, толщина 50 мм
	м
	1,1868

	81.2
	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 100, диаметр 108 мм, толщина 50 мм
	м
	11,38

	81.3
	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 100, диаметр 76 мм, толщина 30 мм
	м
	6,068

	82
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной
	100 м2
	0,1442

	82.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	0,0583001

	Раздел 4. ТМ-2 (КВС.142.2-ТМ-2)
	 
	 
	 
	 
	 

	Демонтажные работы.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	83
	Демонтаж.Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
	10 шт
	0,5

	84
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м (от разборки).
	10 шт
	0,5

	85
	Демонтаж. металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	0,04

	86
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (столбы от разборки).
	100 шт
	0,04

	86.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
	м3
	0,2536

	87
	Демонтаж. Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т
	т
	0,079

	88
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т
	т
	0,079

	89
	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната: до 12,0 мм
	шт
	3

	90
	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) длиной до 50 м на высоте до 10 м, диаметр каната: до 12,0 мм
	шт
	3

	91
	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной
	100 м2
	0,3592

	92
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,16164

	93
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 75 км
	т
	0,16164

	94
	Демонтаж. Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (шибер)
	т
	0,0162

	95
	Демонтаж.Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м
	т
	0,128

	96
	Демонтаж. Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 45 м (Вертикальный ствол газохода Ø 820 мм +  участки дымоходов)
	т
	4,426

	97
	Разборка: железобетонных фундаментов
	м3
	17,76

	98
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	44,4

	99
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 75 км
	т
	44,4

	Земляные работы. Дымоходы.
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,0296

	101
	Водоотлив: из котлованов
	100 м3
	0,12

	102
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,074

	103
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,074

	104
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 75 км
	т
	64,75

	105
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,1574

	105.1
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	17,314

	Конструкции железобетонные.
	 
	 
	 
	 
	 

	106
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,01024

	106.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
	м3
	1,04448

	107
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 25 м3
	100 м3
	0,18

	107.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
	м3
	18,27

	107.2
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм
	т
	0,382

	107.3
	Щиты настила, толщина 25 мм
	м2
	4,194

	108
	Установка анкерных болтов: при бетонировании в виде сваренных каркасов
	т
	0,12437

	108.1
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С345
	т
	0,04973

	108.2
	Болты анкерные фундаментные стальные в комплекте с двумя гайками М30 и шайбами М30, тип 1, диаметр М30
	т
	0,07464

	109
	Устройство подливки толщиной 20 мм
	100 м2
	0,0075

	109.1
	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В7,5 (М100)
	м3
	0,0153

	109.2
	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01-до 50 мм
	100 м2
	0,0075

	109.3
	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В7,5 (М100)
	м3
	0,02295

	110
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	0,24

	110.1
	Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-55, МБКГ-65, МБКГ-75, МБКГ-85
	т
	0,0576

	110.2
	Битум разжиженный РБ-1
	т
	0,00384

	Опорная мачта.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сборка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	111
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу
	т
	2,2818

	111.1
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С345
	т
	2,2818

	112
	Очистка поверхности щетками
	м2
	73,569

	113
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	100 м2
	0,73569

	114
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,73569

	115
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,73569

	Установка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	116
	Монтаж каркасов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м
	т
	2,2818

	116.1
	Погрузка,доставка,разгрузка фермовой опорной мачты.
	шт
	1

	Молниезащита и заземление дымоходов
	 
	 
	 
	 

	117
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,04

	118
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,04

	119
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
	10 шт
	0,5

	119.1
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
	т
	0,041125

	120
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,06

	120.1
	Полоса горячеоцинкованная для заземления, толщина 4 мм, ширина 40 мм, длина 850 мм
	шт
	5

	121
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (Токоотводы к стальной полосе).
	100 м
	0,618

	121.1
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,024102

	122
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм (молниеприемник к токоотводам)
	100 м
	0,032

	122.1
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,002848

	 
	Всего по позиции
	 
	 

	123
	Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 45 м
	т
	3,82665

	123.1
*
	Адаптер котла, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=550, 600х340-ф520/ф620. С фланцем 600х340/650х390 (Ст3 / 5мм RAL 7004). Со сгоном для г.а. 1/2"
	шт
	2

	123.2
*
	Тройник 90°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=770, ф520/ф620.
	шт
	2

	123.3
*
	Переход, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=250, ф520/ф620-ф520. С 1 фланцем ф520/ф670 (Ст3 5 RAL 7004)
	шт
	2

	123.4
*
	Переход, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=250, ф520/ф620-ф520. С 1 фланцем ф520/ф670 (Ст3 5 RAL 7004)
	шт
	2

	123.5
*
	Труба, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=245, ф520/ф620.
	шт
	1

	123.6
*
	Труба, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=175, ф520/ф620.
	шт
	1

	123.7
*
	Отвод 60°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, ф520/ф620.
	шт
	1

	123.8
*
	Отвод 15°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, ф520/ф620.
	шт
	2

	123.9
*
	Труба, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=1000, ф520/ф620.
	шт
	30

	123.10
*
	Труба телескопическая, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=500-800, ф520/ф620.
	шт
	1

	123.11
*
	Тройник 60°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=916, ф520/ф620.
	шт
	1

	123.12
*
	Тройник 90°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=820, ф520/ф620.
	шт
	1

	123.13
*
	Взрывная врезка с зонтом, сталь 430, толщина 1, ф520/ф620 (304/1мм.).
	шт
	2

	123.14
*
	Труба, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=330, ф520/ф620.
	шт
	1

	123.15
*
	Труба, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=650, ф520/ф620.
	шт
	2

	123.16
*
	Ревизия, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=600, ф520/ф620. Врезка ф300/ф400
	шт
	2

	123.17
*
	Заглушка с к.о., сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, ф520/ф620.
	шт
	2

	123.18
*
	Разгрузочная  площадка, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=225, пл. 720х720 (Ст3/3), ф520/ф620. RAL 7004
	шт
	1

	123.19
*
	Разгрузочная  площадка, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=200, пл. 720х720 (Ст3/3), ф520/ф620. RAL 7004
	шт
	9

	123.20
*
	Окончание коническое, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=200, ф520/ф620.
	шт
	2

	123.21
*
	Консоль 40, сталь  Ст3/3мм., 820х520х565 RAL 7004
	пар
	10

	123.22
*
	Стеновое, сталь  430/1.5мм., F=50, A=720, ф620
	шт
	10

	123.23
*
	Адаптер котла, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=400,  ф505-ф550/ф650. С 1 сгоном для г.а. 1/2".
	шт
	1

	123.24
*
	Труба, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=305, ф550/ф650.
	шт
	1

	123.25
*
	Тройник 90°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=800, ф550/ф650.
	шт
	1

	123.26
*
	Взрывная врезка с зонтом, сталь 430, толщина 1, ф550/ф650 (304/1мм.).
	шт
	1

	123.27
*
	Переход, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=250,  ф550/ф650-ф550. С 1 фланцем ф550/ф700 (Ст3 5 RAL 7004)
	шт
	1

	123.28
*
	Переход, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=250,  ф550/ф650-ф550. С 1 фланцем ф550/ф700 (Ст3 5 RAL 7004)
	шт
	1

	123.29
*
	Отвод 60°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, ф550/ф650.
	шт
	1

	123.30
*
	Отвод 15°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, ф550/ф650.
	шт
	2

	123.31
*
	Труба, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=1000, ф550/ф650.
	шт
	16

	123.32
*
	Труба телескопическая, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=600-1000, ф550/ф650.
	шт
	1

	123.33
*
	Тройник 60°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=951, ф550/ф650.
	шт
	1

	123.34
*
	Труба, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=650, ф550/ф650.
	шт
	1

	123.35
*
	Ревизия, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=600, ф550/ф650. Врезка ф300/ф400
	шт
	1

	123.36
*
	Заглушка с к.о., сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, ф550/ф650.
	шт
	1

	123.37
*
	Разгрузочная  площадка, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=200, пл. 750х750 (Ст3/3), ф550/ф650. RAL 7004
	шт
	5

	123.38
*
	Окончание коническое, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=200, ф550/ф650.
	шт
	1

	123.39
*
	Консоль 40, сталь  Ст3/3мм., 850х520х565 RAL 7004
	пар
	5

	123.40
*
	Стеновое, сталь  430/1.5мм., F=50, A=750, ф650
	шт
	7

	123.41
*
	Фартук, сталь  430/0.5мм., ф620
	шт
	4

	123.42
*
	Фартук, сталь  430/0.5мм., ф650
	шт
	2

	123.43
*
	Фланец, сталь  Ст3/5мм., ф520/ф670 RAL 7004
	шт
	4

	123.44
*
	Фланец, сталь  Ст3/5мм., ф550/ф700 RAL 7004
	шт
	2

	123.45
*
	Хомут, сталь  430/0.5мм., ф400
	шт
	3

	123.46
*
	Хомут, сталь  430/0.5мм., ф620
	шт
	64

	123.47
*
	Хомут, сталь  430/0.5мм., ф650
	шт
	35

	123.48
*
	Комплект М8х35
	шт
	99

	123.49
*
	Комплект М10х60
	шт
	137

	123.50
*
	Шумоглушитель
	шт
	3

	124
	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей
	100 м
	1,8338

	124.1
	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц
	т
	-0,132217

	124.2
	Герметик противопожарный акриловый для заделки швов примыкания стен, перекрытий, отверстий при прокладке негорючих трубопроводов, подверженных деформациям до 10 % в процессе эксплуатации, объем 310 мл
	шт
	22

	ПНР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	125
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	измерение
	1

	126
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
	измерение
	1

	127
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 измерений
	0,01

	Раздел 5. АТМ (КВС.142.2-АТМ)
	 
	 
	 
	 
	 

	Монтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Шкаф управления.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	128
	Шкаф управления и регулирования
	шкаф
	1

	128.1
*
	Шкаф управления "Lavart" (исп.1) на базе контролера
	шт
	1

	Комплект датчиков для шкафа управления "Lavart"
	 
	 
	 
	 

	129
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	100 шт
	0,03

	130
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	4

	130.1
*
О
	Термопреобразователь сопротивления с токовым выходом 1-20мА кл.05.0-150 гр.С
	шт
	1

	130.2
*
О
	Термопреобразователь сопротивления с токовым выходом 1-20мА кл.05.0-500 гр.С
	шт
	1

	130.3
*
О
	Преобразователь давления 0-1,0 МПа кл.1.0, 4-20мА.
	шт
	2

	131
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Реле температуры-1 шт,реле потока - 1шт, реле давления - 2 шт.,преобразователь-1 шт.)
	шт
	4

	132
*
О
	Реле температуры ; контакт NC 40-120гр. С.
	шт
	1

	133
*
О
	Реле потока ; контакт NC
	шт
	1

	134
*
О
	Реле давления ; контакт NC 0-1.0 МПа
	шт
	2

	135
*
О
	Реле давления ; контакт NC 0-50мбар
	шт
	1

	136
*
О
	Реле промежуточное серия 55.34
	шт
	1

	137
	Врезка штуцера из углеродистой стали в трубопроводы, толщина стенки трубопровода: 2-4 мм, диаметр штуцера 14-25 мм
	шт
	8

	138
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 15 мм
	шт
	8

	138.1
	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	8

	Комплект показывающих приборов шкафа управления "Lavart"
	 
	 
	 

	139
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	100 шт
	0,03

	140
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	7

	140.1
*
	Термометр биметаллический показывающий,д=100мм. Предел мзмерения от 0 до +150гр.С класс точности 1,5. Длина погружения термобаллона 100 мм. Осевой с гильзой
	шт
	2

	140.2
*
	Термометр биметаллический показывающий,д=100мм.  класс точности 1,5. 0-350гр.С.
	шт
	1

	140.3
*
	Манометр показывающий д=100мм, Предел измерения от 0-0,6 МПа класс точночти 1.5.
	шт
	1

	141
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Напорметры-2шт.,тягометры-2 шт.)
	шт
	4

	142
	Врезка штуцера из углеродистой стали в трубопроводы, толщина стенки трубопровода: 2-4 мм, диаметр штуцера 14-25 мм
	шт
	6

	143
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 15 мм
	шт
	6

	143.1
	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	6

	Щит ЩУН
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	144
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1

	144.1
	Щит с монтажной панелью, размеры 395х310х220 мм, степень защиты IP54
	шт
	1

	145
	Дополнительная установка на пультах и панелях: кнопки
	шт
	2

	145.1
	Кнопка КМЕ4122м-зелёный-2но+2нз-цилиндр-IP40- 274299 КЭАЗ
	шт
	1

	145.2
	Кнопка КМЕ4122м-красный-2но+2нз-цилиндр-IP40- 274299 КЭАЗ
	шт
	1

	146
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля)
	100 шт
	0,02

	146.1
О
	Индикаторы светосигнальные, напряжение 220 В, диаметр отверстия 22 мм, IP 40
	10 шт
	0,2

	147
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	шт
	3

	147.1
	Переключатель SB4 в сборе модульный 22мм 3 позиции с фиксацией 2НО SB4BD33 Systeme Electric
	шт
	1

	147.2
	Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 55.32, 55.34, таймера 85.02, 85.04, применяются модули 86.00, 99.02, в комплекте металлическая клипса 094.71,
	шт
	1

	147.3
	55.34.8.230.0040, 55.34.8.230.0040, Реле промежуточное 4 переключ. 230VAC, 7A/250VAC 4PDT 4 переключ. 230VAC, 7A/250VAC 4PDT
	шт
	1

	147.4
	Сигнальный контакт - Н.З.+ Н.О. - для выключателей-разъединителей Vistop 63-160 A
	комплект
	1

	148
	Прибор или аппарат
	шт
	2

	148.1
	Выключатель автоматический защиты двигателя OptiStart MP-32RH-6
	шт
	1

	148.2
О
	Выключатель автоматический 1P, 2 А, 6 кА, характеристика C
	шт
	1

	148.3
	117565; Мини-контактор OptiStart K1-09D10-230AC/DC КЭАЗ
	шт
	1

	Кабели и провода.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	149
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	0,6

	149.1
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 32 мм
	м
	10,2

	149.2
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 20 мм
	м
	51

	149.3
	Хомуты для крепления труб
	шт
	60

	150
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	0,2

	150.1
	Кабель МКЭШвнг(A)-LS 2х2х0,5
	м
	20,4

	151
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,4

	151.1
	Кабель МКЭШвнг(A)-LS 2х2х1
	м
	30,6

	151.2
	Кабель МКЭШвнг(A)-LS 4х2х0,5
	м
	10,2

	152
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
	100 м
	0,05

	152.1
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х2,5ок(N, PE)-1000
	1000 м
	0,0051

	153
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2
	100 м
	0,1

	153.1
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450
	1000 м
	0,0102

	154
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20
	система
	1




1. Ремонтно-строительные работы ГСВ и АТМ будут осуществляться в здании котельной, с остановкой рабочего процесса, в стесненных условиях ограниченного пространства.
2. В зону производства работ по ГСН попадают пересечения с существующими инженерными сетями и ограждением земельного.


Приложение №2
	ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА, 
передаваемых Подрядчику в работу

		               Адаптер котла, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=400,  ф505-ф550/ф650. С 1 сгоном для г.а. 1/2"., "шт" Кол-во: 1

	               Адаптер котла, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=550, 600х340-ф520/ф620. С фланцем 600х340/650х390 (Ст3 / 5мм RAL 7004). Со сгоном для г.а. 1/2", "шт" Кол-во: 2

	               Взрывная врезка с зонтом, сталь 430, толщина 1, ф520/ф620 (304/1мм.)., "шт" Кол-во: 2
 

	               Взрывная врезка с зонтом, сталь 430, толщина 1, ф550/ф650 (304/1мм.)., "шт" Кол-во: 1
 

	               Заглушка с к.о., сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, ф520/ф620., "шт" Кол-во: 2
 

	               Заглушка с к.о., сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, ф550/ф650., "шт" Кол-во: 1
 

	               Комплект М10х60, "шт" Кол-во: 137
 

	               Комплект М8х35, "шт" Кол-во: 99
 

	               Консоль 40, сталь  Ст3/3мм., 820х520х565 RAL 7004, "пар" Кол-во: 10
 

	               Консоль 40, сталь  Ст3/3мм., 850х520х565 RAL 7004, "пар" Кол-во: 5
 

	               Окончание коническое, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=200, ф520/ф620., "шт" Кол-во: 2
 

	               Окончание коническое, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=200, ф550/ф650., "шт" Кол-во: 1
 

	               Отвод 15°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, ф520/ф620., "шт" Кол-во: 2
 

	               Отвод 15°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, ф550/ф650., "шт" Кол-во: 2
 

	               Отвод 60°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, ф520/ф620., "шт" Кол-во: 1
 

	               Отвод 60°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, ф550/ф650., "шт" Кол-во: 1
 

	               Переход, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=250,  ф550/ф650-ф550. С 1 фланцем ф550/ф700 (Ст3 5 RAL 7004), "шт" Кол-во: 2

	               Переход, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=250, ф520/ф620-ф520. С 1 фланцем ф520/ф670 (Ст3 5 RAL 7004), "шт" Кол-во: 4

	               Разгрузочная  площадка, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=200, пл. 720х720 (Ст3/3), ф520/ф620. RAL 7004, "шт" Кол-во: 9

	               Разгрузочная  площадка, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=200, пл. 750х750 (Ст3/3), ф550/ф650. RAL 7004, "шт" Кол-во: 5

	               Разгрузочная  площадка, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=225, пл. 720х720 (Ст3/3), ф520/ф620. RAL 7004, "шт" Кол-во: 1

	               Ревизия, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=600, ф520/ф620. Врезка ф300/ф400, "шт" Кол-во: 2
 

	               Ревизия, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=600, ф550/ф650. Врезка ф300/ф400, "шт" Кол-во: 1
 

	               Стеновое, сталь  430/1.5мм., F=50, A=720, ф620, "шт" Кол-во: 10
 

	               Стеновое, сталь  430/1.5мм., F=50, A=750, ф650, "шт" Кол-во: 7
 

	               Тройник 60°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=916, ф520/ф620., "шт" Кол-во: 1
 

	               Тройник 60°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=951, ф550/ф650., "шт" Кол-во: 1
 

	               Тройник 90°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=770, ф520/ф620., "шт" Кол-во: 2
 

	               Тройник 90°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=800, ф550/ф650., "шт" Кол-во: 1
 

	               Тройник 90°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=820, ф520/ф620., "шт" Кол-во: 1
 

	               Труба телескопическая, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=500-800, ф520/ф620., "шт" Кол-во: 1
 

	               Труба телескопическая, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=600-1000, ф550/ф650., "шт" Кол-во: 1
 

	               Труба, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=1000, ф520/ф620., "шт" Кол-во: 30
 

	               Труба, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=1000, ф550/ф650., "шт" Кол-во: 16
 

	               Труба, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=175, ф520/ф620., "шт" Кол-во: 1
 

	               Труба, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=245, ф520/ф620., "шт" Кол-во: 1
 

	               Труба, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=305, ф550/ф650., "шт" Кол-во: 1
 

	               Труба, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=330, ф520/ф620., "шт" Кол-во: 1
 

	               Труба, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=650, ф520/ф620., "шт" Кол-во: 2
 

	               Труба, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=650, ф550/ф650., "шт" Кол-во: 1
 

	               Фартук, сталь  430/0.5мм., ф620, "шт" Кол-во: 4
 

	               Фартук, сталь  430/0.5мм., ф650, "шт" Кол-во: 2
 

	               Фланец, сталь  Ст3/5мм., ф520/ф670 RAL 7004, "шт" Кол-во: 4
 

	               Фланец, сталь  Ст3/5мм., ф550/ф700 RAL 7004, "шт" Кол-во: 2
 

	               Хомут, сталь  430/0.5мм., ф400, "шт" Кол-во: 3
 

	               Хомут, сталь  430/0.5мм., ф620, "шт" Кол-во: 64
 

	               Хомут, сталь  430/0.5мм., ф650, "шт" Кол-во: 35
 

	               Шкаф управления "Lavart" (исп.1) на базе контролера, "шт" Кол-во: 1
 

	               Шумоглушитель, "шт" Кол-во: 3
 

	          Оборудование
 

	               Горелка комбинированная  модулирующая (газ)/ступенчатая (диз. топливо) OILON  GKP-280MH  DN65 автоматикаWD34, 
голова L= 500 мм, "шт" Кол-во: 1

	               Двойной электромагнитный газовый клапан типа VGD (входит в комплект горелки), "шт" Кол-во: 1
 

	               Переходная плита горелки LAVART 2500 Reverse, "шт" Кол-во: 1
 

	               Стальной двухходовой реверсивный водогрейный котел  Lavart-2500 Reverse, "шт" Кол-во: 1
 

	 Шкаф управления котлом LAVART 2500 Reverse, "шт" Кол-во: 1
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