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	ЕИС
	–
	Единая информационная система в сфере закупок.

	
	
	

	Закон 209-ФЗ
	–
	Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

	Закон 223-ФЗ
	–
	Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

	Законодательство
	–
	действующее законодательство Российской Федерации.

	ЗК, Комиссия
	–
	Закупочная комиссия.

	Извещение
	–
	извещение об осуществлении закупки.

	НДС
	–
	налог на добавленную стоимость.

	НМЦД
	–
	начальная (максимальная) цена договора (цена лота).

	НМЦед
	–
	начальная (максимальная) цена единицы продукции.

	Положение о закупке
	–
	Положение о закупке АО «Выборгтеплоэнерго»

	ПП 1352
	–
	Постановление Правительства от 11.12.2014г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема». 

	
	
	

	Субъект МСП
	–
	субъект малого и среднего предпринимательства.

	Сумма НМЦед
	–
	сумма начальных (максимальных) цен единиц продукции.






РАЗДЕЛ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящей документации используются термины и определения, предусмотренные настоящим разделом.
В отдельных специальных разделах документации могут быть введены термины и их определения, употребляемые в специальных разделах в соответствующем контексте, не предусмотренные настоящим разделом. Такие термины и их определения следует рассматривать как действительные, являющиеся неотъемлемой частью документации о закупке.
В отдельных специальных разделах документации о закупке могут быть уточнены и конкретизированы отдельно применяемые термины, определения и сокращения, применяемые в соответствующих специальных разделах с учетом контекста. В этом случае толкование терминов и их определений следует осуществлять в совокупности, а в случаях наличия противоречий между толкованием терминов и их определений, изложенных в настоящем разделе, и терминов и их определений, изложенных в специальных разделах, приоритет следует отдавать терминам и их определениям, указанным в специальных разделах документации о закупке.
В случае наличия противоречий между определением термина, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и определением такого термина, предусмотренным настоящей документацией о закупке, приоритет следует отдавать определению такого термина, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
Буквенный регистр, применяемый при употреблении терминов, не влияет на определение употребляемого термина, если документацией о закупке не предусмотрены разные определения терминов, отличающихся друг от друга только и исключительно применяемым буквенным регистром.
Термины и их определения, не упомянутые как в данном разделе, так и в специальных разделах настоящей документации о закупке, следует толковать в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) в соответствии с толковым словарем русского языка.
День – календарный день, за исключением случаев, когда в настоящей документации о закупке срок прямо устанавливается в рабочих днях; при этом рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством выходным и/или нерабочим праздничным днем.
Делимый лот – лот, который может быть распределен среди нескольких победителей.
Демпинговая цена – ценовое предложение участника закупки, которое ниже более чем на 25% (двадцать пять процентов) от НМЦД или от НМЦед или, при наличии, от предельного (максимального) значения, предусмотренного формулой цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора.
Договор – в соответствии со ст. 154 Гражданского кодекса Российской Федерации понимается двух- или многосторонняя сделка (вне зависимости от того, оформляется ли документ под названием «договор», «контракт», «соглашение»).
Документация о закупке (документация) – комплект документов, предназначенный для участников закупки и содержащий сведения, определенные Положением о закупке и законодательством.
Единая информационная система в сфере закупок – официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предназначенный для обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной информации о контрактной системе в сфере закупок и закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц, а также для формирования, обработки и хранения такой информации – www.zakupki.gov.ru.
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Законом 209-ФЗ.
Заказчик – организация, указанная в п. 2 Информационной карты. Заказчиком может выступать юридическое лицо, входящее в группу компаний, для удовлетворения потребностей которого осуществляется закупочная деятельность и за счет средств которого осуществляется закупка.
Закупка (процедура закупки, закупочная процедура) – последовательность действий, осуществляемых в соответствии с Положением о закупке и в соответствии с правилами, установленными документацией о закупке с целью удовлетворения потребности Заказчика в продукции.
Закупка в электронной форме – закупка, проведение которой обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном Положением о закупке, правилами (регламентами), действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки.
Заявка (заявка на участие в закупке) – комплект документов, содержащий предложение участника закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией о закупке, в форме электронного документа.
Извещение об осуществлении закупки – документ, содержащий основные условия закупки и иную информацию, предусмотренную Положением о закупке, имеющий статус оферты на заключение договора с победителем.
Коллективный участник – участник, представленный объединением юридических лиц и/или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, отношения между которыми оформлены на основании соглашения (договора) с учетом условий документации о закупке.
Комиссия по закупкам – коллегиальный орган, назначаемый Заказчиком/Заказчиком для выбора поставщика (исполнителя, подрядчика) путем проведения закупки для удовлетворения нужд Заказчика.
Конкурентный способ закупки (конкурентная закупка, конкурентная процедура закупки) – способ закупки, в ходе которого выбор лучшего поставщика осуществляется на основе сравнения предложений (состязательности) нескольких независимых участников закупки, отвечающий требованиям, установленным Законом 223-ФЗ.
Критерий оценки – выраженный в численной и/или словесной форме показатель соответствия, применяемый для сравнения и ранжирования заявок участников, в целях определения наилучшего предложения.
Лот – часть закупаемой продукции, явно обособленная в документации о закупке, на которую в рамках данной процедуры допускается подача отдельного предложения и заключение отдельного договора.
Максимальное значение цены договора – максимально возможная сумма всех платежей по договору – лимит оплаты по договору.
Начальная (максимальная) цена договора (лота) – предельно допустимая цена договора (лота) от которой начинается снижение в рамках состязательности между участниками конкурентной закупки в ходе ее проведения.
Начальная (максимальная) цена единицы продукции – предельно допустимая цена единицы товара, работы, услуги.
Обстоятельства непреодолимой силы – чрезвычайные и непредотвратимые в данных условиях обстоятельства, которые нельзя было предусмотреть заранее и которые затрудняют осуществление производственно-хозяйственной деятельности Заказчика.
Официальное размещение – публикация информации о закупке в ЕИС.
Переторжка – специальный этап конкурентной закупки, направленный на добровольное повышение участниками закупки предпочтительности ранее поданных ими заявок путем снижения первоначального ценового предложения или предложений о сокращении сроков исполнения договора, или снижения размера аванса (в зависимости от того что является предметом переторжки), при условии сохранения всех остальных предложений, изложенных в заявке, без изменений.
Победитель закупки (победитель закупки) – участник закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями документации о закупке.
Поставщик (исполнитель, подрядчик) – любое юридическое или физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), предлагающее или поставляющее продукцию.
Продукция – товары, работы, услуги и иные объекты гражданских прав, приобретаемые Заказчиком на возмездной основе.
Работы – любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика.
Ранжирование – представляет собой процедуру упорядочения в определенной последовательности. Ранги присваиваются в порядке предпочтения на основании совокупности критериев от 1-го до последнего номера в зависимости от количества оцениваемых и сопоставляемых заявок участников закупки.
Реестры недобросовестных поставщиков – реестры, предусмотренные ст. 5 Закона 223-ФЗ и ст. 104 Закона 44-ФЗ.
Субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ и соответствующие условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4 Закона 209-ФЗ.
Сумма начальных (максимальных) цен единиц продукции – значение, получаемое в результате сложения (суммирования) всех начальных (максимальных) цен единиц продукции и от которого начинается снижение в рамках состязательности между участниками закупки в ходе проведения конкурентной закупки, проводимой по правилам подраздела 15 Положения о закупке.
Товары – любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, относятся изделия, оборудование, носители энергии и электрическая энергия. В случае, если по условиям закупки происходит закупка товара и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т.п.), процедура рассматривается как направленная на закупку товара при условии, что стоимость таких сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров.
Требование – условие, установленное как обязательное (в том числе дополнительное обязательное).
Уполномоченное лицо – руководитель организации, действующий на основании устава, или уполномоченное им лицо, действующее на основании доверенности на осуществление действий от имени организации, полномочия которых подтверждены соответствующими документами.
Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая консультационные и юридические услуги.
Участник – участник закупки и/или участник закупки.
Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.
Ценовое предложение – предложение участника закупки в отношении цены договора (лота) или цены единицы продукции или суммы единиц продукции или в отношении значения, предусмотренного формулой цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора.
Этап – ограниченная каким-либо событием (истечением заранее определённого срока, завершением заранее отведённого числа попыток, подачей какого-либо документа и т.д.) процедура способа закупки, по результатам которой принимается какое-либо решение в отношении всех её участников (допустить на следующий этап, выбрать наилучшего и т.п.).
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[bookmark: _Toc534641099][bookmark: _Toc415874644]3.1. Общие сведения о процедуре закупки
3.1.1 Заказчик, указанный в официально размещенном извещении, приглашает к участию в процедуре закупки. 
3.1.2 Неотъемлемыми частями документации о закупке являются извещение и проект договора. При наличии противоречий между положениями извещения и настоящей Документации о закупке применяются положения извещения.
3.1.3 Сокращения, применяемые при описании процедур закупки, приведены в разд. 1.
3.1.4 Основные термины и определения, используемые при проведении закупки, приведены в разделе 2. Иные термины и определения, упомянутые в тексте настоящей документации о закупке, используются в значениях, установленных Положением о закупке.
3.1.5 Порядок проведения закупки и участия в ней, а также инструкции по подготовке заявок, приведены в разд. 4.
3.1.6 Требования к участникам закупки, а также к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям, приведены в разд. 5.
3.1.7 Конкретные условия данной закупки приведены в разд. 6.
3.1.8 Формы документов, которые необходимо подготовить и включить в состав заявки, приведены в разд. 7.
3.1.9 Проект договора, который планируется заключить по результатам данной закупки, включая форму, сроки и порядок оплаты, приведен в разделе 8 настоящей Документации.
3.1.10 Установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемой продукции потребностям Заказчика, изложены в разделе 9 настоящей Документации.
3.1.11 Все ссылки, используемые в настоящей документации о закупке, относятся к соответствующим пунктам и разделам настоящей документации о закупке, если прямо не предусмотрено иное. Ссылки на пункты Информационной карты содержат соответствующую оговорку. Ссылки на статьи, пункты и разделы, используемые в проекте договора и в технической части документации о закупке, относятся соответственно к статьям, пунктам и разделам проекта договора и технической части документации о закупке.
3.1.12 Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, а победитель закупки, дополнительно, – с заключением и исполнением договора. Участник не вправе требовать от Заказчика, Заказчика компенсации понесенных расходов независимо от хода и итогов закупки, а также возврата материалов и документов, входящих в состав заявки.
[bookmark: _Toc534641100][bookmark: _Toc415874645]3.2  Правовой статус процедуры и документов
3.2.1 Проведение данной процедуры регулируется нормами, предусмотренными Законом 223-ФЗ и Положением о закупке (в редакции, действующей на дату официального размещения извещения).
3.2.2 Заключенный по результатам закупки договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.
3.2.3 Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия председателя, членов, секретаря ЗК и иных работников Заказчика и Заказчика относительно условий, сроков проведения, предмета настоящей закупки носят исключительно информационный характер. Единственным доказательством для участника закупки его права на заключение договора является официально размещенный протокол, содержащий соответствующее решение.
[bookmark: _Toc534641106][bookmark: _Ref440552819][bookmark: _Toc415874655][bookmark: _Ref314161335][bookmark: _Toc98253982][bookmark: _Toc69728963][bookmark: _Toc57314640][bookmark: _Toc55305378][bookmark: _Ref55300680]РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ
0. [bookmark: _Toc311803555][bookmark: _Toc69728964][bookmark: _Toc57314641][bookmark: _Toc55305379][bookmark: _Toc55285342][bookmark: _Toc55193148][bookmark: _Toc518119235][bookmark: _Ref440305687][bookmark: _Toc534641107][bookmark: _Toc415874656][bookmark: _Ref312891719]Общий порядок проведения закупки
0. Закупка проводится в следующем порядке:
0. Официальное размещение извещения и документации о закупке (подраздел 4.2);
0. Разъяснение документации о закупке. Внесение изменений в извещение и/или документацию о закупке (при необходимости) (подразделы 4.3-4.4);
0. Продление срока подачи заявок (при необходимости) (пункт 4.4.2);
0. Подготовка заявок участниками закупки (подразделы 4.5 – 4.8);
0. Подача заявок участниками закупки, в том числе их изменение или отзыв, прием заявок (при необходимости) (подразделы 4.9 – 4.10);
0. [bookmark: _Toc412754899][bookmark: _Toc412551483][bookmark: _Toc412543738][bookmark: _Toc412218452][bookmark: _Toc285999969][bookmark: _Toc412128003][bookmark: _Toc285977840][bookmark: _Toc412111236][bookmark: _Toc411949596][bookmark: _Toc285801569][bookmark: _Toc411941121][bookmark: _Toc411882111][bookmark: _Toc411632202][bookmark: _Toc411626659][bookmark: _Toc411279933][bookmark: _Toc410920293][bookmark: _Toc410911195][bookmark: _Toc410910922][bookmark: _Toc410908129][bookmark: _Toc410907940][bookmark: _Toc410902929][bookmark: _Toc409908757][bookmark: _Toc283764423][bookmark: _Toc409812194][bookmark: _Toc409807475][bookmark: _Toc409721757][bookmark: _Toc409720670][bookmark: _Toc409721539][bookmark: _Toc409715522][bookmark: _Toc409711802][bookmark: _Toc409703638][bookmark: _Ref409690716][bookmark: _Toc409474780][bookmark: _Toc409630192][bookmark: _Toc409528489]Рассмотрение заявок (этап закупки). Допуск к участию в закупке (подраздел 4.11);
0. [bookmark: _Toc412754900][bookmark: _Toc412551484][bookmark: _Toc412543739][bookmark: _Toc412218453][bookmark: _Toc285999970][bookmark: _Toc412128004][bookmark: _Toc285977841][bookmark: _Toc412111237][bookmark: _Toc411949597][bookmark: _Toc285801570][bookmark: _Toc411941122][bookmark: _Toc411882112][bookmark: _Toc411632203][bookmark: _Toc411626660][bookmark: _Toc411279934][bookmark: _Toc410920294][bookmark: _Toc410911196][bookmark: _Toc410910923][bookmark: _Toc410908130][bookmark: _Toc410907941][bookmark: _Toc410902930][bookmark: _Ref410843009][bookmark: _Toc409908758][bookmark: _Toc283764424][bookmark: _Toc409812195][bookmark: _Toc409807476][bookmark: _Toc409721758][bookmark: _Toc409720671][bookmark: _Toc409721540][bookmark: _Toc409715523][bookmark: _Toc409711803][bookmark: _Toc409703639][bookmark: _Toc409630194][bookmark: _Toc409528491][bookmark: _Toc409474782]Оценка и сопоставление заявок (этап закупки). Выбор победителя закупки и подведение итогов закупки (подраздел 4.12);
0. Переторжка (при принятии ЗК решения о проведении переторжки) (подраздел 4.13);
0. Заключение договора (подразделы 4.16), в том числе с соблюдением требований к обеспечению исполнения договора (при наличии таких требований) (подраздел 4.17).

[bookmark: _Ref312927577][bookmark: _Toc534641108][bookmark: _Toc415874657][bookmark: _Ref415753081]4.2 Официальное размещение извещения и документации о закупке
[bookmark: _Ref413755480][bookmark: _Ref125823280]4.2.1 Извещение и документация о закупке официально размещены и доступны для ознакомления без взимания платы в любое время с момента официального размещения извещения. Официальным источником информации о закупке является источник, указанный в Информационной карте.
4.2.2 Предоставление документации о закупке в печатной форме (на бумажном носителе) не осуществляется.
4.2.3 В случае, если для участия в закупке иностранному поставщику (исполнителю, подрядчику) потребуется документация о закупке на иностранном языке, перевод на иностранный язык такой поставщик (исполнитель, подрядчик) осуществляет самостоятельно за свой счет, если иное не установлено в извещении. При этом официальным считается русский язык.

[bookmark: _Toc534641109][bookmark: _Toc415874658][bookmark: _Ref415073891][bookmark: _Ref414292258][bookmark: _Toc412754895][bookmark: _Toc412551479][bookmark: _Toc412543734][bookmark: _Toc412218448][bookmark: _Toc285999965][bookmark: _Toc412127999][bookmark: _Toc285977836][bookmark: _Toc412111232][bookmark: _Toc411949592][bookmark: _Toc285801565][bookmark: _Toc411941117][bookmark: _Toc411882107][bookmark: _Toc411632198][bookmark: _Toc411626655][bookmark: _Toc411279929][bookmark: _Toc410920289][bookmark: _Toc410911191][bookmark: _Toc410910918][bookmark: _Toc410908125][bookmark: _Toc410907936][bookmark: _Toc410902925][bookmark: _Toc409908753][bookmark: _Toc283764419][bookmark: _Toc409812190][bookmark: _Toc409807471][bookmark: _Toc409721753][bookmark: _Toc409720666][bookmark: _Toc409721535][bookmark: _Toc409715518][bookmark: _Toc409711798][bookmark: _Toc409703634][bookmark: _Toc409474776][bookmark: _Toc409630188][bookmark: _Toc409528485]4.3 Разъяснение документации о закупке
[bookmark: _Ref455177037][bookmark: _Ref409637197]4.3.1 Поставщик (исполнитель, подрядчик), заинтересованный в предмете закупки, вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения и (или) документации о закупке, начиная с момента официального размещения извещения и документации о закупке, в срок не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок.
4.3.2 Запрос разъяснений направляется в виде официального письма, подписанного участником закупки, в адрес заказчика на бумажном носителе или посредством электронной почты по адресу электронной почты Info@vyborgteploenergo.ru в виде скан-образа такого письма. Настоящей документацией не устанавливаются требования к содержанию и форме такого письма.
[bookmark: _Ref412115158]4.3.3 Заказчик вправе не предоставлять разъяснения по запросам, поступившим с нарушением сроков, установленных в п. 4.3.1. В разъяснении указывается предмет запроса без указания лица, направившего такой запрос, а также дата поступления запроса.
4.3.4 Заказчик вправе без получения запросов от участников закупки по собственной инициативе выпустить и официально разместить разъяснения документации о закупке.
4.3.5 Даты начала и окончания срока предоставления разъяснений документации о закупке установлены в соответствии с Информационной картой.
4.3.6 Разъяснение положений документации о закупке не должно изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. При этом участники закупки обязаны учитывать разъяснения Заказчика при подготовке своих заявок.
4.3.7 В случае получения участником закупки любой иной информации в отношении условий проводимой закупки в порядке, не предусмотренном настоящим подразделом, такая информация не считается официальной, и участник закупки не вправе на нее ссылаться.

[bookmark: _Toc534641110][bookmark: _Toc415874659][bookmark: _Ref414039231][bookmark: _Toc412754896][bookmark: _Toc412551480][bookmark: _Toc412543735][bookmark: _Toc412218449][bookmark: _Toc285999966][bookmark: _Toc412128000][bookmark: _Toc285977837][bookmark: _Toc412111233][bookmark: _Toc411949593][bookmark: _Toc285801566][bookmark: _Toc411941118][bookmark: _Toc411882108][bookmark: _Toc411632199][bookmark: _Toc411626656][bookmark: _Toc411279930][bookmark: _Toc410920290][bookmark: _Toc410911192][bookmark: _Toc410910919][bookmark: _Toc410908126][bookmark: _Toc410907937][bookmark: _Toc410902926][bookmark: _Toc409908754][bookmark: _Toc283764420][bookmark: _Toc409812191][bookmark: _Toc409807472][bookmark: _Toc409721754][bookmark: _Toc409720667][bookmark: _Toc409721536][bookmark: _Toc409715519][bookmark: _Toc409711799][bookmark: _Toc409703635][bookmark: _Toc409630189][bookmark: _Toc409528486][bookmark: _Toc409474777]4.4  Внесение изменений в извещение, документацию о закупке
[bookmark: _Ref412114827]4.4.1 Заказчик вправе по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки принять решение о внесении изменений в извещение, документацию о закупке в любой момент до окончания срока подачи заявок. Изменение предмета закупки не допускается.
[bookmark: _Ref536009200]4.4.2 В случае внесения изменений в извещение, документацию о закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений, до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие закупке. В течение 3 (трех) дней с момента принятия ЗК решения о внесении изменений, но в любом случае не позднее даты окончания срока подачи заявок такие изменения официально размещаются Заказчиком в тех же источниках, что и извещение и документация о закупке. При этом официальному размещению подлежит корректировка карточки извещения и/или обновленная версия документации о закупке, а также перечень внесенных изменений в них.

[bookmark: _Toc418282159][bookmark: _Ref56229154][bookmark: _Toc57314645][bookmark: _Toc311975315][bookmark: _Toc415874660][bookmark: _Toc534641111][bookmark: _Ref313172693][bookmark: _Ref313227280]4.5 Общие требования к заявке 
[bookmark: _Ref414040730]4.5.1 Участник закупки должен подготовить заявку в соответствии с образцами форм, установленными в разделе 7 настоящей Документации, предоставив полный комплект документов согласно перечню, определенному в приложении № 1 к Информационной карте.
[bookmark: _Ref414897477]4.5.2 Каждый участник закупки вправе подать только одну заявку. При получении двух и более заявок от одного участника закупки в рамках одного лота все поданные им заявки подлежат отклонению.
4.5.3 Все документы, входящие в состав заявки представляются на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки, составленных на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением нотариально заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. Документы, предоставляемые участниками-нерезидентами РФ должны содержать апостиль или легализованы в установленном порядке. Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается Заказчиком как предоставление недостоверных сведений в составе заявки.
4.5.4 Участник закупки присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
[bookmark: _Ref415862122][bookmark: _Ref414040891]4.5.5 Заявка должна быть действительна в течение срока проведения закупки до истечения срока, отведенного на заключение договора, но в любом случае не менее, чем в течение 60 (шестидесяти) дней с даты окончания срока подачи заявок.
4.5.6 Все суммы денежных средств в заявке должны быть выражены в валюте, установленной в Разделе 6 (Информационная карта). 
4.5.7 Помимо общих требований к формированию заявки, участнику закупки необходимо руководствоваться конкретными требованиями, изложенными в приложении № 1 к Информационной карте, а также в инструкциях по заполнению форм. Нарушение участником закупки требований к составу, содержанию заявки, установленных документацией о закупке, является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.
[bookmark: _Toc415874661][bookmark: _Ref414297932][bookmark: _Ref415072934][bookmark: _Toc415874662][bookmark: _Toc534641112]4.6 Требования к описанию продукции
4.6.1 Описание продукции должно быть подготовлено участником закупки в соответствии с требованиями , указанными в Техническом задании.
4.6.2 При описании продукции участник закупки обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям документации о закупке в отношении всех показателей, которые установлены Техническим заданием.
4.6.3 При описании продукции участником закупки должны указываться точные, конкретные, однозначно трактуемые и не допускающие двусмысленного толкования показатели, за исключением случаев, когда допускается представление описания в ином порядке. 
4.6.4 В случае если указаны товарные знаки, знаки обслуживания, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования мест происхождения товара или наименования производителей, сопровождаемые словами «или эквивалент», участник закупки при описании продукции обязан подтвердить соответствие предлагаемой продукции показателям эквивалентности, установленным в документации о закупке.
4.6.5  При описании продукции участник закупки вправе использовать только общеизвестные (стандартные) показатели, термины и сокращения в соответствии с законодательством Российской Федерации, документами национальной системы стандартизации, техническими регламентами Таможенного союза и требованиями настоящей документации о закупке.
4.6.6 Нарушение участником закупки требований к описанию продукции, установленных документацией, является основанием для отклонения заявки участника закупки.

[bookmark: _Toc415874663][bookmark: _Toc415874664][bookmark: _Toc415874665][bookmark: _Toc534641115][bookmark: _Toc415874668][bookmark: _Ref416087557][bookmark: _Ref414292290]4.7 Сведения о начальной (максимальной) цене 
4.7.1 Сведения о НМЦ в извещении указываются одним из двух способов:
(1)начальная (максимальная) цена договора;
(2)в случае проведения закупки с целью заключения договора с единичными расценками без фиксированного объема продукции – максимальное значение цены договора; 
4.7.2 Сведения о НМЦ в Информационной карте указываются одним из двух способов: 
(1)начальная (максимальная) цена договора;
(2)в случае проведения закупки с целью заключения договора с единичными расценками без фиксированного объема продукции, один из следующих вариантов:
формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора; 
НМЦед или сумма НМЦед и максимальное значение цены договора.
4.7.3 Способ указания сведений о НМЦ в соответствии с пунктом 4.7.2 напрямую влияет на порядок оценки и сопоставления заявок, указанный в подразделе 4.12, и находится в прямой зависимости с таким порядком.
4.7.4 Сведения о НМЦ указываются с учетом всех расходов, налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства РФ, являются конечными и не могут быть превышены при заключении договора по итогам закупки. В случае проведения закупки по нескольким лотам в извещении и документации о закупке сведения о НМЦ указывается для каждого лота отдельно.
[bookmark: _Ref488139072][bookmark: _Toc534641116]4.7.5 Ценовое предложение участника закупки в составе заявки о цене договора (лота), цене единицы продукции, превышающее НМЦД, НМЦед, является основанием для отклонения такой заявки.

[bookmark: _Toc534641117][bookmark: _Ref419804915][bookmark: _Ref416087512][bookmark: _Toc415874669]4.8 Обеспечение заявки 
4.8.1 Участник закупки должен в срок не позднее времени и даты срока окончания подачи заявок предоставить обеспечение заявки в форме и в размере, указанные в Информационной карте, если такое требование установлено документацией о закупке.
[bookmark: _Ref412543568]4.8.2 Требование об обеспечении заявки в равной мере распространяется на всех участников закупки.
4.8.3 Предоставление обеспечения заявки осуществляется по форме, предусмотренной      Информационной картой. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки осуществляется на счет, указанный в п. 4.8.9 настоящей документации, или путем предоставления банковской гарантии.
4.8.4 Возврат участнику закупки денежных средств, перечисленных им в качестве обеспечения заявки на участие в закупках, производится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня:
(1)принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки - участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки;
(2)получения опоздавшей заявки в случае, если она поступила после принятия решения об отказе от проведения закупки – участнику закупки, заявка которого была получена после принятия решения об отказе от проведения закупки;
(3)поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре закупки - участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки;
(4)подписания протокола подведения итогов конкурентной закупочной процедуры:
                 а)участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема;
                 б)участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в процедуре закупки;
                 в)участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали победителями закупки, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя закупки, заявке которого был присвоен второй номер;
(5)заключения договора победителю закупки;
(6)заключения договора участнику закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер;
(7)принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре закупки – единственному участнику закупки, заявка которого была признана ЗК не соответствующей требованиям документации о закупке;
(8)заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации о закупке, – такому участнику;
(9)заключения договора с единственным допущенным к участию в процедуре закупки участником – такому участнику;
(10)принятия решения о незаключении договора (но не более 20 (двадцати) дней с даты подписания протокола подведения итогов закупки) с участником, единственно допущенным к участию в процедуре закупки или подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации о закупке, такому участнику;
(11)признания закупки несостоявшейся – участнику, которому обеспечение не было возвращено по иным основаниям.
4.8.5 Обеспечение заявки не возвращается в следующих случаях:
(1)уклонение участника закупки от заключения договора;
(2)отказ участника закупки от заключения договора;
(3)не предоставление или предоставление с нарушением условий, установленных документацией о закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).
4.8.6 В случае поступления жалобы на действия (бездействие) Заказчика, Заказчика, ЗК, срок, начиная с которого участник получает возможность возврата ему обеспечения, переносится на количество дней рассмотрения жалобы до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы.
[bookmark: _Ref66291811]4.8.7 Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки:  ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербурге, р.с.40702810062110000252, БИК 044030704
ИНН 4704062064/КПП 470401001, кор.счет 30101810200000000704

[bookmark: _Toc534641118][bookmark: _Toc415874670][bookmark: _Ref414292319]4.9 Подача заявок
4.9.1 Подача заявки означает, что участник закупки изучил Положение о закупке, настоящую Документацию о закупке (включая все приложения), а также изменения и разъяснения к ней, и безоговорочно согласен с условиями участия в закупке, содержащимися в извещении и в документации о закупке.
[bookmark: _Ref409441948]4.9.2 Участник закупки вправе подать заявку в любое время начиная с даты официального размещения извещения и до установленных в Информационной карте даты и времени окончания срока подачи заявок. После окончания срока подачи заявок заявки не принимаются.
4.9.3 Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки. Такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.
4.9.4 Заявка подается по адресу, указанному в Информационной карте.
[bookmark: _Toc534641119][bookmark: _Toc415874671][bookmark: _Ref414994625]
4.10 Изменение или отзыв заявки 
4.10.1 Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку в любое время до установленных в Информационной карте даты и времени окончания срока подачи заявок.
4.10.2 Изменение заявки осуществляется путем направления участником в адрес заказчика измененной заявки. На конверте или в емкости, в которую упакована совокупность конвертов, указывается надпись «Измененная заявка на участие в закупке» без указания наименования участника, подающего такую измененную заявку. Заявка, поданная первоначально, не рассматривается заказчиком и возвращается участнику закупки после проведения закупки.
4.10.3 Отзыв заявки осуществляется путем направления участником в адрес заказчика официального письма на бумажном носителе, оформленного на бланке организации и подписанного лицом, подписавшим заявку, с уведомлением о том, что поданная им заявка отзывается. В состав такого официального письма должна быть включена фраза «Просим считать заявку на участие в закупке № ______, поданную нами, отозванной», с обязательным указанием номера такой закупки в ЕИС.
[bookmark: _Toc534641121][bookmark: _Ref314266065][bookmark: _Toc415874673][bookmark: _Ref415833947][bookmark: _Toc312338870]
4.11 Рассмотрение заявок 
4.11.1 Рассмотрение заявок осуществляется в сроки, установленные извещением и Информационной картой.
4.11.2 В рамках рассмотрения заявок ЗК принимает решение о признании заявок соответствующими либо не соответствующими требованиям, установленным документацией о закупке 
4.11.3 Участники закупки, заявки которых признаны соответствующими требованиям документации о закупке, допускаются к оценке и сопоставлению заявок. Участники закупки, заявки которых признаны не соответствующими требованиям документации о закупке, в дальнейшей процедуре закупки не участвуют.
4.11.4 Рассмотрение заявок производится ЗК только на основании анализа представленных в составе заявок документов и сведений.
4.11.5 На этапе рассмотрения заявок ЗК вправе проверить актуальность и достоверность предоставленных в составе заявки документов и сведений путем использования официальных сервисов органов государственной власти или иным законным способом.
[bookmark: _Ref534647077][bookmark: _Ref299572512]4.11.6 В случае выявления в ходе рассмотрения заявок арифметических и грамматических ошибок в заявке (Технико-коммерческое предложение) Заказчик руководствуется следующими правилами:
(1)при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная цифрами;
[bookmark: _Ref66290141](2)при наличии разночтений между предложением участника закупки в отношении общей цены продукции и значением, получаемым путем умножения цен единиц продукции на количество (объем) таких единиц, к рассмотрению, оценке и сопоставлению принимается предложение в отношении общей цены такой продукции, указанное в заявке;
[bookmark: _Ref66290146](3)при наличии разночтений между предложением участника в отношении общей итоговой цены, указанной в заявке, и значением, получаемым путем суммирования общих сумм по каждой строке (значение, получаемое путем умножения цен единиц продукции на количество (объем) таких единиц), к рассмотрению, оценке и сопоставлению принимается общая итоговая цена, указанная в заявке;
(4)при наличии ошибок в расчете общей итоговой цены в части вычисления суммы НДС, а также суммирования цен без НДС и суммы НДС, к рассмотрению, оценке и сопоставлению принимается общая итоговая цена, включающая в себя все налоги в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, в части вычисления суммы НДС и общей итоговой цены без НДС – значения, являющиеся верными в соответствии с налоговым законодательством РФ; 
Правила применяются только в случае наличия арифметических ошибок. При этом под арифметическими ошибками в рамках указанных подпунктов подразумеваются расчетные ошибки, приводящие к указанию числовых значений, отличающихся от истинных в большую или меньшую сторону не более чем на 1 % (одного процента). Наличие ошибок, приводящих к указанию числовых значений, отличающихся от истинных в большую или меньшую сторону более чем на 1 % (один процент), приравниваются к факту указания в составе заявки недостоверных сведений.
4.11.7 Участники закупки не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении заявок, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу заявок.
[bookmark: _Ref409636113][bookmark: _Ref300579486]4.11.8 ЗК отклоняет заявку участника закупки по следующим основаниям:
(1)непредставление в составе заявки документов и сведений, требования о представлении которых предусмотрены извещением и (или) документацией о закупке;
(2)несоответствие участника закупки требованиям извещения и (или) документации о закупке;
(3)несоответствие предложения участника в отношении предмета закупки требованиям извещения и (или) документации о закупке;
(4)несоблюдение требований, установленных извещением и (или) документацией о закупке, к описанию предлагаемых в составе заявки товаров, работ, услуг;
(5)несоответствие ценового предложения требованиям извещения и (или) документации о закупке, в том числе наличие ценового предложения, превышающего размер начальной (максимальной) цены договора или, при проведении рамочной закупки в соответствии с разделом 15 Положения о закупке, ценового предложения, превышающего значения, установленные с учетом упомянутого раздела;
(6)несоблюдение требований, предусмотренных в извещении и (или) документации о закупке в соответствии с разделом 16 Положения о закупке, при применении соответствующих элементов;
(7)наличие в составе заявки недостоверных сведений.
Отклонение заявки участника закупки по иным основаниям не допускается.
4.11.9  По итогам рассмотрения заявок ЗК составляется протокол рассмотрения заявок, который размещается в ЕИС.

[bookmark: _Toc534641122][bookmark: _Ref313834186][bookmark: _Ref414020540][bookmark: _Toc415874675][bookmark: _Ref415252233]4.12  Оценка и сопоставление заявок 
4.12.1 Оценка и сопоставление заявок и подведение итогов закупки проводится в месте и в сроки, установленные извещением и Информационной картой.
4.12.2 Оценка и сопоставление заявок осуществляются в соответствии с критериями оценки (включая подкритерии оценки, а также содержание и коэффициент значимости (весомости) каждого критерия / подкритерия оценки) и в порядке, установленными приложением № 2 к Информационной карте. Применение иного порядка и/или критериев оценки, кроме предусмотренных в настоящей Документации о закупке, не допускается.
[bookmark: _Toc534641123][bookmark: _Toc415874674][bookmark: _Ref313834143]4.12.3 Оценка и сопоставление заявок на участие закупке (далее в подразделе – оценка заявок), допущенных к участию закупке по итогам рассмотрения заявок, осуществляется закупочной комиссией заказчика.
4.12.4 Срок оценки заявок не может превышать 20 дней с даты рассмотрения заявок.
4.12.5 Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые были отклонены на этапе (в процессе) рассмотрения заявок.
4.12.6  Если в ходе рассмотрения заявок к участию в закупке была допущена заявка только одного участника закупки, оценка такой заявки не проводится.
4.12.7 Оценка заявок осуществляется в соответствии с критериями оценки заявок и порядком оценки заявок, указанными в настоящей Документации о закупке.
4.12.8 Комиссия вправе привлекать экспертов, иных компетентных лиц к оценке и сопоставлению заявок, при условии, что такие лица не являются заинтересованными в результатах определения победителя закупки.
4.12.9 Заявке на участие в закупке, получившей наибольшее количество баллов по результатам оценки заявок (наибольший рейтинг заявки) в соответствии с порядком такой оценки, присваивается первый порядковый номер. Участник закупки, подавший заявку, которой по результатам оценки заявок присвоен первый порядковый номер, является победителем закупки.
[bookmark: _Ref63977274]4.12.10 В случае если несколько заявок получили одинаковое количество баллов (одинаковый рейтинг заявок), меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других, содержащих такое же количество баллов.
4.12.11 На этапе оценки заявок комиссия вправе принять решение об отстранении участников закупки, чьи заявки были допущены по результатам рассмотрения заявок, если в ходе осуществления оценки заявок были выявлены факты, не учтенные или неизвестные закупочной комиссии при принятии решений о допуске и отклонении заявок на участие в закупке в ходе их рассмотрения. Отстранение участников закупки может осуществляться только по основаниям, предусмотренным пунктом  настоящей Документации.
4.12.12 Сведения об отстранении участников закупки с указанием причин такого отстранения, указывается в протоколе оценки и сопоставления заявок. Оценка заявок отстраненных участников закупки не осуществляется.
[bookmark: _Ref66289305]
4.13 Переторжка
[bookmark: _Toc415874676][bookmark: _Toc415874677][bookmark: _Toc534641124]4.13.1 Переторжка является отдельным этапом закупки, который может быть проведен только после этапа оценки и сопоставления заявок. Переторжка может проводиться только в случае наличия не менее 2 (двух) заявок, которые не были отклонены по результатам рассмотрения заявок.
4.13.2 Переторжка проводится в заочной форме.
4.13.3  При проведении заочной переторжки участники закупки получают возможность добровольного улучшения первоначально поданного ценового предложения и (или) предложения в отношении условий исполнения договора, являющихся неценовыми критериями оценки и сопоставления заявок. Порядок направления улучшенных (окончательных) предложений аналогичен порядку подачи заявок на участие в закупке, с учетом требования о наличии в составе таких улучшенных (окончательных) предложений только тех сведений, которые направлены на улучшение первоначальных предложений.
[bookmark: _Ref66281984]4.13.4 Решение о проведении переторжки, при принятии такого решения, указывается в протоколе оценки и сопоставления заявок с одновременным указанием следующих сведений:
(1)форма проведения переторжки;
(2)дата начала и дата окончания этапа переторжки;
(3)дата, время проведения переторжки (подачи улучшенных (окончательных) предложений), срок, в течение которого участники закупки могут направлять свои улучшенные (окончательные) предложения;
(4)указание на условия заявки, которые могут быть изменены (улучшены) в ходе проведения переторжки (ценовое предложение и (или) предложение в отношении условий исполнения договора, являющихся неценовыми критериями оценки и сопоставления заявок);
(5)иные сведения о проведении переторжки, которые заказчик посчитает нужным включить (при необходимости).
4.13.5  Без наличия указанных в настоящем пункте сведений в указанном протоколе проведение переторжки не допускается.
4.13.6 Участие в переторжке является добровольным. Если участник закупки не участвовал в переторжке, его первоначальное предложение признается улучшенным (окончательным).
[bookmark: _Ref66281990]4.13.7  В случае проведения переторжки в порядок проведения закупки включаются два этапа:
(1)этап проведения переторжки (этап переторжки), в ходе которого осуществляется подача участниками закупки улучшенных (окончательных) предложений в соответствии с условиями проведения переторжки. По результатам такого этапа комиссией не позднее даты окончания этапа переторжки, указанного в протоколе оценки заявок (или, в случае объединения этапа рассмотрения заявок и этапа оценки заявок в один, в протоколе рассмотрения и оценки заявок) оформляется протокол проведения переторжки, который должен включать в себя, в том числе, сведения о предложениях, поданных в ходе проведения переторжки;
(2)этап оценки и сопоставления заявок, содержащих окончательные (улучшенные) предложения участников закупки (этап оценки и сопоставления заявок по итогам переторжки), в ходе которого осуществляется оценки и сопоставления заявок с учетом поданных в ходе переторжки окончательных (улучшенных) предложений. По результатам такого этапа комиссией оформляется протокол такой оценки и сопоставления заявок, который должен включать в себя, в том числе, сведения об участниках, которые не участвовали в переторжке; данный протокол является итоговым.
4.13.8 В протоколе оценки и сопоставления заявок с учетом улучшенных (окончательных) предложений может быть указано решение заказчика о проведении повторной переторжки. Количество проводимых переторжек не ограничивается.
4.13.9 Победителем закупки, проведенной с применением (проведением) переторжки, признается участник закупки, заявка которого заняла первое место по итогам ранжирования улучшенных (окончательных) предложений. В случае если несколько (улучшенных) окончательных предложений получили одинаковое количество баллов (или, при проведении запроса котировок или аукциона, в нескольких окончательных предложениях указано минимальное ценовое предложение), меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке участника, чье улучшенное (окончательное) предложение было сделано ранее других улучшенных (окончательных) предложений.

4.14 Отмена закупки
4.14.1 Заказчик вправе принять решение об отмене закупки в любой момент до наступления времени и даты окончания срока подачи заявок.
4.14.2 Решение об отмене закупки включает в себя основание для принятия решения в соответствии с нормами Положения о закупке и оформляется в виде извещения об отмене закупки, подписываемого председателем ЗК или лицом, исполняющим его функции.
4.14.3 Извещение об отмене закупки официально размещается в день принятия такого решения, но не позднее наступления времени и даты окончания срока подачи, в источниках, в которых было официально размещено извещение.
[bookmark: _Ref475528875]4.14.4 Решение об отмене закупки может быть принято в любое время после наступления времени и даты окончания срока подачи заявок при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки.
4.14.5 Заказчик, принявший решение об отмене закупки с соблюдением требований, установленных настоящим подразделом, не несет ответственности за причиненные участникам убытки.
[bookmark: _Ref534892159][bookmark: _Ref534644635][bookmark: _Ref534641379][bookmark: _Toc534641125][bookmark: _Ref534398843][bookmark: _Toc415874679][bookmark: _Ref414292367][bookmark: _Toc412754885][bookmark: _Toc412551469][bookmark: _Toc412543724][bookmark: _Toc412218438][bookmark: _Toc285999955][bookmark: _Toc412127989][bookmark: _Toc285977826][bookmark: _Toc412111222][bookmark: _Toc411949581][bookmark: _Toc285801555][bookmark: _Toc411941106][bookmark: _Toc411882096][bookmark: _Toc411632188][bookmark: _Toc411626645][bookmark: _Toc411279919][bookmark: _Toc410920279][bookmark: _Toc410911181][bookmark: _Toc410910908][bookmark: _Toc410908115][bookmark: _Toc410907926][bookmark: _Toc410902915][bookmark: _Toc409908743][bookmark: _Toc283764409][bookmark: _Toc409812180][bookmark: _Toc409807461][bookmark: _Toc409721743][bookmark: _Toc409720656][bookmark: _Toc409721525][bookmark: _Toc409715508][bookmark: _Toc409711788][bookmark: _Toc409703624][bookmark: _Toc409630178][bookmark: _Toc409528475][bookmark: _Toc409474766]
4.15 Антидемпинговые меры при проведении закупки
[bookmark: _Ref534646043]4.15.1 Информационной карты могут быть предусмотрены одна или несколько антидемпинговых мер при предложении участником закупки демпинговой цены, определенной абзацем 9 раздела 2:
[bookmark: _Ref66291671](1)если при участии в закупке участником закупки, с которым заключается договор, предложена демпинговая цена, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о проведении закупки и/или в документации о закупке (если обеспечение предусмотрено), но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).
Обеспечение исполнения договора в соответствии с настоящим подпунктом предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший это требование, признается уклонившимся от заключения договора;
[bookmark: _Ref66291684](2)установление порядка оценки заявок участников закупки по ценовым критериям с применением коэффициента, значение которого ставится в зависимость от ценового предложения участника закупки согласно приложению № 2;
[bookmark: _Ref66290488](3)установление требований к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение о демпинговой цене (если на участие в закупке подана такая заявка), о наличии в составе такой заявки обоснования предложенной демпинговой цены, которое может включать в себя:
а) гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товаров или использование товаров, применяемых при выполнении работ, оказании услуг, по предлагаемой цене;
б) расчет предложенной демпинговой цены и ее обоснование, отличный от локального сметного расчета (при наличии) или аналогичного по своему содержанию документа, призванный уточнить, конкретизировать, детализировать сведения, содержащиеся в заявке участника;
в) заключение о результатах экспертизы сметной стоимости.
4.15.2 Обоснование, расчеты и заключения представляются участником закупки, предложившим демпинговую цену, в составе заявки. В случае невыполнения таким участником этого требования или признания ЗК предложенной демпинговой цены необоснованной, заявка на участие в закупке такого участника отклоняется.
4.15.3   Если демпинговая цена была предложена только в ходе проведения переторжки (не в первоначальном предложении), антидемпинговые меры не применяются.
4.15.4 Антидемпинговые меры, не предусмотренные Информационной картой, не могут быть применены Организатором ни при каких обстоятельствах. Антидемпинговые меры применяются ко всем участникам, предложившим демпинговую цену.
4.15.5 В случае признания победителя закупки уклонившимся от заключения договора на участника закупки, с которым в соответствии с настоящей Документацией заключается договор, также распространяются установленные настоящим разделом требования в полном объеме, при применении антидемпинговых мер.
[bookmark: _Toc276141213][bookmark: _Toc276577632][bookmark: _Toc263441567][bookmark: _Toc269476359][bookmark: _Toc312338871][bookmark: _Toc415874682][bookmark: _Ref313834245][bookmark: _Ref414297813][bookmark: _Toc534641127][bookmark: _Ref534791590][bookmark: _Toc269835279][bookmark: _Toc270595288][bookmark: _Toc271294290]
4.16 Заключение договора
[bookmark: _Toc518558318][bookmark: _Toc518558319][bookmark: _Toc518558320][bookmark: _Toc518558321][bookmark: _Toc518558322][bookmark: _Toc518558323][bookmark: _Toc518558324]4.16.1 	Договор заключается исключительно по форме, предусмотренной информационной картой.
4.16.2 	Условия договора, заключаемого по результатам проведения закупки, формируются путем внесения в проект договора (в частности – в те положения проекта договора, которые не определены заказчиком заранее) условий, предложенных участником закупки (если иной порядок формирования таких условий не предусмотрен извещением и (или) документацией о закупке), с которым заключается договор, и сведений о таком участнике закупки.
4.16.3 	При заключении договора его цена не может превышать начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора, указанную в извещении проведении закупки и (или) в документации о закупке.
[bookmark: _Ref66287114]4.16.4 	Договор заключается в порядке, предусмотренном пунктами 4.16.5 – 4.16.8.
4.16.5 	Заказчик направляет проект договора участнику закупки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования итогового протокола в ЕИС.
[bookmark: _Ref66290632]4.16.6 	В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения заказчиком проекта договора участник закупки осуществляет одно из двух действий:
[bookmark: _Ref66290654]1)	подписывает указанный проект договора, а также осуществляет предоставление обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено в Информационной карте.
[bookmark: _Ref66290668]2)	не подписывает такой проект договора и направляет заказчику протокол разногласий по проекту договора, в котором указываются имеющиеся у участника закупки замечания в отношении условий проекта договора, которые не соответствуют извещению, документации о конкурентной закупке и заявке участника закупки.
[bookmark: _Ref66290691]4.16.7  	В течение 3 (трех) дней со дня наступления одного из событий, предусмотренных подпунктом 4.16.6 настоящей Документацией, заказчик осуществляет одно из двух действий:
1)	при наступлении события, предусмотренного подпунктом 1 подпункта 4.16.6, подписывает подписанный участником закупки проект договора;
[bookmark: _Ref66290687]2)	при наступлении события, предусмотренного подпунктом 2 подпункта 4.16.6 , осуществляет одно из следующих действий:
а)	направляет участнику закупки доработанный с учетом содержащихся в протоколе разногласий замечаний проект договора – в случае принятия и учета содержащихся в нем замечаний;
б)	направляет участнику закупки доработанный с учетом содержащихся в протоколе разногласий отдельных замечаний проект договора, а также документ, в котором содержатся причины отказа учесть частично содержащиеся в протоколе разногласий отдельные замечания – в случае частичного принятия и учета отдельных замечаний и отказа учесть иные замечания;
в)	направляет участнику закупки неизмененный проект договора, а также документ, в котором содержатся причины отказа учесть содержащиеся в протоколе разногласий замечания – в случае отказа учесть все замечания, содержащиеся в протоколе разногласий.
4.16.8 	 При осуществлении заказчиком одного из действий, предусмотренных подпунктом 2 подпункта 4.16.7 , участник закупки обязан подписать повторно направленный (измененный или неизмененный) заказчиком проект договора в течение 2 (двух) дней со дня его направления. Заказчик в этом случае подписывает проект договора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания повторно направленного проекта договора участником закупки, но не позднее даты истечения срока заключения договора в соответствии с пунктом 4.16.9 настоящей Документацией.
Действия, описанные в настоящем подразделе, осуществляются путем передачи соответствующих документов на бумажном носителе, при этом подписанный участником закупки проект договора предоставляется заказчику в двух идентичных экземплярах.
[bookmark: _Ref66286912]4.16.9 	Договор по результатам конкурентной закупки может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола. В случаях необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством РФ заключения договора или обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии, договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии.
4.16.10 	В случае не направления подписанного договора заказчику в установленные настоящей Документацией сроки, или не предоставления обеспечения исполнения договора в предусмотренные настоящим подразделом сроки, победитель или иной участник, с которым было принято решение о заключении договора в соответствии с настоящей Документацией считается уклонившимся от подписания договора.
[bookmark: _Ref66287033]4.16.11 В заключении договора с победителем или иным участником закупки, с которым было принято решение о заключении договора в соответствии с настоящей Документацией, может быть отказано по основаниям, предусмотренным настоящей Документацией, если в ходе заключения договора были выявлены факты, не учтенные или неизвестные закупочной комиссии при принятии решений о допуске и отклонении заявок на участие в закупке в ходе их рассмотрения; а также при наличии обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих заключению договора по результатам проведенной закупки.
4.16.12 	При принятии решения в соответствии с пунктом 4.16.11 об отказе от заключения договора, комиссия в лице всех присутствующих членов комиссии оформляет в день принятия такого решения и размещает в ЕИС протокол отказа от заключения договора, в котором осуществляется указание на отказ от заключения договора с победителем или иным участником, с которым было принято решение о заключении договора в соответствии с настоящей Документацией и указание причины, на основании которой было принято решение о таком отказе;
4.16.13 	В случае отсутствия оснований для отказа в подписании договора заказчик подписывает договор с учетом требований пункта 4.16.9  настоящей Документацией.
4.16.14 	Если победитель или иной участник, с которым было принято решение о заключении договора в соответствии с настоящей Документацией, признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
4.16.15	Если победитель признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, который занял второе место, в том числе, при отказе заказчика от заключения договора с победителем в случаях, предусмотренных пунктом 4.16.11 настоящей Документацией. Заключение договора для участника закупки, который занял второе место, в случае принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником, является обязательным.
4.16.16 	В случае уклонения участника закупки, который занял второе место от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
4.16.17	При заключении договора между заказчиком и участником закупки, обязанным заключить договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий в соответствии с пунктом 4.16.6 настоящей Документацией), направленные на уточнение несущественных условий договора. Заказчик и участник закупки вправе согласовать единичные расценки (цены единиц товаров, работ, услуг) способом, отличным от указанного в заявке, при условии не установления требований к формированию ценового предложения в соответствии с пунктом 10 Информационной карты.
4.16.18 При заключении договора не в электронной форме порядок его заключения аналогичен, с учетом следующих особенностей: действия могут осуществляться посредством электронной почты или путем передачи соответствующих документов на бумажном носителе; при этом подписанный участником закупки проект договора предоставляется заказчику в двух идентичных экземплярах.

[bookmark: _Ref314254860][bookmark: _Ref414296622][bookmark: _Toc415874684][bookmark: _Toc534641129]РАЗДЕЛ 5.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
[bookmark: _Ref414298028][bookmark: _Toc415874685][bookmark: _Toc534641130]5.1 Общие требования к участникам закупки
5.1.1 Участником закупки может быть любое юридическое лицо (или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо (или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), в том числе индивидуальный предприниматель (или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки).
[bookmark: _Ref410727001][bookmark: _Ref357679270][bookmark: _Ref358050951]5.1.2 Участники закупки должны обладать общей и специальной гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам закупки.
[bookmark: _Hlt311053359]5.1.3 Полный перечень обязательных требований к участникам закупки указан в Информационной карте.
[bookmark: _Ref410727010]5.1.4 В Информационной карте, помимо обязательных требований к участникам закупки, могут быть установлены дополнительные обязательные требования, которым должны соответствовать участники закупки.
5.1.5 Для подтверждения соответствия установленным требованиям участник закупки обязан приложить в составе заявки документы, перечисленные в приложении № 1 к информационной карте.
5.1.6 Требования, предъявляемые к участникам закупки, в равной мере распространяются на всех участников закупки.
5.1.7 Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), либо на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
[bookmark: _Ref534586433]5.1.8 Заказчик вправе предусмотреть возможность привлечения субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков) в целях исполнения обязательств по договору, являющемуся предметом закупки в Информационной карте.
[bookmark: _Toc415874686][bookmark: _Toc415874687][bookmark: _Toc415874688][bookmark: _Toc415874689][bookmark: _Toc415874690][bookmark: _Toc415874691][bookmark: _Ref415873235][bookmark: _Toc415874692][bookmark: _Ref410722900][bookmark: _Toc410902898][bookmark: _Toc410907908][bookmark: _Toc410908097][bookmark: _Toc410910890][bookmark: _Toc410911163][bookmark: _Toc410920262][bookmark: _Toc411279902][bookmark: _Toc411626628][bookmark: _Toc411632171][bookmark: _Toc411882079][bookmark: _Toc411941089][bookmark: _Toc285801538][bookmark: _Toc411949564][bookmark: _Toc412111205][bookmark: _Toc285977809][bookmark: _Toc412127972][bookmark: _Toc285999938][bookmark: _Toc412218421][bookmark: _Toc412543707][bookmark: _Toc412551452][bookmark: _Toc412754868][bookmark: _Toc534641131]
5.2 Условия участия коллективных участников
5.2.1 Для целей проведения настоящей закупки лица, выступающие на стороне одного участника закупки, рассматриваются в качестве коллективного участника закупки. Особенности требований к лицам, выступающим на стороне одного участника закупки, предусмотрены настоящим подразделом.
[bookmark: _Ref414044801]5.2.2 Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, обязаны заключить между собой соглашение, которое должно отвечать следующим требованиям:
[bookmark: _Ref414044093](1)соответствие нормам Гражданского кодекса Российской Федерации;
(2)в соглашении должны быть четко определены права и обязанности членов коллективного участника как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения договора;
[bookmark: _Ref414044101](3)в соглашении должно быть приведено четкое распределение номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника; при этом соглашением должно быть предусмотрено, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, требующих специальной правоспособности, а также реализация прав и обязанностей, требующих специальной правоспособности, осуществляются исключительно лицами, входящими в состав коллективного участника и обладающими необходимой правоспособностью;
(4)в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем будет представлять интересы каждого из лиц, входящих в состав коллективного участника;
(5)в соглашении должен быть предусмотрен механизм установления ответственности коллективного участника за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора с Заказчиком, в том числе объем ответственности каждого лица, входящего в состав коллективного участника или порядок его определения, а также порядок предъявления и рассмотрения претензий Заказчика;
[bookmark: _Ref414044104](6)соглашением должно быть предусмотрено, что каждое из лиц, входящих в состав коллективного участника, согласно на заключение с Заказчиком по итогам закупки отдельного договора в случае, если Заказчик примет такое решение, однако оно не вправе требовать от Заказчика заключения отдельных договоров по итогам закупки; в случае принятия Заказчиком решения о заключении по итогам закупки нескольких договоров по числу членов коллективного участника (с каждым членом коллективного участника) объем принимаемых обязательств и предоставляемых прав определяется в соответствии с распределением номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника, указанным в соглашении; в случае, если Заказчиком не принято такое решение, договор заключается с лидером или со множеством лиц на стороне поставщика (включая всех лиц, выступающих на стороне коллективного участника) согласно условиям документации о закупке.
5.2.3 Копия соглашения между лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, представляется в составе заявки. Также заявка должна включать сведения о распределении объемов поставок, работ, услуг внутри коллективного участника.
5.2.4 Каждый член коллективного участника должен самостоятельно отвечать требованиям, а также обладать специальной правоспособностью которая требуется в соответствии с законодательством для выполнения переданного ему объема товаров, работ, услуг согласно распределению номенклатуры и объемов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника, указанному в соглашении (иметь соответствующие действующие лицензии, свидетельства, допуски саморегулируемой организации и другие разрешительные документы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг).
5.2.5 В случае установления в Информационной карте дополнительных обязательных требований к участникам закупки такие требования предъявляются к каждому члену коллективного участника отдельно, а в части наличия исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности – только к тем членам коллективного участника, которые осуществляют непосредственную поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством.
5.2.6 В случае установления квалификационных требований к участникам закупки такие требования предъявляются к коллективному участнику закупки в целом, за исключением требований к наличию опыта успешной поставки продукции, которые должны быть выполнены каждым членом коллективного участника в соответствии с установленными ограничениями. При рассмотрении заявки коллективного участника на предмет соответствия данным квалификационным требованиям показатели, заявленные всеми членами коллективного участника, суммируются.
5.2.7 В случае несоответствия какого-либо из заявленных членов коллективного участника требованиям настоящей документации о закупке, заявка такого коллективного участника отклоняется в рамках отборочной стадии от дальнейшего участия в закупке.
5.2.8 Заявка подается лидером коллективного участника от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного участника.
5.2.9 Член коллективного участника не вправе подавать самостоятельную заявку на участие в закупке или входить в состав других коллективных участников.
5.2.10 Коллективный участник отстраняется, а договор с ним не подписывается либо расторгается, если выяснится, что из состава коллективного участника вышло одно или несколько его лиц.










































[bookmark: _Toc534641133][bookmark: _Ref314161291][bookmark: _Toc415874696][bookmark: _Ref414291981][bookmark: _Ref312030749]РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
	№ пункта
	Наименование пункта
	Содержание

	1. [bookmark: _Ref414291914]
	Предмет договора, право на заключение которого является предметом закупки
	Установка термоблока газового уличного тепловой мощностью 350 кВт по адресу: Ленинградская обл., Выборгский муниципальный район, Рощинское городское поселение, г.п. Рощино, ул. Привокзальная, 2б - с подключением к сетям инженерно-технического обеспечения по рабочей документации шифр: ОК.15.25/СТ, в соответствие с Техническим заданием.

	1. [bookmark: _Ref314160930]
	Заказчик
	Наименование: Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго»
Место нахождения: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2
Почтовый адрес: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2
Официальный сайт: http://www.wpts.vbg.ru 
Контактное лицо по процедуре закупки (Ф.И.О.): Макарова Марина Александровна (81378)33363, marina.makarova1971@mail.ru 
Контактное лицо по техническому заданию (Ф.И.О.): 
Прохорова Е.И. +79118442664 (начальник отдела ПТО)

	1. 
	Способ закупки
	Тендер 

	1. [bookmark: _Ref414876517]
	Форма проведения закупки 
	Данный тендер проводится без использования функционала ЭТП

	1. [bookmark: _Ref414980766]
	Официальный источник информации о ходе и результатах закупки
	Настоящая документация размещена в ЕИС: www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «Выборгтеплоэнерго»: www.wpts.vbg.ru. Подача заявок на участие в закупке в запечатанных конвертах.

	1. [bookmark: _Ref414298281]
	Сведения о НМЦ
	5 300 000  (Пять миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС, с учетом всех расходов, предусмотренных проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства РФ. 
В случае если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС.


	
	Валюта закупки
	Российский рубль 

	
	Порядок формирования цены договора (цены лота)
	Цена договора включает в себя сумму всех расходов, предусмотренных проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства

	
	Сведения о НМЦ 
	Сведения о начальной (максимальной) цене работ, являющихся предметом закупки, на основании коммерческих предложений.

	1. [bookmark: _Ref431312700]
	Требования к работам, являющейся предметом закупки
	Приведены в разделе 9.

	1. [bookmark: _Ref431312712]
	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Рощинское городское поселение, г.п. Рощино, ул. Привокзальная, 2б.

	
	Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Согласно разделу 9 «Техническое задание» 

	
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги
	Предусматривается аванс в 30 % от стоимости договора. Финансовые расчеты производятся поэтапно не позднее 10 рабочих дней с даты подписания актов приемки. Окончательный расчет производится в течение 15 календарных дней с даты подписания актов выполненных работ. 

	
	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Согласно разделу 9 «Техническое задание»

	1. [bookmark: _Ref414274710]
	Требования к описанию продукции
	Описание услуг должно быть представлено участником закупки, без направления участником закупки собственных предложений – по форме Технико-коммерческого предложения, установленного в подразделе 7.2.


	1. [bookmark: _Ref534743978]
	Требования к формированию ценового предложения участника закупки
	Предлагаемые участником цена договора указывается в ценовом предложении при заполнении формы Технико-коммерческого предложения 

	1. [bookmark: _Ref534601424]
	Дополнительные элементы закупки

	1. [bookmark: _Ref66290287][bookmark: _Hlk66219310]
	Антидемпинговые меры
	Не предусмотрены.


	1. 
	Переторжка
	Не проводится 

	1. 
	Перечень документов, подтверждающих соответствие заявленных к выполнению услуг (продукции)
	В соответствии с Разделом 9 Техническим заданием.


	1. [bookmark: _Ref414293795]
	Обязательные требования к участникам закупки
	В соответствии с приложением № 1 к Информационной карте и  Разделом 9 Техническим заданием

	
	[bookmark: _Ref534586139]Возможность привлечения субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков)
	Предусмотрена


	1. [bookmark: _Ref414298492]
	Дополнительные требования к участникам закупки
	Не установлены

	1. 
	Требования к привлекаемым субподрядчикам (соисполнителям, субпоставщикам)
	Не установлены

	1. [bookmark: _Ref414971406]
	Участие в закупке субъектов МСП
	Не установлены

	1. [bookmark: _Ref415852011]
	Требования к составу заявки на участие в закупке
	В соответствии с приложением № 1 к Информационной карте, заявка должна быть прошита, все листы пронумерованы

	1. [bookmark: _Ref414298333]
	Обеспечение заявки: форма, размер
	Не требуется

	1. [bookmark: _Ref314163382]
	Дата начала – дата и время окончания срока подачи заявок
	Заявки подаются начиная с «29» августа 2025  г. 08 ч. 00 мин. и до «04» сентября 2025 г. 17  ч. 00 мин.  (по местному времени Заказчика) 

	1. [bookmark: _Ref455177117]
	Дата начала – дата окончания срока предоставления разъяснений документации о закупке
	Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке, предоставляются с «01» сентября  2025  г. 08 час. 00 мин. и до «03» сентября 2025 г. 14  ч. 00 мин.  (по местному времени Заказчика)

	1. [bookmark: _Ref414987457]
	Адрес и порядок подачи заявок
	Подача заявок в бумажной форме в запечатанном конверте по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2, каб. 2 (в рабочее время организации) тел. (81378)33363

Конверт должен:
- быть адресован Заказчику (указывается адрес Заказчика);
- содержать наименование и почтовый адрес Участника размещения заказа для того, чтобы можно было вернуть заявку на участие в тендере, если она будет объявлена опоздавшей;
- содержать название предмета закупки и его номер в соответствии с извещением и слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО…" (указать время и дату, указанные в информационной карте). После этого конверт должен быть опечатан и надежно запечатан.
Если конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия.


	1. [bookmark: _Ref314163946]
	Место и дата рассмотрения заявок
	188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2, 
«05» сентября 2025  г. «09» час. 00 мин. – вскрытие конвертов.

	1. [bookmark: _Ref293496744]
	[bookmark: _Ref293496737]Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок
	Предложенная цена, опыт, соответствие техническому заданию (требованиям)

	1. [bookmark: _Ref414294015]
	Место и дата оценки и сопоставления заявок (подведения итогов закупки)
	188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2,
«05» сентября 2025  г. «14» час. 00 мин.

	1. [bookmark: _Ref314164684]
	Срок заключения договора
	Не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 20 (двадцати) дней после официального размещения протокола подведения итогов конкурентной закупки

	1. [bookmark: _Ref414297262]
	Форма заключения договора
	Бумажный вид



Приложение №1 к Информационной карте
[bookmark: _Toc518558332]ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ И К СОСТАВУ ИХ ЗАЯВОК

	Иные требования к составу заявки на участие в закупке

	1. 
	
7.1 (Форма 1) Письмо о подаче заявки по форме, установленной в Разделе 7 документации (образцы форм документов);

	1. 
	7.2. (Форма) Технико-коммерческое предложение по форме, установленной в Разделе 7 (образцы форм документов);

	1. 
	Полученная не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня официального размещения извещения посредством электронного официального сервиса Федеральной налоговой службы выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня официального размещения извещения посредством электронного официального сервиса Федеральной налоговой службы выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); копия надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

	1. 
	Копии учредительных документов в действующей редакции (для участника закупки – юридического лица);

	1. 
	Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо (далее – руководитель) обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности. 

	1. 
	Бухгалтерский баланс

	1. 
	Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности об уплате налогов

	1. 
	Справка о наличии опыта (аналогичные работы за три года). Все документы в соответствие с Техническим заданием Документации данной закупки.




[bookmark: _Toc518558334]
Приложение № 2 к Информационной карте

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

	Критерии оценки заявок на участие в тендере  
	Цена договора. Значимость критерия (Цi)  80 % 
Опыт выполнения аналогичных работ (подтвержденный справкой о наличии опыта). Значимость критерия (Oi) 20 %  


	Методика оценки заявок на участие в тендере
	Рейтинг заявки представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев. 
Рейтинг заявки на участие в тендере i-го участника определяется по формуле: 
Ri =БЦi i * VЦi + БOii * VOi  ;
где V – значимость (вес) соответствующего критерия, Цi i, Оi i,   – оценка (балл) соответствующего критерия. 
Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям Цi i, Oii, – 100 баллов 
Цена договора 
БЦi = Цmin/ Цi * 100 
где: БЦi – оценка по критерию «цена договора, цена единицы товара, работы, услуги» i-го участника тендера, баллы 
Цi – предложение участника тендера о цене договора, указанной в заявке на участие в закупочной процедуре i-го участника, руб. 
Цmin – минимальное предложение участника тендера о цене договора, указанной в заявке на участие в тендере из представленных участниками, руб.  
Опыт выполнения аналогичных работ (подтвержденный справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ) 
Учитываются договоры по аналогичным работам
где: БОi – оценка по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ» i-го участника процедуры закупки, баллы
БОi равно:
при опыте (0-10 Договоров за последние 3 года) – 0 баллов.
при опыте (11-29  Договоров за последние 3 года): – 50 баллов,
при опыте (30 и более Договоров за последние 3 года): 100 баллов.




[bookmark: _Ref414276712][bookmark: _Ref414291069][bookmark: _Toc415874697][bookmark: _Toc518558340][bookmark: _Ref314161369]РАЗДЕЛ 7. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ!

Документы, заполняемые участниками закупки и включаемые в состав заявки, должны быть подготовлены в строгом соответствии с образцами форм документов, приведенных в документации о закупке, в соответствии с инструкциями по заполнению таких форм.
[bookmark: _Ref22846535][bookmark: _Ref55336310][bookmark: _Toc57314672][bookmark: _Toc69728986][bookmark: _Toc311975353][bookmark: _Toc415874698][bookmark: _Toc518558341]
7.1 (Форма 1) Письмо о подаче заявки
0. [bookmark: _Toc311975355]Форма письма о подаче заявки
«_____» ___________ 20_ г.
№__________

ПИСЬМО О ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ
Изучив извещение и документацию о закупке (включая все изменения и разъяснения к ней), размещенные _________ [указывается дата официального размещения извещения, а также его номер (при наличии)], и безоговорочно принимая установленные в них требования и условия участия в закупке, в том числе в отношении порядка формирования проекта договора, заключаемого по итогам закупки, установленного подразделом  документации о закупке, Участник закупки / Лидер коллективного участника: ____________________________________________________________________,
(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы 
(для юридического лица), Ф.И.О., паспортные данные (для физического лица))

в лице
____________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
предлагает заключить Договор на:
_________________________________________________________ [указывается предмет договора в соответствии с п. 1 Информационной карты]

Мы подтверждаем свое согласие участвовать в вышеуказанной закупке и готовы заключить договор на следующих условиях:

	№ п/п
	Наименование оцениваемого параметра
	Предложение / описание участника
	Примечание (инструкция по заполнению)

	1. 
	Цена договора, подлежащая уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора


	
	Указывается ценовое предложение участника в зависимости от установленного Заказчиком ценового критерия: цена договора (цифрами и словами, с учетом всех налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства, в том числе указывается в отдельности: сумма НДС в % и рублях) 


	1. 
	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	
	Указывается срок исполнения обязательств по договору в месяцах 

	1. 
	Функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики или качественные характеристики товара
	
	В соответствии с технико-коммерческим предложением



[bookmark: _Hlt440565644]Настоящая заявка действует вплоть до истечения срока, отведенного на заключение договора, но не менее, чем в течение 60 (шестидесяти) дней с даты окончания срока подачи заявок, установленной в извещении.
Настоящим подтверждаем, что в отношении _________________________ [наименование участника закупки, привлекаемых участником закупки субподрядчиков, соисполнителей и (или) субпоставщиков] не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) или об открытии конкурсного производства, деятельность ______________________________ [наименование участника закупки, привлекаемых участником закупки субподрядчиков, соисполнителей и (или) субпоставщиков] не приостановлена, а также, что размер задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим подтверждаем отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера _________________________ [наименование участника закупки, привлекаемых участником закупки субподрядчиков, соисполнителей и (или) субпоставщиков или Ф.И.О. участника закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя] ограничения или лишения дееспособности, неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с исполнением договора, и административного наказания в виде дисквалификации.
Также настоящим подтверждаем отсутствие [наименование участника закупки или Ф.И.О. участника закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя] конфликта интересов с Заказчиком в случаях, установленных в определении конфликта интересов согласно Положения о закупке.
В соответствии с дополнительными требованиями к участникам закупки подтверждаем отсутствие сведений об ______________________________ [наименование участника закупки, привлекаемых участником закупки субподрядчиков, соисполнителей и (или) изготовителей товара, являющегося предметом закупки] в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом 223-ФЗ [и/или] в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом 44-ФЗ. 
В случае признания нас победителем закупки, а также в случае принятия Заказчиком решения о заключении с нами договора как с единственным участником конкурентной закупки ________________________ [наименование участника закупки] берет на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашей заявки.
В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет отстранен либо признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашей заявки.
В соответствии с законодательством, а также учредительными документами ________________________ [наименование участника закупки] решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки в связи с заключением договора на условиях нашей заявки не требуется. 
В соответствии с законодательством, а также учредительными документами ________________________ [наименование участника закупки] решение об одобрении и/или о совершении сделки с заинтересованностью в связи с заключением договора на условиях нашей заявки не требуется. 
В соответствии с законодательством, а также учредительными документами, указаниями собственника, иных органов управления [указать название таких органов] ________________________ [наименование участника закупки] подтверждает соблюдение порядка совершения сделки, в том числе получения предварительного согласия (одобрения, согласования) сделки и соблюдения всех требуемых корпоративных требований. 
Мы подтверждаем, что информация и документы, входящие в состав нашей заявки, содержат достоверные сведения.

Сведения об участнике закупки:
	№ п/п
	Наименование параметра
	Сведения об участнике

	1. 
	Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица)
	

	1. 
	Почтовый адрес
	

	1. 
	ИНН участника
	

	1. 
	КПП участника
	

	1. 
	ОГРН участника
	

	1. 
	ОКПО участника
	

	1. 
	Дата постановки на налоговый учет
	

	1. 
	Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка)
	

	1. 
	Официальный сайт участника (при наличии) 
	

	1. 
	Контактные телефоны участника закупки (с указанием кода города)
	

	1. 
	Адрес электронной почты участника закупки
	

	1. 
	Ф.И.О. контактного лица участника закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты
	


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), ________________________ [наименование участника закупки] подтверждает получение в целях участия в настоящей закупке требуемых в соответствии с Законом 152-ФЗ всех необходимых согласий на передачу и обработку всех персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки, а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в ________________________ [наименование Заказчика], зарегистрированному по адресу: ________________________ [адрес Заказчика], и ___________________ [наименование Заказчика, при его привлечении], зарегистрированному по адресу: ________________________ [адрес Организатора]. Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия, включает: обработку (в том числе совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3 Закона 152-ФЗ) и передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Настоящее подтверждение действует в течение 3 (трех) лет со дня его подписания.
Опись документов заявки, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки:
	№
п/п
	Наименование документа
	Кол-во
листов

	1. 
	… [перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов]
	

	1. 
	
	

	1. 
	
	

	…
	
	

	
	Всего листов:
	




[bookmark: _Toc418282194][bookmark: _Toc418282195][bookmark: _Toc418282197][bookmark: _Toc418282201][bookmark: _Toc418282202][bookmark: _Toc418282203][bookmark: _Toc518558343][bookmark: _Toc415874700][bookmark: _Ref314250951][bookmark: _Toc311975356][bookmark: _Toc69728988][bookmark: _Toc57314674][bookmark: _Ref55336345][bookmark: _Ref55335821]7.2. (Форма) Технико-коммерческое предложение
[bookmark: _Toc311975357]Форма Технико-коммерческого предложения 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Наименование участника закупки: _____________________________


ПРИМЕР 3 (ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - РАБОТ/УСЛУГ):
	№ п/п
	Наименование, работы/услуги
	Объем 
	Цена единицы работы/услуги, руб. (без НДС)
	Ед. изм.
	Общая цена, руб. (без НДС)
	Общая цена, руб. (с НДС) 
	Предложение в отношении работы/услуги

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	7

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО без НДС, руб.
	

	НДС, руб.
	

	ИТОГО с НДС, руб.
	



0. Инструкция по заполнению формы:
2. Если в Информационной карте предусмотрено требование о пропорциональном снижении начальных (максимальных) цен единиц продукции, участнику закупки следует принимать во внимание такое требование при заполнении ячеек по столбцу «Цена единицы работы/услуги».
2. Ячейки по столбцу «Общая цена» заполняются путем умножения значений, указанных в соответствующих ячейках по столбцу «Цена единицы продукции» на значения, указанные в соответствующих ячейках по столбцу «Объем».
2. При заполнении ячеек по столбцам «Цена единицы продукции» и «Общая цена» участнику следует принимать во внимание разрядность числовых значений. Такая разрядность, ввиду того, что минимальной единицей денежной валюты в Российской Федерации является копейка, составляющая 0,01 (одну сотую) рубля, должна предусматривать количество цифр после запятой, равное 2 (двум). При использовании в ходе заполнения указанных ячеек средств программы Microsoft Excel, целесообразным является применение функции =ОТБР(ячейка;2) к каждой такой ячейке.
2. Национальность (государственная принадлежность) участника закупки определяется заказчиком на основании представленных в составе заявки документов (в том числе на основании выписки из ЕГРЮЛ), содержащих информацию о его месте регистрации (для юридических лиц и ИП), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
7.3 (Форма 3) СПРАВКА О НАЛИЧИИ ОПЫТА 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ОПЫТА 
Наименование участника закупки / члена коллективного участника, привлекаемых участником закупки субподрядчиков, соисполнителей и (или) субпоставщиков[footnoteRef:1]: _______________________________________________________ [1: ] 


	[bookmark: _Toc311975376]№
п/п
	Сроки выполнения (год и месяц начала – год и месяц окончания)
	Заказчик
(наименование, номер контактного телефона, адрес электронной почты)
	Номер, предмет и содержание договора (с указанием объема / состава продукции)
	Сумма исполнения договора, рублей
	Процент выполнения
	Наличие факта рекламаций по договору и/или взыскания неустойки (штрафов, пени) и/или судебных разбирательств, по которым участник выступал ответчиком, и по которым вступившее в силу решение принято не в пользу участника
(да/нет)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	


0. Инструкция по заполнению формы:
3. В данной справке перечисляется только тот опыт, который требуется для целей отбора и/или оценки заявки (см. приложения № 1 и № 2 к Информационной карте).
3. При заполнении второй строки формы «Наименование участника закупки / члена коллективного участника» участнику закупки необходимо выбрать один из двух вариантов, основываясь на соответствующем статусе такого участника. Если заявка подается от лица коллективного участника, то в данной форме заполняются сведения по каждому члену коллективного участника. Если у какого-либо члена коллективного участника отсутствует опыт, сведения по такому участнику в данной форме не заполняются.
3. Столбец 5 «Сумма исполнения договора» подразумевает необходимость указания общей суммы фактических выплат по договору участником закупки в отношении которого заполняется данная форма.
3. При рассмотрении (если требование о наличии опыта было предусмотрено документацией о закупке) и/или при оценке и сопоставлении заявок (если критерий «опыт» был предусмотрен документацией о закупке) учитываются, в том числе рамочные договоры в соответствии со статьей 429.1 ГК РФ. В этом случае:
ячейки по столбцу 3 «Сумма исполнения договора» следует заполнять, основываясь на общей сумме фактических выплат по такому договору на дату подачи заявки;
при заполнении ячеек по столбцу 4 «Номер, предмет и содержание договора» объем продукции необходимо указать, основываясь на общем (суммарном) объеме таких поставленных товаров/выполненных работ/оказанных услуг на момент подачи заявки;
ячейки по столбцу 6 «Процент выполнения» заполняются, при наличии максимального значения цены рамочного договора (лимита оплаты по договору), как отношение общей суммы фактических выплат по договору на дату подачи заявки к такому максимальному значению (лимита оплаты по договору). При отсутствии максимального значения цены рамочного договора (лимита оплаты по договору) ячейки по столбцу 6 «Процент выполнения» заполняются значением «Отсутствует. Причина: рамочный договор без максимального значения цены такого договора».
3. Если ячейки по столбцу 6 «Процент выполнения» заполняются значением, отличным от значения «100%», в тех же ячейках указывается также причина неполного исполнения обязательств по договору.
3. При заполнении ячеек по столбцу 4 номер и предмет договора следует указывать в полном соответствии с номером и предметом договора, указанными в таком договоре.
3. Ячейки последней строки «ИТОГО» следует заполнять:
по столбцу 4 – указывая общее количество договоров, указанных участником закупки при заполнении данной формы;
по столбцу 5 – указывая общую сумму фактических выплат по таким договорам, которая вычисляется как результат сложения (суммирования) ячеек всех строк по столбцу 5 «Сумма исполнения договора»;
по столбцу 6 - не указывается (пустая ячейка);
по столбцу 7 – указывая общее (суммарное) количество фактов рекламаций по указанным в настоящей форме договорам и/или взыскания неустойки (штрафов, пени) и/или судебных разбирательств, по которым участник выступал ответчиком, и по которым вступившие в силу решения приняты не в пользу участника.
[bookmark: _Toc418282229][bookmark: _Toc418282236]
РАЗДЕЛ 8.
ПРОЕКТ Договора 37-25-Тендер
г. Выборг                  	                			                                                «    » ______ 2025 г.

              Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью ___________  в лице _____________ действующего на основании Устава, именуемое в дельнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора:
1.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок по заданию Заказчика выполнить  работы по  установке термоблока газового уличного тепловой мощностью 350 кВт по адресу: Ленинградская обл., Выборгский муниципальный район, Рощинское городское поселение, г.п. Рощино, ул. Привокзальная, 2б - с подключением к сетям инженерно-технического обеспечения по рабочей документации шифр: ОК.15.25/СТ,   в соответствии с техническим заданием (Приложение к договору). В соответствии с условиями настоящего договора, Заказчик обязуются принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором сумму.
1.2. Объемы строительных работ, выполняемых Подрядчиком,  определены Заказчиком в техническом задании, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Цена договора:
2.1. Цена договора составляет ____________ и определяется сметой на выполнение работ, являющейся неотъемлемой частью Договора.
2.2. Цена работ является расчетной. При необходимости проведения дополнительных работ, которые не учтены в сметной документации и влекут изменение локальной сметой на выполнение работ, Стороны заключают Дополнительное соглашение с приложением Исполнительной сметы.
2.3. В цену работы, указанную в Договоре, включаются компенсация издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3. Условия платежа:
3.1. Форма оплаты – безналичный расчет.
3.2. Заказчик производит предоплату в размере 30 % от общей цены договора после подписания договора в течение 5 банковских дней. Финансовые расчеты производятся поэтапно. согласно Технического задания, не позднее 10 рабочих дней с даты подписания актов приемки работ по форме КС-2, КС-3.
3.3. Окончательная оплата производится Заказчиком течение 15 (пятнадцати) календарных  дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

1. Сроки исполнения обязательств:

             4.1. Срок исполнения работ: 
               на устройство основания под ТГУ-350 – до 22.10.2025г.
               на строительство сетей ИТО с подключением к ТГУ:
              а) наружный газопровод – до 01.10.2025г. 
              б)  наружные сети водоснабжения – до 01.10.2025г.
              в)  молниезащита и заземление – до 01.10.2025г.
              г)  наружные тепловые сети - до 06.10.2025г.
              д)  наружные сети канализации – до 15.10.2025г.
              е) электроснабжение – до 15.10.2025г.
 ж) наружное электроосвещение –  до 15.10.2025г.
4.2. Срок действия договора: с момента подписания и до исполнения всех обязательств сторон друг перед другом.

5. Права и обязанности сторон:
5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Своими  силами и средствами выполнить и сдать работы Заказчику в согласованных объемах и с надлежащим качеством. Работы выполнить в соответствии с техническим заданием и сдать эти работы с качеством, соответствующим  требованиям СНиП, ГОСТ и др. нормативных документов, с предоставлением совместно с актом выполненных работ Заказчику документов, предусмотренных настоящим договором.
5.1.2. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение до выполнения работ.
 Самостоятельно обеспечивать сохранность материалов и оборудования и нести риск их случайной гибели или случайного повреждения. 
5.1.3. Предъявлять Заказчику выполненные работы. При сдаче результатов выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику подписанные и надлежащим образом оформленные со своей стороны акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, акты на скрытые работы, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета-фактуры.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения, но не более 3-х дней. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки за счет собственных средств 
5.1.4. При выполнении скрытых работ Подрядчик обязуется в день, предшествующий окончанию данных работ, вызвать представителя Заказчика для составления акта на скрытые работы
5.1.5. Самостоятельно обеспечивать на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время проведения работ, соблюдать правила электробезопасности, промышленной и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности при выполнении работ и нахождении на территории Заказчика, а также мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.     Нести ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, за соответствующую квалификацию персонала и соблюдение им правил техники безопасности и инструкций по охране труда.
5.1.6. Обеспечивать содержание и уборку строительной площадки  и прилегающей непосредственно к ней территории.
5.1.7. Обеспечить безопасность дорожного движения и ограждение мест производства работ согласно требований «Инструкции по организации движения и ограждении мест производства дорожных работ» ВСН 37-84. К выполнению работ приступать после полного обустройства места производства работ всеми необходимыми временными дорожными знаками и ограждениями. 
5.1.8 .Самостоятельно нести ответственность за нарушение «Правил производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций, за невыполнение требований по организации безопасного дорожного движения и ограждения мест производства работ и возмещать Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения данных правил.
5.1.9.Подрядчик обязуется оформлять разрешения на производство земляных работ, предусмотренных настоящим договором.
Подрядчик самостоятельно производит окончательное согласование производства работ со всеми владельцами смежных инженерных коммуникаций в месте производства работ.
5.1.10. После завершения выполнения порученных работ сдавать работы по благоустройству территории, в объеме, предусмотренном сметной документацией, административно-технической инспекции по акту приемки выполненных работ по восстановлению благоустройства. 
Подрядчик несет ответственность за соблюдение сроков действия разрешения на производство работ. 
[bookmark: _ref_21830078]5.1.12. Подрядчик обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в течение 1 рабочего дня после получения запросов.
5.1.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и иного предоставленного Заказчиком имущества несет Подрядчик.

5.2. Подрядчик вправе:
[bookmark: _ref_30471657]5.2.1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, если нарушение Заказчиком обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что указанные обязанности не будут исполнены в установленный срок (ст. 328 ГК РФ).
5.3. Заказчик обязан:
5.2.12. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1 настоящего договора в размерах и сроки, установленные п.2 и п.3 договора.
5.2.2. Осуществить приемку законченных работ на объекте.

5.3. Заказчик вправе:
5.3.1. В любое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность.
[bookmark: _ref_21830077]Данный контроль Заказчик вправе осуществлять в следующих формах:
- посредством запроса у Подрядчика сведений и документов;
- путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы.
5.3.2. Если при проведении осмотра и проверки выполняемой работы Заказчиком выявлены нарушения, стороны составляют и подписывают акт, в котором должны быть отражены эти нарушения.
5.3.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков либо требовать с Подрядчика уплаты неустойки согласно п. 6.1 Договора.
5.3.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
[bookmark: _ref_21960635]5.4.5. Заказчик осуществляет проверку качества результата работы после его принятия. Заказчик вправе предъявлять требования по всем недостаткам результата работы, выявленным в ходе такой проверки, включая явные недостатки.

6. Ответственность сторон:
6.1. За нарушение сроков выполнения работ (п.4.1 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.
6.2. За нарушение сроков оплаты (п.3 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от неуплаченной цены договора.
6.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Заказчику убытки. Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).
6.4. В случае нарушения сроков выполнения работ п. 4.1  и п. 5.1.3. Договора, Заказчик вправе незамедлительно  расторгнуть Договор с Подрядчиком в одностороннем порядке.
6.5.Если Подрядчик после завершения работ по договору оставит на строительной площадке материалы, в том числе строительный мусор, то Заказчик вправе задержать подписание акта выполненных работ до даты освобождения Подрядчиком строительной площадки.
6.6. В случае просрочки устранения выявленных недостатков в выполненной работе Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,1 % цены работы за каждый день просрочки
6.7. Оплата неустойки не освобождает от исполнения  обязательств или устранения нарушений.
6.8. За неисполнение либо некачественное исполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6.9. Подрядчик, который в нарушение условий Договора привлек к его исполнению субподрядчика, несет ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора.
[bookmark: _ref_30471655]6.10. Подрядчик несет ответственность за несохранность материала или иного имущества Подрядчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора.
6.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6.13. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Договору Подрядчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.

7 . Действие неодолимой силы:
7.1. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору,  несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
8. Порядок разрешения споров:
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга в установленном законодательством порядке.
[bookmark: _ref_22867809]8.2. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.
8.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 10 дней направить письменный мотивированный ответ другой стороне.
[bookmark: _ref_22867812]8.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

9. Порядок изменения и дополнения договора:
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны тремя сторонами.
9.2. Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.
9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
- задержка Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц.
- снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий договора.
9.4. Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
-при остановке Заказчиком выполнения работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц.
- утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.
9.5. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
10. Прочие условия:
10.1. Срок гарантии устанавливается на 36 месяца с момента подписания сторонами акта выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.
10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
10.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
10.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.
10.6. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию по объекту или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения  Заказчика.
10.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.
10.8. После завершения работ Подрядчик обязан восстановить нарушенное в результате проведения работ покрытие тротуаров, дорожных покрытий, зеленой зоны.
10.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
11. Перечень приложений: Приложение № 1 – Смета. Приложение № 2- Техническое задание
1. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
АО «Выборгтеплоэнерго»
188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 
ул. Сухова д.2
Тел.\факс (81378)26587; 21483
ИНН4704062064КПП 470401001
р/с с 40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 
Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»
_________________ А.В. Кривонос
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на установку термоблока газового уличного тепловой мощностью 350 кВт по адресу: Ленинградская обл., Выборгский муниципальный район, Рощинское городское поселение, г.п. Рощино, ул. Привокзальная, 2б - с подключением к сетям инженерно-технического обеспечения по рабочей документации шифр: ОК.15.25/СТ

	№№
п./п.
	
Перечень основных данных и требований

	
Содержание


	1
	2
	3

	1. 
	Заказчик
	АО «Выборгтеплоэнерго».

	1. 
	Основание для осуществления работ
	Готовность источника теплоснабжения к установке и подключению.

	1. 
	Наименование объекта
	Термоблок газовый уличный с установленной тепловой мощностью 350 кВт (ТГУ-350). Установка и подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (далее по тексту – ИТО).

	1. 
	Адрес производства работ
	Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Рощинское городское поселение, г.п. Рощино, ул. Привокзальная, 2б.

	1. 
	Вид строительства
	Новое строительство – установка и подключение к сетям ИТО технического устройства полной заводской готовности.

	1. 
	Сроки выполнения работ
	- на устройство основания под ТГУ-350 – до 22.10.2025г.
- на строительство сетей ИТО с подключением к ТГУ:
   а) наружный газопровод – до 01.10.2025г. 
   б)  наружные сети водоснабжения – до 01.10.2025г.
   в)  молниезащита и заземление – до 01.10.2025г.
   г)  наружные тепловые сети - до 06.10.2025г.
   д)  наружные сети канализации – до 15.10.2025г.
   е) электроснабжение – до 15.10.2025г.
   ж) наружное электроосвещение –  до 15.10.2025г.

	1. 
	Максимальная стоимость работ, финансовые расчёты
	5 300 000 руб., с учетом НДС (20%).
Предусмотрено авансирование в размере 30 % от общей стоимости договора.
Финансовые расчеты производятся поэтапно не позднее 10 (десяти) рабочих дней (с даты подписания актов приемки работ по форме КС-2, КС-3).
a) I этап – подготовка площадки, установка ТГУ согласно разделов РД шифр: ОК.15.25/СТ-ГП, КЖ1;
b) II этап – прокладка наружных тепловых сетей согласно раздела РД шифр: ОК.15.25/СТ-ТС;
c) III этап – прокладка наружной сети электроснабжения, устройство контура заземления, молниезащиты и молниеотвода, наружного освещения согласно разделов РД шифр: ОК.15.25/СТ-ЭС, ЭГ, ЭН
d) IV этап – прокладка наружного газопровода согласно раздела РД шифр: ОК.15.25/СТ-ГСН;
e) V этап – прокладка наружных сетей водопровода и канализации согласно разделов РД шифр: ОК.15.25/СТ-НВ1, НВ2, НК.
Окончательный расчет производится в течение 15 календарных дней после подписания акта выполненных работ.

	1. 
	Исходные данные, предоставляемые заказчиком-застройщиком для выполнения работ Исполнителем
	Рабочая документация, подготовленная ООО «Северная Компания» (св-во СРО-П-082-14122009 от 22 октября 2019) и отданная в производство работ АО «Выборгтеплоэнерго»:
- на установку ТГУ-350 – шифр: ОК.15.25/СТ- ГП, КЖ1;
- на строительство сетей ИТО с подключением к ТГУ:
   а) наружные тепловые сети (тепломеханические решения тепловых сетей) – шифр: ОК.15.25/СТ-ТС;
   б) наружные газопроводы – шифр: ОК.15.25/СТ-ГСН;
   в) наружные сети водоснабжения – шифр: ОК.15.25/СТ-НВ1, НВ2;
   г) наружные сети канализации – шифр: ОК.15.25/СТ-НК;
   д) молниезащита и заземление – шифр: ОК.15.25/СТ-ЭГ;
   е) электроснабжение – шифр: ОК.15.25/СТ-ЭС;
   ж) наружное электроосвещение – шифр: ОК.15.25/СТ-ЭН.

	1. 
	Состав и требования к видам работ, выполняемых Исполнителем
	I. Получение от Заказчика комплектного технического устройства – ТГУ-350.
II.  Подготовка основания на земельном участке, планируемом под размещение объекта по рабочей документации шифр:  ОК.15.25/СТ-ГП, КЖ1. 
III.  Установка и технологическое присоединение ТГУ-350 к сетям ИТО по рабочей документации шифр:  ОК.15.25/СТ-КЖ1, ТС, ГСН, НВ1, НВ2, НК, ЭС. 
IV. Монтаж контура заземления, молниезащиты и молниеотвода по рабочей документации шифр:  ОК.15.25/СТ-ЭГ.
V. Монтаж наружного освещения по рабочей документации шифр: ОК.15.25/СТ-ЭН.
VI. При производстве работ по реализации разделов РД шифр: ОК.15.25/СТ- ГСН, НВ1, НВ2 работы следует производить с привлечением при их проведении кадастрового инженера с последующим составлением технических планов для возможной постановки на кадастровый учёт.
VII.  Перечень объема работ указан в ведомости объемов работ (приложение № 1а).

	1. 
	Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
	1. Строительно-монтажные работы по строительству наружного газопровода должны выполняться организацией, прошедшей процедуру проверки готовности к применению аттестованной технологии сварки и с соблюдением требований, определённых приказом РТН от 11.12.2020 г. №519, организация, выполняющая сварочные работы, должна иметь  аттестованное сварочное оборудование в соответствии с требованиями Постановления Госгортехнадзора РФ от 19 июня 2003 г. N 103, сварщиков и специалистов сварочного производства, аттестованных в НАКС в соответствии с требованиями Постановления Госгортехнадзора РФ от 30 октября 1998 г. N 63 и быть допущенными к выполнению сварочных работ, указанных в действующих документах (аттестационных удостоверениях) на сварку надземных и подземных полиэтиленовых газопроводов среднего давления. При производстве работ по строительству наружного газопровода ответственные лица за производство, качество и сварочные работы должны иметь действующую аттестацию в области промышленной безопасности по А.1, Б.7.5 в соответствии с Приказом РТН от 09.08.2023 № 285.
    При производстве работ на тепловых сетях и сооружениях на них в рамках технологического присоединения источника теплоснабжения необходимо руководствоваться СП 74.13330.2023.
Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с рабочей документацией (согласно р. 7 настоящего ТЗ), проектом производства работ, графиком производства работ согласованными с Заказчиком и действующими нормативными документами, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- СП 62.13330.2010. «Газораспределительные системы»;
-СП48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
-СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
-Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

2. Подрядчику необходимо в письменном виде уведомить Заказчика о начале производства работ и представить приказы о назначении ответственных лиц за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. До начала производства работ необходимо получить условия от ресурсоснабжающей организации на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.

3.   До начала производства работ необходимо:
3.1. предоставить на согласование проект производства работ (СНиП 3.01.01-85 прил. 4).
3.2. при производстве работ, влияющих на безопасность дорожного движения, на участках дорог (улиц) согласовать схему организации дорожного движения в установленном порядке.
3.3. оформить необходимые допуски в соответствии с СНиП 12-03-2001 (акт-допуск). 

4.  В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Вывоз и утилизация строительных отходов осуществляется Подрядчиком за свой счёт, за исключением лома чёрного металла, который передаётся Заказчику. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 
- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 
- Подрядчик в ходе выполнения демонтажных работ обязан сохранить в работоспособном состоянии не демонтируемое оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.
- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в соответствии с требованиями Приказа Минстроя России от 16.05.2023г. № 344/пр и разделами 10-12 настоящего ТЗ.

5.  Охрана труда и техника безопасности:
Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение.  

6.   Пожарная безопасность:
Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.
Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.
В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

7.      Охрана окружающей природной среды.
Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей работ.
Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 


	1. 
	Основные требования к итоговой документации
	Исполнитель по завершению работ предоставляет Заказчику следующую итоговую документацию:
- исполнительную документацию на наружные сети инженерно-технического обеспечения оформленную в соответствии с требованиями Приказа Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр, СП 62.13330, СП 42-101-2003, Постановления правительства РФ от 29.10.2010 № 870, СП 74.13330, СП 30.13330, СП 31.13330, СП 76.13330, документы о соответствии построенных сетей ИТО требованиям технических условий; 
- сводный план инженерных сетей в границах земельного участка;
- исполнительную документацию на инструментальную проверку контура заземления, молниезащиту и молниеотвод с паспортом и положительным отчётом о проведённых замерах аккредитованной электроизмерительной лабораторией;
- технические планы на наружный газопровод (при необходимости) и водопроводную сеть для осуществления государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав в связи с созданием новых объектов в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ.


	1. 
	Основные требования к сметам
	Локальные сметные расчеты должны быть составлены ресурсно-индексным методом (РИМ) на основании федеральной сметно-нормативной базы  ФСНБ-2022  для Ленинградской области  в уровне  цен на  период составления локального сметного расчета с пересчетом на планируемый год строительства (производства работ), в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр.
Стоимость материальных ресурсов принять по  Государственным сметным нормативам - Федеральным сметным ценам на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве (ФСБЦ), в базисном уровне цен   01.01.2022 г. для базового региона - Московская область (Приказ  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 мая 2022 г. № 378/пр.) с пересчетом в текущий уровень цен  Ленинградской области, с внесенными дополнениями и  изменениями по Приказу Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр.
Накладные расходы определить от фонда оплаты труда по видам работ, в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21 декабря 2020 г. № 812/пр. с учётом внесённых изменений приказом Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр. и приказом Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр.
Сметную прибыль определить от фонда оплаты труда по видам работ, в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11 декабря 2020 г. № 774/пр. с учётом внесенных изменений приказом Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (при необходимости) принять согласно п. 179 Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр., для объектов капитального строительства производственного назначения.

	1. 
	Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
	1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.
2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2 и КС-3. 
3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.
4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.
5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.
6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения муниципальный заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.



                                                                                                  
	Ведомость объёмов работ

	на установку термоблока газового уличного тепловой мощностью 350 кВт с подключением к сетям инженерно-технического обеспечения по адресу: Ленинградская обл., Выборгский муниципальный район, Рощинское городское поселение, г.п. Рощино, ул. Привокзальная, 2б.

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Конструкции железобетонные. ОК.15.25/СТ-КЖ1

	1
	1
	Погружение винтовых свай длиной до 6 м, диаметром 89 мм на глубину 3 м гидровращателем на автомобиле
	шт
	6
	 

	2
	1.1
	Свая стальная винтовая конусно-спиральная с литым наконечником без оголовка, оцинкованная, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 4 мм, длина 3000 мм
	шт
	6
	 

	3
	2
	Монтаж оголовков, изготовленных в построечных условиях, на сваи из стальных труб диаметром 114 мм: с ребрами жесткости, массой комплекта до 4,5 кг-из стальных труб диаметром 89 мм
применительно
	шт
	6
	 

	4
	2.1
	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм
	т
	0,0096
	 

	5
	3
	Заполнение полости стальных свай сухой цементно-песчаной смесью, для свай объемом: до 0,55 м3 вручную
	м3
	0,11
	 

	6
	3.1
	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В22,5 (М300)
	т
	0,124696
	 

	7
	4
	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование
	т металлоконструкций
	0,2263776
	 

	8
	4.1
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С275
	т
	0,2263776
	 

	9
	4.2
	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм
	т
	0,0042333
	 

	10
	5
	Очистка поверхности щетками
	м2
	5,03
	 

	11
	6
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,0503
	 

	12
	7
	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 75 мм
применительно
	м
	1,51000
	 

	13
	7.1
	Грунтовка (праймер) битумно-полимерная для нанесения на наружную поверхность подземных стальных трубопроводов, расход 0,1 кг/м2
	т
	0,000151
	 

	14
	7.2
	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-65
	т
	0,0015553
	 

	Раздел 2. Тепломеханические решения. ОК.15.25/СТ-ТС

	Земляные работы.

	15
	8
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2
	м3
	26,237000
	 

	16
	9
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2
	м3
	7,58000
	 

	17
	10
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
	т
	13,265
	 

	18
	11
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,01183
	 

	19
	12
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	0,1775
	 

	20
	12.1
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	1,9525
	 

	21
	13
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,0296
	 

	22
	13.1
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	3,256
	 

	23
	14
	Обратная засыпка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
применительно
	1000 м3
	0,02751
	 

	24
	15
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0,3047
	 

	Монтаж колодца №1 лист. 4

	25
	16
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (под колодец)
	м3
	0,28
	 

	26
	16.1
	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,3528
	 

	27
	17
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых
	10 м3
	0,136
	 

	28
	17.1
	Колодцы смотровые железобетонные объемные
	м3
	1,36
	 

	29
	17.2
	Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм
	шт
	1
	 

	30
	17.3
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм
	шт
	2
	 

	31
	17.4
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-89х4 мм
	шт
	2
	 

	32
	18
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 до 500 см2
	100 отверстий
	0,06
	 

	33
	19
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм (гильзы)
применительно
	км
	0,0027
	 

	34
	19.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм
	м
	2,727
	 

	35
	20
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм-50 мм
применительно
	100 м
	0,006
	 

	36
	21
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм-160 мм
	100 м
	0,009
	 

	37
	22
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 200 мм-180 мм
	100 м
	0,018
	 

	38
	23
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: свыше 100 до 200 мм
	шт
	6
	 

	39
	24
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм
	10 компл
	2
	 

	40
	24.1
	Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм
	шт
	2
	 

	41
	25
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,0233
	 

	42
	26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой
	100 м2
	0,0233
	 

	43
	27
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	м3
	0,065
	 

	44
	27.1
	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °C не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +400 °C, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 108 мм
	м
	2,16
	 

	45
	27.2
	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °C не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +400 °C, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 89 мм
	м
	1,55
	 

	46
	28
	Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА
	100 м2
	0,0153
	 

	47
	28.1
	Клей, марка ПВА
	кг
	-0,7344
	 

	48
	28.2
	Полотно холстопрошивное стекловолокнистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °C, поверхностная плотность 450 г/м2
	10 м2
	3,672
	 

	49
	28.3
	Стекло жидкое натриевое каустическое
	т
	0,7344
	 

	Монтаж трубопровода  ОК.15.25/СТ-ТС.СО лист 1.

	50
	29
	Бесканальная прокладка в траншее стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 89 мм
	км
	0,0014
	 

	51
	29.1
	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 4 мм
	м
	1,4
	 

	52
	30
	Бесканальная прокладка в траншее стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 108 мм
	км
	0,0054
	 

	53
	30.1
	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4 мм
	м
	5,4
	 

	54
	31
	Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм
	10 шт
	0,2
	 

	55
	31.1
	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, длина плеча 1000 мм
	шт
	2
	 

	56
	32
	Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм
	100 стыков
	0,04
	 

	57
	33
	Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 108 мм
	100 стыков
	0,04
	 

	58
	34
	Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 89 мм
	10 стыков
	0,4
	 

	59
	34.1
	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, с термоусадочными манжетами, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм
	компл
	4
	 

	60
	35
	Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 108 мм
	10 стыков
	0,4
	 

	61
	35.1
	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, с термоусадочными манжетами, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм
	компл
	4
	 

	62
	36
	Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм
	100 резов
	0,02
	 

	63
	37
	Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 108 мм
	100 резов
	0,04
	 

	64
	38
	Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 100 мм
	стык
	6
	 

	65
	39
	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм
	100 м
	0,014
	 

	66
	40
	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 108 мм
	100 м
	0,054
	 

	67
	41
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
применительно
	100 м
	0,0572
	 

	68
	41.1
	Ленты сигнальные из полиэтилена высокого давления «Внимание теплосеть», фон белый, надпись красная, ширина 200 мм, толщина 0,2 мм
	100 м
	0,0572
	 

	Узел выхода из ТГУ ОК.15.25/СТ-ТС.СО лист 2.

	69
	42
	Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 65 мм
	км
	0,0002
	 

	70
	42.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	0,202
	 

	71
	43
	Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм
	км
	0,00146
	 

	72
	43.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	1,4746
	 

	73
	44
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм
	10 шт
	0,6
	 

	74
	44.1
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
	шт
	4
	 

	75
	44.2
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-76х3,5 мм
	шт
	2
	 

	76
	45
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,0145
	 

	77
	46
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой
	100 м2
	0,0145
	 

	78
	47
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	м3
	0,043
	 

	79
	47.1
	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °C не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +400 °C, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 89 мм
	м
	2,33
	 

	80
	47.2
	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °C не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +400 °C, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 76 мм
	м
	0,2
	 

	81
	47.3
	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °C не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +400 °C, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 25 мм
	м
	0,4
	 

	82
	48
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной
	100 м2
	0,01544
	 

	83
	48.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм
	т
	0,008324
	 

	84
	49
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм-22мм
применительно
	шт
	2
	 

	85
	49.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	-0,8
	 

	86
	49.2
	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 22 мм, толщина стенки 4,0 мм
	м
	0,4
	 

	87
	50
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм
	шт
	2
	 

	88
	50.1
	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, условный диаметр 15 мм
	шт
	2
	 

	Раздел 3. Наружные газопроводы ОК.15.25/СТ-ГСН

	Раздел 4. Наружный водопровод ОК.15.25/СТ -НВ1

	89
	51
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,5144
	 

	90
	52
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых
	100 м2
	0,5842
	 

	91
	53
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	0,254
	 

	92
	53.1
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	2,794
	 

	93
	54
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,0674
	 

	94
	54.1
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	7,414
	 

	95
	55
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,4188
	 

	96
	56
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
	т
	9,56
	 

	97
	57
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0,4862
	 

	Монтаж колодца №1

	98
	58
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (под колодец)
	м3
	0,28
	 

	99
	58.1
	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,3528
	 

	100
	59
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых
	10 м3
	0,2369
	 

	101
	59.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8
	м3
	0,883637
	 

	102
	59.2
	Колодцы смотровые железобетонные объемные
	м3
	2,369
	 

	103
	59.3
	Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм
	шт
	1
	 

	104
	59.4
	Скобы стальные ходовые, тип СК-1
	кг
	6
	 

	105
	60
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм-32 мм
	км
	0,0109
	 

	106
	60.1
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 32х3,6 мм
	м
	10,9763
	 

	107
	61
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм
	км
	0,0018
	 

	108
	61.1
	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм
	м
	1,8126
	 

	109
	62
	Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 32 до 63 мм
применительно
	шт
	1
	 

	110
	62.1
	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 40х32 мм
	шт
	1
	 

	111
	63
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 шт
	0,8
	 

	112
	63.1
	Отвод 90° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 32 мм
	шт
	1
	 

	113
	63.2
	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 63х40 мм
	шт
	1
	 

	114
	63.3
	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 40х32 мм
	шт
	1
	 

	115
	63.4
	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 63х32 мм
	шт
	1
	 

	116
	63.5
	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр 63х50 мм
	шт
	1
	 

	117
	63.6
	Соединения универсальные разъемные с накидной гайкой, прямые, с внутренней и наружной резьбой, размер 1 1/2"-1 1/4"
	10 шт
	0,1
	 

	118
	63.7
	Втулка (бурт) из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, с фланцем для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 63 мм
	шт
	2
	 

	119
	63.8
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм
	шт
	1
	 

	120
	64
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т-Упоров УГ-1,УГ-2
применительно.
	100 шт
	0,01
	 

	121
	64.1
	Плиты пригрузочные и опорные, сборные железобетонные ВЛ и ОРУ
	м3
	0,012
	 

	Водомерный узел ЦИРВ 02А.00.00.00 лист 20.21.

	122
	65
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм
	км
	0,000208
	 

	123
	65.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	0,21008
	 

	124
	66
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм
	10 шт
	1,1
	 

	125
	66.1
	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	7
	 

	126
	66.2
	Соединение изолирующее фланцевое на номинальное давление 0,6 МПа, диаметр трубы до 50 мм
	шт
	2
	 

	127
	66.3
	Чугунный тройник фланцевый ТФ 50х50
	шт
	2
	 

	128
	67
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм-20мм
применительно
	шт
	2
	 

	129
	67.1
	Счётчик холодной воды, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 20 мм
	шт
	2
	 

	130
	68
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм-20мм
применительно
	шт
	2
	 

	131
	68.1
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	2
	 

	132
	69
	Установка фильтров диаметром: 50 мм
	10 шт
	0,1
	 

	133
	69.1
	Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	1
	 

	134
	69.2
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	2
	 

	135
	70
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	100 шт
	0,02
	 

	136
	71
	Установка манометров: с трехходовым краном
	компл
	2
	 

	137
	71.1
	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 10 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5
	шт
	2
	 

	138
	72
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	компл
	2
	 

	139
	72.1
	Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 °C, с гильзой, длина штока 50 мм (класс точности 1,5)
	компл
	2
	 

	140
	73
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	шт
	4
	 

	141
	73.1
	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	4
	 

	142
	74
	Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: до 20 кг-опора стальная.
	т
	0,0075
	 

	143
	74.1
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,0075
	 

	144
	75
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0,1
	 

	145
	75.1
	Кабель саморегулируемый греющий для защиты от замерзания трубопроводов, диаметром 50-100 мм
	м
	10,2
	 

	146
	76
	Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, номинальный диаметр трубопровода: до 350 мм
	м3
	0,039
	 

	147
	76.1
	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана, длина 1000 мм, толщина 30-50 мм, внутренний диаметр 33 мм
	компл
	3
	 

	Раздел 5. Наружный водопровод ОК.15.25/СТ -НВ2

	Демонтажные работы.

	148
	77
	Устройство швов в бетоне: затвердевшем
	100 м
	0,068
	 

	149
	78
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3
	0,00408
	 

	150
	79
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,808
	 

	151
	80
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 76 км
	т
	0,808
	 

	Земляные работы.

	152
	81
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,01769
	 

	153
	82
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,03624
	 

	154
	83
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
	т
	33,285
	 

	155
	84
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,023
	 

	156
	85
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых
	100 м2
	0,92
	 

	157
	86
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	0,46
	 

	158
	86.1
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	5,06
	 

	159
	87
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,2182
	 

	160
	87.1
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	13,915
	 

	161
	88
	Обратная засыпка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
применительно
	1000 м3
	0,01999
	 

	162
	89
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0,4181
	 

	Монтаж колодца №2

	163
	90
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (под колодец)
	м3
	0,2
	 

	164
	90.1
	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,252
	 

	165
	91
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых
	10 м3
	0,0769
	 

	166
	91.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8
	м3
	0,286837
	 

	167
	91.2
	Колодцы смотровые железобетонные объемные
	м3
	0,769
	 

	168
	91.3
	Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм
	шт
	1
	 

	169
	91.4
	Скобы стальные ходовые, тип СК-1
	кг
	6
	 

	170
	92
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 до 500 см2
	100 отверстий
	0,02
	 

	171
	93
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм (гильзы)
применительно
	км
	0,0003
	 

	172
	93.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	0,303
	 

	173
	94
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм (муфта защитная для прохода через стенку колодца)
применительно
	км
	0,001
	 

	174
	94.1
	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 57 мм, диаметр защитного кожуха 273 мм
	шт
	2
	 

	175
	95
	Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм
применительно
	100 м
	0,068
	 

	176
	95.1
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм
	м
	6,868
	 

	177
	96
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм-159 мм
применительно
	футляр
	2
	 

	178
	97
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм
	км
	0,016
	 

	179
	97.1
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,0 мм
	м
	16,112
	 

	180
	98
	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм-50 мм
применительно
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,068
	 

	181
	98.1
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,0 мм
	м
	7,48
	 

	182
	99
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т-Упоров УГ-1,УГ-2
применительно.
	100 шт
	0,02
	 

	183
	99.1
	Плиты пригрузочные и опорные, сборные железобетонные ВЛ и ОРУ
	м3
	0,024
	 

	184
	100
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 шт
	0,9
	 

	185
	100.1
	Втулка (бурт) из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, с фланцем для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 50 мм
	шт
	2
	 

	186
	100.2
	Втулка (бурт) из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, с фланцем для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 110 мм
	шт
	4
	 

	187
	100.3
	Отвод 90° полиэтиленовый удлиненный, диаметр 40 мм-50мм
	шт
	2
	 

	188
	100.4
	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 90 мм-50 мм
	шт
	1
	 

	189
	100.5
	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 110 мм
	шт
	4
	 

	190
	100.6
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	2
	 

	191
	100.7
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм
	шт
	4
	 

	192
	101
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
	10 компл
	0,2
	 

	193
	101.1
	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	2
	 

	Восстановление благоустройства

	194
	102
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,0068
	 

	195
	102.1
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,8568
	 

	196
	103
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,00612
	 

	197
	103.1
	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200
	т
	0,0063036
	 

	198
	104
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	0,0068
	 

	199
	104.1
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I
	т
	0,69904
	 

	200
	105
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 до 6 см
	1000 м2
	0,0068
	 

	201
	105.1
	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип А, марка I
	т
	0,32912
	 

	202
	106
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
	100 м
	0,068
	 

	203
	106.1
	Мастика горячая асфальтовая АМ-1, АМ-2, АМ-3
	т
	0,00476
	 

	Раздел 6. Наружные сети канализации

	Колодец охладитель №1 (ОК.15.25/СТ-НК)

	204
	107
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2
	100 м3
	0,0456
	 

	205
	108
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,2
	 

	206
	108.1
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм
	м3
	0,252
	 

	207
	109
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 20 до 100 см2
	100 отверстий
	0,01
	 

	208
	110
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах
	10 м3
	0,096
	 

	209
	110.1
	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3
	м3
	0,84
	 

	210
	110.2
	Кольца горловин колодцев железобетонные, объем до 0,03 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3
	м3
	0,02
	 

	211
	110.3
	Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3
	м3
	0,1
	 

	212
	110.4
	Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм
	шт
	1
	 

	213
	110.5
	Скобы стальные ходовые, тип СК-1
	кг
	16,64
	 

	214
	111
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,0224
	 

	215
	112
	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
	100 м
	0,0105
	 

	216
	112.1
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 110 мм
	м
	1,0605
	 

	217
	113
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
	10 шт
	0,1
	 

	218
	113.1
	Тройник полипропиленовый, диаметр 110 мм
	шт
	1
	 

	219
	113.2
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 12 до 14 мм
	шт
	1
	 

	Прокладка сетей наружной канализации

	220
	114
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3
	0,0374
	 

	221
	115
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	0,068
	 

	222
	115.1
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	0,748
	 

	223
	116
	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
	100 м
	0,064
	 

	224
	116.1
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм
	м
	1,01
	 

	225
	116.2
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 110 мм
	м
	5,454
	 

	226
	117
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 шт
	0,3
	 

	227
	117.1
	Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	шт
	1
	 

	228
	117.2
	Переход полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110х50 мм
	шт
	1
	 

	229
	117.3
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 110 мм
	шт
	1
	 

	230
	118
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1, песком
	100 м3
	0,017
	 

	231
	119
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	1,87
	 

	Раздел 7. Наружный газопровод. ОК.15.25/СТ-ГСН

	Установка термоблока газового уличного

	232
	120
	Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 5 т
	шт
	1
	 

	233
	120.1
	Термоблок газовый уличный в сборе ТГУ-НОРД-350М в сборе
	шт.
	1
	 

	234
	121
	Подвешивание тали на высоте до 3 м, грузоподъемность тали: свыше 3 до 5 т
	шт
	4
	 

	235
	122
	Снятие тали с высоты до 3 м, грузоподъемность тали: свыше 3 до 5 т
	шт
	4
	 

	Разработка траншей

	236
	123
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3
	0,09866
	 

	237
	124
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	0,097
	 

	238
	124.1
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	1,067
	 

	239
	125
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песком, прим.)
	100 м3
	0,0193
	 

	240
	125.1
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	2,123
	 

	241
	126
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0,029
	 

	242
	127
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
	100 м
	0,1782
	 

	243
	127.1
	Ленты сигнальные из полиэтилена высокого давления «ГАЗ», фон желтый, надпись красная, ширина 200 мм, толщина 0,05 мм
	100 м
	0,1782
	 

	244
	128
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,06966
	 

	245
	129
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0,06966
	 

	246
	130
	Установка опознавательного знака протектора с земляными работами
	шт
	2
	 

	247
	131
	Таблички-указатели кабельных трасс металлические двусторонние, размеры 300х400х0,8 мм
	100 шт
	0,02
	 

	Прокладка газопровода среднего давления

	248
	132
	Укладка полиэтиленовых труб газопроводов в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр труб: до 63 мм
	100 м
	0,133
	 

	249
	132.1
	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм
	м
	13,3
	 

	250
	132.2
	Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб: до 63 мм
	шт
	3
	 

	251
	133
	Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб: до 63 мм
	шт
	3
	 

	252
	134
	Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб: до 63 мм
	соединение
	3
	 

	253
	135
	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр газопровода: 63 мм
	шт
	2
	 

	254
	135.1
	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 32 мм
	шт
	2
	 

	255
	136
	Установка усилительной муфты с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметр: 40 мм
	100 шт
	0,04
	 

	256
	136.1
	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 32 мм
	шт
	3
	 

	257
	136.2
	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 63х32 мм
	шт
	1
	 

	258
	137
	Устройство цокольного газового ввода на наружных сетях полиэтиленовых газопроводов с соединением "сталь-полиэтилен", диаметр газопровода: 32 мм
	10 узлов
	0,1
	 

	259
	137.1
	ЦВПС-ГБ 32х25 цокольный ввод полиэтилен-сталь "Г-образный" бесфутлярный
	шт.
	1
	 

	260
	138
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 50 мм
	100 м
	0,0286
	 

	261
	138.1
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	0,8
	 

	262
	138.2
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	2,06
	 

	263
	139
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм
	10 шт
	0,3
	 

	264
	139.1
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм (прим. д. 20 мм)
	шт
	2
	 

	265
	139.2
	Переход стальной, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	1
	 

	266
	140
	Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на стальных газопроводах диаметром: 50 мм (прим. Ду 25 мм)
	шт
	2
	 

	267
	140.1
	Кран шаровой стальной КШГИ 15.025.16 С/С Ду 25, PN1.6 (полный проход)
	шт.
	2
	 

	268
	141
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	100 шт
	0,01
	 

	269
	141.1
	Бобышка прямая БМ20 (прим. штуцер под приварку Ду 15 с резъбой с заглушкой стальной 1/2)
	шт
	1
	 

	270
	141.2
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	0,1
	 

	271
	142
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,00094
	 

	272
	143
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,00094
	 

	Испытание и продувка газопроводов

	273
	144
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 50 мм
	100 м
	0,1536
	 

	274
	145
	Пневматическое испытание газопроводов
	100 м
	0,1536
	 

	275
	146
	Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов номинальным диаметром: до 50 мм
	стык
	7
	 

	276
	147
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, номинальный диаметр трубопровода: до 50, толщина стенки до 5 мм
	снимок
	7
	 

	277
	148
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 50 мм
	узел
	1
	 

	278
	149
	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм
	участок
	1
	 

	279
	150
	Контрольные испытания и опрессовка запорной арматуры и газопроводов перед проведением пусконаладочных работ пунктов редуцирования газа с расходом газа: до 15000 м3/час
	шт
	2
	 

	Прокладка полиэтиленового газопровода Дн 32 мм среднего давления в полиэтиленовом футляре Дн 63 мм (трубка для контроля утечки газа)

	280
	151
	Укладка полиэтиленовых труб газопроводов в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр труб: до 63 мм
	100 м
	0,04
	 

	281
	151.1
	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм
	м
	4
	 

	282
	152
	Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: до 63 мм
	соединение
	1
	 

	283
	152.1
	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 63х32 мм
	шт
	1
	 

	284
	153
	Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: до 32 мм
	шт
	1
	 

	285
	153.1
	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 25х32 мм
	шт
	1
	 

	286
	153.2
	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 32 мм
	шт
	1
	 

	287
	154
	Установка отвода с раструбным концом с закладными электронагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметр газопровода: свыше 32 до 63 мм
	шт
	2
	 

	288
	154.1
	Манжета герметизирующая неразъемная 32/63
	шт.
	2
	 

	289
	154.2
	Укрытие защитное манжеты герметизирующей 63/32
	шт.
	2
	 

	290
	155
	Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода
	установка
	1
	 

	291
	155.1
	Подушки опорные железобетонные, объем от 0,003 до 0,016 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
	м3
	0,015
	 

	292
	155.2
	Ковер чугунный, диаметр основания 235 мм, диаметр люка 125 мм, высота 230 мм
	шт
	1
	 

	293
	155.3
	Трубка контрольная изолированная с крышкой, длина 1200 мм, диаметр 57 мм (прим. д. 32 мм)
	шт
	1
	 

	294
	155.4
	Кольцо стальное опорно-направляющее для труб, диаметр 50 мм (прим. ОНК - 32/63)
	шт
	2
	 

	295
	155.5
	Резьба стальная оцинкованная Ду 50мм
	шт.
	1
	 

	296
	156
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,11
	 

	297
	156.1
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм
	м3
	0,1386
	 

	298
	157
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	100 м3
	0,0007
	 

	299
	158
	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 15
	100 м3
	0,0007
	 

	300
	159
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной
	1000 м2
	0,001166
	 

	301
	159.1
	Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 100 г/м2
	м2
	1,2826
	 

	Раздел 8. Установка  молниеприемника МОГК-12

	302
	160
	Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов
	шт
	1
	 

	303
	161
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,2
	 

	304
	161.1
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0,23
	 

	305
	162
	Установка закладных деталей весом: свыше 20 кг
	т
	0,068
	 

	306
	162.1
	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 12 шт, диаметр трубы 273 мм, размер фланца 420 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной 2500 мм
	шт
	1
	 

	307
	163
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	100 м3
	0,001548
	 

	308
	163.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6
	м3
	0,157896
	 

	309
	164
	Установка опор наружного освещения металлических: фланцевых
	шт
	1
	 

	310
	164.1
	Опора стальная силовая фланцевая коническая граненая, оцинкованная, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 400 кг, с внутренним подводом питания и боковым лючком, высота надземной части опоры 10000 мм
ОГКф-11,0ц
	шт
	1
	 

	311
	164.2
	Кронштейн Молниеотвод 1м-К110/48-ц+по | 00-004791 | Пересвет
	шт
	1
	 

	312
	164.3
	Болты с гайками и шайбами строительные
Комплект крепежа для ОГК-11,0ц Арт.В00006512
	кг
	5
	 

	Раздел 9. Заземляющее устройство

	313
	165
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,006
	 

	314
	166
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
	10 шт
	0,3
	 

	315
	166.1
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
	т
	0,03393
	 

	316
	167
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,15
	 

	317
	167.1
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х5 мм
	т
	0,02415
	 

	318
	168
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,006
	 

	Раздел 10. Пуско-наладочные работы

	319
	169
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	измерение
	1
	 

	320
	170
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 измерений
	0,01
	 

	Раздел 11. Наружное освещение

	321
	171
	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт
	100 шт
	0,04
	 

	322
	171.1
	Прожектор СДО 06-50 светодиодный черный IP65 4000K IEK СДО-06 LPDO601-50-40-K02
	шт
	4
	 

	323
	172
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	0,2
	 

	324
	172.1
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
с уч.нормы на отходы
	1000 м
	0,0204
	 

	325
	173
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	0,2
	 

	326
	173.1
	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 20 мм
	м
	20
	 

	327
	173.2
	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм
	10 шт
	1
	 

	328
	174
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	коробка
	1
	 

	329
	174.1
	Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 80х80х40 мм
	10 шт
	0,1
	 

	330
	175
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт
	0,01
	 

	331
	175.1
	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP54
	шт
	1
	 

	Раздел 12. Электроснабжение

	332
	176
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,202704
	 

	333
	177
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м
	0,0113
	 

	334
	177.1
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	1,24
	 

	335
	178
	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 63 мм
	100 м
	0,4
	 

	336
	178.1
	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные, диаметр 63 мм
	м
	40
	 

	337
	179
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0,4
	 

	338
	180
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	0,165
	 

	339
	181
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	0,16
	 

	340
	181.1
	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 20 мм
	м
	16
	 

	341
	181.2
	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм
	10 шт
	0,8
	 

	342
	182
	Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр: до 40 мм
	100 м
	0,005
	 

	343
	182.1
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	0,5
	 

	344
	183
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м
	100 м
	0,04
	 

	345
	183.1
	Короб кабельный прямой горячеоцинкованный в составе лоток, крышка, соединение, толщина стенки 1,2 мм, размеры 100х100х2000 мм
	шт
	2
	 

	346
	183.2
	Кронштейн к стене для лотка шириной 100 мм, длина 140 мм
	шт
	3
	 

	347
	183.3
	Соединитель на стык кабель-канала, размеры 100х40 мм
	100 шт
	0,01
	 

	348
	184
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0,04
	 

	349
	184.1
	Кабель ВБШвнг(A)-LS 3х2,5-0,66
С уч. 2% змейка и 2% на разделку
	м
	60
	 

	350
	185
	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 3
	шт
	1
	 

	351
	185.1
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	1
	 

	352
	186
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	1
	 

	353
	186.1
	Выключатель автоматический 1P, 25 А, 4,5 кА, характеристика C
ВА47-29 1р,  25А, С
	шт
	1
	 

	Раздел 13. Земляные работы для электроснабжения

	354
	187
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,0162
	 

	355
	187.1
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	1,78
	 

	356
	188
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,1725
	 

	357
	189
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	5,285
	 

	358
	190
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 54 км
	т
	5,285
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