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УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «03» октября  2023 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 103
Выполнение строительно-монтажных работ по прокладке двухтрубной тепловой сети (отопление) в п. Пруды, ул. Горная от ТК3 до здания Вокзала, с отводом на дом 12а по ул. Горная.

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
г. Выборг  2023
ДОГОВОР №  103-23-ЕП 

г. Выборг                                                                                                    «03» октября   2023 г.
       Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «НоваМонтаж» (ООО «НМонтаж») в лице генерального директора Хозикеева Д.В., действующего на основании Устава, именуемое в дельнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

     1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение строительно-монтажных работ по прокладке двухтрубной тепловой сети (отопление) в п. Пруды, ул. Горная от ТК3 до здания Вокзала, с отводом на дом 12а по ул. Горная.

1.2. Объём работ указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение №1).

2. Срок действия договора

      2.1. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

3.Стоимость работ и расчеты

  3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 692 298 (Шестьсот девяносто две тысячи двести девяносто восемь) рублей 28 копеек, НДС не облагается. Форма оплаты – безналичный расчет.
       3.2. Заказчик производит предоплату в размере 30 % от общей цены договора после подписания договора в течение 5 банковских дней. 

       3.3. Окончательная оплата производится Заказчиком течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

   3.4. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.

  3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  3.6. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет несет Подрядчик.

4. Сроки выполнения работ

       4.1. Срок выполнения работ -  строительно-монтажные работы по прокладке тепловой сети завершить до 13.10.2023г.;
- работы по планировке территории (благоустройство) завершить до 23.10.2023г.
  при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.

5. Обязательства сторон

   5.1 Заказчик обязуется:

- обеспечить  Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям; 

- осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;

- предоставить помещение для безопасного хранения монтажного инструмента;

- произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

  5.2. Подрядчик обязуется:

- приступить к выполнению работ с момента подписания настоящего договора.

- произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.
- обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для проверки хода и качества их исполнения;

- сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а так же в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;

- соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.

- подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а так же за его повреждение или утрату.

- соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.

- не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,

- в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее выполнение работ;

- безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.

  5.3. Заказчик имеет право:

- осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,

- не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.

  5.4. Подрядчик имеет право:

- требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;

- привлекать субподрядчиков для выполнения Работ в целях обеспечения надлежащего выполнения Работ по Договору.

6. Ответственность сторон.
      6.1. За нарушение сроков выполнения работ (п.4.1 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

      6.2. За нарушение сроков оплаты (п.3 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от неуплаченной цены договора.

     6.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Заказчику убытки. Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).

     6.4. В случае нарушения сроков выполнения работ п. 4.1  и п. 5.1.3. Договора, Заказчик вправе незамедлительно  расторгнуть Договор с Подрядчиком в одностороннем порядке.

6.5. Если Подрядчик после завершения работ по договору оставит на строительной площадке материалы, в том числе строительный мусор, то Заказчик вправе задержать подписание акта выполненных работ до даты освобождения Подрядчиком строительной площадки.

6.6. В случае просрочки устранения выявленных недостатков в выполненной работе Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,1 % цены работы за каждый день просрочки

6.7.Оплата неустойки не освобождает от исполнения  обязательств или устранения нарушений.

6.8.За неисполнение либо некачественное исполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.9. Подрядчик, который в нарушение условий Договора привлек к его исполнению субподрядчика, несет ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора.

6.10. Подрядчик несет ответственность за не сохранность материала или иного имущества Подрядчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора.

6.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.13. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Договору Подрядчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.

7. Гарантия

     7.1. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  

7.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

7.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

7.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.

7.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

8.Особые условия

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.

8.2. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

8.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.

8.4. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
8.5. Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.

8.6. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

8.7. Настоящий договор действует со дня  подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
8.8. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение одного календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.

9. Приложение к договору

К договору прилагаются: Техническое задание (Приложение № 1).

                                             Смета (Приложение № 2)
10. Адреса и реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК:

АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001
р/с с 40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

_________________ А.В. Кривонос
	ПОДРЯДЧИК:

ООО «НМонтаж»

188810, Ленинградская область, Выборгский р-н, г Выборг, Ленинградское ш, д. 47, кв. 49
Тел. 8 911 149 85 93
E-mail: daniil@nmontaj.ru
ИНН 4704113030,  КПП 470401001

Р/с 40702810655000037378 

в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

К/с 30101810500000000653, БИК 044030653
ОГРН 1234700005099
Генеральный директор

ООО «НМонтаж»

_________________ Д.В. Хозикеев


Приложение № 1

к Договору подряда №  103-23-ЕП от «03» октября 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Строительно-монтажные работы по прокладке двухтрубной тепловой сети (отопление) в п. Пруды, ул. Горная от ТК3 до здания Вокзала, с отводом на дом 12а по ул. Горная.
1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.

1. Предметом данной закупки является выполнение строительно – монтажных работ по  прокладке двухтрубной тепловой сети (отопление) от ТК3 до здания Вокзала, с отводом на дом 12а по ул. Горная, расположенной по адресу: ЛО, Выборгский район, МО «Каменногорское ГП», п. Пруды, ул. Горная, зд. 16.
Перечень объема работ указан в ведомости объема (приложение №1), а также перечень материалов передаваемых подрядчику для монтажа (приложение №2).

2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет – 692 298 руб. 28 коп. (Шестьсот девяносто две тысячи двести девяносто восемь рублей 28 копеек) (по УСН).

2. Цели и правовое основание для проведения закупки.

1. Целью закупки является проведение строительно-монтажных работ по прокладке двухтрубной тепловой сети (отопление) от ТК3 до здания Вокзала, с отводом на дом 12а по ул. Горная, расположенной по адресу: ЛО, Выборгский район, МО «Каменногорское ГП», п. Пруды, ул. Горная.

3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

 1. Место выполнения работ (объект): ЛО, Выборгский район, МО «Каменногорское ГП», п. Пруды, ул. Горная.

 2. Начало производства демонтажных/монтажных работ осуществляется в условиях останова эксплуатации котельной.       
 3.  Срок выполнения работ: 
- строительно-монтажные работы по прокладке тепловой сети завершить до 13.10.2023г.;

- работы по планировке территории (благоустройство) завершить до 23.10.2023г.
 4.  Авансирование предусмотрено в размере 30% от суммы договора.

 5. Датой начала исполнения срока договора считать день поступления аванса на расчётный счёт Подрядчика.

4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

   1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

- Приказ 861/пр от 24.12.2019 г. об утверждении СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;

- СП 74.13330.2011 Тепловые сети;

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023);
- СП 45.13330.2012 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СниП 3.02.01-87»;
2. Подрядчику необходимо в письменном виде уведомить Заказчика о начале производства работ и  представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда.

3. До начала производства работ необходимо согласовать с Заказчиком точки подключения 

силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика. 
На время производства работ выполнить мероприятие предусмотренное актом допуска на объект. Пройти инструктажи ответственных лиц и составу бригад в отделе «Охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды» Заказчика. Получить акт допуска на объект непосредственно на участке № 8 Заказчика, с местом расположения: г. Каменногорск, Березовая аллея, д. 4.

4.   До начала производства работ необходимо:

4.1. предоставить на согласование проект производства работ (СниП 3.01.01-85 прил. 4).

4.2. при производстве работ, влияющих на безопасность дорожного движения, на участках дорог (улиц) согласовать схему организации дорожного движения в установленном порядке.
4.3. получить ордер на земляные работы с последующим его закрытием в Администрации МО «Каменногорское ГП».

5.   В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Вывоз и утилизация строительных отходов осуществляется Подрядчиком за свой счёт, за исключением лома чёрного металла, который передаётся Заказчику. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 

- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 

- Подрядчик в ходе выполнения демонтажных и строительных работ обязан сохранить в работоспособном состоянии недемонтируемое оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-022-2006, а также в электронном виде на съемном носителе информации.
6.   Охрана труда и техника безопасности:

Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение.  
7.   Пожарная безопасность:
Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.

Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 

Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.
8.      Охрана окружающей природной среды.

Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 

Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 
5. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.

2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2. 

3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.

6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения муниципальный заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.
  6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

Приложение №1

	Ведомость объема работ



	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.по смете
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (4 нарезки по ширине а/дороги на участках у ТК3 и у ж/д вокзала)
	100 м шва
	0,22
	 

	2
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (а/дорога у ж/д вокзала, между ж.д.№12 и №12а)
	100 м3 конструкций
	0,0058
	 

	Демонтаж  вывода из ТК3 к сущ.трубопроводу и надземного трубопровода на участке от дороги к ж/д вокзалу

	3
	Демонтаж. Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм
	1 км трубопровода
	0,003
	 

	4
	Разборка. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм
	1 км трубопровода
	0,04
	 

	5
	Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп
	100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	0,0057491
	 

	6
	Разборка. Обертывание поверхности изоляции рулонными  материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,16
	 

	7
	Разборка тепловой изоляции: из ваты стеклянной
	100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	0,15
	 

	Вывоз и утилизация мусора

	8
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	1,3149106
	 

	9
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 53 км I класс груза
	1 т груза
	1,3149106
	 

	10
	Стоимость услуг по размещению/утилизации отходов 4-5 класса на расстояние 34 км
	м3
	2,3175824
	 

	Раздел 2. Земляные работы

	11
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,09126
	 

	12
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,15
	 

	13
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,52
	 

	14
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,9066
	 

	15
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,096382
	 

	16
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1
	1000 м2 спланированной площади
	0,26
	 

	Раздел 3. Монтажные работы

	17
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм (футляр).
	1 км трубопровода
	0,016
	 

	18
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,16
	 

	19
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм (ТК3-тройник -ж/д вокзал)
	1 км трубопровода
	0,26
	 

	20
	ТК. Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм. Через стены тепловых камер.
	1 сальник
	2
	 

	21
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,0038
	 

	22
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	1,2
	 

	23
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм. Встречные фланцы
	1 фланец
	4
	 

	24
	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее
	1 км кабеля
	0,13
	 

	Раздел 4. Восстановление благоустройства

	25
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,011
	 

	26
	Розлив вяжущих материалов. Норма  расхода битумной эмульсии на 1 м2 асфальта - 0,8л/м2, или 084 кг/м2
	1 т
	0,001848
	 

	27
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,011
	 

	28
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	1,19
	 

	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 2

	ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА,
передаваемых подрядной организации.



	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. измерения
	Кол.

	1
	2
	6
	7

	 
	Трубопроводы наружной тепловой сети
	 
	 

	 
	Гибкий трубопровод в однотрубном исполнении, пенополиуретановой изоляции. Давление P = 10 бар (SDR 11)
	 
	 

	4
	40х5,5
	м
	120

	5
	32х4,4
	м
	140

	 
	Комплект для изоляции стыка (термоусадочная муфта из полиэтилена, термоусаживаемая лента, пенопакет, пробка)
	 
	 

	9
	КИС-90
	шт.
	2
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