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УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «11» октября  2023 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 104
Выполнение проектных работ: "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений"

по объекту: «Строительство ИВС УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области по адресу: г. Выборг, ул. Кузнечная, 86» к системе теплоснабжения г. Выборга

г. Выборг

2023
ДОГОВОР № 104-23-ЕП
г. Выборг                                                                                                                от «11» октября  2023 г.

Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго-инвест» (ООО «ТЭи») в лице генерального директора Матвеева А.Н., действующего на основании Устава, именуемое в дельнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем::

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЗАКАЗЧИК  поручает и оплачивает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательство выполнить проектные работы: "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" по объекту: «Строительство ИВС УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области по адресу: г. Выборг, ул. Кузнечная, 86» к системе теплоснабжения г. Выборга

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена договора составляет 640 000 (Шестьсот сорок тысяч) рублей 00 коп, НДС  не облагается.
.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Работы по настоящему  договору выполняются в срок:

· - до 29.12.2023 г 
· 3.2. Датой фактического завершения будет являться дата  подпи​сания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. После подписания настоящего договора обеими сторонами ЗАКАЗЧИК перечисляет ИСПОЛНИТЕЛЮ аванс в размере 30 %.
4.2. В случае невозможности оплаты выполненных объемов работ, ЗАКАЗЧИК должен оповестить ИСПОЛНИТЕЛЯ письменно об отсутствии денежных средств финансируемого объекта, составить двусторонний протокол с переносом сроков выполненных работ на соответствующий срок.

4.3. В случае задержки ЗАКАЗЧИКОМ платежей более, чем на 2 недели, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе остановить работы.

4.4. ЗАКАЗЧИК обязуется произвести окончательную оплату в течение 15 календарных дней с даты подписания актов выполненных работ и передачи Заказчику согласованной документации.
4.5. ЗАКАЗЧИК, по согласию ИСПОЛНИТЕЛЯ,  может производить оплату выполненных работ субподрядным организациям или другим организациям напрямую.

4.6. ЗАКАЗЧИК  и ИСПОЛНИТЕЛЬ  могут найти другие формы оплаты выполненных работ и оформить их отдельным приложением к настоящему договору.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
5.1. Произвести оплату выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ.

5.2. Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ всю необходимую для производства работ техническую документацию. 

5.3. Содействовать  ИСПОЛНИТЕЛЮ в своевременном начале работ, нормальном их ведении и завершении в срок.

5.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения,  не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность ИСПОЛНИТЕЛЯ.

5.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в дру​гих статьях настоящего договора.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
6.1. ЗАКАЗЧИК назначает на период производства работ  своего представителя, который от имени ЗАКАЗЧИКА совместно с ИСПОЛНИТЕЛЕМ  осуществляет технический надзор и контроль над их  выполнением, а также про​изводит проверку соответствия проектируемых  ИСПОЛНИТЕЛЕМ  материалов и оборудова​ния по условиям  договора и документации.

6.2. Между представителями  ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ будут при необходимости производиться совещания по согласованию возни​кающих вопросов.

7. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
7.1. Приемка  работ по настоящему договору производится в течение 2-х недель с момента получения ЗАКАЗЧИКОМ письменного извещения ИСПОЛНИТЕЛЯ об окончании производства работ и оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ.

7.2. Выдача проектной документации ЗАКАЗЧИКУ производится после подписания акта сдачи-приемки.

8. ГАРАНТИИ
8.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует:

· выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

· качество выполнения всех работ в соответствии с  документацией;

· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

8.2. При отказе ИСПОЛНИТЕЛЯ от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения ЗАКАЗЧИК назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характере, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе потребовать  расторжения договора в следующих случаях:

· получения от ЗАКАЗЧИКА указания об остановке работ по причинам, не зависящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ, на срок, превышающий два месяца;


9.2. ЗАКАЗЧИК вправе потребовать расторжения договора у ИСПОЛНИТЕЛЯ в следующих случаях:

· задержка  ИСПОЛНИТЕЛЕМ  начала работ более чем на 1 месяц по причинам, не зависящим от ЗАКАЗЧИКА;

· нарушение ИСПОЛНИТЕЛЕМ условий договора, ведущих к снижению качества работ,

9.3. Сторона, имеющая право расторгнуть договор,  желающая использовать такое право, должна осуществить его путем письменного уведомления об этом другой стороны в течение 14 дней после возникновения причины расторжения.

Сторона, получившая такое  уведомление, обязана в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить стороне, направившей уведомление, о своем решении. Стороны будут стремиться, путем  переговоров найти решение возникающих проблем, чтобы предотвратить упомянутые действия. 

10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующими нормами  законодательства Российской Федерации. 
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Договор  вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11.2. Договор  может быть изменен и дополнен по согласованию сторон.

11.3. Все изменения и дополнения  к настоящему договору считаются действи​тельными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

11.4. Спорные  вопросы, возникающие  в  ходе исполнения настоящего договора, разрешаются арбитражным судом в установленном порядке.

11.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой стороны находится один экземпляр настоящего договора.

11.6. Стороны договорились признавать юридическую силу документов, переданных и подписанных по факсимильной связи и посредством электронной связи. Подписанные сторонами и переданные по факсу документы вступают в силу с момента поступления и имеют юридическую силу до момента подписания обеими сторонами оригинала документа.

Стороны обязуются производить замену факсимильных и электронных копий документов на оригиналы в разумные сроки. 

12 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:                                                                   ИСПОЛНИТЕЛЬ:
АО «Выборгтеплоэнерго»                                          ООО «ТЭи»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл.,                     188800, г. Выборг, Ленинградская обл.,  
ул. Сухова д.2                                                              ул. Мира, д. 10а
Тел.\факс (81378)26587; 21483                                    Тел. 8 (81378) 2-38-15
ИНН4704062064КПП 470401001                                 E-mail: tei_vbg@mail.ru
р/с с 40702810055390000440                                        ИНН 4704055564,  КПП 470401001

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк                   Р/с 40702810885000000303 

России» г. Санкт-Петербург                                        в Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)
БИК 044030653                                                            в Санкт-Петербурге
к/с 30101810500000000653                                              к/с 30101810200000000704, БИК 044030704
ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131                      ОГРН 1044700873227 ОКПО 70639175
Генеральный директор                                          Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»                                      ООО «ТЭи»
_________________ А.В. Кривонос                      ___________________А.Н. Матвеев
                                               Приложение № 1  к Договору № 104-23-ЕП от «11» октября 2023 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

подраздел «ТС»

раздела "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений"

по объекту: «Строительство ИВС УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области по адресу: г. Выборг, ул. Кузнечная, 86» к системе теплоснабжения г. Выборга

	Перечень основных требований
	Содержание требований



	1. Общие данные



	Наименование организации  Заказчика
	АО «Выборгтеплоэнерго»

	Наименование проектной организации  Подрядчика 
	ООО «ТЭи» член саморегулируемой организации с регистрационным номером № 203.

	Основание для разработки рабочей документации
	Договор № 104-23-ЕП от 11.10. 2023 г. (далее - договор)

Задание на проектирование

	Стадийность проектирования
	(Р) Рабочая документация. Раздел ТС

	Исходная документация, передаваемая ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ
	1. Технические условия теплоснабжающей организации № 4301 от 24.11.2022 г.

2. Тепловая нагрузка каждого потребителя, подключенного к проектируемому участку тепловой сети.

3. Технический отчет о инженерно-геологических изысканиях, выполненный ООО «Архитектура».

4. Согласование администрации МО «Выборгский район» ЛО №4845 от 25.11.2020 г. 

5. Проект земельного участка застройщика (проект генплана).

	Документация, передаваемая

ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ:
	Рабочая документация по разделу ТС (тепломеханические решения тепловых сетей):
В текстовую часть раздела ТС включить:

1. Характеристику объекта.

2. Схему теплоснабжения объекта.

3. Способы прокладки и конструктивные решения опорных конструкций.

4. Характеристику потребителей и сведения о тепловых нагрузках.

5. Гидравлический расчёт тепловых сетей, обоснование принимаемых диаметров трубопроводов, тепловые и гидравлические режимы потребителей.

6. Расчет тепловых потерь в тепловых сетях при транспортировке тепловой энергии.

7. Расчет прочности и жесткости трубопроводов при статическом и циклическом нагружении.

8. Энергоэффективность.

9. Принятые материалы труб, арматуры и антикоррозионного покрытия для трубопроводов, далее как вывод расчётный срок службы тепловых сетей.

10. Спецификацию оборудования, изделий и материалов.

11. Ведомость демонтажных работ.

12. Расчет объема земляных работ.

В графическую часть раздела ТС включить:

1. Ситуационный план объекта.

2. Схему теплоснабжения.

3. План тепловых сетей, нанесённый на геоподоснову.

4. Продольный профиль тепловых сетей. 

5. Поперечный разрез тепловых сетей.

6. Узлы тепловых сетей и опоры, требующие детального изображения.

7. Схему организации дорожного движения.

	Согласования и изыскательские работы, выполняемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ
	- Инженерно-геологические изыскания (по отдельному договору)

- Инженерно-геодезические изыскания

- Согласование в смежных организациях (РЖД, Водоканал, Ленэнерго, АО «Газпром газораспределение ЛО»). 

Оплата счетов при согласовании со смежными организациями за счет АО «Выборгтеплоэнерго».

	Количество экземпляров рабочей документации, передаваемой ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ
	3 (три) экземпляра раздела рабочей документации на бумажном носителе, 1 экз. в электронном виде – формат «pdf»  - для архива

	Сроки разработки рабочей документации
	до 29.12.2023 г.

	2. Основные требования к решениям по разработке рабочей документации

	2.1. Общие требования
	2.1.1. Источник теплоснабжения, расходы тепловой энергии, а также параметры теплоносителя, принять согласно Техническим условиям, выданным теплоснабжающей организацией.

2.1.2. Для наружных тепловых сетей, установку штуцеров под манометры, а также показывающие приборы КИП предусмотреть согласно п. 6.1 Приказа Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»

2.1.3. Разработку аксонометрических монтажных схем по всем разделам, не предусматривать.

	2.2. Особые требования
	Рабочая документация по разделу ТС:

Том «Тепловые сети»:
2.2.1. Граница проектирования: от точки присоединения в новой тепловой камере на тепловой сети Ду150 перед поворотом на ул.Резервную до точки подключения в проектируемой тепловой камере, планируемой к размещению на границе земельного участка с кадастровым номером 47:01:0109002:356;

2.2.2. Диаметры трубопроводов тепловой сети определить проектом.

2.2.3. Уклон трубопроводов тепловых сетей принять  не менее 0,002;

2.2.4. В нижних точках проектируемого участка тепловой сети предусмотреть арматуру для слива теплоносителя, а в верхних точках – арматуру для выпуска воздуха;

2.2.5. В качестве запорной арматуры применить арматуру марки 30с41нж;

2.2.6. Тепловые камеры для установки запорной арматуры предусмотреть монолитные с усиленной гидроизоляцией;

2.2.7. В тепловых камерах предусмотреть: теплоизоляцию стальных трубопроводов – покрытием КОРУНД Классик, теплоизоляцию стенок тепловой камеры – покрытием КОРУНД Фасад;

2.2.8. Исполнение проходов трубопроводов через стенки зданий и тепловых камер предусмотреть с сальниковым уплотнением и герметичной заделкой;

2.2.9. Необходимость установки неподвижных и скользящих опор, а также компенсаторов тепловых расширений на проектируемом участке тепловой сети предусмотреть расчетом, приложенным к данной рабочей документации;

2.2.10. Для компенсации тепловых расширений на углах поворота ТС предусмотреть компенсационные маты;

2.2.11. Для подземной прокладки трубопроводов в непроходном канале принять стальные трубы в ППУ-ПЭ изоляции заводского изготовления;
2.2.12. Прокладку временной тепловой сети, а также попутного дренажа не предусматривать;

2.2.13. Решения по разработке траншеи и работ по устройству основания для прокладки тепловой сети принять в соответствии с требованиями СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» и СП 86.13330.2022 Магистральные трубопроводы СНиП III-42-80*;

2.2.14. Произвести расчет прочности и жесткости стальных трубопроводов при статическом и циклическом нагружении на проектируемом участке тепловой сети. При расчете применить программный комплекс СТАРТ;

2.2.15. Предусмотреть песчаную подсыпку толщ. 100 мм на дне траншеи с одновременным уплотнением Купл.=0,92 - 0,98;

2.2.16. Предусмотреть схему организации дорожного движения на время производства строительно–монтажных работ.

	Указания о необходимости согласований рабочей документации
	Рабочая документация должна пройти согласование с заказчиком.

	Требования о необходимости ведения авторского надзора.
	Ведение авторского надзора за строительством осуществить в рамках отдельного договора. (При необходимости)

	Требования о необходимости составления локальной сметы на СМР.
	Составление локальной сметы на строительно-монтажные работы осуществить в рамках отдельного договора. (При необходимости)
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