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УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «25» сентября  2023 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 98
Выполнение  работ по ремонту котла ПТВМ-30М №1 с заменой труб заднего экрана топки (32 шт.) в котельной по адресу: г. Выборг, ул. Куйбышева, д. 23
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
ДОГОВОР № 98-23-ЕП

г. Выборг                                                                                                              «25» сентября 2023 г.                                                                                        
Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» (АО «Выборгтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «РТПК» (ООО «РТПК»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  в лице генерального директора Чилингарова Сергея Дмитриевича, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

Подрядчик обязуется в установленный Договором срок  с использованием  материалов Заказчика, указанных в Приложение «Б» к техническому заданию, выполнить работы по ремонту котла ПТВМ-30М №1 с заменой труб заднего экрана топки (32 шт.) в котельной по адресу: г. Выборг, ул. Куйбышева, д. 23 (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять Работы и обеспечить оплату по Договору.
1.1 Подрядчик выполняет Работы в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к договору) и  ведомостью объемов работ (Приложение «А» к техническому заданию), утвержденными в установленном порядке, определяющими объем Работ, содержание Работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиям Договора, определяющими цену Работ и сроки их выполнения.

1.2 В течение срока действия настоящего Договора Стороны не вправе вносить изменения в существенные условия Договора за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Договором. Под существенными условиями Договора понимаются: предмет Договора, цена Договора, сроки выполнения Работ (в том числе начала), объем, качество Работ.

2.  Срок действия договора и выполнения работ

2.1 Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

2.2 Срок выполнения Работ  – не позднее 15 ноября 2023 года.
3.  Цена договора

3.1 Цена Договора составляет 1 261 525 (один миллион двести шестьдесят одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 56 копеек, в том числе НДС 20%. 
3.2 Цена Договора включает в себя стоимость работ, выполняемых Подрядчиком, материалов, склада временного хранения материалов, оборудования, механизмов и  машин, предназначенных для выполнения работ по Договору, оплату всех сопутствующих работ и услуг, в том числе уплату всех предусмотренных действующим законодательством налогов и сборов, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в  том числе сопутствующие и (или) связанные с выполнением Договора, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для выполнения Работ надлежащим образом.
4. Порядок расчетов

4.1 Заказчик обязуется перечислить на расчетный счет Подрядчика сумму, указанную в п. 3.1 Договора, в установленном настоящим Договором порядке.
4.2 Заказчик производит оплату аванса в размере 30 %  от стоимости Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

4.3 Расчет за выполненные Работы  производится Заказчиком  на основании представленных Исполнителем и подписанных Сторонами:

· Исполнительной сметы;

· Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2);
· Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

· Счета на оплату выполненных работ.

4.4 Окончательный финансовый расчет производится  путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ.

5. Контроль выполнения и порядок приемки работ

5.1 Заказчик назначает ответственное лицо, которое проверяет качество проведенных работ и удостоверяет их выполнение. В процессе производимых работ Подрядчику необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора.

5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем недостатков.
5.3. Недостатки исправляются Подрядчиком в течение 3-х календарных дней с момента предъявления претензий Заказчиком.

6. Обязанности и права Сторон

6.1     Заказчик обязуется:

6.1.1. Обеспечить работникам Подрядчика необходимый доступ к месту работы.

6.1.2. Во время выполнения работ проверять ход и качество работы Исполнителя.

6.2     Подрядчик обязуется:

6.2.1. Нести полную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников, за соблюдение правил по технике безопасности и обеспечивать своих работников средствами индивидуальной защиты.

6.2.2. Выполнить все работы с надлежащим качеством в соответствии с условиями Договора.

6.2.3. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком в процессе производства работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

6.2.4. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования на месте производства.

6.2.5. Осуществлять уборку объектов от строительного и бытового мусора по окончании работ.

6.2.6. Осуществлять выполнение работ собственными силами,  без привлечения третьих лиц. 

7. Качество Работ и гарантии
7.1     Подрядчик гарантирует:

7.1.1 Выполнение Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями договора.
7.1.2 Качество выполнения Работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

7.1.3 Срок гарантии на выполненные Работы устанавливается 36 месяцев с момента    подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

7.1.4 Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. 

7.1.5 Контроль качества Работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

7.1.6 В случае обнаружения дефектов, в том числе и при сдаче-приемке Работ, Заказчик  составляет соответствующий акт, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к устранению дефектов за свой счет без возмещения затрат Заказчиком в сроки, указанные в акте.

8. Ответственность сторон

Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.

8.1 Работы, выполненные в срок и представленные к приемке, но не соответствующие по качеству условиям Договора, не принимаются, о чем Заказчиком делается запись в журнале производства Работ и выдается письменное предписание об устранении недостатков.

8.2 Если Подрядчик в течение срока, указанного в предписании об устранении недостатков, не устранит выявленные и зафиксированные дефекты и недоделки, включая оборудование, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки за свой счет, и потребовать от Исполнителя возмещения убытков.
8.3     Настоящий Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:
    - по соглашению сторон;

    - в одностороннем порядке по требованию Заказчика при систематическом нарушении                                     Подрядчиком условий Договора;

    - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия,  если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
9.2 Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другие Стороны о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору в срок до 5 (пяти) дней и в срок до 15 (пятнадцати) дней представить доказательства возникновения данных обстоятельств в письменном виде. Если Сторона не сообщила о возникновении обстоятельств непреодолимой силы или не представила доказательств их возникновения в указанный срок, она лишается права ссылаться на это в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения каких-либо обязательств по настоящему Договору.
9.3 Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют на протяжении 20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обсудят меры, которые следует принять для продолжения действия настоящего Договора, либо настоящий Договор может быть расторгнут в установленном порядке.
10. Приложения

10.1 Приложение № 1 – Техническое задание с Приложением «А» - Ведомость объемов работ и Приложение «Б»- перечень материалов, предоставляемых Заказчиком.

10.2  Приложение № 2- Смета.

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	Заказчик:
	Подрядчик:

	АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001

р/с с 40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 

Генеральный директор

АО «Выбортеплоэнерго»
	ООО «РТПК»

195269, Санкт-Петербург, пр. Светлановский, д.58, к.3, лит.А, пом.5Н, 15Н

Тел. (812) 318-74-13

E-mail: rtpk@yandex.ru 

ИНН 7813156984,  КПП 780401001

Р/с 40702810090090000525 

в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» г. Санкт-Петербург

К/с 30101810900000000790, БИК 044030790

ОГРН 1037828026719 ОКПО 57936678

Генеральный директор

ООО «РТПК»

	__________________  Кривонос А. В.

М.П.
	__________________  Чилингаров С. Д.

М.П.


Приложение № 1 к договору № 98-23-ЕП

 от 25 сентября 2023 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту котла

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	 1. 
	Заказчик
	 Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго»

	2.
	Местоположение объекта
	Ленинградская область, г. Выборг, ул. Куйбышева, 

д. 23, корп. 1 (здание котельной)

	3.
	Основание для закупки
	Необходимость выполнения работ по ремонту котла ПТВМ-30М №1 с заменой труб заднего экрана топки (32 шт.) в котельной по адресу: г. Выборг, ул. Куйбышева, д. 23

	4.
	цена договора и порядок расчетов
	1 261 525 (один миллион двести шестьдесят одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 56 копеек, в том числе НДС 20%.

В течение 5 рабочих дней с даты подписания договора Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости договора. Окончательный расчет составляет 70% от стоимости договора и производится в течение 5 рабочих дней с даты подписания актов выполненных работ.

	5.
	Сроки выполнения работ
	Работы по ремонту котла должны быть закончены не позднее 15 ноября 2023 года.

	6.
	Состав работ по договору и материалы Заказчика
	Состав работ по договору указан в ведомости объемов работ (Приложение «А» к настоящему техническому заданию). Для выполнения работ Заказчик предоставляет Подрядчику материалы, указанные в Приложении «Б» к настоящему техническому заданию.

	7.
	Требования к организации работ
	При организации и проведении работ Подрядчик должен строго руководствоваться требованиями п. 101, п.п. 104-108 раздела III Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536 (далее по тексту – Правила).

	8.
	Требования к качеству выполнения сварочных работ
	При выполнении сварочных работ Подрядчик должен строго руководствоваться требованиями п.п. 117-136 раздела III Правил.

	9.
	Требования к контролю качества сварных соединений
	При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить контроль качества сварных соединений согласно требованиям п.п. 137-154, 202 раздела III Правил.

	10.
	Требования к итоговой документации
	После завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику комплект исполнительной документации, включающий в себя документы, предусмотренные п.п. 195-198, 203 раздела III Правил, в том числе удостоверение (свидетельство) о качестве монтажа.


Приложение «А»                                                                                                          

к техническому заданию на выполнение работ                                                                                      

по ремонту котла ПТВМ-30М №1, зав. №20011852     

Ведомость объемов работ

Ремонт котла ПТВМ-30М №1 с заменой труб заднего экрана топки (32 шт.) в котельной по адресу: г. Выборг, ул. Куйбышева, д. 23
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	Демонтажные работы

	1
	Демонтаж каркасных конструкций котлов теплопроизводительностью: 35-58,2 МВт (30-50 Гкал/ч)
	1 т
	1,7
	 

	2
	Демонтаж уплотнительной обмазки поверхности котлов раствором: огнеупорным (состав ОРГРЭС)
	100 м2 покрываемой поверхности
	0,12
	 

	3
	Демонтаж обмуровки поверхности котлов плитами: теплоизоляционными
	1 м3 обмуровки
	1,2
	 

	4
	Демонтаж обмуровки экранов жаростойким бетоном: толщиной слоя до 40 мм
	1 м3 бетона
	0,58
	 

	5
	Демонтаж торкретирования огнеупорным раствором: барабанов и коллекторов
	1 м3 обмуровки
	0,028
	 

	6
	Демонтаж экранов из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями котлов теплопроизводительностью: 35 МВт (30 Гкал/ч)
	1 т
	1,46778
	 

	Монтажные работы

	7
	Усиление сварных швов (наплавкой). Восстановление трубных отверстий коллекторов
	1 м шва
	6,0288
	 

	8
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм
	1 стык
	64
	 

	9
	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 57 мм
	1 стык
	64
	 

	10
	Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями котлов теплопроизводительностью: 35 МВт (30 Гкал/ч)
	1 т
	1,46778
	 

	11
	Детали крепления изоляции котлов , на газомазутном топливе
	1 т
	0,015
	 

	12
	Торкретирование огнеупорным раствором: барабанов и коллекторов
	1 м3 обмуровки
	0,028
	 

	13
	Обмуровка экранов жаростойким бетоном: толщиной слоя до 40 мм
	1 м3 бетона
	0,58
	 

	14
	Обмуровка поверхности котлов плитами: теплоизоляционными
	1 м3 обмуровки
	1,2
	 

	15
	Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором: огнеупорным (состав ОРГРЭС)
	100 м2 покрываемой поверхности
	0,12
	 

	16
	Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов высотой до 20 м
	100 м2 вертикальной проекции лесов
	0,16
	 

	17
	Каркас и каркасные конструкции котлов теплопроизводительностью: 35-58,2 МВт (30-50 Гкал/ч)
	1 т
	1,7
	 

	18
	Гидравлическое испытание котлов горизонтальной и П-образной компоновок, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью: 58,2 МВт (50 Гкал/ч), 40МВт (35 Гкал/ч)
	1 компл.
	1
	 

	 Прочие работы

	19
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,96
	 

	20
	Вывоз и размещение строительных отходов
	м3
	1,78
	 


Приложение «Б»                                                                                                          

к техническому заданию на выполнение работ                                                                                      

по ремонту котла ПТВМ-30М №1, зав. №20011852     

Материалы, предоставляемые Заказчиком

при выполнении работ по ремонту котла ПТВМ-30М №1 с заменой труб заднего экрана топки (32 шт.) в котельной по адресу: г. Выборг, ул. Куйбышева, д. 23
	№ п.п.
	Наименование материалов,

изделий и конструкций

	1
	Состав комплекта запасных частей

1. Трубы заднего экрана котла, стенка З-1, сборочный чертеж  А-8980 трубы Ø60х3,5 Ст.20, в том числе:

- Труба, сборочный чертеж А-8982– 1 шт.

- Труба, сборочный чертеж А-8983 – 1 шт.

- Труба, сборочный чертеж А-8984-01 – 5 шт.

- Труба, сборочный чертеж А-8985– 10 шт.

- Труба, сборочный чертеж А-8986 – 5 шт.

-Труба, сборочный чертеж А-8987 Ø60х3,5, ГОСТ 8732-78/8731-74, L=8898 мм – 5 шт., в том числе:

- Труба, сборочный чертеж А-8988– 5 шт. 

2. Труба Ø83х3,5 Ст.20, ГОСТ 8731-74, L=9000 мм – 1 шт.

3. Труба прямая Ø60х3,5 Ст.20, ГОСТ 8731-74, L=8898 мм -10 шт.

4. Уголок, сборочный чертеж А-9070 Б75х75х6, ГОСТ 8509-93, L=1450 мм – 2 шт. 

5. Детали крепления труб, в том числе:

- Планка, сборочный чертеж А-20291 СБ – 60 шт.

- Петля, сборочный чертеж А-20299 – 4 шт.

- Гребенка дистанцирующая 15СТП17-71  – 3 шт.

- Гребенка дистанцирующая 09СТП18-71  – 1 шт.

- Косынка I40х125х8 СТП84-72 – 8 шт.

6. Стенка Б-6 А-9130 СБ. Фасонные (гнутые) трубы Ø60х3,5 справа и слева от верхнего лаза.  Длина каждой трубы 3000 мм (по 1500 мм от центра кольца), в том числе:

- Труба, сборочный чертеж А-9136 – 2 шт.

- Труба, сборочный чертеж А-9136-01 – 2 шт.

- Труба, сборочный чертеж А-9137 – 2 шт.

- Труба, сборочный чертеж А-9140 – 1 шт.

- Труба, сборочный чертеж А-9143 – 1 шт.


Генеральный директор                                                           Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»                                                       ООО «РТПК»

______________Кривонос А.В.                                                _______________Чилингаров С.Д.
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