«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный  директор
АО «Выборгтеплоэнерго» 

А.В. Кривонос/_____________/
от « 05 » февраля  2018 г.
[bookmark: _GoBack]
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ
ВНЕСЕННЫХ В ДОКУМЕНТАЦИЮ 
ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 02 
на право заключения договора на поставку топлива для котельных (мазут) для нужд АО «Выборгтеплоэнерго».
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	Описание товара, работы, услуги (функциональные и технические характеристики и потребительские свойства)
	Мазут топочный М-100,вид V или  ТКМ-16 Производители: АО «Газпромнефть-Омский НПЗ» Данные мазута:
Марка ТКМ-16топливо котельное(мазут)
Массовая доля воды не более 1%
Массовая доля серы фактическое не более 2.00%;Зольность не более 0.14%Температура застывания,*С, не выше 38
М-100
Производители: ООО «Лукойл- Ухтанефтепереработка» 
Фактичекие данные мазута:
Зольность не более0.14%,температура застывания не выше 25*С, мас .доля серы не более 2.5%,плотность при температуре 15* С в пределах956-990,0кг/м3

	Назначение и цели использования
	Топливо для котельных

	Количество ТРУ
	1000 тонн

	Срок поставки
	1) до 22.02.2018- 650 тонн.
2) до 10.03.2018 -350 тонн.

	Место поставки
	г. Выборг, ст. Выборг, Октябрьская ж.д., Код станции 020004.АО «Выборгтеплоэнерго»

	Способ доставки товара, требования к отгрузке и упаковке
	Доставка «Поставщика» до склада «Покупателя» в Выборге железнодорожным транспортом только  в 4-х  осных  цистернах, средней нормой загрузки 60 т.
10% от общего объема возможна поставка автомобильным транспортом.

	Требования к качеству и безопасности
	Соответствие Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требовании к автомобильному и авиационному бензину ,дизельному и судовому топливу. Топливу для реактивных двигателей и мазуту» (решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 г. №826 )

	Список документов
	Сертификаты качества, паспорт продукции. 

	Начальная (максимальная) цена
	19 700 000,00  рублей с НДС(19 700 рублей/тонна)


Условия и способ оплаты:* безналичный расчет, оплата от 60 до 90 календарных дней после получения партии мазута.

