Перечень вносимых изменений




1. [bookmark: _GoBack]Увеличение сроков подачи заявок до 23 апреля 2025 г. 09.00 часов.
2. Внесение уточнений в техническое задание (наименование оборудования).





ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на поставку оборудования
	№№
п./п.
	Наименование данных и требований
	Содержание

	
	2
	3

	1. 
	Заказчик
	АО «Выборгтеплоэнерго»

	1. 
	Адрес поставки:
	Ленинградская область, Выборгский район, МО «г. Выборг», ул. Кленовая, д. 14 (склад).

	1. 
	Объект установки:
	Ленинградская область, Выборгский район, п. Рощино, ул. Социалистическая, д. 7а

	1. 
	Перечень оборудования и количество:
	В соответствии с таблицей 1.

	1. 
	Комплект поставки:
	- комплект оборудование; 
- паспорт на оборудование; 
- руководство по монтажу и эксплуатации оборудования на русском языке;
- оформленный гарантийный талон;
- сертификаты в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС - 010 - 2011), "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе" (ТР ТС - 016 - 2011).
Срок выполнения гарантийных обязательств по договору поставки должен быть не менее гарантийного срока, определенного заводом-изготовителем.

	6.
	Сроки выполнения работ
	Максимальный срок выполнения работ по поставке оборудования 60 дней с даты подписания договора поставки

	7.
	Стоимость работ
	Максимальная стоимость работ составляет 580 000 рублей, включая НДС 20%, с учетом доставки до склада Заказчика.

	8.
	Порядок и условия оплаты
	В течение 10 календарных дней с даты подписания договора поставки Заказчик перечисляет аванс в размере 30% от стоимости договора. Окончательный расчет производится в течение 15 календарных дней после подписания акта выполненных работ.


	
Таблица № 1                 
	№
	Наименование оборудования
	Количество, шт./п.м.

	1
	Регулятор RG/2MB DN50 P.МАКС 6 БАР 150-350 МБАР (фланец), производитель «MADAS»  в комплекте:
Импульсная трубка D8x1 TB-0035
Переходник для соединения импульса 2531 1/2 -1/4
Штуцер для соединения импульса 1050 8-1/4
	3

1 шт. по 4,5пог.м
3
6

	2
	Фильтр FM DN100 P.MAKC 6 БАР 50МКР FF100000 RМ50, производитель «MADAS», в комплекте:
Комплект индикатора перепада давления «слева-направо» Ду32-Ду200
KIT-MD DPG1,5
	1

1

	4
	Клапан EVP/NC DN100 P.МАКС 3 БАР МЕДЛ. ОТКР. 230В/50-60Гц код_EVPCS100067 308 (CPI)
	1



