Согласовано:                                                                                                                                         Утверждаю:
ООО «Сеть»                                                                                                                                          АО  «Выборгтеплоэнерго»  

_____________Д.М. Мухортов                                                                                                                       _____________А.В. Кривонос

"03" августа 2021 г.                                                                                                                                     "03" августа 2021 г.

Локальная смета 
Замена участка тепловой сети и сети ГВС по адресу:   Ленинградская область, Выборгский р-н, п.Гончарово, ул.Школьная, ул.Центральная
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлен(а) в уровне цен на: 05.2021 г.
Наименование региона: Ленинградская обл.
Наименование редакции СНБ: ТСНБ ТЕР-2001 ЛО (редакция 2014 г.)
Наименование сборника индексов пересчета: Индексы к ТСНБ ТЕР-2001 ЛО (ред.2014г) 05.2021 г.
Наименование сборника текущих цен: ТССЦ к ТСНБ ТЕР-2001 ЛО (ред.2014г) 05.2021 г.						           Сметная стоимость: 22969324.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 12203.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 2757680.00 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1 Демонтаж	
1	ТЕРр 66-16-1	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 50 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7,82, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 16,6, (Н.Р. 92 = 92% = 60231.81 руб. С.П. 54 = 54% = 35353.46 руб.)	100 м трубопровода	11.066
[1106.6/100]	607,15
362.21	235.80
40.97	73229.03	51144.83	20405.22
5785.05	22.40
1.67	247.88
18.48	
2	ТЕРр 66-16-2	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 80 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7,84, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 16,6, (Н.Р. 92 = 92% = 40970.96 руб. С.П. 54 = 54% = 24048.17 руб.)	100 м трубопровода	5.108
[510.8/100]	830,71
546.55	270.04
47.59	47634.57	35623.08	10814.22
3101.83	33.80
1.94	172.65
9.91	
3	ТЕРр 66-16-3	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7,84, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 16,6, (Н.Р. 92 = 92% = 37769.83 руб. С.П. 54 = 54% = 22169.25 руб.)	100 м трубопровода	4.548
[454.8/100]	854,73
567.57	270.04
47.59	43858.64	32937.50	9628.63
2761.77	35.10
1.94	159.64
8.82	
4	ТЕРр 66-16-4	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 150 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7,85, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 16,6, (Н.Р. 92 = 92% = 44736.63 руб. С.П. 54 = 54% = 26258.46 руб.)	100 м трубопровода	4.978
[497.8/100]	948,30
611.23	305.55
54.46	53369.61	38824.89	11940.07
3459.26	37.80
2.22	188.17
11.05	
5	ТЕРр 66-16-5	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 200 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7,87, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 16,6, (Н.Р. 92 = 92% = 13024.53 руб. С.П. 54 = 54% = 7644.83 руб.)	100 м трубопровода	1.262
[126.2/100]	1095,19
703.40	339.79
61.08	15791.07	11326.94	3374.77
983.58	43.50
2.49	54.90
3.14	
6	ТЕР 07-06-001-02 Демонтаж	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,8 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,8 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,8 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.15, к з/п машинистов: 12,76, (Н.Р. 111 = 111% = 248488.25 руб. С.П. 68*0.85 = 58% = 129840.71 руб.)	100 м3 сборных конструкций	2.891
[289.1/100]	10591,66
4245.75	6345.91
1031.24	287796.24	156622.15	131174.09
38041.58	229.38
42.04	663.14
121.54	
7	ТЕРр 65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 8.1, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 22.6, (Н.Р. 63 = 63% = 2975.18 руб. С.П. 40 = 40% = 1889.00 руб.)	100 м трубопровода	0.341
[34.1/100]	1033,84
939.61	13.93
4.17	4745.71	4088.39	38.48
18.14	59.62
0.17	20.33
0.06	
8	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.11594	0		0					
9	ТЕРр 65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 8.09, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 22.62, (Н.Р. 63 = 63% = 4385.38 руб. С.П. 40 = 40% = 2784.37 руб.)	100 м трубопровода	0.392
[39.2/100]	1314,32
1203.75	18.64
6.38	6895.32	6021.06	59.11
31.91	76.38
0.26	29.94
0.10	
10	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.16856	0		0					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				533320	336589	187435
54183		1537
173	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				611924	387077	215550
62310		1768
199	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			387077					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			215550					
		в том числе зарплата машинистов:		1			62310					
		Индекс к стоимости материалов:		1			9297					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0					
		Итого с индексацией:	руб.				611924	387077	215550
62310		1768
199	
		Накладные расходы %:	%				452583					
		Итого с накладными:	руб.				1064507					
		Сметная прибыль %:	%				249988					
		Итого:	руб.				1314495					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: ( Стоимость материалов в базовом уровне 9297.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 452583.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 249988.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 153240.00) / 100 * 20	%	20			55503.48					
		Всего по разделу:	руб.				1369998					
Раздел 2 Разборка асфальта + земляные работы	
11	ТЕР 27-06-007-01	Устройство швов в бетоне затвердевшем  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 9.22, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 12.74, (Н.Р. 121 = 121% = 5502.63 руб. С.П. 76*0,85 = 65% = 2955.96 руб.)	100 м шва	0.49
[49/100]	7929,62
145.84	7179.28
486.63	37120.05	911.85	32434.55
3042.61	9.78
23.25	4.79
11.39	
12	ТЕР 27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных  Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 4.77, к з/п машинистов: 12,76, (Н.Р. 121 = 121% = 3198.59 руб. С.П. 76*0.85 = 65% = 1718.25 руб.)	100 м3 конструкций	0.049
[4.9/100]	7599,08
2833.65	4765.43
842.79	2885.53	1771.71	1113.82
526.95	179.80
45.63	8.81
2.24	
13	ТЕР 01-02-058-03	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,15 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, (Н.Р. 68 = 68% = 20054.10 руб. С.П. 36*0.85 = 31% = 9142.31 руб.)	100 м3 грунта	0.25	8039,07
8039.07	0
0	25644.63	25644.63	0
0	472.65
0	118.16
0	
14	ТЕР 01-01-022-15	Разработка грунта в траншеях экскаватором обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к стоимости машин: 9.09, к з/п машинистов: 12,76, (Н.Р. 81 = 81% = 17632.20 руб. С.П. 40*0.85 = 34% = 7401.17 руб.)	1000 м3 грунта	1	6887,50
0	6887.50
1483.45	62607.38	0	62607.38
18928.82	0
60.48	0
60.48	
15	ТЕР 01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,15 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, (Н.Р. 68 = 68% = 436837.38 руб. С.П. 36*0.85 = 31% = 199146.45 руб.)	100 м3 грунта	9.025
[902.5/100]	4850,82
4850.82	0
0	558615.58	558615.58	0
0	285.20
0	2573.93
0	
16	ТЕР 01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4 (уплотнение дна) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 4.9, к з/п машинистов: 12,76, (Н.Р. 81 = 81% = 13149.40 руб. С.П. 40*0.85 = 34% = 5519.50 руб.)	100 м3 уплотненного грунта	3.0642
[306.42/100]	742,67
278.19	464.49
82.85	17851.12	10877.00	6974.12
3239.37	17.20
4.54	52.70
13.91	
17	ТЕР 01-02-068-01	Водоотлив из траншей  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 11.5, (Н.Р. 68 = 68% = 49993.48 руб. С.П. 36*0.85 = 31% = 22791.15 руб.)	100 м3 мокрого грунта	3	5142,43
1670.07	3472.36
0	183726.70	63930.28	119796.42
0	112.92
0	338.76
0	
18	ТЕР 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 6.97, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 7.28, (Н.Р. 111 = 111% = 39895.74 руб. С.П. 71*0.85 = 60% = 21565.27 руб.)	10 м3 основания	12.92
[129.2/10]	996,06
181.59	45.58
7.99	106362.26	29936.78	4104.59
1317.23	11.73
0.44	151.55
5.69	
19	ТЕР 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, (Н.Р. 68 = 68% = 28882.05 руб. С.П. 36*0.85 = 31% = 13166.82 руб.)	100 м3 грунта	2	1447,24
1447.24	0
0	36933.57	36933.57	0
0	101.78
0	203.56
0	
20	мц	Песок	м3	220
[200*1.1]	(700)		(154000.00)					
21	ТЕР 01-01-004-01	Разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 1  (засыпка трубы) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.45, к з/п машинистов: 12,76, (Н.Р. 81 = 81% = 3762.27 руб. С.П. 40*0.85 = 34% = 1579.23 руб.)	1000 м3 грунта	0.318
[318/1000]	4298,30
112.60	4185.70
882.78	10373.24	456.90	9916.34
3582.04	7.61
35.99	2.42
11.45	
22	мц	Песок	м3	349.8
[318*1.1]	(700)		(244860.00)					
23	ТЕР 01-01-033-03	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 (засыпка местным грунтом) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к стоимости машин: 10.55, к з/п машинистов: 12,76, (Н.Р. 81 = 81% = 4136.60 руб. С.П. 40*0.85 = 34% = 1736.35 руб.)	1000 м3 грунта	1.2803
[1280.3/1000]	970,21
0	970.21
271.83	13104.79	0	13104.79
4440.79	0
12.95	0
16.58	
24	ТЕР 01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 4.9, к з/п машинистов: 12,76, (Н.Р. 81 = 81% = 54941.52 руб. С.П. 40*0.85 = 34% = 23061.87 руб.)	100 м3 уплотненного грунта	12.803
[1280.3/100]	742,67
278.19	464.49
82.85	74586.51	45446.87	29139.64
13534.90	17.20
4.54	220.21
58.13	
25	ТЕР 01-01-003-15	Разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 (погрузка грунта) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 9.09, к з/п машинистов: 12,76, (Н.Р. 81 = 81% = 11078.47 руб. С.П. 40*0.85 = 34% = 4650.22 руб.)	1000 м3 грунта	0.6472
[647.2/1000]	5618,83
293.06	5325.78
1147.09	33751.99	2420.17	31331.82
9472.98	19.81
46.76	12.82
30.26	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				1163563	776945	310523
58086		3688
210	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				1326683	893487	357101
66799		4241
241	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			893487					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			357101					
		в том числе зарплата машинистов:		1			66799					
		Индекс к стоимости материалов:		1			76095					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			398860					
		Итого с индексацией:	руб.				1725543	893487	357101
66799		4241
241	
		Накладные расходы %:	%				689064					
		Итого с накладными:	руб.				2414607					
		Сметная прибыль %:	%				314435					
		Итого:	руб.				2729042					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 398860.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 76095.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 689064.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 314435.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 290302.00) / 100 * 20	%	20			186078.00					
		Всего по разделу:	руб.				2915120					
Раздел 3 НК, ТК	
26	ТЕР 08-01-002-02 прим.	Устройство основания под фундаменты щебеночного (под камеры) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 5.33, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 2.95, (Н.Р. 104 = 104% = 4643.30 руб. С.П. 64*0.85 = 54% = 2410.95 руб.)	1 м3 основания	5.5	457,94
42.72	80.04
12.60	10782.76	2998.09	2346.37
884.27	2.76
0.68	15.18
3.74	
27	ТЕР 08-01-002-01 прим.	Устройство основания под фундаменты песчаного (под камеры) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 5.73, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 4.33, (Н.Р. 104 = 104% = 4014.63 руб. С.П. 64*0.85 = 54% = 2084.52 руб.)	1 м3 основания	5.5	204,47
40.94	48.39
6.89	7140.24	2873.17	1525.01
483.54	2.65
0.36	14.58
1.98	
28	ТЕР 27-04-016-01 прим.	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит полосами (под камеры) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 6.31, к материалам: 10.02, (Н.Р. 121 = 121% = 439.88 руб. С.П. 76*0.85 = 65% = 236.30 руб.)	1000 м2 поверхности	0.0688
[68.8/1000]	391,08
360.09	29.99
0	329.83	316.12	13.02
0	23.69
0	1.63
0	
29	101-0792	Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2» (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2021 Ленинградская область 47 )	10 м2	70.176
[68.8*1.02]	(457.56)		(32109.73)					
30	ТЕР 07-06-002-01 прим.	Устройство камер со стенками из бетонных блоков  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.31, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 12.52, (Н.Р. 111 = 111% = 7842.88 руб. С.П. 68*0.85 = 58% = 4098.08 руб.)	100 м3 бетонных и железобетонных конструкций	0.023
[2.3/100]	113824,88
18544.72	13008.29
2390.45	31320.59	5442.50	2187.08
701.55	1065.18
97.45	24.50
2.24	
31	мц	Камера из ВБК, НБС	шт	1	(17750)		(17750.00)					
32	мц	Люк	шт	2	(1450)		(2900.00)					
33	мц	Лестница	шт	1	(1612)		(1612.00)					
34	102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-0.0069	(16503.864)		(-113.88)					
35	101-2535	Люки чугунные легкие	шт.	-0.322	(4348.4464)		(-1400.20)					
36	203-0512	Щиты из досок толщиной 40 мм	м2	-0.2116	(672.5744)		(-142.32)					
37	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0.2185	(63598.0944)		(-13896.18)					
38	401-0088	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300)	м3	-1.1914	(5984.0592)		(-7129.41)					
39	ТЕР 23-03-001-08 прим.	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.39, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 5.41, (Н.Р. 111 = 111% = 72696.74 руб. С.П. 71*0.85 = 60% = 39295.53 руб.)	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2.067
[20.67/10]	20067,78
1811.85	2752.29
347.40	263197.98	47787.40	42041.59
9162.65	105.34
14.16	217.74
29.27	
40	401-0001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	м3	-1.8603	(3309.7839)		(-6157.19)					
41	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-11.84391	(3579.5806)		(-42396.23)					
42	403-0135	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм	м	-9.19815	(4719.9545)		(-43414.85)					
43	403-3120	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ	м3	-4.09266	(13004.1252)		(-53221.46)					
44	410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	-0.33072	(3523.4248)		(-1165.27)					
45	мц	люк	шт	11	(1450)		(15950.00)					
46	мц	Кольцо КС 20-9	шт	12	(5825)		(69900.00)					
47	мц	Плита низа ПН 20	шт	12	(6075)		(72900.00)					
48	мц	Плита перекрытия 1ПП 20-1	шт	12	(6075)		(72900.00)					
49	мц	люк	шт	1	(2116)		(2116.00)					
50	ТЕР 08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 6.13, к материалам: 7.2, (Н.Р. 104 = 104% = 5731.66 руб. С.П. 64*0.85 = 54% = 2976.06 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0.8544
[85.44/100]	1608,60
439.58	104.55
0	11888.22	4792.36	547.58
0	24.38
0	20.83
0	
51	ТЕР 46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 4.52, к з/п машинистов: 12,76, (Н.Р. 94 = 94% = 5316.33 руб. С.П. 56*0.85 = 48% = 2714.72 руб.)	100 отверстий	0.48
[48/100]	1566,84
638.80	928.04
164.16	5926.00	3912.52	2013.48
1005.45	35.43
8.99	17.01
4.32	
52	ТЕР 46-03-010-03	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2  Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 4.52, к з/п машинистов: 12,76, (Н.Р. 94 = 94% = 27468.20 руб. С.П. 56*0.85 = 48% = 14026.31 руб.)	100 отверстий	0.78
[78/100]	5150,58
1994.84	3155.74
558.21	30980.12	19854.24	11125.88
5555.75	110.64
30.57	86.30
23.85	
53	ТЕР 16-07-006-01	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к материалам: 13.38, (Н.Р. 109 = 109% = 27331.68 руб. С.П. 66*0.85 = 56% = 14041.96 руб.)	1 сальник	48	56,07
35.60	0
0	34950.94	21804.29	0
0	2.07
0	99.36
0	
54	ТЕР 16-07-006-02	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к материалам: 13.31, (Н.Р. 109 = 109% = 55250.67 руб. С.П. 66*0.85 = 56% = 28385.67 руб.)	1 сальник	74	117,18
46.68	0
0	113515.39	44077.12	0
0	2.71
0	200.54
0	
55	ТЕР 16-07-006-03	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 300 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к материалам: 13.36, (Н.Р. 109 = 109% = 3809.29 руб. С.П. 66*0.85 = 56% = 1957.06 руб.)	1 сальник	4	160,29
59.54	0
0	8423.00	3038.92	0
0	3.46
0	13.84
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				518455	156897	61800
17793		712
65	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				551260	180432	71070
20462		819
75	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			180432					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			71070					
		в том числе зарплата машинистов:		1			20462					
		Индекс к стоимости материалов:		1			299758					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			119101					
		Итого с индексацией:	руб.				670361	180432	71070
20462		819
75	
		Накладные расходы %:	%				214545					
		Итого с накладными:	руб.				884906					
		Сметная прибыль %:	%				112227					
		Итого:	руб.				997133					
		Индекс цен на СМР к базисному уровню цен: приказ №28 от 20.10.2015	руб.	1.061			1057958					
		Итого:	руб.				1057958					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 119101.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 299758.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 214545.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 112227.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 50608.00) / 100 * 20	%	20			104606.23					
		Всего по разделу:	руб.				1162564					
Раздел 4 Трубопровод ЦО	
56	ТЕР 22-06-011-03	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,4 м2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.46, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 7.54, (Н.Р. 111 = 111% = 10743.66 руб. С.П. 71*0.85 = 60% = 5807.39 руб.)	1 м короба	20	202,24
29.38	48.68
3.60	33487.18	7497.78	7263.06
918.72	1.82
0.14	36.40
2.80	
57	ТЕР 24-01-021-01	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.33, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 8.64, (Н.Р. 111 = 111% = 31571.10 руб. С.П. 71*0.85 = 60% = 17065.46 руб.)	1 км трубопровода	0.1016
[101.6/1000]	248627,33
17229.29	13931.14
1848.34	223608.90	22336.33	10374.91
2396.22	930.81
88.10	94.57
8.95	
58	ТЕР 24-01-021-02	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.32, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 8.65, (Н.Р. 111 = 111% = 10189.20 руб. С.П. 71*0.85 = 60% = 5507.68 руб.)	1 км трубопровода	0.0322
[32.2/1000]	289023,09
17535.18	14115.95
1892.14	82217.71	7204.71	3327.19
777.43	947.34
90.19	30.50
2.90	
59	ТЕР 24-01-021-03	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.28, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 8.65, (Н.Р. 111 = 111% = 114668.19 руб. С.П. 71*0.85 = 60% = 61982.80 руб.)	1 км трубопровода	0.3486
[348.6/1000]	362910,08
18280.85	14554.26
1914.16	1113556.39	81315.71	36935.92
8514.44	987.62
91.24	344.28
31.81	
60	ТЕР 24-01-021-04	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.2, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 8.63, (Н.Р. 111 = 111% = 141618.77 руб. С.П. 71*0.85 = 60% = 76550.68 руб.)	1 км трубопровода	0.3838
[383.8/1000]	410708,60
20692.72	15504.14
1961.25	1384637.27	101338.21	42843.52
9604.81	1100.68
93.44	422.44
35.86	
61	ТЕР 24-01-021-05	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 125 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.22, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 8.61, (Н.Р. 111 = 111% = 158765.50 руб. С.П. 71*0.85 = 60% = 85819.19 руб.)	1 км трубопровода	0.3812
[381.2/1000]	462149,83
23355.65	17316.85
2214.41	1544609.27	113604.50	47660.54
10771.14	1242.32
106.93	473.57
40.76	
62	ТЕР 24-01-021-06	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.17, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 8.61, (Н.Р. 111 = 111% = 54130.76 руб. С.П. 71*0.85 = 60% = 29259.87 руб.)	1 км трубопровода	0.1166
[116.6/1000]	529500,53
24843.98	27545.35
3657.94	538976.13	36963.27	23028.52
5442.34	1321.49
162.58	154.09
18.96	
63	ТЕР 24-01-021-07	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.13, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 8.51, (Н.Р. 111 = 111% = 64792.69 руб. С.П. 71*0.85 = 60% = 35023.08 руб.)	1 км трубопровода	0.1262
[126.2/1000]	722259,27
27555.99	29945.84
3964.66	785243.42	44373.74	26945.45
6384.34	1465.74
175.35	184.98
22.13	
64	ТЕР 22-05-003-02 прим.	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 5.47, к материалам: 23.69, (Н.Р. 111 = 111% = 6435.86 руб. С.П. 71*0.85 = 60% = 3478.84 руб.)	100 м трубы, уложенной в футляр	0.21
[21/100]	3422,59
1881.55	60.76
0	12475.85	5041.80	69.80
0	103.16
0	21.66
0	
65	ТЕР 22-05-003-03 прим.	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 5.51, к материалам: 24.17, (Н.Р. 111 = 111% = 6443.01 руб. С.П. 71*0.85 = 60% = 3482.71 руб.)	100 м трубы, уложенной в футляр	0.21
[21/100]	3803,17
1883.64	63.76
0	14540.46	5047.40	73.78
0	103.27
0	21.69
0	
66	ТЕР 22-05-003-05 прим.	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 300 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 5.55, к материалам: 24.61, (Н.Р. 111 = 111% = 2169.21 руб. С.П. 71*0.85 = 60% = 1172.55 руб.)	100 м трубы, уложенной в футляр	0.07
[7/100]	5314,09
1902.53	86.56
0	7460.95	1699.34	33.63
0	104.31
0	7.30
0	
67	ТЕР 26-01-001-01 прим.	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем (демпферные маты) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 6.31, к материалам: 5.87, (Н.Р. 85 = 85% = 15666.36 руб. С.П. 56*0.85 = 48% = 8846.89 руб.)	1 м3 изоляции	1.6	3476,76
785.02	112.45
0	41386.96	16026.97	1135.30
0	41.76
0	66.82
0	
68	ТЕР 07-06-002-04	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных конструкций  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.31, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 13.55, (Н.Р. 111 = 111% = 6570.98 руб. С.П. 68*0.85 = 58% = 3433.48 руб.)	100 м3 бетонных и железобетонных конструкций	0.051
[5.1/100]	24736,05
6021.40	9715.96
1888.81	13759.25	3918.49	3622.21
1229.16	354.20
77.00	18.06
3.93	
69	мц	НЩО 40	шт	5	(29430)		(147150.00)					
70	мц	НЩО 100	шт	5	(32028)		(160140.00)					
71	мц	НЩО 125	шт	3	(36983)		(110949.00)					
72	мц	НЩО 150	шт	2	(38187)		(76374.00)					
73	мц	НЩО 80	шт	2	(33430)		(66860.00)					
74	мц	КЗС 40	шт	20	(576)		(11520.00)					
75	мц	КЗС 80	шт	8	(716)		(5728.00)					
76	мц	КЗС 100	шт	20	(825)		(16500.00)					
77	мц	КЗС 125	шт	12	(1094)		(13128.00)					
78	мц	КЗС 150	шт	8	(1289)		(10312.00)					
79	ТЕР 22-03-001-05	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 6.95, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 21.44, (Н.Р. 111 = 111% = 270718.93 руб. С.П. 71*0.85 = 60% = 146334.56 руб.)	1 т фасонных частей	1.41868
[1418.68/1000]	34053,73
8552.41	19405.23
3163.14	531572.69	154818.78	191332.19
57260.29	406.87
128.95	577.22
182.94	
80	103-1009	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм	т	-1.41868	(107275.8976)		(-152190.17)					
81	мц	Отвод в ППУ-ПЭ 20° 40 мм 	шт	2	(1355)		(2710.00)					
82	мц	Отвод в ППУ-ПЭ 90° 76 мм 	шт	2	(2327)		(4654.00)					
83	мц	Отвод в ППУ-ПЭ 90° 89 мм 	шт	4	(3177)		(12708.00)					
84	мц	Отвод в ППУ-ПЭ 54° 100 мм 	шт	2	(4354)		(8708.00)					
85	мц	Отвод в ППУ-ПЭ 90° 100 мм 	шт	2	(4354)		(8708.00)					
86	мц	Отвод в ППУ-ПЭ 90° 125 мм 	шт	4	(5379)		(21516.00)					
87	мц	Отвод в ППУ-ПЭ 90° 200 мм 	шт	2	(11090)		(22180.00)					
88	мц	Тройник в ППУ-Пэ 80х40х76	шт	2	(8238)		(16476.00)					
89	мц	Тройник в ППУ-Пэ 108х45х133	шт	2	(8840)		(17680.00)					
90	мц	Тройник в ППУ-Пэ 108х40х80	шт	2	(8840)		(17680.00)					
91	мц	Тройник в ППУ-Пэ 108х40х108	шт	4	(8840)		(35360.00)					
92	мц	Тройник в ППУ-Пэ 108х80х80	шт	2	(8840)		(17680.00)					
93	мц	Тройник в ППУ-Пэ 125х40х125	шт	4	(11005)		(44020.00)					
94	мц	Тройник в ППУ-Пэ 125х108х108	шт	2	(13658)		(27316.00)					
95	мц	Тройник в ППУ-Пэ 150х80х150	шт	2	(15833)		(31666.00)					
96	мц	Тройник в ППУ-Пэ 150х80х125	шт	2	(15833)		(31666.00)					
97	мц	Отвод в ППУ-оц 90° 40 мм 	шт	2	(1578)		(3156.00)					
98	мц	Отвод в ППУ-оц 90° 76 мм 	шт	4	(2748)		(10992.00)					
99	мц	Тройник в ППУ-Пэ 200х100х200	шт	2	(24554)		(49108.00)					
100	мц	Тройник в ППУ-Пэ 200х125х150	шт	2	(24554)		(49108.00)					
101	мц	КЗС 40	шт	22	(576)		(12672.00)					
102	мц	КЗС 76	шт	14	(683)		(9562.00)					
103	мц	КЗС 80	шт	12	(859)		(10308.00)					
104	мц	КЗС 100	шт	28	(825)		(23100.00)					
105	мц	КЗС 125	шт	24	(1094)		(26256.00)					
106	мц	КЗС 150	шт	8	(1289)		(10312.00)					
107	мц	КЗС 200	шт	6	(1950)		(11700.00)					
108	ТЕР 24-01-029-03	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 6.36, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 6.01, (Н.Р. 111 = 111% = 2377.10 руб. С.П. 71*0.85 = 60% = 1284.92 руб.)	1 компенсатор	2	3753,38
69.21	29.69
3.76	46070.75	1766.24	377.66
95.96	3.58
0.18	7.16
0.36	
109	ТЕР 24-01-029-04	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 100 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 6.29, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 5.74, (Н.Р. 111 = 111% = 8048.95 руб. С.П. 71*0.85 = 60% = 4350.78 руб.)	1 компенсатор	6	4582,90
77.81	37.94
4.55	161237.64	5957.13	1431.86
348.35	3.91
0.21	23.46
1.26	
110	ТЕР 24-01-029-05	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 125 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 6.31, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 6.14, (Н.Р. 111 = 111% = 11148.91 руб. С.П. 71*0.85 = 60% = 6026.44 руб.)	1 компенсатор	6	5069,68
108.48	41.38
5.60	191118.05	8305.23	1566.65
428.74	5.45
0.26	32.70
1.56	
111	ТЕР 24-01-029-06	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 150 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.52, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 6.71, (Н.Р. 111 = 111% = 4879.93 руб. С.П. 71*0.85 = 60% = 2637.80 руб.)	1 компенсатор	2	5642,51
118.31	174.78
31.49	77437.18	3019.27	2628.69
803.63	5.95
1.33	11.90
2.66	
112	ТЕР 46-03-017-07	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок  Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 6.35, к материалам: 5, (Н.Р. 94 = 94% = 4316.58 руб. С.П. 56*0.85 = 48% = 2204.21 руб.)	1 м3 заделки	0.7	1453,48
447.06	21.02
0	7535.47	3993.14	93.43
0	28.88
0	20.22
0	
113	ТЕРм 10-06-048-05	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее  к прямым затратам: 0,3 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 6.57, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 12.76, (Н.Р. 85 = 85% = 3589.99 руб. С.П. 52 = 52% = 2196.23 руб.)	1 км кабеля	1.49
[1490/1000]	852,89
131.58	718.67
61.59	9586.93	2501.65	7035.28
1170.97	6.90
2.71	10.28
4.04	
114	мц	Лента	м	1490	(11)		(16390.00)					
115	ТЕР 16-07-003-05	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.62, к материалам: 6.74, (Н.Р. 109 = 109% = 21593.12 руб. С.П. 66*0.85 = 56% = 11093.71 руб.)	1 врезка	14	171,34
96.43	6.70
0	24377.32	17226.26	714.76
0	5.13
0	71.82
0	
116	302-1138	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	-14	(254.9742)		(-3569.64)					
117	ТЕР 16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм прим. 65 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.84, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 7.2, (Н.Р. 109 = 109% = 4324.31 руб. С.П. 66*0.85 = 56% = 2221.67 руб.)	1 врезка	2	454,20
134.87	9.46
0.31	8052.34	3441.88	148.33
7.91	7.39
0.01	14.78
0.02	
118	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм	шт.	-2	(1608.12)		(-3216.24)					
119	ТЕР 22-03-014-01	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм (прим.40+65) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 6.96, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 4.83, (Н.Р. 111 = 111% = 4328.74 руб. С.П. 71*0.85 = 60% = 2339.86 руб.)	1 фланец	16	108,64
8.95	46.24
7.66	11107.14	1827.23	5149.29
1563.87	0.43
0.31	6.88
4.96	
120	ТЕР 16-07-003-07	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.92, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 8.22, (Н.Р. 109 = 109% = 20100.81 руб. С.П. 66*0.85 = 56% = 10327.02 руб.)	1 врезка	8	613,86
156.48	15.59
0.61	46013.37	15973.48	987.78
62.27	8.58
0.03	68.64
0.24	
121	302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм	шт.	-8	(2496.4962)		(-19971.97)					
122	ТЕР 22-03-014-02	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 6.96, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 5.04, (Н.Р. 111 = 111% = 3068.69 руб. С.П. 71*0.85 = 60% = 1658.75 руб.)	1 фланец	8	158,57
12.81	64.73
10.74	8178.95	1307.65	3604.17
1096.34	0.61
0.44	4.88
3.52	
123	ТЕР 16-07-003-01	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.62, к материалам: 8.46, (Н.Р. 109 = 109% = 37016.76 руб. С.П. 66*0.85 = 56% = 19017.78 руб.)	1 врезка	24	129,08
96.43	6.70
0	36024.91	29530.72	1225.30
0	5.13
0	123.12
0	
124	302-1134	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.	-24	(122.67)		(-2944.08)					
125	мц	Кран шаровый приварной 15	шт	24	(789)		(18936.00)					
126	ТЕР 24-01-010-01	Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.35, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 8.31, (Н.Р. 111 = 111% = 12095.35 руб. С.П. 71*0.85 = 60% = 6538.03 руб.)	100 м трубопровода	0.2
[20/100]	48310,45
3583.02	1110.40
129.91	83267.66	9143.87	1632.29
331.53	182.53
6.79	36.51
1.36	
127	ТЕР 24-01-010-02	Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.32, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 8.42, (Н.Р. 111 = 111% = 24004.97 руб. С.П. 71*0.85 = 60% = 12975.66 руб.)	100 м трубопровода	0.302
[30.2/100]	55553,78
4744.70	1149.39
135.33	147101.34	18283.80	2540.89
521.50	241.71
7.04	73.00
2.13	
128	ТЕР 24-01-010-03	Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.26, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 8.52, (Н.Р. 111 = 111% = 52522.93 руб. С.П. 71*0.85 = 60% = 28390.77 руб.)	100 м трубопровода	0.646
[64.6/100]	62772,84
4854.43	1197.94
137.23	357818.14	40014.87	5618.29
1131.18	247.30
7.13	159.76
4.61	
129	ТЕР 24-01-032-02	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм (в камере) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.07, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 6.31, (Н.Р. 111 = 111% = 14623.50 руб. С.П. 71*0.85 = 60% = 7904.59 руб.)	1 компл. задвижек или клапана	10	1041,59
65.72	162.15
24.06	71195.61	8385.87	11464.01
3070.06	3.50
0.95	35.00
9.50	
130	ТЕР 22-03-014-02	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 6.96, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 5.04, (Н.Р. 111 = 111% = 7671.71 руб. С.П. 71*0.85 = 60% = 4146.87 руб.)	1 фланец	20	158,57
12.81	64.73
10.74	20447.35	3269.11	9010.42
2740.85	0.61
0.44	12.20
8.80	
131	ТЕР 24-01-032-03	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 100 мм (в камере) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.04, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 6.52, (Н.Р. 111 = 111% = 9443.55 руб. С.П. 71*0.85 = 60% = 5104.62 руб.)	1 компл. задвижек или клапана	6	1258,24
71.78	168.19
24.85	52434.55	5495.48	7104.35
1902.52	3.82
0.99	22.92
5.94	
132	ТЕР 22-03-014-03	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 6.96, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 4.53, (Н.Р. 111 = 111% = 5644.82 руб. С.П. 71*0.85 = 60% = 3051.26 руб.)	1 фланец	12	197,03
16.92	72.13
11.96	14485.43	2590.79	6024.30
1831.32	0.81
0.49	9.72
5.88	
133	ТЕР 16-05-001-01 прим.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (в камере) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.49, к материалам: 5.97, (Н.Р. 109 = 109% = 10229.22 руб. С.П. 66*0.85 = 56% = 5255.38 руб.)	1 шт.	22	95,02
29.07	5.14
0	16994.29	8160.53	846.97
0	1.69
0	37.18
0	
134	мц	Арматура трубопроводная фланцевая Ду20	шт.	22	(1353)		(29766.00)					
135	ТЕР 16-05-001-02 прим.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (в камере) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.22, к материалам: 4.95, (Н.Р. 109 = 109% = 9299.29 руб. С.П. 66*0.85 = 56% = 4777.62 руб.)	1 шт.	20	171,18
29.07	6.64
0	21789.01	7418.66	958.82
0	1.69
0	33.80
0	
136	мц	Арматура трубопроводная фланцевая Ду32	шт	2	(1555)		(3110.00)					
137	мц	Арматура трубопроводная фланцевая Ду40	шт	12	(1800)		(21600.00)					
138	мц	Арматура трубопроводная фланцевая Ду50	шт	6	(2336)		(14016.00)					
139	ТЕРм 12-12-005-02	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм (в камере) Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.97, к материалам: 9.15, (Н.Р. 68 = 68% = 2693.75 руб. С.П. 48 = 48% = 1901.47 руб.)	1 шт.	4	77,05
67.49	4.65
0	3772.64	3444.69	148.24
0	3.70
0	14.80
0	
140	мц	Кран шаровый приварной 15	шт	4	(789)		(3156.00)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				7743578	802245	464958
120406		3284
408	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				7933658	922582	534702
138467		3777
469	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			922582					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			534702					
		в том числе зарплата машинистов:		1			138467					
		Индекс к стоимости материалов:		1			6476376					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			1080745					
		Итого с индексацией:	руб.				9014403	922582	534702
138467		3777
469	
		Накладные расходы %:	%				1167507					
		Итого с накладными:	руб.				10181910					
		Сметная прибыль %:	%				629171					
		Итого:	руб.				10811081					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 1080745.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 6476376.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 1167507.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 629171.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 396235.00) / 100 * 20	%	20			1649521.77					
		Всего по разделу:	руб.				12460603					
Раздел 5 Трубопровод ГВС	
141	ТЕР 24-01-021-01 прим.	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм (32,25,40) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.33, к з/п машинистов: 12,76, (Н.Р. 111 = 111% = 312292.80 руб. С.П. 71*0.85 = 60% = 168806.92 руб.)	1 км трубопровода	1.005
[1005/1000]	31160,43
17229.29	13931.14
1848.34	323570.80	220944.97	102625.83
23702.74	930.81
88.10	935.46
88.54	
142	мц	Труба ТВЭЛ-ПЭЕС в ППУ 25	м	110	(858)		(94380.00)					
143	мц	Труба ТВЭЛ-ПЭЕС в ППУ 32	м	336	(975)		(327600.00)					
144	мц	Труба ТВЭЛ-ПЭЕС в ППУ 40	м	363	(1120)		(406560.00)					
145	мц	Труба ТВЭЛ-ПЭЕС в ППУ 50	м	196	(1632)		(319872.00)					
146	ТЕР 24-01-021-02 прим.	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм (63) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.32, к з/п машинистов: 12,76, (Н.Р. 111 = 111% = 41136.54 руб. С.П. 71*0.85 = 60% = 22235.97 руб.)	1 км трубопровода	0.13
[130/1000]	31651,13
17535.18	14115.95
1892.14	42520.10	29087.36	13432.74
3138.68	947.34
90.19	123.15
11.73	
147	мц	Труба ТВЭЛ-ПЭЕС в ППУ 63	м	130	(2112)		(274560.00)					
148	ТЕР 24-01-021-03 прим.	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.28, к з/п машинистов: 12,76, (Н.Р. 111 = 111% = 23354.68 руб. С.П. 71*0.85 = 60% = 12624.15 руб.)	1 км трубопровода	0.071
[71/1000]	32835,11
18280.85	14554.26
1914.16	24084.53	16561.72	7522.81
1734.15	987.62
91.24	70.12
6.48	
149	мц	Труба ТВЭЛ-ПЭЕС в ППУ 90	м	71	(3303)		(234513.00)					
150	мц	Пресс-фитинги, обжимные фитинги, изоляция	компл	1	(351735)		(351735.00)					
151	ТЕР 22-05-003-01 прим.	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 5.43, к материалам: 22.99, (Н.Р. 111 = 111% = 9083.41 руб. С.П. 71*0.85 = 60% = 4909.95 руб.)	100 м трубы, уложенной в футляр	0.315
[31.5/100]	2964,49
1770.38	57.76
0	15443.95	7115.87	98.80
0	97.06
0	30.57
0	
152	ТЕР 22-05-003-02 прим.	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 5.47, к материалам: 23.69, (Н.Р. 111 = 111% = 1072.64 руб. С.П. 71*0.85 = 60% = 579.81 руб.)	100 м трубы, уложенной в футляр	0.035
[3.5/100]	3422,59
1881.55	60.76
0	2079.30	840.30	11.63
0	103.16
0	3.61
0	
153	ТЕРм 10-06-048-05	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее  к прямым затратам: 0,3 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 6.57, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 12.76, (Н.Р. 85 = 85% = 2905.73 руб. С.П. 52 = 52% = 1777.62 руб.)	1 км кабеля	1.206
[1206/1000]	852,89
131.58	718.67
61.59	7759.62	2024.83	5694.32
947.78	6.90
2.71	8.32
3.27	
154	мц	Лента	м	1206	(11)		(13266.00)					
155	ТЕР 16-07-003-03	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.62, к материалам: 6.76, (Н.Р. 109 = 109% = 7711.82 руб. С.П. 66*0.85 = 56% = 3962.04 руб.)	1 врезка	5	145,15
96.43	6.70
0	7827.78	6152.23	255.27
0	5.13
0	25.65
0	
156	302-1136	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	-5	(142.974)		(-714.87)					
157	ТЕР 16-07-003-04	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.62, к материалам: 9.2, (Н.Р. 109 = 109% = 12338.92 руб. С.П. 66*0.85 = 56% = 6339.26 руб.)	1 врезка	8	152,89
96.43	6.70
0	13914.34	9843.57	408.43
0	5.13
0	41.04
0	
158	302-1137	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	шт.	-8	(222.272)		(-1778.18)					
159	ТЕР 16-07-003-05	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.62, к материалам: 6.74, (Н.Р. 109 = 109% = 6169.46 руб. С.П. 66*0.85 = 56% = 3169.63 руб.)	1 врезка	4	171,34
96.43	6.70
0	6964.95	4921.79	204.22
0	5.13
0	20.52
0	
160	302-1138	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	-4	(254.9742)		(-1019.90)					
161	ТЕР 16-05-001-01 прим.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (в камере) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.49, к материалам: 5.97, (Н.Р. 109 = 109% = 2324.83 руб. С.П. 66*0.85 = 56% = 1194.41 руб.)	1 шт.	5	95,02
29.07	5.14
0	3862.34	1854.67	192.49
0	1.69
0	8.45
0	
162	мц	Арматура трубопроводная фланцевая Ду25	шт	5	(1600)		(8000.00)					
163	ТЕР 16-05-001-02 прим.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм  (в камере) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.22, к материалам: 4.95, (Н.Р. 109 = 109% = 5579.58 руб. С.П. 66*0.85 = 56% = 2866.57 руб.)	1 шт.	12	171,18
29.07	6.64
0	13073.41	4451.20	575.29
0	1.69
0	20.28
0	
164	мц	Арматура трубопроводная фланцевая Ду32	шт	8	(1555)		(12440.00)					
165	мц	Арматура трубопроводная фланцевая Ду40	шт	4	(1618)		(6472.00)					
166	ТЕР 24-01-032-01	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм  (в камере) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.06, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 4.91, (Н.Р. 111 = 111% = 910.83 руб. С.П. 71*0.85 = 60% = 492.34 руб.)	1 компл. задвижек или клапана	1	852,73
41.08	100.39
14.84	4725.22	524.18	708.75
189.36	2.19
0.59	2.19
0.59	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				465826	304323	131731
29713		1289
111	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				531234	349971	151491
34170		1482
128	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			349971					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			151491					
		в том числе зарплата машинистов:		1			34170					
		Индекс к стоимости материалов:		1			29773					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			2045885					
		Итого с индексацией:	руб.				2577119	349971	151491
34170		1482
128	
		Накладные расходы %:	%				424881					
		Итого с накладными:	руб.				3002000					
		Сметная прибыль %:	%				228959					
		Итого:	руб.				3230959					
		Индекс цен на СМР к базисному уровню цен: приказ №28 от 20.10.2015	руб.	1.061			3428047					
		Итого:	руб.				3428047					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 2045885.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 29773.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 424881.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 228959.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 117321.00) / 100 * 20	%	20			460012.50					
		Всего по разделу:	руб.				3888059					
Раздел 6 Восстановление асфальта	
167	ТЕР 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 8.09, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 3.12, (Н.Р. 121 = 121% = 2949.34 руб. С.П. 76*0.85 = 65% = 1584.36 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.245
[24.5/100]	3235,72
274.78	2950.14
403.21	6714.61	859.02	5847.33
1260.52	18.08
17.35	4.43
4.25	
168	мц	Песок для строительных работ природный	м3	26.95
[24.5*1.1]	(700)		(18865.00)					
169	ТЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 8.26, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 3.12, (Н.Р. 121 = 121% = 1842.93 руб. С.П. 76*0.85 = 65% = 990.00 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.098
[9.8/100]	5024,25
426.45	4582.68
632.68	4247.48	533.27	3709.59
791.15	27.82
25.75	2.73
2.52	
170	мц	Щебень	м3	11.76
[9.8*1.2]	(1000)		(11760.00)					
171	ТЕР 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к стоимости машин: 5.52, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 16.17, (Н.Р. 121 = 121% = 12.69 руб. С.П. 76*0.85 = 65% = 6.82 руб.)	1 т	0.0441	1642,87
0	62.04
16.20	1142.39	0	15.10
9.12	0
0.83	0
0.04	
172	ТЕР 27-06-020-03	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 5.93, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 5.58, (Н.Р. 121 = 121% = 1217.51 руб. С.П. 76*0.85 = 65% = 654.03 руб.)	1000 м2 покрытия	0.049
[49/1000]	71382,33
803.38	3311.08
596.01	19856.79	502.31	962.10
372.65	44.05
23.85	2.16
1.17	
173	ТЕР 27-06-021-03	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03  к прямым затратам: 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 4.42, к материалам: 5.56, (Н.Р. 121 = 121% = 3.28 руб. С.П. 76*0.85 = 65% = 1.76 руб.)	1000 м2 покрытия	0.049
[49/1000]	16787,05
3.77	7.30
0	4574.39	2.36	1.58
0	0.21
0	0.01
0	
174	ТЕР 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 5.93, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 5.89, (Н.Р. 121 = 121% = 1217.51 руб. С.П. 76*0.85 = 65% = 654.03 руб.)	1000 м2 покрытия	0.049
[49/1000]	74567,97
803.38	3311.08
596.01	21798.00	502.31	962.10
372.65	44.05
23.85	2.16
1.17	
175	ТЕР 27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01  к прямым затратам: 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 4.42, к материалам: 5.88, (Н.Р. 121 = 121% = 3.28 руб. С.П. 76*0.85 = 65% = 1.76 руб.)	1000 м2 покрытия	0.049
[49/1000]	17585,26
3.77	7.75
0	5067.39	2.36	1.68
0	0.21
0	0.01
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				63401	2402	11499
2806		12
9	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				65486	2762	13224
3227		14
10	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			2762					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			13224					
		в том числе зарплата машинистов:		1			3227					
		Индекс к стоимости материалов:		1			49500					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			30625					
		Итого с индексацией:	руб.				96111	2762	13224
3227		14
10	
		Накладные расходы %:	%				7247					
		Итого с накладными:	руб.				103358					
		Сметная прибыль %:	%				3893					
		Итого:	руб.				107251					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 30625.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 49500.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 7247.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 3893.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 9997.00) / 100 * 20	%	20			18389.33					
		Всего по разделу:	руб.				125640					
Раздел 7	
176	ТСЦП 01-01-01-003	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т  Индексы:  к з/п рабочих: 12,76,	1 т груза	728.14
[826*0.35*2.5+5.39]	9,70
2.30	7.40
1.49	26757.69	21369.45	5388.24
1084.93	0.14
0.07	101.94
50.97	
177	Тариф полигона	Вывоз и размещение мусора на полигоне 	м3	1020.13
[726.13+289.1+4.9]	833,00
0	833.00
0	849768.29	0	849768.29
0	0
0	0
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				876526	21369	855157
1085		102
51	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				876526	21369	855157
1085		102
51	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			21369					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			855157					
		в том числе зарплата машинистов:		1			1085					
		Индекс к стоимости материалов:		1			0					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0					
		Итого с индексацией:	руб.				876526	21369	855157
1085		102
51	
		Накладные расходы %:	%				0					
		Итого с накладными:	руб.				876526					
		Сметная прибыль %:	%				0					
		Итого:	руб.				876526					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (    Стоимость машин без зарплаты машинистов 854072.00) / 100 * 20	%	20			170814.40					
		Всего по разделу:	руб.				1047340					

		Итого по всем разделам:	руб.				22969324					
		Всего по смете:	руб.				22969324					

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/