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Техническое задание
	№ п.п.
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Основные требования
	Комплектация

	1. 
	Клапан
запорно-регулирующий 25ч945п DN125 PN16 Kv160
ST 1 491.0-01IBK/16
	 Клапан
запорно-регулирующий, односедельный, материал корпуса -чугун (ч), уплотнение в затворе-«мягкое» фторопласт -п, среда: вода, пар, воздух; температура рабочей среды: -15…+150С; температура окружающей среды: -15…+50С; климатическое исполнение-У2;  допустимая утечка в затворе по ГОСТ 23866  % Kvy: 0,001 при ΔРисп=PN=1,6 МПа ( 16 кгс/см2); рабочий ход штока: 50мм;
ЭИМ ST 1 491.0-01IBK/16:
время закрытия - 190сек;
0:  t°С  -25…+55, степень защиты IP 65;
0: питающее напряжение 230В (на клеммную колодку) Z1a+Z11a;
1: выключающее усилие 10кН,  скорость управления 16мм/мин;
I: рабочий ход 50мм;
В: датчик резисторный простой,  выход 1×100 Ом Z5a;
К: присоединение фланцевое,  схема Р-1170,  110мм,  муфта М20×1,5-28, 
/16: 2 дополнительных позиционных выключателя, нагревательное сопротивление

	 Новый
	 Клапан в комплектации с ЭИМ


1.  Место поставки: г.Выборг, ул. Маяковского,5 котельная. 

2. Срок поставки:: 70-80 (семьдесят-восемьдесят) рабочих дней после предоплаты 50%.

3. Порядок оплаты: безналичный расчёт.

4.  Стоимость:  229 000 рублей 00 копеек (Двести двадцать девять тысяч рублей ноль копеек), включая НДС 20% с учетом доставки до склада Покупателя по адресу: г.Выборг,ул. Маяковского,5 котельная

5. Требования к производству работы: Продукция должна быть не бывшей в употреблении, не восстановленной, а также свободной от прав и обязанностей на неё третьих лиц. Поставляемое оборудование должно отвечать требованиям стандартов и техническим условиям, иметь сертификат (паспорт) соответствия безопасности или иные аналогичные документы, в случае если это установлено законодательством, быть новым (не бывшим в эксплуатации (в использовании)). 

6. Документация передаваемая заказчику: Паспорт на клапан с ЭИМ.

Покупатель обязуется произвести предоплату в размере 50% .,окончательная предоплата 50% в течение 3 банковских дней после получения товара.
Гарантийный срок, срок годности, и срок хранения, устанавливается заводом изготовителем. Качество и безопасность поставляемой продукции должны соответствовать ГОСТам, требованиям нормативных документов применяемых к данному виду продукции, техническим характеристикам, указанным в Техническом задании.

Генеральный директор                                                                         Генеральный директор

_____________________Кривонос А.В.                                 _______________________Резник А.Г.

